**ANUNȚ DE PARTICIPARE**

**privind achiziționarea de Aparataj de laborator și set de diagnostic .  
  
prin procedura de achiziție COP**(tipul procedurii de achiziție)

**33100000-1**

1. **Denumirea autorității contractante: I.P.Centrul Republican de Diagnostic Veterinar**
2. **IDNO: 1005600030818**
3. **Adresa: MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani**
4. **Numărul de telefon/fax: 022 74 23 11/ 022 74 25 00**
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crdv@ansa.gov.md**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)** |
| 1 | **33100000-1** | **LOT 1**  **Cititor de microplăci** | **Buc.** | **1** | Sistem optic 12 canale de măsurare, 1 canal de referință  Filtre de până la 6 pe diapozitiv  Lungimea de undă cuprinsă între 450 și 620 nm  Lățime de bandă 50% transmisie 10 +/– 2 nm  Rezoluție 0,001 OD  Interfață RS 232 C (telecomandă) / paralelă  Agitare Agitare liniară în patru moduri diferite  Precizie 0,0 până la 2,0 OD  2,0 până la 3,0 OD / 492 nm <(1,0% + 0,010 OD) \*\*  <(1,5% + 0,010 OD) \*\*  Precizie 0,0 până la 2,0 OD  2,0 până la 3,0 OD / 492 nm <(0,5% + 0,005 OD) \*\*  <(1,0% + 0,005 OD) \*\*  Temp. domeniul RT până la 42 ° C (rezoluție 0,1 ° C)  Temp. precizia (tipică) \*\*\* +/- 0,2 ° C (max. +/- 0,5 ° C)  Domeniul de măsurare 340 până la 399 nm: 0 până la 3,0 OD,  400 până la 750 nm: 0 până la 4,0 OD  Timp de măsurare Lungime de undă unică: 6 secunde  Lungime de undă dublă: 8 secunde  Timp de repetare cinetic: 5 secunde  Lungimea de undă cuprinsă între 400 și 700 nm folosind filtru gradient / 340 până la 750 nm folosind filtru standard  Precizie 0,0 până la 2,0 OD / 492 nm <1,5% + 0,010 OD  Linearitate 0,0 până la 2,5 OD / 492 nm <2%, R2> = 0,999  Precizie 0,0 până la 2,5 OD / 492 nm <(1% + 0,005 OD  Certificat de etalonarea;  La momentul livrararii trebuie sa fie incluse urmatoarele certificate:  -Certificat ISO 9001 pentru producator  Certificat ISO 9001 pentru participant  -Manual de operarea  Instalarea, instruirea;  Garantie 12 luni.  Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanţie: servicii de întreţinere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanţie şi post garanţii  Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător utilajului cu personal instruit de către producător. | **200 000,00** |
| 2 | **33100000-1** | **LOT 2**  **Spalator ELISA automat** | **Buc.** | **1** | a) unitate de afişare: Ecran cu cristal lichid, cu două rânduri de șaisprezece cifre  b) tastatură: patru taste cheie cu membrană  c)Numărul de distribuire canale: până la patru canale  d)tipuri de multiple:8,12, sau 16 mod  e)Volumul de soluție de dispersare: 50-300 µl din 50 µl de etape pentru spălare (50-400 µl dacă "repartizează rata: picurare" este selectat) 50-400 µl în 50 de etape pentru distribuirea  f)precizie de distribuire: CV: <= 4% peste placa (300 µl volum de distribuire, rata de distribuire:3)  g)volumul rezidual:  aspirație încrucişată: <= 2 µl per godeu  singur aspirație - colector spălare de celule: <= 5 µl per godeu  (Asp. Rata de 5, Asp. Timp de 4 secunde, Asp. 10mm viteză / sec)  Certificat de etalonarea;  La momentul livrararii trebuie sa fie incluse urmatoarele certificate:  -Certificat ISO 9001 pentru producator  Certificat ISO 9001 pentru participant.  -Manual de operarea  Instalarea, instruirea;  Garantie 12 luni.  Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanţie: servicii de întreţinere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanţie şi post garanţii  Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător utilajului cu personal instruit de către producător | **100 000,00** |
| 3 | **33100000-1** | **LOT 3**  **Incubator Termo Shaker p/u**  **microplăci** | **Buc.** | **1** | Intervalul de temperatură: de la t°С cameră la 40°С  Precizie incubator 0,1°С  Vibrațiile cu capac: sunt mai bune decât + 4 ° С  Mecanismul incubatorului: bază de aluminiu termică  Timpul de încălzire: de 15 minute, afișat pe ecran pentru verificare  Timer: cu senzor de temperatură  Viteza mixerului: 8 moduri de agitare de la 575- 1500 vibrații/minut  Moduri timer: setare timp, vizualizare timp rămas, semnal sonor  Precizie timer: 1 s  Timer diapazon: de la 1 s la 99 min 59 s  Suport: pentru 2 plăci standard  Afișează 4 cifre, fluorescente roșii  Tastatură: 16 taste cu membrană 4x4  Microprocesor Z80  Carcasă din plastic cu bază metalică  Protecție aerosoli: capac din plexiglas  Alimentare: 12 VCA, 2 A, prin adaptor  Temperatură, umiditate 15 - 35 ° С, umiditate mai mică de 85%  Dimensiuni, greutate 26 x 26 x 10 cm, 4,5 kg  Certificat de etalonarea;  La momentul livrararii trebuie sa fie incluse urmatoarele certificate:  -Certificat ISO 9001 pentru producator  Certificat ISO 9001 pentru participant  -Manual de operarea  Instalarea, instruirea;  Garantie 12 luni.  Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanţie: servicii de întreţinere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanţie şi post garanţii  Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător utilajului cu personal instruit de către producător | **35 000,00** |
| 4 | **33100000-1** | **LOT 4**  **Microscop ranversat fluorescent cu camera ajustată racordat la laptop** | **Buc.** | **1** | Head: Binocular s-au trinocular 30-45° (light split 0/100 or 80/20)  Oculare: 10X/22mm, with diopter adjustment  Nosepiece: quadruple nosepiece or Quintuple  Obiective: CCIS Plan Achromat obiectiv PL 4x, PH 10x, PH 20x,40x,100x  Fluorescenţă:  EF-INV EPI-atașament de fluorescență:  Accesoriu Epi-Fluorescență cu casetă filtrantă s-au Two Chroma Filters(Chroma filter 19002L, Chroma filter 19004)  Lampă cu mercur 100w  Lampă HBO 100W, lentilă colector și soclu pentru lampă mercur pentru HBO 100W  Unitate de pornire HBO 100W  Instrument de centrare a lămpii și cablu de alimentare  Cuburi de filtrare(Cuburi filtru albastru și verde) DAPI, FITC și TRITC  Condensator: condensator ELWD N.A. 0,30 - glisor de fază Ph0, BF, Ph1  Scenă: Scenă simplă cu inserții de scenă din metal și sticlă  Iluminare:  Iluminare cu halogen 6V / 30W cu control al intensității  Alimentare universală 100-240V  Focalizare: Sistem de focalizare coaxial  Accesorii:  45mm albastru, filtre de interferență verde și difuzie cu glisor de filtrare  Telescop de centrare  Cheie hexagonală, capac de vinil pentru praf, cablu de alimentare  Garanție: 3-5 ani mecanic și 1 an electric  Cu camera:  Dimensiune senzor: 5,7x4,3mm (clasa 1)  Dimensiune pixel: 2,2 micrometri Rezoluție: 5.1MP  Rata cadrelor: 55 cps 640x480, 18 cps @ 1280x960, 6,8 cps @ 2592x1944  Sensibilitate: .53V / Lux-sec Conectivitate: USB 2.0  Compatibilitate: Windows (32/64 biți)  La momentul livrararii trebuie sa fie incluse urmatoarele certificate:  -Certificat ISO 9001 pentru producator  Certificat ISO 9001 pentru participant  -Manual de operarea  Instalarea, instruirea;  Garantie 12 luni.  Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanţie: servicii de întreţinere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanţie şi post garanţii  Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător utilajului cu personal instruit de către producător | **300 000,00** |
| 5 | **33100000-1** | **LOT 5**  **Set de diagnostic (192 doze);** | **Buc.** | **2** | Set de diagnostic să utilizeze principiul Elisa (Bloking) pentru detecția anticorpilor impotriva rabiei pe probe individuale de lichid toracal la vulpi.  - microplăci din poliester de 96 de godeuri căptuşite cu antigen, cu stripuri detașabile a câte 12 pe o placă,  - conjugat concentrat până la 100x ,  - control ser pozitiv lichid,  - control ser negativ lichid,  - control ser 1  - control ser 2  - control ser 3  - diluant pentru probe (ready to use)  - diluant pentru anticorp biotinilat (ready to use)  - anticorp anti-rabic biotinilat (concentrat până la 100x)  - conjugat (concentrat până la 100x)  - diluant pentru conjugat (ready to use)  - soluție substrat (ready to use)  - soluţia de spălare (concentrat până la 10x)  - soluţie stop (ready to use)  Setul sa fie în conformitate cu cerințele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al World Organisation for Animal Health (OIE), ediția în vigoare.  Setul de diagnostic să conțină un certificat sau alt document care confirmă calitatea produsului (setului) de la producător sau de la laborator internațional de referință OIE, în care să fie specificate sensibilitatea, specificitatea, reproductibilitatea. | **40 000,00** |
| **Valoarea estimativă TOTAL** | | | | | | **675000.00** |

1. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
2. Pentru mai multe loturi ;
3. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit ;**

(indicați se admite sau nu se admite)

1. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 zile de la incheierea contractului**
2. **Termenul de valabilitate a contractului: 30 decembrie 2021**
3. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(indicați da sau nu)

1. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

1. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/ Obligativitatea** |
| 1 | DUAE | Formular standard completat, confirmat prin semnatura electronică ofertantului | da |
| 2 | Propunerea tehnică | F4.1 Confirmat prin semnătura electronică a persoanei autorizate al ofertantului, de asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative | da |
| 3 | Propunerea financiară | F4.2 Confirmat prin semnătura electronică a persoanei autorizate al ofertantului | da |
| 4 | Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea  ofertei fără TVA | Garanție bancară - Original confirmat prin semnatura șiu ștampila băncii emițătoare de cont (se prezintă la sediul autorității contractante în perioada de depunere a ofertelor) sau ordin de plată pentru transfer la contul autorității contractante ***MD64TRPCCC518430A00412AA*** | da |

1. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică**
2. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): COP**
3. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (**indicați după caz**): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
4. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pe lot**
5. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea factorului de evaluare** | **Ponderea%** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: *conform datelor din SIA RSAP***

* **până la: *[ora exactă]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
* **pe: *[data]* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:** [crdv@ansa.gov.md](mailto:crdv@ansa.gov.md)

***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP***

1. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 35 de zile calendaristice**
2. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

***Ofertele întîrziate vor fi respinse.***

1. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:   
   *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”*.**
2. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat**
3. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

1. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

***Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor***

***Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;***

***Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651,*** [***contestatii@ansc.md***](mailto:contestatii@ansc.md)

1. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
3. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ**
4. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:**
5. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |
|  |  |

1. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU**

(se specifică da sau nu)

1. **Alte informații relevante: nu sunt**

**Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L.Ș.**