|  |  |
| --- | --- |
| **Reparatia acoperisului depozitului nr. 1 al IGPF, din mun. Chisinau, str. Petricani, 19** | Formular Nr.1  WinCmeta |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № nr.1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Acoperis depozit Nr.1** |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 45,000 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | 102,000 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori asbociment | m2 | 840,000 |
| 4 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 840,000 |
| 5 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Inlocurirea capriorilor deteriorati) | m3 | 4,200 |
| 6 | RpCH06D | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe | kg | 130,000 |
| 7 | RpCH06E | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane | kg | 102,500 |
| 8 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime 16.8 m3) | m2 | 840,000 |
| 9 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - leaturi (50x50 si 50x30) | m3 | 6,600 |
| 10 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 22,600 |
| 11 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 22,600 |
| 12 | CK26B | Glafuri montate -Scurgere la streasina | m | 96,000 |
| 13 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente din (Profnastil) inclusiv frontoane | m2 | 290,000 |
| 14 | CK26B | Coltar metalic pentru profnastil | m | 192,000 |
| 15 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Superdifuzie) | m2 | 840,000 |
| 16 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), Profnastil gr=0.45, culoare ral9006 | m2 | 840,000 |
| 17 | CE19C1 | Opritori de zapada grosime 0.45 mm, culoare ral9006 | m | 96,000 |
| 18 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, fabricate de uzina d =150 | m | 102,000 |
| 19 | CE22A | Sisteme de burlane metalice, fabricate de uzina D 105 mm | m | 45,000 |
| 20 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (sustinere pentru burlane) | kg | 150,540 |
| 21 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,150 |
| 22 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 300,000 |
| 23 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 32,000 |
| 24 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 68,500 |
| 25 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t | 37,000 |
| 26 | TrB22D1A2 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m | t | 68,500 |
| 27 | TsI50C5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 26,300 |