|  |  |
| --- | --- |
| **Replanificarea/resistematizarea interioara a constructiei de invatamint si educatie (scoala ''Vasile Lupu'') amplasata pe imobilul cu nr.cadastral 0100101.237 din str. Petru Ungureanu nr.17 mun.Chisinau** | Formular Nr.1WinCmeta2000 |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Gradinita de copii. Apeduct.**

 (denumirea lucrări)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme, cod resurse  | Denumire lucrări  | U.M.  | Cantitate  | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Lucrari sanitare** |  |  |  |  |
| 1 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 20 mm | set | 1,00 |  |  |
|  2 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (вентиль запорный муфтовый 15Б1бк) | buc | 18,00 |  |  |
|  3 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (вентиль запорный муфтовый 15Б1бк) | buc | 2,00 |  |  |
|  4 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25 mm (вентиль запорный муфтовый 15Б1бк) | buc | 3,00 |  |  |
|  5 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 32 mm (вентиль запорный муфтовый 15Б1бк) | buc | 1,00 |  |  |
|  6 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (клапан обратный 16кч11р) | buc | 3,00 |  |  |
|  7 | SD18A | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" (кран поливочный) | buc | 3,00 |  |  |
|  8 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20х2,3 (Dn15) mm (труба полипропиленовая PPRC PN10, тип3) | m | 37,00 |  |  |
|  9 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25х2,5 (Dn20) mm (труба полипропиленовая PPRC PN10, тип3) | m | 6,00 |  |  |
|  10 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x3,5 (Dn25) mm (труба полипропиленовая PPRC PN10, тип3) | m | 25,00 |  |  |
|  11 | SA17C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40х3,7 (Dn32) mm (труба полипропиленовая PPRC PN10, тип3) | m | 8,00 |  |  |
|  12 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm  | m | 76,00 |  |  |
|  13 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 76,00 |  |  |
|  14 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x5 mm (шланг ПЭП "IZOFLEX") | m | 37,00 |  |  |
|  15 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x5 mm (шланг ПЭП "IZOFLEX") | m | 6,00 |  |  |
|  16 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38x5 mm (шланг ПЭП "IZOFLEX") | m | 25,00 |  |  |
|  17 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=48x5 mm (шланг ПЭП "IZOFLEX") | m | 8,00 |  |  |
|  18 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 15 mm (кран водоразборный) | buc | 9,00 |  |  |
|  19 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 32х20 mm (тройник стальной спускной) | buc | 1,00 |  |  |
|  20 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm | piesa | 1,00 |  |  |
|   |  | Cheltuieli directe |  LEI |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|   |  | **Capitolul 2. Utilaj** |  |  |  |  |
| 21 |  | Счетчик холодной воды класс "С", Ду20 мм | buc | 1,00 |  |  |
|  22 |  | Фильтр сетчатый, Dn32 mm | buc | 1,00 |  |  |
|  23 |  | Stingator de incendiu ОП-5 | buc | 4,00 |  |  |
|   |  | Cheltuieli directe |  LEI |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total:** |  |  |  |  |
|  | **Total deviz:** |  |  |  |  |