APROBAT:
Manager de instituție
_________________________

CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat    IP LT ,, Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca
2. Organizatorul procedurii de achiziţie  IP LT ,, Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca
3. Obiectul achiziţiilor  Renovarea terenului de basket la LT ,,N. V. Gogol" din or. Basarabeasca

   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Teren de baschet
	
1	DI70A*
	Deplasarea destrebuitorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка  укладчика  с места погрузки на рабочее место и обратно))
	1 km	110,0000
	
2	DI54A
	Deplasarea excavatorului de lа locul parcarii la locul de lucru si inapoi  (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)
	1 km	110,0000
	
3	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)
	100 m3	59,3000
	
4	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)
	t	103,8000
	
5	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Разравнивание рыхлого грунта  I или II и III или IV категорий,  бульдозером  на гусеничном ходу 81-180 СР, слоями толщиной 15-20 см, грунт I или II категории)
	100 m3	29,6000
	
6	TsE02C
	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare (Окончательная ручная доработка площадок, твердый грунт)
	100m2	4,6400
	
7	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)
	m3	32,5000
	
8	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
	m3	37,2000
	
9	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)
	t	0,2780
	
10	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) k-1,25
Коэффициент к трудозатратам=1,2500
Коэффициент к машинам=1,2500
Коэффициент к материалам=1,2500
	m2	464,0000
	
11	CA03B2
	Beton turnat in fundatii, , pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов,  ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) основание под игровой щит
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150
	m3	1,2000
	
		2. Trotuara 
	
12	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)
	m3	4,0000
	
13	DA11B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) 100mm
	m3	2,2000
	
14	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров  размером 1000x250х75 mm, по бетон класса М-100)
	m	46,0000
	
15	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, тип Брусчатка пресованная серого  цвета сечением 200*100*40мм  уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) 18,1*1,2m
	m2	21,7200
	
		3. Scara
	
16	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)
	m3	2,5000
	
17	DA11B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) 100mm
	m3	1,3000
	
18	CB01B
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве ступенек, включая крепления)
	m2	9,0000
	
19	CC01A1
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса РС52 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)
	kg	34,0000
	
20	CA03B2
	Beton turnat in fundatii,  preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных cтупек, приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150
	m3	3,0000