WinСмета2000

Formular Nr.5

|  |  |
| --- | --- |
| Investitor  Obiect | **Consiliul raional Ialoveni** |

**Catalog de norme unitare pentru obiectul №**

**Lucrari de renovare a stadionului de minifotbal**

**(formular desfăşurat)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt.  poz. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
| Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Camine de vizitare si deservire a drenajului** |  |  |  |  |
| 43 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului | set |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264330012 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6(0.17m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 10,0000 |  |  |
|  |  | **2. Imprejmuirea (gard metalic)** |  |  |  |  |
| 46 | CO06B | Imprejmuiri din plasa "Rabit" cu grosimea de 3mm, fixata pe stilpi din metal cu diametrul de 80x80x4mm montati la 2,0 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 4,8 m (Inaltimea gardului - 4,0 m) | m |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din plasa ,,rabit" d-3mm, h=4.0m | m2 | 3,9000 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 |  |  |
|  | 2811106302050 | Stilp din metal d-80x80x4mm L=4.8m | buc | 0,5000 |  |  |
| 48 | CE35A | Plasa de siguranta - ajustat (624m2 - ajustat) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1752127334760 | Plasa de protectie ((Deasupra imprejmuirii din panouri de gard din plasa rabit #3mm) | м2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Intocmit |  |
|  | |
| Verificat |  |
|  | |