CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria com. Agronomovca
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria com. Agronomovca
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale din s. Zazulenii Noi, com. Agronomovca

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. s. Zuzulenii Noi.    L= 1100 m x 3.50 m			
1	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,000	
2	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t	640,000	
3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm la locul descarcarii	100 m3	4,000	
4	DH02A
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	38,500	
5	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	38,500	
6	DI134A1 K=5
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga  la norma DI 134	100m2	38,500	
7	TsI51C10+TsI51B10
	Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 50 km 	t	1 348,000	
		2. Amenajarea terenului aferent la cimitirul din s. Zazulenii Noi S=50x50m			
8	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,500	
9	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t	400,000	
10	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm la locul descarcarii	100 m3	2,500	
11	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,000	
12	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	10,000	
13	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 	100m2	25,000	
14	DI134A1 K=5
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga  la norma DI 134	100m2	35,000	
15	TsI51C10+TsI51B10
	Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 50 km 	t	952,200	

APROB:
Primarul com. Agronomovca
V.Grosu