CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP SCM G. Paladi
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP SCM G. Paladi
3. Obiectul achiziţiilor  IMSP SCM G. Paladi
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie 
	
		1.1. Hol intraria principala inclusiv debara 
	
		1.1.1. Pardoseli 
	
1	RpCN12A
	Desfacerea plintei din lemn
	m	92,0000	
2	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 
	m2	142,5000	
3	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	142,5000	
4	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	142,5000	
5	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	142,5000	
6	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 60*60mm
	m2	142,5000	
7	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	92,0000	
		1.1.2. Pereti 
	
8	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	267,0000	
9	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti,accesori etc.)
	m2	8,3000	
10	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, calorifer)
	m2	7,2000	
11	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	292,0000	
12	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontasct" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	292,0000	
13	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	292,0000	
14	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar perforat 
	m	172,0000	
15	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	292,0000	
16	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	292,0000	
17	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	292,0000	
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	292,0000	
19	RpCR06B
	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi
	m2	292,0000	
20	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice l=0.3 m
	m	5,0000	
21	CG06A
	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti 
	m	85,0000	
22	СF60N
	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: pereti сu izolatie
	m2	6,0000	
		1.1.3. Tavan 
	
23	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila tip Tigular
	m2	142,0000	
		1.1.4. Tocuri la usi si ferestere 
	
24	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)
	m	32,0000	
25	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime(exterioare)
	m	32,0000	
26	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (interioare)
	m2	13,1000	
27	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi(exterioare)
	m2	19,3000	
28	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (interioare)
	m2	13,1000	
29	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (exterioare)
	m2	19,3000	
30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  (interioare)
	m2	13,1000	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (exterioare)
	m2	19,3000	
32	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)
	m2	13,1000	
33	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(exterioare)
	m2	19,3000	
		1.2. Coridor interiorul Sectei 
	
		1.2.1. Tavan 
	
34	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	62,6500	
35	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	125,0000	
		1.2.2. Pardoseli 
	
36	RpCN12A
	Desfacerea plintei din lemn
	m	148,0000	
37	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 
	m2	162,6500	
38	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	162,6500	
39	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	162,6500	
40	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	162,6500	
41	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	162,5000	
42	CG54A
	Pardoseli Poliroitanice turnate. Sistem "FUXRAD"  "FX 47", acoperire antistatica in 4 straturi, grosimea stratului de 2,5-3,0 mm pe suport existent 
	m2	162,5000	
43	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 60*60mm
	m2	36,0000	
44	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	148,0000	
		1.2.3. Pereti 
	
45	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	410,0000	
46	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	47,0000	
47	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, )
	m2	7,2000	
48	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti,etc.)
	m2	18,3000	
49	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	24,8000	
50	RpCP23A
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	18,0000	
51	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontasct" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	410,6800	
52	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	410,6800	
53	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	46,0000	
54	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar perforat 
	m	410,6800	
55	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	410,6800	
56	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	410,6800	
57	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	410,6800	
58	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	410,6800	
59	RpCR06B
	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi
	m2	145,5000	
60	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)
	m2	410,6800	
61	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice l=0.3 m
	m	25,0000	
62	CK26B
	Glafuri montate la ACesoare  din tabla protejata l=0.5 m 
	m	25,0000	
63	CG06A
	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti 
	m	216,5000	
64	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,
	buc	18,0000	
		1.2.4. Tocuri la usi si ferestere 
	
65	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)
	m	7,1000	
66	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime(exterioare)
	m	7,1000	
67	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (interioare)
	m2	1,1000	
68	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi(exterioare)
	m2	3,1500	
69	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (interioare)
	m2	1,1000	
70	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (exterioare)
	m2	3,1500	
71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  (interioare)
	m2	1,1000	
72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (exterioare)
	m2	3,1500	
73	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)
	m2	1,1000	
74	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(exterioare)
	m2	3,1500	
		1.3. Reparatie Saloane si bloc Sanitare 
	
		1.3.1. Tavane 
	
75	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	612,0400	
76	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	612,0400	
77	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	612,0400	
78	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	612,0400	
79	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	612,0400	
80	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	612,0400	
		1.3.2. Podele 
	
81	RpCN12A
	Desfacerea plintei din lemn
	m	148,0000	
82	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 
	m2	312,0400	
83	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	280,0000	
84	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	312,0400	
85	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	612,0400	
86	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	612,0400	
87	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	412,0400	
88	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum WC-uri
	m2	98,2000	
89	CG54A
	Pardoseli Poliroitanice turnate. Sistem "FUXRAD"  "FX 47", acoperire antistatica in 4 straturi, grosimea stratului de 2,5-3,0 mm pe suport existent 
	m2	412,0400	
90	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 60*60mm
	m2	199,0000	
91	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	550,0000	
		1.3.3. Pereti 
	
92	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	732,3000	
93	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	732,3000	
94	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	247,0000	
95	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, )
	m2	27,2000	
96	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	44,8000	
97	RpCP23A
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	38,0000	
98	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti,etc.)
	m2	36,8000	
99	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontasct" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	732,3000	
100	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	732,3000	
101	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pereti h=1m)
	m2	181,8400	
102	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	247,0000	
103	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar perforat 
	m	310,6800	
104	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	732,3000	
105	CF50B k-3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos MP-75, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.MP-75
	m2	732,3000	
106	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	732,3000	
107	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	732,3000	
108	RpCR06B
	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi
	m2	165,5000	
109	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)
	m2	732,3000	
110	CG06A
	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti 
	m	226,5000	
111	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,
	buc	38,0000	
		1.4. Timplari 
	
112	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, 
	m2	101,2000	
113	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn, ferestre,
	m2	116,2000	
114	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	101,2000	
115	CK19B1
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv
	m2	116,2000	
116	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii
	m2	28,0000	
		1.5. Lucrari diverse
	
117	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t	180,0000	
118	TsH92B
	Incarcarea in auto
	t	180,0000	
119	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km 
	t	180,0000	
		1.6. Lucrari tehnico sanitare si ventilare 
	
		1.6.1. Apeduct Canalizare
	
120	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	210,0000	
121	RpSB01D
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm
	m	160,0000	
122	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	180,0000	
123	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	21,0000	
124	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	21,0000	
125	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	8,0000	
126	RpIC29C
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  2"
	buc	20,0000	
127	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32 mm.
	m	160,0000	
128	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm teu PPR 
	buc	72,0000	
129	IC53C
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 32/1"PPR
	buc	144,0000	
130	
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mmMufta PPR 32*32mm
	buc	38,0000	
131	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	72,0000	
132	RpSD22C
	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1"
	buc	24,0000	
133	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	160,0000	
134	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm TEU 110*110
	buc	74,0000	
135	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, ) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	74,0000	
136	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (, mufa 110) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	24,0000	
137	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	24,0000	
138	RpSB11D2
	Montarea ramificatiei deble din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm DOP 110
	buc	24,0000	
139	RpSD22C
	Montarea robinetului de reglaj, pentru teava din otel, avind diametrul de 20 mm
	buc	40,0000	
140	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc	80,0000	
141	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	80,0000	
142	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	302,0000	
143	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.
	m	268,0000	
144	IC38A
	Piesa de racordare cot, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc	190,0000	
145	IC38A
	Piesa de racordare mufa d20 cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc	42,0000	
146	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc	90,0000	
147	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"
	buc	77,0000	
148	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"
	buc	20,0000	
149	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	82,0000	
150	RpSA44I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	105,0000	
151	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	70,0000	
152	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	40,0000	
153	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	40,0000	
154	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	20,0000	
155	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	10,0000	
156	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	220,0000	
157	RpSA44E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2"
	buc	250,0000	
158	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
	buc	80,0000	
159	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
	buc	42,0000	
160	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
	buc	12,0000	
161	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
	buc	6,0000	
162	RpSB41A
	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
	buc	7,0000	
163	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon 
	kg	540,0000	
164	RpCR22A
	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica
	m2	23,0000	
165	RpSC23A
	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 
	buc	2,0000	
166	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	2,0000	
167	RpSC21B
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton 
	buc	23,0000	
168	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	23,0000	
169	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	7,0000	
170	RpSE25A
	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, 
	buc	15,0000	
171	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"
	buc	14,0000	
172	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"
	buc	60,0000	
173	RpSC24A1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	11,0000	
		1.6.2. Sistema de incalzire
	
174	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	125,0000	
175	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 
	buc	66,0000	
176	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	420,0000	
177	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	90,0000	
178	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	90,0000	
179	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"
	buc	72,0000	
180	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	560,0000	
181	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	490,0000	
182	IC30A
	Dop din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/8"
	buc	216,0000	
183	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	260,0000	
184	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	72,0000	
185	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	72,0000	
186	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"
	buc	144,0000	
187	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	216,0000	
188	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	144,0000	
189	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv
	buc	36,0000	
190	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	490,0000	
191	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	490,0000	
192	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	490,0000	
		1.7. Electricitatea 
	
		1.7.1. Electricitate
	
		1.7.1.1. Lucrari pregatitoare
	
193	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	2,0000	
194	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	183,0000	
195	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	102,0000	
196	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	460,0000	
197	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	460,0000	
198	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp
	m	850,0000	
199	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp
	m	850,0000	
		1.7.1.2. PЩ
	
200	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa,ЩРн-48
	buc	3,0000	
201	08-03-526-1
	Automat bipolar АД-12/2Р/16А/30mA
	buc	15,0000	
202	08-03-526-1
	Automat bipolar BA-47/29/1P/B10
	buc	14,0000	
203	piata
	Bara "N" nul 6x9 mm
	buc	8,0000	
204	Piata
	Sina de impamintare
	buc	8,0000	
		1.7.1.3. Cablu
	
205	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm
	100 m	27,0000	
206	RpEA01B
	Montarea tuburilor gofrat d=20mm 
	m	850,0000	
207	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,VVG montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp
	m	2 640,0000	
208	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,VVG, , avind sectiunea 3x2,5  mmp
	m	1 450,0000	
209	RpEB11H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,VVG, , avind sectiunea 5x2,5 mmp
	m	60,0000	
210	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC
	buc	100,0000	
		1.7.1.4. Prize si intrerupatoare 
	
211	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc	200,0000	
212	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor 
	buc	60,0000	
213	RpEE19B
	Montarea soneriei de alarma la postul de control
	buc	2,0000	
		1.7.1.5. . Corpuri de iluminat
	
214	RpEF15I
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18, fara tub tip LED 600*600
	buc	66,0000	
215	RpEF15I
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent2x18, fara tub tip LED
	buc	13,0000	
216	RpEF15I
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2*36, fara tub tip LED
	buc	3,0000	
217	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W tip LED
	buc	10,0000	
218	RpEF02C
	Montarea corpuri de iluminat bactericid 1x30
	buc	7,0000	
219	RpEF17A
	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie ''EXIT''
	buc	4,0000	
220	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), 30W bactericid.
	buc	7,0000	
		2. Conditonarea 
	
		2.1. Lucrari de montare
	
221	VC37A
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari 
	buc	7,0000	
222	08-03-605-1
	Montarea Ventilator
	buc	20,0000	
		2.2. Utilaj
	
223	pret de piata
	Ventilator K 200M
	buc	20,0000	
224	Pret Piata
	Bolier 50 L
	buc	10,0000	
225	Pret Piata
	Bolier 80 L
	buc	3,0000	
226	Pret Piata
	Dedector automat de incendiu de fum SPD 3.10
	buc	35,0000	
227	Pret Piata
	Inscripti si indecatoare la usi 
	buc	30,0000	
228	Pret Piata
	conditionare a aerului
	buc	7,0000	
229	Pret Piata
	Panou din Inox lung 2500mmx150mm cu Priza Oxigen 2 buc ,Aer comprimat 2 buc ,Vacumm 2 (Inclusiv trasarea si montarea tevelor de cupru de la punctul de conectare pina la panou )
	buc	6,0000