CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1.Denumirea beneficiarului de stat : PRIMARIA ROSCANI
2.Organizatorul procedurii de achizitie : PRIMARIA ROSCANI
3.Obiectul achizitiilor : Lucrari exterioare de termoizolare a fatadei, schimbarea timplariei si reparatia pereului, reparatia interioara a etajului 1 cu retelele ingineresti si modernizare sistemului interior de incalzire pentru cladirea Centrului de Sanatate Roscani din satul Roscani, raionul Anenii Noi

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Lucrari exterioare
			
		Capitolul 1.1.1. Inlocuire timplariei
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	19,79	
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	89,77	
 3	CK23A
	***Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv
	m2	4,98	
 4	CK23B
	***Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	25,92	
 5	CK23C
	***Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp
	m2	58,87	
 6	CK25A
	***Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	19,79	
 7	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	55,00	
 8	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi
	m	55,00	
 9	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)
	m	240,00	
 10	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	60,00	
 11	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	60,00	
 12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	60,00	
 13	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)
	m2	60,00	
 14	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	112,50	
 15	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (gratii la ferestre)
	kg	1 250,00	
 16	CK32A
	Montare plasa-antiinsecte
	m2	50,00	
 		Capitolul 1.1.2. Termoizolarea fasadelor cu polisteren expandat de 100 mm
			
17	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	635,00	
 18	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	635,00	
 19	IzF55A
	*Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren EPS100 cu ancadramentul golurilor cu placi  din ignifudate vata minerala MW100, cu latimea 25 cm (cornier din aluminiu l=364,0 m.l.)
	m2	569,00	
 20	IzF55B
	**Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren XPS100
	m2	67,00	
 21	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifudate din vata minerala 30 mm
	m2	84,00	
 22	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	653,00	
 23	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	653,00	
 24	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm
	m2	67,00	
 25	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	800,00	
 26	RpCI42A
	Demontarea  glafuri
	m	67,00	
 27	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	67,00	
 28	TRI1AA04C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	6,50	
 29	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km
	t	6,50	
 		Capitolul 1.1.3. Pereu
			
30	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3	9,60	
 31	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris
	100m2	0,96	
 32	CA02B
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	9,60	
 		Capitolul 1.1.4. Inlocuirea asbocimentului cu tigla metalica
			
33	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	633,00	
 34	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
	m2	633,00	
 35	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	633,00	
 36	CE30B
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.
	m2	633,00	
 37	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.
	m3	6,20	
 38	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
	m3	6,20	
 39	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	663,00	
 		Capitolul 1.1.5. Jgheaburi si burlane
			
40	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	75,00	
 41	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	97,00	
 		Capitolul 1.1.6. Reapartia scarilor exterioare (partea stinga a blocului)
			
42	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" sau analog intr-un strat, la pardoseli
	m2	18,20	
 43	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	18,20	
 44	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga  (k=4, grosime finala 50mm)
	m2	18,20	
 45	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie portelanata antiderapanta inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip Ceresit CM25 sau analog, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	18,20	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
		Capitolul 1.1. Reparatia interioara
			
		Capitolul 1.1.1. Etajul 1
			
		Capitolul 1.1.1.1. Reparatia peretilor interiori
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	1 316,00	
 2	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact)
	m2	1 316,00	
 3	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	1 010,00	
 4	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	1 010,00	
 5	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	1 010,00	
 6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	1 010,00	
 7	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	1 010,00	
 8	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm
	m2	306,00	
 		Capitolul 1.1.1.2. Reparatia pardoselei
			
9	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	339,00	
 10	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa)
	m2	339,00	
 11	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	339,00	
 12	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m	312,00	
 		Capitolul 1.1.1.3. Reparatia tavanului interior
			
13	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	339,00	
 14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact)
	m2	339,00	
 15	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	339,00	
 16	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	339,00	
 17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	339,00	
 18	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	339,00	
 		Capitolul 1.1.1.4. Demolari
			
19	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor
	m3	9,00	
 		Capitolul 1.1.1.5. Zidarie
			
20	CD71C
	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m
	m3	13,00	
 		Capitolul 1.1.1.6. Constructii PVC
			
21	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi
	m2	39,00	
 		Capitolul 1.1.1.7. Timplaria interioara
			
22	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	59,34	
 23	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	51,06	
 24	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)
	m	131,00	
 25	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	32,75	
 26	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	32,75	
 27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	32,75	
 28	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)
	m2	32,75	
 		Capitolul 1.1.1.8. Electricitate
			
29	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	360,00	
 30	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	360,00	
 		Capitolul 1.1.1.9. Tehnica sanitara
			
31	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	10,00	
 32	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	10,00	
 33	SC07B
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P
	buc	3,00	
 34	SD06A
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"
	buc	25,00	
 35	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m	200,00	
 36	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	60,00	
 37	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT
	buc	40,00	
 38	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	30,00	
 39	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT
	buc	10,00	
 		Capitolul 1.1.1.10. Ventilare
			
40	RCsB29J    k=4.6
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 110 mm
	buc	21,00	
 41	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200
	buc	42,00	
 		Capitolul 1.1.1.11. Demontarea gratiilor din metal
			
42	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	406,00	
 		Capitolul 1.1.1.12. Sistem de incalzire
			
43	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	62,40	
 44	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	100,00	
 45	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m	100,00	
 46	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv tip 22 500x500
	buc	5,00	
 47	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv tip 22 500x1000
	buc	9,00	
 48	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm tip 22 500x1500
	buc	11,00	
 49	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	25,00	
 50	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m	100,00	
 51	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.
	m	130,00	
 52	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Cap termoregulator
	buc	25,00	
 53	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	25,00	
 54	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	25,00	
 55	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cot PP 20
	buc	100,00	
 56	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Cot PP 50
	buc	50,00	
 57	IC38K
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Teu PP 50x20x50
	buc	50,00	
 58	IC38K
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Teu PP 50x50x50
	buc	10,00	
 59	IC38K
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Teu PP 50x50x20
	buc	10,00	
 60	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PP 20
	buc	20,00	
 61	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Mufa PP 50
	buc	20,00	
 62	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Reductie PP 50x20
	buc	10,00	
 63	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv /Racord PP M 20x3/4"
	buc	50,00	
 64	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 Robinet sfera PP
	buc	8,00	
 65	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	4,00	
 66	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Clipsa 20
	buc	100,00	
 67	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Clipsa 50
	buc	100,00	
 68	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	100,00	
 69	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	130,00	
 70	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	100,00	
 71	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	130,00	
 		Capitolul 1.1.2. Etajul 2
			
		Capitolul 1.1.2.1. Reparatia pardoselei
			
72	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	73,00	
 73	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	73,00	
 74	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m	60,00	
 		Capitolul 1.1.2.2. Sistem de incalzire
			
75	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	60,00	
 76	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	100,00	
 77	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m	100,00	
 78	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv tip 22 500x500
	buc	4,00	
 79	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv tip 22 500x1000
	buc	8,00	
 80	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm tip 22 500x1500
	buc	13,00	
 81	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	25,00	
 82	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m	100,00	
 83	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.
	m	130,00	
 84	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Cap termoregulator
	buc	25,00	
 85	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	25,00	
 86	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	25,00	
 87	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Cot PP 20
	buc	100,00	
 88	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Cot PP 50
	buc	50,00	
 89	IC38K
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Teu PP 50x20x50
	buc	50,00	
 90	IC38K
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Teu PP 50x50x50
	buc	10,00	
 91	IC38K
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Teu PP 50x50x20
	buc	10,00	
 92	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Mufa PP 20
	buc	20,00	
 93	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Mufa PP 50
	buc	20,00	
 94	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Reductie PP 50x20
	buc	10,00	
 95	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv /Racord PP M 20x3/4"
	buc	50,00	
 96	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 Robinet sfera PP
	buc	8,00	
 97	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	4,00	
 98	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Clipsa 20
	buc	100,00	
 99	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Clipsa 50
	buc	100,00	
 100	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	100,00	
 101	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	130,00	
 102	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	100,00	
 103	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	130,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
		Capitolul 2.1. Reparatia interioara
			
		Capitolul 2.1.1. Etajul 1
			
		Capitolul 2.1.1.1. Electricitate
			
104	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,00	
 105	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	29,00	
 106	
	Intreruptor automat
	buc	28,00	
 107	
	Intreruptor UZO
	buc	1,00	
 108	08-02-146-2
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	3,60	
 109	
	Cablu 3x1.5
	m	220,00	
 110	
	Cablu 3x2.5
	m	140,00	
 111	08-03-591-9   k=0.6
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (demontarea prizelor)
	100 buc	0,44	
 112	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,44	
 113	
	Priza cu impamintare
	buc	44,00	
 114	08-03-591-2    k=0.6
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Demontarea intrerupatoarelor)
	100 buc	0,21	
 115	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,21	
 116	
	Intrerupator
	buc	21,00	
 117	08-03-594-2   k=0.6
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (demontarea corpurilor)
	100 buc	0,50	
 118	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,50	
 119	
	Corp de iluminat  LED
	buc	50,00	
 		Capitolul 2.1.1.2. Apeduct si obiecte sanitare
			
120	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
	buc	1,00	
 		Capitolul 2.1.1.3. Sistem de incalzire
			
121	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 2"
	buc	4,00	
 		Capitolul 2.1.2. Etajul 2
			
		Capitolul 2.1.2.1. Sistem de incalzire
			
122	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 2"
	buc	4,00	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
		Capitolul 3.1. Reparatia interioara
			
		Capitolul 3.1.1. Etajul 1
			
		Capitolul 3.1.1.1. Electricitate
			
123	
	Panou electric 36 module
	buc	1,00	
 		Capitolul 3.1.1.2. Apeduct si obiecte sanitare
			
124	
	Cabina de dus
	buc	1,00	
 		Capitolul 3.1.1.3. Sistem de incalzire
			
125	
	Filtru , avind dimensiunea de 2"
	buc	4,00	
 		Capitolul 3.1.2. Etajul 2
			
		Capitolul 3.1.2.1. Sistem de incalzire
			
126	
	Filtru , avind dimensiunea de 2"
	buc	4,00