CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Centrul consultativ-diagnostic. Etajul 2.
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de demontare
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	70,00	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare si exterioare driscuite la pereti (tocurile in jurul usilor si ferestre)
	m2	50,00	
3	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	50,00	
4	RpSC09A
	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat 
	buc	1,00	
5	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (lenoleum)
	m2	110,00	
6	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	230,00	
7	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	11,00	
8	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m	20,00	
9	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	70,00	
10	RpIC19C1
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"
	m	10,00	
11	RpCU06B1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m	200,00	
12	TrB05A1-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m
	t	25,00	
13	TsI50B5
	Transportarea guniului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	25,00	
		2. Lucrari de reparatie
	
14	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	28,00	
15	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	55,00	
16	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior), 30 cm latime
	m	31,00	
17	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 60cm latime
	m	31,00	
18	CL18A
	Gratii metalice la ferestre din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	320,00	
19	RpCR38A
	Montarea gratiilor la ferestre de pe autoturn
	m2	13,00	
20	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul
	m2	13,00	
21	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi
	m2	7,00	
22	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	4,52	
23	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	6,50	
24	CK03A
	Usi din lemn masiv pentru birouri inclusiv lacata si vopsirea cu lac
	m2	4,20	
25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund
	m2	31,00	
26	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	56,00	
27	RpCJ06C1
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe
	m	56,00	
28	RpCJ05A
	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil
	m2	95,00	
29	CF07A
	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si  mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil
	m2	31,00	
30	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	124,00	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	2 242,00	
32	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	1 089,00	
33	CD05D
	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m
	m3	1,90	
34	CK24A
	Obloane rulante din profiluri din mase plastice inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj
	m2	7,36	
35	CG36A
	Pardoseli din placi laminat 12mm, clasa33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	82,00	
36	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin fixare cu dibluri, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, inclusiv accesoriile (coltare, terminatii, conectoare)
	m	195,00	
37	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	41,00	
38	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	6,00	
39	CN33A
	Tapete din vinil, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	322,00	
40	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor inclusiv montarea coltare din mase plastice la coltare interioare si exterioare - 40m
	m2	56,00	
41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	676,00	
42	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavan
	m2	1 136,00	
43	CN16A
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite
	m2	15,00	
44	CD72B
	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
	m2	26,50	
45	Cost de piata
	Control acces automatizat de intrare cu chei electronice (1 usa cu 10 chei) cu conectare la monitorizare video)
	set	1,00	
		3. Retele ingeneresti
	
		3.1. Conducta de apa
	
46	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m	20,00	
47	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20mm
	buc	10,00	
48	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20mm
	buc	13,00	
49	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 350 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00	
		3.2. Electricitatea
	
50	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp
	m	60,00	
51	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5mmp
	m	80,00	
52	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,0 mmp
	m	30,00	
53	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat IP, 16 - 25 A
	buc	6,00	
54	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor duble
	buc	16,00	
55	RpEE03A
	Montarea prizelor duble
	buc	52,00	
56	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat tip LED 2x36 W, fara tub
	buc	40,00	
57	RpEF15A
	Montarea corpurilor de iluminat tip LED 4x18 W, fara tub
	buc	19,00	
58	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat tip LED 600x600mm
	buc	3,00	
59	RpEF12B
	Montarea lampilor, tip LED 36W
	buc	80,00	
60	RpEF12B
	Montarea lampilor, tip LED 18W
	buc	16,00	
		3.3. Canalizarea
	
61	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00	
62	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00	
63	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,00	
64	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	11,00	
65	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	8,00	
66	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	15,00	
67	SB09E
	Trecere din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm
	buc	1,00	
68	SB10E
	Teu din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,00	
69	SB09E
	Cot 90gr, dim material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	3,00	
70	SB09C
	Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	3,00	
71	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare, din PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	10,00	
72	SB09E
	Teava gofrata pentru closet
	buc	1,00	
		3.4. Incalzirea
	
73	RpSA19B
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m	3,00	
74	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura
	m2	80,00	
75	CO18A
	Grile de ventilare din PVC 25x30mm
	buc	14,00