|  |  |
| --- | --- |
| **Lucrari de reparatie a scarilor la intrare in blocurile IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, or.Codru (mun.Chisinau), Costiujeni,3** | Formular Nr.1  WinCmeta2000 |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări №**

**Lucrari de reparatie**

(denumirea lucrări)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Capitolul 1. Scara la intrare in cabinetul Radiologic** |  |  |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.1. Scari** |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 9,000 |  |  |
| 2 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 300,000 |  |  |
| 3 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 8,000 |  |  |
| 4 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 22,000 |  |  |
| 5 | DC04A | Taiereri in asfalt cu masina de taiat | m | 12,000 |  |  |
| 6 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 2,600 |  |  |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 6,000 |  |  |
| 8 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint necoeziv sau slab coeziv | m3 | 7,000 |  |  |
| 9 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 24,000 |  |  |
| 10 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - trepte | m3 | 7,400 |  |  |
| 11 | CC01F | Montarea carcaselor din armaturi metalice cu d= 10-12 mmI | kg | 270,000 |  |  |
| 12 | CC03C | Montare plase sudate lcu d=4 mm 100x100 mm, | kg | 60,000 |  |  |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietrisfr.20-40 | m3 | 2,400 |  |  |
| 14 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 20x10 cm (Norma betonului sub bordura=0.02 m3 la 1 m.l.) | m | 9,000 |  |  |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 11,000 |  |  |
| 16 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 17,000 |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.2. Pereti** |  |  |  |  |
| 17 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 19,000 |  |  |
| 18 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 18,000 |  |  |
| 19 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 18,000 |  |  |
| 20 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,000 |  |  |
| 21 | CF30A | Tencuieli decorative, executate manual. cu "TINC" | m2 | 18,000 |  |  |
| 22 | CH06A | Confectionarea perile din tava metalica d=40 mm | m | 8,000 |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.3. Copertina de protectie** |  |  |  |  |
| 23 | CL18A | Stilp metal 60x60 mm 10 m.l.x4.22kg/m.l.=. | kg | 42,200 |  |  |
| 24 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (maurlat, capriori | m3 | 0,200 |  |  |
| 25 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite. | m2 | 13,000 |  |  |
| 26 | CE07A | Invelitori din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Profnastil) | m2 | 13,000 |  |  |
| 27 | CE20A | Sisteme de jgheaburi d=150mm, tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 4,500 |  |  |
| 28 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 2,000 |  |  |
| 29 | RpCR20B | Vopsirea isuprafete metalice | m2 | 5,000 |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.4. Scara de la intrare de rezerva BC3** |  |  |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.4.1. Copertina de protectie** |  |  |  |  |
| 30 | CL18A | Stilp metal 60x60 mm 8 m.l.x4.22kg/m.l.=. | kg | 33,760 |  |  |
| 31 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (maurlat, capriori | m3 | 0,240 |  |  |
| 32 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite. | m2 | 17,000 |  |  |
| 33 | CE07A | Invelitori din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Profnastil) | m2 | 17,000 |  |  |
| 34 | CE20A | Sisteme de jgheaburi d=150mm, tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 6,000 |  |  |
| 35 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 3,500 |  |  |
| 36 | RpCR20B | Vopsirea isuprafete metalice | m2 | 2,000 |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.5. Scara de la intrare** |  |  |  |  |
| 37 | CI06C7 | Placaj cu placi COSAUTI (parapet la scari) , plcile beneficiarului | m2 | 10,000 |  |  |
| 38 | CI06C7 | Placaj cu placi COSAUTI (Soclu) , plcile beneficiarului | m2 | 5,000 |  |  |
|  |  | **Capitolul 1.6. Lucrari diverse** |  |  |  |  |
| 39 | TRI1AA08E3 | Descarcarea materialelor de constructie | t | 12,000 |  |  |
| 40 | TrB01B1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 10,000 |  |  |
| 41 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 10,000 |  |  |
| 42 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 10,000 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total:** |  |  |  |  |

PROBAT:

L.S.

|  |
| --- |
| Investitor |
|  |