**Caiet de sarcini**

privind achiziția de jaluzele verticale și orizontale

Prezentul caiet de sarcini se aplică pentru achiziționarea jaluzelelor verticale și orizontale conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgență Prespitalicească.

Caietul de sarcini conține cerinte: denumiri, caracterstici și specificații tehnice, cantități estimative, care *vor fi considerate ca minimale și obligatorii.*

**Specificații tehnice minime obligatorii, pentru jaluzele verticale cu S estimativă = 660m2 și jaluzele orizontale cu S estimativă = 60m2:**

|  |  |
| --- | --- |
| Jaluzele verticaleGarnișă | Să fie formate din lamele din fâşii de material textile impregnate cu poliuretan aseptic, antistatic şi lavabile cu lăţimea de 89mm;La partea superioară să fie cu sistem de agăţare tip umeraş în sistemul de transportare (garnişa);La partea inferioară sa fie prevăzute cu lesturi (greutăţi) pentru a da ţinută lamelei textile;Lesturile de la fâşii sa fie asigurate pentru a se evita desprinderea în timp de pe fîşie;Să dispună de sistem de transportare la partea superioară cu umeraşe de agăţare a lamelei;Sistemul de transportare să se afle în garnişă;Montare pe verticală (tavan);Culoare: albă;Garanție: minim 1 an.Garnişa să fie din profil de aluminiu vopsit alb;Să se asigure plierea laterală;Sistemul de comandă să fie cât mai uşor de manevrat și fiabil;Reglare continuă a luminozității, orietabilă cu 180 grade;Va asigura reducerea transferului de caldură înspre încăperea protejată;Rotirea și plierea lamelelor se va comanda prin intremediul unor şnururi şi prin mecanismul de scripeţi şi reductoare ce se află la capătul de garnişă;Acţionare să fie manuală;Culoare: albă;Garanție: minim 1 an. |
| Jaluzele orizontale | Să fie confecționate din fîșii de bandă de aluminiu cu acoperire , rezistente la influența razelor solare;Să dispună de sistem de închidere și deschidere cu ajutorul unui șnur (sus/jos);Manevrarea jaluzelei se va efectua cu ajutorul unui bețișor, prin rotirea acestuia se va regla cantitatea de lumină care pătrunde în interior; Reglarea continua a luminozității, orientabilă cu 180 grade;Montare pe orizontală (perete);Culoare: alba.Garanție: minim 1 an. |

**Condiții confecționare și livrare:**

Oferta va include măsurarea, confecționarea, transportul și montajul acestora, la solicitarea beneficiarului în următoarele subdiviziuni:

1. PAMU Cazaclia
2. PAMU Cotiujenii Mari
3. PAMU Coșcodeni
4. PAMU Sudarca
5. PAMU Corjeuți
6. PAMU Călinești
7. PAMU Bucuria
8. PAMU Iargara
9. PAMU Brînzeni
10. PAMU Larga
11. PAMU Gotești
12. PAMU Fălești
13. PAMU Bardar
14. PAMU Olănești
15. PAMU Cricova.

**Garanție:**

Minim 1 an. Pe perioada de garanție, furnizorul va face constatarea defectelor la sesizarea și la sediul beneficiarului și va asigura reparația, sau înlocuirea echipamentului defect în 3 (trei) zile lucrătoare de la data sesizării defectului.

**Alte condiţii şi precizări:**

Toate dimensiunile de gabarit din prezentul caiet de sarcini sunt pentru ofertare, iar pentru execuţie, executantul are obligaţia de a măsura, la faţa locului, dimensiunile geometrice ale golurilor. Executantul va coordona mărimile și culoarea cu beneficiarul.

Furnizorul se obligă să livreze, să monteze produsele la adresele indicate de către achizitor.

**Recepția produselor:**

Recepţia produselor, la adresa indicata de achizitor, se face în baza facturii fiscale și specificaţiile din caietul de sarcini, de către reprezentantul achizitorului în prezenţa reprezentantului furnizorului. Produsele care nu corespund solicitărilor din prezentul caiet de sarcini vor fi înlocuite cu altele corespunzatoare din contul furnizorului.

Produsele vor fi însoțite:

* Factura fiscală-2 exemplare;
* Act de croire cu indicarea suprafeței pe fiecare unitate instalată-2 exemplare,
* Proces verbal primire-predare