Aparat electric de spălat cu presiune – **este necesar de procurat o bucată.**

Caracteristici tehnice

Caracteristici tehnice ale produsului

1. Tensiunea de lucru – 380 V
2. Motor cu curent alternativ cu 4 poli cu apă și răcire cu apă
3. Puterea absorbită – 9,2 KW
4. Protecție (umeditate și antipraf) – IPX5
5. Prelungitor – 10 m (diametru 2,5 mm2)
6. Temperatura maximă a apei – 60C0
7. Presiunea maximă de lucru – 275 Bar
8. Presiunea de lucru (cu duză standart) – 250 Bar
9. Debit maxim apă – 1000 litri/oră
10. Rezervor încorporat pentru detergent – Da
11. Sistem de antirăsucire
12. Furtun de presiune înaltă – 30 m
13. Sistem electronic pentru protecția motorului
14. Fiting admisie apă din alamă
15. Filtru fin de apă integrat