____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație capitală  în cadrul Gimnaziu nr. 49
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie 
	
		1.1. Bloc Alimentar cu toate incaperile afirente 
	
		1.1.1. Pardosele 	
1	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	141,20
	
2	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	141,20
	
3	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	141,20
	
4	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	141,20
	
5	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie (600*600)	m2	141,20
	
		1.1.2. Tavane 
	
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	141,20
	
7	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	141,20
	
8	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	141,20
	
9	CF53B
	Tencuieli interioare de 2mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)  k-2	m2	141,20
	
10	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	141,20
	
11	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	141,20
	
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	141,20
	
13	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	141,20
	
		1.1.3. Pereti 
	
14	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,30
	
15	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	170,87
	
16	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	42,86
	
17	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	487,50
	
18	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortsan 120mm la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,50
	
19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonogrund	m2	487,50
	
20	CF05B
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	243,50
	
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	243,50
	
22	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	243,50
	
23	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	306,50
	
24	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	306,50
	
25	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	306,50
	
26	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	306,50
	
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	306,50
	
28	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	306,50
	
29	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC  cu jaluzele reglabile manual	buc	15,00
	
		1.1.4. Stilaje PAL laminat
	
30	Pret piata
	Raft metalic  Moduline 1195x580x2130 mm, 5 polite RAL3020 cu PAL laminat	set	5,00
	
		1.1.5. Timplarie 
	
31	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	48,15
	
32	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Grile metalice	kg	90,00
	
33	RpCP15A
	Repararea grilajelor-armonica, metalice, simple	kg	90,00
	
34	RpCP12C
	Montarea gratiilor la ferestre, simple
	kg	90,00
	
35	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	12,50
	
36	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv	m2	14,98
	
37	CK21B1
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste  35 m ,intr-un canat, cu suprafata tocului intre  7 si 15 mp inclusiv	m2	30,22
	
38	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	9,60
	
39	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	189,25
	
40	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (interioare)	m2	14,80
	
41	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (interioare)	m2	14,80
	
42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  (interioare)	m2	14,80
	
43	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	14,80
	
44	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	11,50
	
45	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	10,50
	
46	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17,80
	
47	СF60S
	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatie (Corub)	m2	29,25
	
		1.1.6. Sistema de incalzire
	
48	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	14,00
	
49	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,00
	
50	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,00
	
51	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	25,00
	
52	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	25,00
	
53	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"	buc	6,00
	
54	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	56,00
	
55	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	125,00
	
56	IC30A
	Dop din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/8"	buc	6,00
	
57	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	25,00
	
58	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	15,00
	
59	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	30,00
	
60	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	24,00
	
61	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,00
	
62	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	24,00
	
63	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	12,00
	
64	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	125,00
	
65	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	125,00
	
66	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"	m	125,00
	
		1.1.7. Apeduct Canalizare
	
67	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	60,00
	
68	RpSB01D
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	30,00
	
69	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	65,00
	
70	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	21,00
	
71	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	15,00
	
72	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
	
73	RpIC29C
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  2"	buc	5,00
	
74	RpSD22C
	Montarea robinetului de reglaj, pentru teava din otel, avind diametrul de 20 mm	buc	5,00
	
75	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	35,00
	
76	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	35,00
	
77	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	100,00
	
78	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	125,00
	
79	IC38A
	Piesa de racordare cot, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	90,00
	
80	IC38A
	Piesa de racordare mufa d20 cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	22,00
	
81	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	30,00
	
82	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	30,00
	
83	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	10,00
	
84	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	16,00
	
85	RpSA44I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	35,00
	
86	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	36,00
	
87	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm	buc	20,00
	
88	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm	buc	10,00
	
89	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm	buc	20,00
	
90	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm	buc	10,00
	
91	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	50,00
	
92	RpSA44E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	55,00
	
93	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm	buc	30,00
	
94	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm	buc	22,00
	
95	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm	buc	12,00
	
96	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
	buc	6,00
	
97	RpSB41A
	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	7,00
	
98	RpSC23A
	Montarea spalatorului cu picurator (cu doua compartiment) pentru vase, din  inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,00
	
99	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
	
100	RpSC21B
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	15,00
	
101	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,00
	
102	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00
	
103	RpSE25A
	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, inclusiv si Boler 80 l	buc	3,00
	
104	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	4,00
	
105	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	10,00
	
106	RpSC24A1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00
	
107	RpSD31A
	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama)	buc	1,00
	
108	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	125,00
	
109	RpSF09A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"	m	125,00
	
110	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	125,00
	
		1.1.8. Electricitate
	
111	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,00
	
112	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	35,00
	
113	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	47,00
	
114	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30x30 cmp	m	60,00
	
115	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	60,00
	
116	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa,ЩРн-48	buc	3,00
	
117	08-03-526-1
	Automat bipolar АД-12/2Р/16А/30mA
	buc	30,00
	
118	08-03-526-1
	Automat bipolar BA-47/29/1P/B10
	buc	25,00
	
119	piata
	Bara "N" nul 6x9 mm
	buc	8,00
	
120	Piata
	Sina de impamintare
	buc	8,00
	
121	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,27
	
122	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,VVG montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp	m	250,00
	
123	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,VVG, , avind sectiunea 3x2,5  mmp	m	500,00
	
124	RpEB11H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,VVG, , avind sectiunea 5x2,5 mmp	m	125,00
	
125	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	100,00
	
126	RpEE03A
	Montarea prizelor	buc	50,00
	
127	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor	buc	15,00
	
128	RpEF15I
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18, fara tub tip LED	buc	15,00
	
129	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W tip LED	buc	4,00
	
		1.1.9. Lucrari diverse
	
130	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	12,00
	
131	TsH92B
	Incarcarea in auto
	t	12,00
	
132	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km	t	12,00

Suma fără TVA 949744,83 lei

Ion  Musteață _______________

Calaida Maria_______________ IBAN:_______________________________

Grușevan Serghei ____________