CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Educatie Tineret siSport sect. Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia Educatie Tineret siSport sect. Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de intreținere, reparatie a rețelelor electrice de alimentare a instituțiilor subordonate DETS sect. Botanica 

№
 crt.	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	3	4	5	
	1. Reparatia cablului 
	
1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m	0,0100	
2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1
	100 m	0,0100	
3	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu
	100 m	0,0100	
4	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator
	100 m	0,0100	
5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2
	100 buc	0,0100	
6	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2
	100 buc	0,0100	
7	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2
	100 buc	0,0100	
8	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m	0,0100	
9	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg
	100 m	0,0100	
10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg
	100 m	0,0100	
11	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg
	100 m	0,0100	
12	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,0100	
13	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 4 kg
	100 m	0,0100	
14	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta
	100 m	0,0100	
15	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 
	buc	1,0000	
16	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2
	buc	1,0000	
17	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2
	buc	1,0000	
18	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2
	buc	1,0000	
19	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2
	buc	1,0000	
20	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2
	buc	1,0000	
21	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2
	buc	1,0000	
22	Revizia vizuala a liniilor electrice in cablu
	1 km	0,0100	
23	Desfasurarea manuala a cablului de pe tambur
	100 m	0,0100	
24	Conectarea cablului in cutia cu cleme
	buc	1,0000	
25	Fazarea cablului 
	buc	1,0000	
26	Marcarea cablului 
	buc	1,0000	
27	Curatirea camerei de tragere pentru cablu
	buc	1,0000	
	2. Reaparatia retelelor electrice si tablourilor electrice 
	
28	Executarea bransamentului in cladire, in teava din otel, conductor sectiune pina la 16 mm2, cantitate conductori in linie: 4
	buc	1,0000	
29	Executarea bransamentului in cladire, in teava din otel, conductor sectiune pina la 16 mm2, cantitate conductori in linie: 3
	buc	1,0000	
30	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.
	100 m	0,0100	
31	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 
	100 m	0,0100	
32	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2
	100 m	0,0100	
33	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m
	100 m	0,0100	
34	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
	100 m	0,0100	
35	Canal metalic suspendat pe cabluri de otel, cu ajutorul suspensiilor de cablu, lungime 3 m
	100 m	0,0100	
36	Profil perforat de montare, lungime 2 m
	100 buc	0,0100	
37	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2
	100 m	0,0100	
38	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2
	100 m	0,0100	
39	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2
	100 m	0,0100	
40	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala
	100 m	0,0100	
41	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor
	100 m	0,0100	
42	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,0100	
43	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm
	buc	1,0000	
44	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 60 mm
	buc	1,0000	
45	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,0100	
46	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2
	100 m	0,0100	
47	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2
	100 m	0,0100	
48	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A
	buc	1,0000	
49	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A
	buc	1,0000	
50	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A
	buc	1,0000	
51	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A
	buc	1,0000	
52	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A
	buc	1,0000	
53	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A
	buc	1,0000	
54	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A
	buc	1,0000	
55	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A
	buc	1,0000	
56	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 400 A
	buc	1,0000	
57	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	1,0000	
58	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc	1,0000	
59	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250
	buc	1,0000	
60	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete
	buc	1,0000	
61	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000
	buc	1,0000	
62	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100
	buc	1,0000	
63	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2
	100 fire	0,0100	
64	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2
	100 fire	0,0100	
65	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 120 mm2
	100 fire	0,0100	
66	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc	1,0000	
67	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,0100	
68	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0100	
69	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,0100	
70	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0100	
71	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,0000	
72	Dispozitive de incalzire: prosob electric
	buc	1,0000	
73	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri
	m	1,0000	
74	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice
	m	1,0000	
75	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. 
	m	1,0000	
76	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm
	m	1,0000	
77	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor
	m	1,0000	
78	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent. Pentru tevi de protectie din PVC
	m	1,0000	
79	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp
	m	1,0000	
80	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu codoane din cupru
	buc	1,0000	
81	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu cordoane din aluminiu
	buc	1,0000	
82	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp
	m	1,0000	
83	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp
	m	1,0000	
84	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp
	m	1,0000	
85	Scoaterea invelisului de iuta, hirtie sau PVC de pe cabluri cu sectiunea conductorului de faza 50-70 mmp
	m	1,0000	
86	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri
	m	1,0000	
87	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri. 
	m	1,0000	
88	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize
	m	1,0000	
89	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu
	buc	1,0000	
90	Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou 
	buc	1,0000	
91	Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare, comutator scara
	buc	1,0000	
92	Revizuirea intrerupatoare tripolare 63 A  
	buc	1,0000	
93	Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A
	buc	1,0000	
94	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A
	buc	1,0000	
95	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg  
	buc	1,0000	
96	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp
	buc	1,0000	
97	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp.  
	buc	1,0000	
98	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A
	buc	1,0000	
99	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura
	buc	1,0000	
100	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,0000	
101	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de aparate, tablouri si cabluri in greutate de 3-10 kg/buc
	buc	1,0000	
102	Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare
	buc	1,0000	
103	Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice
	buc	1,0000	
104	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp
	m	1,0000	
105	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp
	m	1,0000	
106	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos
	buc	1,0000	
107	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)
	buc	1,0000	
108	Inlocuirea sigurantelor PN-2
	buc	1,0000	
109	Reparatia curenta a punctului de alimentare  
	buc	1,0000	
110	Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor
	buc	1,0000	
111	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare
	buc	1,0000	
112	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare
	10 buc	0,1000	
113	Demontarea contactorului de tip KT
	buc	1,0000	
114	Montarea contactorului de tip KT
	buc	1,0000	
115	Demontarea contorului in punct de alimentare 
	buc	1,0000	
116	Montarea contorului in punct de alimentare
	buc	1,0000	
117	Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare 
	buc	1,0000	
118	Montarea transformatorului de curent in PA 
	buc	1,0000	
119	Curatirea teritoriului punctului de alimentare 
	m3	1,0000	
120	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare
	buc	1,0000	
121	Reparatia usilor la punctul de alimentare
	buc	1,0000	
122	Vopsirea punctului de alimentare
	buc	1,0000	
123	Demontarea punctului de alimentare
	buc	1,0000	
124	Revizia PA
	buc	1,0000	
125	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare
	buc	1,0000	
126	Revizia cutiilor cu cleme
	buc	1,0000	
127	Vopsirea cutiilor cu cleme
	buc	1,0000	
128	Demontarea cutiei cu cleme
	buc	1,0000	
129	Montarea cutiei cu cleme
	buc	1,0000	
130	Reparatia usilor la  cutiile cu cleme
	buc	1,0000	
131	Accesul 
	h-om	1,0000	
	3. Prize de pamint
	
132	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm
	10 buc	0,1000	
133	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm
	10 buc	0,1000	
134	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm
	100 m	0,0100	
135	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2
	100 m	0,0100	
136	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2
	100 m	0,0100	
137	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm
	100 m	0,0100	
138	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie
	100 m	0,0100	
139	Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii
	10 buc	0,0100	
140	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime.
	m	1,0000	
141	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm
	m	1,0000	
142	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 16 mmp
	buc	1,0000	
	4. Circuit de iluminat 
	
143	Dulie: de perete sau de tavan
	100 buc	0,0100	
144	Dulie: suspendata
	100 buc	0,0100	
145	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate
	100 buc	0,0100	
146	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5
	buc	1,0000	
147	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi
	100 buc	0,0100	
148	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,0100	
149	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc	0,0100	
150	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console
	100 buc	0,0100	
151	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,0100	
152	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
	100 buc	0,0100	
153	Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD
	100 buc	0,0100	
154	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6
	buc	1,0000	
155	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 15
	buc	1,0000	
156	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite
	buc	1,0000	
157	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite
	buc	1,0000	
158	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc	1,0000	
159	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi
	buc	1,0000	
160	Montarea candelabrelor cu patru brate, pentru lampi cu incandescenta sau lampi fluorescente, complet echipate
	buc	1,0000	
161	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc	1,0000	
162	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W
	buc	1,0000	
163	Montarea corpurilor de iluminat de perete
	buc	1,0000	
164	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub
	buc	1,0000	
165	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub
	buc	1,0000	
166	Montarea accesoriilor pentru lampi : starter universal 4-80 W
	buc	1,0000	
167	Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W - simbol 7512
	buc	1,0000	
168	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	1,0000	
169	Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur
	buc	1,0000	
170	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur
	buc	1,0000	
171	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu bec incandescent
	buc	1,0000	
172	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur
	buc	1,0000	
173	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent
	buc	1,0000	
174	Montarea corpurilor de iluminat cu becuri  vapori de sodiu, mercur
	buc	1,0000	
175	Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent
	buc	1,0000	
176	Inlocuirea becului cu vapori de sodiu, mercur in corp de iluminat
	buc	1,0000	
177	Inlocuirea becului incandescent in corp de iluminat
	buc	1,0000	
178	Inlocuirea duliilor pe perete si tavan in pasajele subterane
	10 buc	1,0000	
179	Montarea proiectorului (la sol)
	buc	1,0000	
180	Demontarea proiectorului (la sol)
	buc	1,0000	
	5. Verificari electrice 
	
181	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW
	buc	1,0000	
182	Masurarea sarcinii la transformatorul de curent
	buc	1,0000	
183	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A
	buc	1,0000	
184	Incercari, verificari electrice si reglari la electromotoare pina la 200 kW sau redresoare
	buc	1,0000	
185	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice
	buc	1,0000	
186	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura
	buc	1,0000	
187	Incercari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii
	buc	1,0000	
188	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint
	buc	1,0000	
189	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat
	buc	1,0000	
190	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat
	buc	1,0000	
191	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint
	100 m	1,0000	
192	Masurarea rezistentei cablului
	buc	1,0000	
193	Masurarea rezistentei izolatiei secundare
	buc	1,0000	
194	Cautarea si determinarea locului de defectare a cablului prin ardere, lungime cablu pina la 500 m
	cablu	1,0000	
195	Determinarea rezistentei active sau a capacitatii electrice de functionare a conductorului cablului la tensiune pina la 35 kV
	1 masurare	1,0000	
196	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m
	1 masurare	1,0000	
197	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint
	100 puncte	0,0100	
198	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"
	1 recept de cur	1,0000	
199	Masurarea rezistentei active si inductive, a capacitatii masinilor si a aparatelor electrice
	1 masurare	1,0000	
200	Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV
	1 fazare	1,0000	
201	Masurarea coeficientului de absorbtie al infasurarilor transformatoarelor si al masinilor electrice
	1 masurare	1,0000	
202	Ridicarea, prelucrarea si analizarea oscilogramelor 
	1 occilogr.	1,0000	
203	Masurarea curentilor de scurgere ai limitatorului de tensiune
	1 masurare	1,0000	
204	Masurarea curentilor de scurgere sau a tensiunii de strapungere a eclatorului
	1 masurare	1,0000	
205	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici 
	1 linie	1,0000	
206	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor
	1 masurare	1,0000	
207	Aparat de comutare, tensiune pina la 1 kV (al circuitelor de forta)
	1 incercare	1,0000	
208	Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV
	1 incercare	1,0000	
	6. Lucrari de terasament
	
209	Saparea manuala a santulu pentru pozara cablului (in sol neinghetat) 
	m3	1,0000	
210	Saparea manuala a santulu pentru pozara cablului (in sol inghetat) 
	m3	1,0000	
211	Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat (in sol inghetat) 
	buc	1,0000	
212	Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat (in sol neinghetat) 
	buc	1,0000	
213	Spargerea stratului de asfalt
	m3	1,0000	
214	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare
	m3	1,0000	
215	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare
	m3	1,0000	
216	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare
	m3	1,0000	
217	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare
	m3	1,0000	
218	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t
	100 m3	0,0100	
219	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini
	100m2	0,0100	
220	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm
	buc	1,0000	
221	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm
	buc	1,0000