|  |  |
| --- | --- |
| **Replanificarea/resistematizarea interioara a constructiei de invatamint si educatie (scoala ''Vasile Lupu'') amplasata pe imobilul cu nr.cadastral 0100101.237 din str. Petru Ungureanu nr.17 mun.Chisinau** | Formular Nr.1  WinCmeta2000 |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Sopron parasolar poz.3. Lucrari generale de constructie.**

(denumirea lucrări)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 10,10 |  |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,70 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (подсыпка под полы) | m3 | 12,90 |  |  |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 17,60 |  |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,00 |  |  |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5 | m3 | 7,00 |  |  |
| 7 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 7,80 |  |  |
| 8 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 45,60 |  |  |
| 9 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 5,50 |  |  |
| 10 | AcA50B | Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=216 mm | m | 29,70 |  |  |
| 11 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,02 |  |  |
| 12 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 6,60 |  |  |
| 13 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 1,17 |  |  |
| 14 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,17 |  |  |
| 15 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica) | m2 | 65,40 |  |  |
| 16 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,30 |  |  |
| 17 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,30 |  |  |
| 18 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 13,50 |  |  |
| 19 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,02 |  |  |
| 20 | CG42B corect | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisori din caramida (gr.37 mm) | m2 | 40,40 |  |  |
| 21 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 40,40 |  |  |
| 22 |  | Nod 1, f.3 |  |  |  |  |
| 23 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 | 0,12 |  |  |
| 24 | CK17A corect | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (scindura 19x100mm - 0,43 m3) | m2 | 22,50 |  |  |
| 25 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 0,55 |  |  |
| 26 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,55 |  |  |
| 27 | CN32G | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsea ignifuga la exterior I 107-30,componentele a,b,c, aplicata pe lemn (ulei ferbinte) | m2 | 22,50 |  |  |
| 28 |  | Scara exterioara |  |  |  |  |
| 29 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5 | m3 | 4,60 |  |  |
| 30 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,15 |  |  |
| 31 |  | Pereu |  |  |  |  |
| 32 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,89 |  |  |
| 33 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5 | m3 | 3,42 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total:** |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe | LEI |  |  |  |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | **Total deviz:** |  |  |  |  |