*“APROB”*

*Președintele grupului de lucru pentru*

*Achiziții Publice*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Pavlov Iurie*

Lista echipamentului de protecţie strict necesar pentru personalul din

cadrul Serviciului Deservire Tehnică

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, lei |
| Lotul 1 (echipament p/u sudor) |
| 1 |  | Costum pentru sudor | buc. | 1 | Mărime: 52-54Destinație: pentru lucrări de sudurăMaterial: prelatăCuloare: verde |  |
| 2 |  | Mănuşi pentru sudură | per. | 2 | Tip: ManușiMaterial: prelatăCuloare: GriL=35cm |  |
| 3 |  | Mască p/u sudor | buc. | 1 | Tip: Mască hameleonGradul de întunecare: 8-13DINTimp de acționare: 1/5000 s |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL** |  |  |  | **3200,00** |
| Lotul 2 (îmbrăcăminte p/u lucrători auxiliari) |
| 1 |  | Salopetă L-182-90 | buc. | 4 | Tip: SalopetăMaterial: BumbacCuloare: GriMărime: L-182-90Descriere: 11 buzunare, din care 7 cu închidere prin arici. Buzunar pentru telefonul mobil. Cusături triple. Talie ajustabilă. Bretele ajustabile. Inel fixare cheie. Bandă suport ciocan. Buzunare pentru genunchiere. Porţiuni întărite pe buzunare și genunchi, dintr-un material rezistent la uzură (poliester 300D). |  |
| 2 |  | Salopetă XL-188-102 | buc. | 16 | Tip: SalopetăMaterial: BumbacCuloare: GriMărime: XL-188-102Descriere: 11 buzunare, din care 7 cu închidere prin arici. Buzunar pentru telefonul mobil. Cusături triple. Talie ajustabilă. Bretele ajustabile. Inel fixare cheie. Bandă suport ciocan. Buzunare pentru genunchiere. Porţiuni întărite pe buzunare și genunchi, dintr-un material rezistent la uzură (poliester 300D). |  |
| 3 |  | Scurtă L-182-90 | buc. | 4 | Tip: ScurtăMaterial: BumbacCuloare: GriMărime: L-182-90Descriere: 7 buzunare, din care 4 cu închidere prin arici. Buzunar pentru telefonul mobil. Închidere prin fermoar. Orificii de ventilaţie pentru o circulaţie mai bună a aerului. Porţiuni întărite pe umeri, coate și buzunare, dintr-un material rezistent la uzură (poliester 300D). Manșete ajustabile prin betelie cu fixare prin arici. Model dotat cu port ecuson. |  |
| 4 |  | Scurtă XL-188-102 | buc. | 16 | Tip: ScurtăMaterial: BumbacCuloare: GriMărime: XL-188-102Descriere: 7 buzunare, din care 4 cu închidere prin arici. Buzunar pentru telefonul mobil. Închidere prin fermoar. Orificii de ventilaţie pentru o circulaţie mai bună a aerului. Porţiuni întărite pe umeri, coate și buzunare, dintr-un material rezistent la uzură (poliester 300D). Manșete ajustabile prin betelie cu fixare prin arici. Model dotat cu port ecuson. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL** |  |  |  | **22600,00** |
| Lotul 3 (încălțăminte p/u lucrători auxiliari) |
| 1 |  | Bocanci de lucru M41 | per. | 10 | Tip: Încălțăminte de lucruMaterial: PieleCuloare: NegruCaracteristici:talpă lipită prin turnare;talpă din strat dublu de poliuretan;pielea de la suprafata - termorezistentă, confecționată din piele de bovine. |  |
| 2 |  | Bocanci de lucru M42 | per. | 10 | Tip: Încălțăminte de lucruMaterial: PieleCuloare: NegruCaracteristici:talpă lipită prin turnare;talpă din strat dublu de poliuretan;pielea de la suprafata - termorezistentă, confecționată din piele de bovine. |  |
| 3 |  | Bocanci de lucru M43 | per. | 10 | Tip: Încălțăminte de lucruMaterial: PieleCuloare: NegruCaracteristici:talpă lipită prin turnare;talpă din strat dublu de poliuretan;pielea de la suprafata - termorezistentă, confecționată din piele de bovine. |  |
| 4 |  | Bocanci de lucru M44 | per. | 5 | Tip: Încălțăminte de lucruMaterial: PieleCuloare: NegruCaracteristici:talpă lipită prin turnare;talpă din strat dublu de poliuretan;pielea de la suprafata - termorezistentă, confecționată din piele de bovine. |  |
| 5 |  | Cizme din PVC | per. | 5 | Tip: CizmeMaterial: PVCCuloare: NegruMărime: 42rezistente la acizi, uleiuri ş.a |  |
| 6 |  | Cizme din PVC | per. | 5 | Tip: CizmeMaterial: PVCCuloare: NegruMărime: 43rezistente la acizi, uleiuri ş.a |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL** |  |  |  | **21600,00** |
| Lotul 4 (echipament de protecție) |
| 1 |  | Genunchiere de protecţie | per. | 5 | Tip: Genunchiere cu protecțieMaterial: PolietilenăCuloare: Negru |  |
| 2 |  | Ochelari de protecție UV | buc. | 5 | Tip protecție: raze ultravioleteMaterial: plastic |  |
| 3 |  | Ochelari de protecţie | buc. | 6 | Tip: Ochelari de protecție de tip închis cu lentile largi p/u fixare pe faţăMaterial: PlasticCuloare: Transparent |  |
| 4 |  | Căști antifon (antizgomot) | buc. | 5 | Tip material: plasticNivel de protecție: 27dBCuloare: negru/roșu |  |
| 5 |  | Cască de protecţie | buc. | 6 | Tip: Cască de protecțieMaterial: polietilenăCuloare: roșu sau galben,Calotă din plasticRezistență dielectrică - 440 VMărimi - 54-62 |  |
| 6 |  | Respirator cu filtru | buc. | 15 | Respirator compus din două filter înlocuibile, semimască din cauciucCuloare: verdeMaterial: poleitilenă densitate joasă |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL** |  |  |  | **6800,00** |
| Lotul 5 (siguranță la înălțime) |
| 1 |  | Ghiare pentru lemn | buc. | 1 | Tip: ghiare de urcare pe stîlpi din lemn sau copaciMaterial: metal |  |
| 2 |  | Ghiare de montare | buc | 1 | Tip: LM2 (ghiare de urcare pe pilon de beton rotund sau pătrat)Material: metalCuloare: negru |  |
| 3 |  | Centură de siguranţă (ham de protecție) | buc. | 4 | Tip: [LX2 PSHLX2 XXL](https://www.soling.md/ro/tovary/strakhovochnoe-oborudovanie/full-body-harnesses/lx2.html)Destinație: pentru efectuarea lucrărilor la înălțimi |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL** |  |  |  | **9300,00** |
| Lotul 6 (echipament curățitor canale și tunele de canalizare) |
| 1 |  | Combinizon impermiabil de protecţie p/u apele reziduale | buc. | 1 | Combinizon impermiabil de protecţie p/u apele reziduale, marime: 52-54 |  |
| 2 |  | Mănuşi de protecţie rezistente la uzură | per. | 10 | Material: acoperite cu latexMărime: L=32-35 cm |  |
| 3 |  | Masca PN-1 (ПШ-1) | buc. | 1 | masca PN-1 este format din:- Un set de piese faciale (disponibil protivogaznoy cască-mască SIT 2 înălțimi diferite);- Burduf, care prezintă o armat furtun lungime 10 m Două serii-conectate;- Un element de filtrare pentru curățarea de praf din aerul inhalat;- Centurile de siguranță cu bretele care fixează furtunul;- Semnal de salvare frânghie 12-15 m și un cod PIN, care în zona de sfârșitul aer curat al tubului este setat cu cutie filtru.- Pungi de depozitare |  |
| 4 |  | Funie | m. | 100 | Dimensiuni: 10mmMaterial: polipropilenă |  |
| 5 |  | Lanternă de cap LED | buc. | 2 | Putere: 3WDurata medie de viață: 30000hAcumulator: 2000mAhMaterial: plasticCuloare: negru/galben |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL** |  |  |  | **7300,00** |
|  |  | **SUMA TOTALĂ** |  |  |  | **70800,00** |

Elaborat: Șef S.D.T.: Sorocean A. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Coordonat: Șef Serviciul Economic: Corsan Radu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_