**Specificații tehnice**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]*

|  |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție din *(operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării)* |
| Obiectul achiziției: Schimbătoare de căldură cu plăci pentru alimentarea cu apă caldă |

| **Nr. crt.** | **Denumirea bunurilor/serviciilor** | **Denumirea modelului bunului/serviciului** | **Ţara de origine** | **Producătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **LOT 1: Schimbătoare de căldură cu plăci pentru alimentarea cu apă caldă** | | | | | | | |
|  | Schimbător de căldură cu plăci pentru alimentarea cu apă caldă |  |  |  | Schimbător de căldură cu plăci pentru alimentarea cu apă caldă. Destinație: alimentarea cu apă caldă. Puterea de încălzire: 40kW. Tipul schimbătorului de căldură recuperativ: cu plăci. Modul de transmitere a căldurii: de suprafață. Presiunea maximă de lucru: 1,6 MPa. Materialul de confecționare a plăcilor: tablă de oțel austenitic inoxidabil AISI 316L. În set cu armătura de blocare pentru montare, fitinguri (accesorii) și elemente de filtrare. |  |  |
|  | Schimbător de căldură cu plăci pentru alimentarea cu apă caldă |  |  |  | Schimbător de căldură cu plăci pentru alimentarea cu apă caldă. Destinație: alimentarea cu apă caldă. Puterea de încălzire: 50kW. Tipul schimbătorului de căldură recuperativ: cu plăci. Modul de transmitere a căldurii: de suprafață. Presiunea maximă de lucru: 1,6 MPa. Materialul de confecționare a plăcilor: tablă de oțel austenitic inoxidabil AISI 316L. În set cu armătura de blocare pentru montare, fitinguri (accesorii) și elemente de filtrare. |  |  |

Semnat: Numele, Prenumele: În calitate de:

Ofertantul: Adresa:

**Specificații de preț**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]*

|  |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție din *(operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării)* |
| Obiectul achiziției: Schimbătoare de căldură cu plăci pentru alimentarea cu apă caldă |

| **Nr. lot** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor** | **Unitatea de măsură** | **Canti-tatea** | **Preţ unitar (fără TVA)** | **Preţ unitar (cu TVA)** | **Suma**  **fără TVA** | **Suma**  **cu TVA** | **Termenul de**  **livrare/prestare** | **Clasificație bugetară (IBAN)** | **Discount**  **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **LOT 1: Schimbătoare de căldură cu plăci pentru alimentarea cu apă caldă** | | | | | | | | | | | |
|  | 44621100-0 | Schimbător de căldură cu plăci pentru alimentarea cu apă caldă | buc. | 2 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168], în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 44621100-0 | Schimbător de căldură cu plăci pentru alimentarea cu apă caldă | buc. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total lot 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: Numele, Prenumele: În calitate de:

Ofertantul: Adresa: