#  ANUNŢ DE PARTICIPARE

**privind achiziţionarea Materiale de uz gospodăresc, electrotehnic și tehnic sanitar pentru anul 2022**

**prin procedura de achiziţie: Achiziții cu costuri mici**

1. Denumirea autorităţii contractante**: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"**
2. IDNO**: 1003600151724**
3. Adresa**: mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13**
4. Numărul de telefon**: 0 22 572 213,** fax **0 22 572 213, 067660244 Dl Iurie Țurcan (Șef SDI)**
5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante**:** **achizitii.ifp@gmal.com****, http://ftiziopneumologie.asm.md/node/351**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul **la documentaţia de atribuire:** documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.poz** | **Cod CPV** | **Denumire bunurilor solicitate** | **Unitatea de măs.** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă** | **Valoarea estimate (se va indica p/u fiecare lot în parte)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | **Lotul 1** |  |  |  |  |
|  | 39300000-5 | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin 8mm-10mm(50mm-100mm) | **Buc** | **100** | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin 8mm-10mm(50mm-100mm) material inoxidabil |  |
|  | 39300000-5 | Piulita hexagonala 8mm-10mm | **Buc** | **100** | Piulita hexagonala 8mm-10mm, material inoxidabil |  |
|  | 39300000-5 | Saiba plata extinsa 8mm | **Buc** | **100** | Saiba plata extinsa 8mm, material inoxidabil |  |
|  | 39300000-5 | Releu control tensiune 32 A, V, A, W. | **Buc** | **2** | Limite de protecție V, A, W. Cumoare albă. Tip electronic . Proiectat pentru a proteja echipamentul de fluctuații excesive de tensiune. În caz de urgență, dispozitivul deconectează sarcina. Releele sunt utilizate în rețele AC monofazate (230 V). Echipat suplimentar cu protecție termică. |  |
|  | 39300000-5 | Priză 220 V, 3 contacte. Cu protecțiea | **Buc** | **80** | Tensiune (V) – 250 V. Curent (A) – 16 A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Culoare Alb, cu protecție la copii, material la contacte carcasă cupru-textolit, plastic. |  |
|  | 39300000-5 | Întrerupător unitar defne 10A 250 V alb | **Buc** | **50** | Întrerupătorul unitar funcționează la o tensiune de 250 V și un curent maxim de 10 A, iar gradul său de protecție este IP20. |  |
|  | 39300000-5 | Cutie pentru prize/întrerupătoare | **Buc** | **100** | 65 x 45 mm plastic. Cutia de distribuție electrică este special concepută pentru o instalare mai rapidă. O serie de cutii de montare cu un grad de protecție IP30, concepute pentru montarea la exterior pe pereții solizi ai clădirilor rezidențiale și industriale. Designul unic al conexiunii cutiei asigură o prindere rigidă în bloc, garantează o distanță intercenteră de 71 mm și vă permite să instalați cu ușurință un cadru multi-post în poziție orizontală și verticală. Cutie de instalare unică cu 8 găuri de intrare perforate – 10 – 16 -20 mm, din polipropilenă. Rezistență la foc 650 ° C. |  |
|  | 39300000-5 | Cutie pentru automate IP 55 cu 24 module, material plastic | **Buc** | **3** | Dulap 24 module plastic |  |
|  | 39300000-5 | Cutie pentru automate IP 5 5cu 36 module material , plastic | **Buc** | **2** | Dulap 36 module plastic |  |
|  | 39300000-5 | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 25 mm | **Buc** | **300** | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 25 mm |  |
|  | 39300000-5 | Condensator de lucru 100 mf | **Buc** | **5** | Condensator de lucru 100 mf |  |
|  | 39300000-5 | Întrerupător automat diferențial 25 A | **Buc** | **10** | Dispozitivul diferențial electromecanic Curent nominal de scurgere – 30 mA. Tensiune (V) – 230 V. Tip – B. |  |
|  | 39300000-5 | Întrerupător automat diferențial 16 A | **Buc** | **10** | Dispozitivul diferențial electromecanic Curent nominal de scurgere – 30 mA. Tensiune (V) – 230 V. Tip – B. |  |
|  | 39300000-5 | Corp de Iluminat/Felinar LED 600 x 600 4000 K 3300 lm 220 V | **Buc** | **50** | Led Panel 6000\*600 mm de tip exterior, cu 4000K sticlă mată, culoare alb, garanție minim 2 ani |  |
|  | 39300000-5 | Platformă cu lipici | **Buc** | **100** | Platformă cu lipici ( adeziv) destinat penru fixarea cablului, culoare alb, |  |
|  | 39300000-5 | Lampă fluorescentă T8 38 W | **Buc** | **500** | Model **T8,** Dimensiuni **1199 x 26 mm,** Soclu **G13,** Puterea **38 W,** Durata medie de viaţă (h) – **20 000 h,** Clasa energetică **A,** Temperatura culoare (K)- **6400 K, T**ensiune (V) **220 V,** Flux luminos (lm)- **minim 100 lm/ 1 W, Tip conexiune prin balast** |  |
|  | 39300000-5 | Cutie pentru automate MD9302 6 module exterior IP40 | **Buc** | **40** | **Cutie pentru automate MD9302 6 module exterior IP40** |  |
|  | **Total Lot I** |  |  |  |  | **73723,00** |
|  |  | **Lotul II** |  |  |  |  |
| 1. **1**
 | 39300000-5 | Manusi tricot | buc | 700 | Densitate standard, regiunea palmelor acoperite cu puncte PVC – 48-50 gr perechea de manusi. |  |
| 1. **1**
 | 39300000-5 | Cleste | buc | 4 | Cleste papagal, capacitatea 1.1/4, cheie normală reglabilă pentru țevi |  |
|  | 39300000-5 | Burghiu pentru beton SDS plus | buc | 3 | Este predistinat pentru forarea de șoc a orificiilor în materiale tari beton, cărămidă, piatră.Se potrivește pentru perforatoare cu sistem de fixare SDS-Plus dimensiuni 10\*260 mm |  |
|  | 39300000-5 | Burghiu pentru beton SDS plus | buc | 3 | Este predistinat pentru forarea de șoc a orificiilor în materiale tari beton, cărămidă, piatră.Se potrivește pentru perforatoare cu sistem de fixare SDS-Plus dimensiuni 16\*610 mm |  |
|  | 39300000-5 | Burghiu pentru beton SDS plus | buc | 3 | Este predistinat pentru forarea de șoc a orificiilor în materiale tari beton, cărămidă, piatră.Se potrivește pentru perforatoare cu sistem de fixare SDS-Plus dimensiuni 18\*460 mm |  |
|  | 39300000-5 | Burghiu pentru beton SDS plus | buc | 3 | Este predistinat pentru forarea de șoc a orificiilor în materiale tari beton, cărămidă, piatră.Se potrivește pentru perforatoare cu sistem de fixare SDS-Plus dimensiuni 20\*460 mm |  |
|  | 39300000-5 | Broască aplicată | buc | 10 | Broască aplicată 90\*60 mm, cilindru RIM cu 3 chei, buton suplimentar blocare, broasca aplicare se bazează pe un mecanism de inchidere ce presupune la exterior un cilindru RIM (cu limba), iar la interior controlul printr-un buton oval rotativ. |  |
|  | 39300000-5 | Topor pentru carne | buc | 1 | Topor pentru carne 28\*12 cm, din inox |  |
|  | 39300000-5 | Topor macelar | buc | 2 | Tesac pentru bucătărie (carne crudă) dimensiuni 180 mm, inox |  |
|  | 39300000-5 | Set de cuțite | set | 1 | Set de cuțite 6 obiecteMaterialul lamei;Oțel inoxidabil de înaltă calitate (x30Cr13) Mînere tubulare din oțel inoxidabil. Cuțitul bucătarului 20 cm, cuțit pentru carne 20 cm, cuțit pentru pâine 20 cm, cuțit universal 12 cm, cuțit de decojit 8 cm, suport 22\*15\*16 cm |  |
|  | 39300000-5 | Lavetă menajeră | buc | 1200 | Lavetă menajeră 75 % celuloză și 25 % bumbac |  |
|  | 39300000-5 | Container plastic alimentar | buc | 10 | Container plastic alimentar, diemensiuni 28L,48cm,32 cm,24 cm Orizontal Dreptunghi Transparent |  |
| 1. **1**
 | 39300000-5 | Sarma pentru sudura | buc | 4 | Sarma pentru sudura 1mm 5kg  |  |
| 1. **1**
 | 39300000-5 | Disc debitat 180mm | buc | 50 | Disc debitat 180mm, pentru metal |  |
| 1. **1**
 | 39300000-5 | Disc debitat 115mm | buc | 50 | Disc debitat 115mm, pentru metal |  |
| 1. **1**
 | 39300000-5 | Disc debitat 125mm | buc | 50 | Disc debitat 125mm, pentru metal |  |
|  | 39300000-5 | Roabă Zincată KRM1007 | buc | 2 | Roabă Zincată KRM1007, volum coș 100 lit |  |
| 1. **1**
 | 39300000-5 | Cutit pentru motocoasa | buc | 5 | Cutit pentru motocoasa, d exterior 230 mm, d interior 25,4 mm, grosime 1,6mm, model cb-40 |  |
|  | 39300000-5 | Răzătoare de inox cu fluier | buc | 4 | Răzătoare de inox cu fluier 23 cm, 4 suprafete de lucru |  |
|  | 39300000-5 | Ciainic inox cu fluer, 3 L | buc | 3 | Ciainic inox cu fluer, 3 L |  |
|  | 39300000-5 | Trusă chei | set | 2 | Trusă chei tubulare și biți Cr-V, 46 piese, ¼ antrenor cu clichet.Topmaster Profesional, Fabricata din oțel înnalt aliat Cr-V 50 BV30, Strat acoperire anticoroziune, Tubulare ¼ - 13 buc, Cupla cardanică ¼ - 1 buc, Maner de forta ¼, -1 buc, Adaptor – 1 buc, Prelungitor ¼ - 2 buc, Cheie cu clichet ¼ - 1 buc, Bit tubulare – 21 buc, HEX – 3 buc. |  |
|  | 39300000-5 | Set manusi pentru cuptor, 2buc in set | set | 10 | Set manusi pentru cuptor,2 buc in set |  |
|  | 39300000-5 | Șorț pentru bucatari, gabardină cu compoziția 100% poliester. | buc | 20 | Șorț pentru bucatari, gabardină cu compoziția 100% poliester. |  |
|  | 39300000-5 | Cântar Comercial (30KG) | buc | 2 | Garanție: 36 luni + Verificare metrologică inclusa in pretНачало формыКонец формы |  |
|  | 39300000-5 | Mixer de mina electric | buc | 1 | Tip de mână.Putere maximă consumată, W 450. Număr de viteze 5. Material carcasă plastic. Lungime cablu de alimentare, m 1. Număr de accesorii 2. Corolа pentru agitare 2. Сârlige pentru aluat 2. Culoare alb / sur. Greutate, kg 1.7. Garanţie, luni 24. |  |
|  | 39300000-5 | Tigae de fonta cu capac | buc | 1 | Tigae de fonta cu capac de fonta,fund oval,înălțime 140mm,Volum 6 litre,Diametru 300 mm,Culoare Negru.Greutate (kg)3,8+2,1kg capac, Emailata cu acoperire mata a suprafetelor interioare si exterioare |  |
|  | 39300000-5 | Tigae de fonta,d 500X100MM | buc | 1 | Tigae de fonta,d 500X100MM +,fund plat,culoare negru |  |
|  | 39300000-5 | Termometre de camera | buc | 10 | Termometre de camera,corp de plastic cu protectie. |  |
|  | 39300000-5 | Sac de polietilena, culoare transparent,grosime 150-200 mk | buc | 200 | culoare transparent, grosime 150-200 mk |  |
|  | 39300000-5 | Cilindru de siguranta  | buc | 150 | Cilindru de sigutanta. Seria de celindri Y 500 -siguranta de baza. Produs din alama cu finisaj natur si nichilat- 3 chei frezate dimensiune 70 mm |  |
|  | 39300000-5 | Lacata pu usi termopan | buc | 20 | Lacata pu usi termopan |  |
|  | 39300000-5 | Disc diamantat 180mm,(beton)  | buc | 4 | Disc diamantat 180mm,(beton)  |  |
|  | 39300000-5 | Disc diamantat 125mm,(beton) | buc | 5 | Disc diamantat 125mm,(beton) |  |
|  | 39300000-5 | Lampa puternica universala cu gaz portabila Powerjet Sievert, Lampa gaz -1.3 kW, 1300 °C | buc | 1 | Lampa puternica universala cu gaz portabila Powerjet Sievert, Lampa gaz -1.3 kW, 1300 °C |  |
|  | 39300000-5 | Doza de gaz .contine un amestec gazos de 35% propan si 65% butan caracteristica si aventaje: cartus de unica folosinta cu supap de siguranta; Temperatura maxima de functionare 1925 (°C); gaz -600ml conexiune 7/16 | buc | 20 | Doza de gaz .contine un amestec gazos de 35% propan si 65% butan caracteristica si aventaje: cartus de unica folosinta cu supap de siguranta; Temperatura maxima de functionare 1925 (°C); gaz -600ml conexiune 7/16 |  |
|  | 39300000-5 | Set chei pentru lacatus | set | 3 | Set chei pentru lacatus, din otel, 12 chei cu d de la 6-32 mm  |  |
| 1. **1**
 | 39300000-5 | Material: Fata 100% vinil; Spate 100% polipropilena. | m.l. | 60 | Material: Fata 100% vinil; Spate 100% polipropilena. Articolo ce urmeaza a fi folosit in contact cu mincarea, OECO-TEX 100, greutatea 320g m.l., latimea 1,4 m, culoarea se discuta preventiv. |  |
|  |  | **Total Lotul II** |  |  |  | **50942,00** |
|  |  | **Lotul III** |  |  |  |  |
|  | 39300000-5 | Mănuși de protecție substanțe chimice  | perechi | 100 | Latexul ae o elasticitate mare, și este rezistent la produsele petroliere, uleiurile reactive, și a solvenților ale substanțelor chimice, Material- cauciuc; Grosimea 0,45 mm, lungimea 30 mm  |  |
|  | 39300000-5 | Cizme din material polimeric PVC | perechi | 10 | Cizme din material polimeric PVC rezistente la apă și uzură sporită, talpă groasă, protector antiderapant Mărimea 45 – 2 perechiMărimea 44 – 2 perechi;Mărimea 43 – 3 perechi;Mărimea 42 - 3 perechi;Culorile (negru, albastru, hachi) |  |
|  | 39300000-5 | Lacăt atîrnat 63 mm | Buc | 40 | Lacăt atîrnat 63 mm |  |
|  | 39300000-5 | Lom (ranga) | Buc | 2 | L-150 cm, oțel cu un capăt ascuțit altul plat |  |
|  | 39300000-5 | Mașină de șlefuit | Buc | 2 | Puterea w-850, 220-240V, disc 125 mm filet m 14 |  |
|  | 39300000-5 | Topor | Buc | 6 | Greutatea 0,8 kg cu mîner de lemn |  |
|  | 39300000-5 | Mănuși pentru sudor | Perechi | 4 | Din material spalt de piele, rezistent la înțepătură |  |
|  | 39300000-5 | Set șurubelnițe (Ph1, Ph2, 5-6 mm) 4 buc | Buc | 4 | Set șurubelnițe (Ph1, Ph2, 5-6 mm) 4 buc, mîner plastic+cauciuc |  |
|  | **Total lotul III** |  |  |  | **11860,00** |
|  **TOTAL**  |  | **136525,00** |

1. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta)**: pentru mai multe loturi**
2. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative**: nu se admite**
3. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
4. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică)**: nu se aplică**
5. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului **(**indicați după caz**): nu se aplică**
6. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului**: preţul cel mai scăzut;**
7. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și poderilor lor**: nu se aplică;**
8. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor**: conform SIA RSAP**
9. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP***

1. Termenul de valabilitate a ofertelor**: 30 zile**
2. Locul deschiderii ofertelor**: SIA RSAP *Ofertele întîrziate vor fi respinse.***
3. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor**:
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”*.**
4. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare**: Limba română**
5. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene**:**   **nu se aplică**

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

1. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor**:**

***Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor***

***Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;***

***Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md***

1. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
2. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare**:** **nu se aplică**
3. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ**: nu se aplică**
4. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare**: SIA RSAP**
5. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta**:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

1. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică ,** *(se specifică da sau nu)*

Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi**: *Mai - Decembrie 2022, conform necesitatilor reale ,* DDP -Franco destinaţie vămuit**

1. Termenul de valabilitate a contractului**: *31 Decembrie 2022***
2. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**
3. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie**)**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea documentului/cerinței** | **Cerințe suplimentare față de document** | **Obligativitatea** |
| **1** | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European ( DUAE) | Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu |
| **2** | Declarația privind conduita etică și neîmplicarea în practici frauduloase și de corupere | Originalul confirmată prin aplicarea semnaturii electronice a F 3.4 |  |
| **3** | Specificatia tehnica  | original - confirmat prin semnătura electronice a participantului F4.1 . | Obligatoriu |
| **4** | Specificația de preț | original - confirmat prin semnătura electronice a participantului F4.2 . | Obligatoriu |
| **5** | Certificat de conformitate/Declarația de conformitate | Copie- Confirmat prin semnatură electronice a participantului | Obligatoriu |

**Conducătorul grupului de lucru: URSU Fiodor** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **L.Ş.**

*Ext:Lisenco Gabriela*

*Tel: 022 572 213*