CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Batalionul 4 R.R.A.A., dislocat in Causeni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari generale
	
		1.1. Acoperis
	
0	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice 
	m3	5,60	
1	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	15,00	
2	CA04A
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	4,00	
3	CE40A
	Montarea elementelor de acoperis (cosoroabe, pane, popi, coama, contrafisa) cu tratament antiseptic
	m3	1,36	
4	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	6,50	
5	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 
	m3	6,50	
6	CE27D3
	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri grele executate  din lemn cioplit rotund ecarisat, montarea copertinei pe scheletul sarpantei
	m2	375,00	
7	CE30B1
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite, аstereala la cupole si turle
	m2	475,00	
8	CD51A
	Zidarie din caramida la canalele de ventilare
	100m2	0,50	
9	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	975,00	
10	CE41A
	Montarea scindurii pe marginea acoperisului (20 mm grosime) cu tratament antiseptic 
	m3	0,10	
11	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) tigla metalica
	m2	975,00	
12	CE19B1
	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m
	m	100,00	
13	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	50,00