**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**VARIANTA I**

**Cantitatea: 7 microbuze** pentru mobilitatea forțelor pentru administrarea situației pandemice**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. d/o | SPECIFICAȚIE TEHNICĂ | Microbuz pasager |
|  | TIP CAROSERIE | van transport pasager |
|  | NUMĂR DE LOCURI | 17+1 conform pașaportului |
|  | ÎNĂLȚIME | min. 2550 cm |
|  | CAPACITATEA CILINDRICA A MOTORULUI | min. 1900cm |
|  | PUTERE MOTOR | min. 130CP |
|  | CARBURANT | diesel |
|  | CUTIE DE VITEZE | manuala, 6+1 trepte sau automată |
|  | TRACŢIUNE | Spate sau integrală |
|  | BATERIE | Baterie dublă cu ciclu de reîncărcare |
|  | ALTERNATOR | Regim extra-greu, consum mărit de energie |
|  | MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ | Min. 4550 kg |
|  | ROȚI DUBLE SPATE | DA |
|  | ROATĂ DE REZERVĂ DE DIMENSIUNI NORMALE | DA |
|  | CAPACITATE REZERVOR | Min. 65 l. |
|  | SERVODIRECȚIE | Asistată electric |
|  | AIRBAG ȘOFER ȘI PASAGER | DA |
|  | SISTEM DE BLOCARE CENTRALIZATĂ A UȘILOR DIN INTERIOR | DA |
|  | ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ LA CHEIE. | DA |
|  | UȘĂ LATERALĂ GLISANTĂ | DA |
|  | VOLAN MULTIFUNCȚIONAL, REGLABIL ÎNĂLȚIME, ADÂNCIME | DA |
|  | PRIZĂ FAȚĂ 12 V: 1 | DA |
|  | PREECHIPARE RADIO (BLUETOOTH, CONEXIUNE USB) | DA |
|  | ILUMINARE INTERIOR COMPARTIMENT ȘOFER /PASAGER | DA |
|  | OGLINZI RETROVIZOARE CU BRAȚ DUBLU, REGLABILE ELECTRIC ȘI ÎNCĂLZITE | DA |
|  | LĂMPI SEMNALIZARE LATERALE INCLUSE ÎN OGLINZI | DA |
|  | GEAMURI FATĂ ACȚIONATE ELECTRIC | DA |
|  | FARURI CEAȚĂ | DA |
|  | REGLAJ ELECTRONIC FARURI | DA |
|  | SENZORI DE PARCARE SPATE/FAȚĂ | DA |
|  | SISTEM DE AER CONDIȚIONAT SAU CLIMATIZARE | DA |
|  | CENTURI DE SIGURANȚĂ ÎN 3 PUNCTE (COMPARTIMENT ȘOFER) ȘI PENTRU TOATE SCAUNELE PASAGER. | DA |
|  | SCAUN ȘOFER CU COTIERĂ REGLABIL LONGITUDINAL ȘI PE ÎNĂLȚIME | DA |
|  | GEAMURI LATERALE FUMURII PENTRU COMPARTIMENTUL PASAGERI | DA |
|  | DOUĂ UȘI BATANTE SPATE CU GEAMURI FUMURII CU UNGHI DE DESCHIDERE MĂRIT, CU BANDĂ DE REȚINERE MAGNETICĂ | DA |
|  | SCUT PROTECȚIE MOTOR | DA, Construcție metal inoxidabil |
|  | NUANŢA CAROSERIEI: | ALBĂ; |
|  | SET COVORAȘE PENTRU TOATE ANOTIMPURILE FIXATE DE PODEAUA VEHICOLULUI | DA |
|  | APĂRĂTOARE DE NOROI FAȚĂ ȘI SPATE | DA |
|  | OPRITOR EXTERIOR UȘI SPATE | DA |
|  | TRIUNGHI REFLECTORIZANT | DA |
|  | STINGĂTOR AUTO: | DA, 2 UNITĂȚI CU CANTITATEA DE ÎNCĂRCĂTURĂ DE MINIM 5 KG. |
|  | TRUSĂ MEDICALĂ AUTO CERTIFICATĂ ȘI OMOLOGATĂ | DA |
|  | VESTĂ REFLECTORIZANTĂ | DA |
|  | SET COMPLET DE ANVELOPE IARNĂ PENTRU TOATE ROȚILE | DA, MODEL RECOMANDAT DE UZINA PRODUCĂTOARE |
|  | SET CRIC/CHEI ROȚI | DA |
|  | ANUL PRODUCERII | 2020 - 2021 (AUTOMOBIL NOU) |
|  | TERMEN DE GARANŢIE: | MINIM 3 ANI CUMULATIV PRODUCĂTOR + OPERATOR, (SAU PARCURS 100000 KM) |
|  | Disponibilitatea operatorului de conectare a dispozitivelor modulare după livrare, fără pierderea garanției (stație radio, sistem comenzi rampă, camere video) | DA |
|  | Disponibilitatea operatorului de a participa, după caz, la reutilare sau de transmitere a dreptului de intervenție în structura unității de transport, conform necesităților Poliției, altei companii, cu menținerea garanției. | DA |

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**VARIANTA II**

**Cantitatea: 2 microbuze** pentru mobilitatea forțelor pentru administrarea situației pandemice**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. d/o | SPECIFICAȚIE TEHNICĂ | Microbuz pasager |
|  | TIP CAROSERIE | van transport pasager |
|  | NUMĂR DE LOCURI | 14+1 conform pașaportului, cu loc extins pentru bagaje (baza extralungă) |
|  | ÎNĂLȚIME | min. 2550 cm |
|  | LUNGIME | minim 6700 cm |
|  | CAPACITATEA CILINDRICA A MOTORULUI | min. 1900cm |
|  | PUTERE MOTOR | min. 130CP |
|  | CARBURANT | diesel |
|  | BATERIE | Baterie dublă cu ciclu de reîncărcare |
|  | ALTERNATOR | Regim extra-greu, consum mărit de energie |
|  | CUTIE DE VITEZE | manuala, 6+1 trepte sau automată |
|  | TRACŢIUNE | Spate sau integrală |
|  | MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ | Min. 4550 kg |
|  | ROȚI DUBLE SPATE | DA |
|  | ROATĂ DE REZERVĂ DE DIMENSIUNI NORMALE | DA |
|  | CAPACITATE REZERVOR | Min. 65 l. |
|  | SERVODIRECȚIE | Asistată electric |
|  | AIRBAG ȘOFER ȘI PASAGER | DA |
|  | SISTEM DE BLOCARE CENTRALIZATĂ A UȘILOR DIN INTERIOR | DA |
|  | ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ LA CHEIE. | DA |
|  | UȘI LATERALE GLISANTE | DA, pe ambele părți dreapta și stânga |
|  | VOLAN MULTIFUNCȚIONAL, REGLABIL ÎNĂLȚIME, ADÂNCIME | DA |
|  | PRIZĂ FAȚĂ 12 V: 1 | DA |
|  | PREECHIPARE RADIO (BLUETOOTH, CONEXIUNE USB) | DA |
|  | ILUMINARE INTERIOR COMPARTIMENT ȘOFER /PASAGER | DA |
|  | OGLINZI RETROVIZOARE CU BRAȚ DUBLU, REGLABILE ELECTRIC ȘI ÎNCĂLZITE | DA |
|  | LĂMPI SEMNALIZARE LATERALE INCLUSE ÎN OGLINZI | DA |
|  | GEAMURI FATĂ ACȚIONATE ELECTRIC | DA |
|  | FARURI CEAȚĂ | DA |
|  | REGLAJ ELECTRONIC FARURI | DA |
|  | SENZORI DE PARCARE SPATE/FAȚĂ | DA |
|  | SISTEM DE AER CONDIȚIONAT SAU CLIMATIZARE | DA |
|  | CENTURI DE SIGURANȚĂ ÎN 3 PUNCTE (COMPARTIMENT ȘOFER) ȘI PENTRU TOATE SCAUNELE PASAGER. | DA |
|  | SCAUN ȘOFER CU COTIERĂ REGLABIL LONGITUDINAL ȘI PE ÎNĂLȚIME | DA |
|  | GEAMURI LATERALE FUMURII PENTRU COMPARTIMENTUL PASAGERI | DA |
|  | DOUĂ UȘI BATANTE SPATE CU GEAMURI FUMURII CU UNGHI DE DESCHIDERE MĂRIT, CU BANDĂ DE REȚINERE MAGNETICĂ | DA |
|  | SCUT PROTECȚIE MOTOR | DA, Construcție metal inoxidabil |
|  | NUANŢA CAROSERIEI: | ALBĂ; |
|  | SET COVORAȘE PENTRU TOATE ANOTIMPURILE FIXATE DE PODEAUA VEHICOLULUI | DA |
|  |  |  |
|  | APĂRĂTOARE DE NOROI FAȚĂ ȘI SPATE | DA |
|  | OPRITOR EXTERIOR UȘI SPATE | DA |
|  | TRIUNGHI REFLECTORIZANT | DA |
|  | STINGĂTOR AUTO: | DA, 2 UNITĂȚI CU CANTITATEA DE ÎNCĂRCĂTURĂ DE MINIM 5 KG. |
|  | TRUSĂ MEDICALĂ AUTO CERTIFICATĂ ȘI OMOLOGATĂ | DA |
|  | VESTĂ REFLECTORIZANTĂ | DA |
|  | SET COMPLET DE ANVELOPE IARNĂ PENTRU TOATE ROȚILE | DA, MODEL RECOMANDAT DE UZINA PRODUCĂTOARE |
|  | SET CRIC/CHEI ROȚI | DA |
|  | ANUL PRODUCERII | 2020 - 2021 (AUTOMOBIL NOU) |
|  | TERMEN DE GARANŢIE: | MINIM 3 ANI CUMULATIV PRODUCĂTOR + OPERATOR, (SAU PARCURS 100000 KM) |

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**VARIANTA III**

**Cantitatea: 2 microbuze** pentru mobilitatea forțelor pentru administrarea situației pandemice**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. d/o | SPECIFICAȚIE TEHNICĂ | Microbuz pasager |
|  | TIP CAROSERIE | van transport pasager |
|  | NUMĂR DE LOCURI | 14+1 conform pașaportului, cu loc extins pentru bagaje (bază extralungă) |
|  | LUNGIME | Minim 6700 cm |
|  | CAPACITATEA CILINDRICA A MOTORULUI | min. 1900 cm |
|  | PUTERE MOTOR | min. 130CP |
|  | CARBURANT | diesel |
|  | BATERIE | Baterie dublă cu ciclu de reîncărcare |
|  | ALTERNATOR | Regim extra-greu, consum mărit de energie |
|  | CUTIE DE VITEZE | manuala, 6+1 trepte |
|  | TRACŢIUNE | Spate sau integrală |
|  | MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ | min. 4050 kg |
|  | ROȚI DUBLE SPATE | DA |
|  | ROATĂ DE REZERVĂ DE DIMENSIUNI NORMALE | DA |
|  | CAPACITATE REZERVOR | Min. 65 l. |
|  | SERVODIRECȚIE | Asistată electric |
|  | AIRBAG ȘOFER ȘI PASAGER | DA |
|  | SISTEM DE BLOCARE CENTRALIZATĂ A UȘILOR DIN INTERIOR | DA |
|  | ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ LA CHEIE. | DA |
|  | UȘĂ LATERALĂ GLISANTĂ | DA |
|  | VOLAN MULTIFUNCȚIONAL, REGLABIL ÎNĂLȚIME, ADÂNCIME | DA |
|  | PREECHIPARE RADIO (BLUETOOTH, CONEXIUNE USB) | DA |
|  | ILUMINARE INTERIOR COMPARTIMENT ȘOFER /PASAGER | DA |
|  | OGLINZI RETROVIZOARE CU BRAȚ DUBLU, REGLABILE ELECTRIC ȘI ÎNCĂLZITE | DA |
|  | LĂMPI SEMNALIZARE LATERALE INCLUSE ÎN OGLINZI | DA |
|  | GEAMURI FATĂ ACȚIONATE ELECTRIC | DA |
|  | FARURI CEAȚĂ | DA |
|  | REGLAJ ELECTRONIC FARURI | DA |
|  | SENZORI DE PARCARE SPATE/FAȚĂ | DA |
|  | SISTEM DE AER CONDIȚIONAT SAU CLIMATIZARE | DA |
|  | CENTURI DE SIGURANȚĂ ÎN 3 PUNCTE (COMPARTIMENT ȘOFER) ȘI PENTRU TOATE SCAUNELE PASAGER. | DA |
|  | SCAUN ȘOFER CU COTIERĂ REGLABIL LONGITUDINAL ȘI PE ÎNĂLȚIME | DA |
|  | GEAMURI LATERALE FUMURII PENTRU COMPARTIMENTUL PASAGERI | DA |
|  | DOUĂ UȘI BATANTE SPATE CU GEAMURI FUMURII CU UNGHI DE DESCHIDERE MĂRIT, CU BANDĂ DE REȚINERE MAGNETICĂ | DA |
|  | SCUT PROTECȚIE MOTOR | DA, Construcție metal inoxidabil |
|  | NUANŢA CAROSERIEI: | ALB |
|  | SET COVORAȘE PENTRU TOATE ANOTIMPURILE FIXATE DE PODEAUA VEHICOLULUI | DA |
|  | APĂRĂTOARE DE NOROI FAȚĂ ȘI SPATE | DA |
|  | OPRITOR EXTERIOR UȘI SPATE | DA |
|  | TRIUNGHI REFLECTORIZANT | DA |
|  | STINGĂTOR AUTO: | DA, 2 UNITĂȚI CU CANTITATEA DE ÎNCĂRCĂTURĂ DE MINIM 5 KG. |
|  | TRUSĂ MEDICALĂ AUTO CERTIFICATĂ ȘI OMOLOGATĂ | DA |
|  | VESTĂ REFLECTORIZANTĂ | DA |
|  | SET COMPLET DE ANVELOPE IARNĂ PENTRU TOATE ROȚILE | DA, MODEL RECOMANDAT DE UZINA PRODUCĂTOARE |
|  | SET CRIC/CHEI ROȚI | DA |
|  | ANUL PRODUCERII | 2020 - 2021 (AUTOMOBIL NOU) |
|  | TERMEN DE GARANŢIE: | MINIM 3 ANI CUMULATIV PRODUCĂTOR + OPERATOR, (SAU PARCURS 100000 KM) |
|  | conuri | 6 unități |
|  | Disponibilitatea operatorului de conectare a dispozitivelor modulare după livrare, fără pierderea garanției (stație radio, sistem comenzi rampă, camere video) | DA |
|  | Disponibilitatea operatorului de a participa, după caz, la reutilare sau de transmitere a dreptului de intervenție în structura unității de transport, conform necesităților Poliției, altei companii, cu menținerea garanției. | DA |

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**VARIANTA IV**

**Cantitatea: 1 vehicul transport marfă** pentru transportarea bunurilor și administrarea situației pandemice**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. d/o | SPECIFICAȚIE TEHNICĂ | **vehicul transport marfă** |
|  | TIP CAROSERIE | camion autoutilitară cu prelată |
|  | NUMĂR DE LOCURI | 2/3 conform pașaportul |
|  | CAPACITATEA CILINDRICA A MOTORULUI | min. 1900 cm |
|  | PUTERE MOTOR | min. 120CP |
|  | CARBURANT | diesel |
|  | CUTIE DE VITEZE | manuala, 6+1 trepte |
|  | TRACŢIUNE | spate |
|  | MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ | min. 3500 kg |
|  | LĂȚIMEA OSIE STANDART SPATE | min.1750 mm |
|  | LUNGIMEA CADRULUI ȘASIU | min. 3400 mm |
|  | LUNGIMEA TOTALĂ | min. 6020 mm |
|  | APATAMENT | min. 3950 mm |
|  | ROȚI SPATE SIMPLE | DA |
|  | ROATĂ DE REZERVĂ DE DIMENSIUNI NORMALE | DA |
|  | CAPACITATE REZERVOR | Min. 70 l. |
|  | SERVODIRECȚIE | Asistată electric |
|  | AIRBAG ȘOFER ȘI PASAGER | DA |
|  | SISTEM DE BLOCARE CENTRALIZATĂ A UȘILOR DIN INTERIOR | DA |
|  | ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ LA CHEIE. | DA |
|  | VOLAN MULTIFUNCȚIONAL, REGLABIL ÎNĂLȚIME, ADÂNCIME | DA |
|  | PREECHIPARE RADIO (BLUETOOTH, CONEXIUNE USB) | DA |
|  | ILUMINARE INTERIOR COMPARTIMENT ȘOFER | DA |
|  | OGLINZI RETROVIZOARE CU BRAȚ DUBLU, REGLABILE ELECTRIC ȘI ÎNCĂLZITE | DA |
|  | LĂMPI SEMNALIZARE LATERALE INCLUSE ÎN OGLINZI | DA |
|  | GEAMURI FATĂ ACȚIONATE ELECTRIC | DA |
|  | FARURI CEAȚĂ | DA |
|  | REGLAJ ELECTRONIC FARURI | DA |
|  | SISTEM DE AER CONDIȚIONAT SAU CLIMATIZARE | DA |
|  | CENTURI DE SIGURANȚĂ ÎN 3 PUNCTE (COMPARTIMENT ȘOFER) | DA |
|  | SCAUN ȘOFER CU COTIERĂ REGLABIL LONGITUDINAL ȘI PE ÎNĂLȚIME | DA |
|  | SCUT PROTECȚIE MOTOR | DA, Construcție metal inoxidabil |
|  | NUANŢA CAROSERIEI: | alb |
|  | SET COVORAȘE PENTRU TOATE ANOTIMPURILE FIXATE DE PODEAUA VEHICOLULUI | DA |
|  | APĂRĂTOARE DE NOROI FAȚĂ ȘI SPATE | DA |
|  | TRIUNGHI REFLECTORIZANT | DA |
|  | STINGĂTOR AUTO: | DA, CU CANTITATEA DE ÎNCĂRCĂTURĂ DE MINIM 5 KG. |
|  | TRUSĂ MEDICALĂ AUTO CERTIFICATĂ ȘI OMOLOGATĂ | DA |
|  | VESTĂ REFLECTORIZANTĂ | DA |
|  | SET COMPLET DE ANVELOPE IARNĂ PENTRU TOATE ROȚILE | DA |
|  | SET CRIC/CHEI ROȚI | DA |
|  | ANUL PRODUCERII | 2020 - 2021 (AUTOMOBIL NOU) |
|  | TERMEN DE GARANŢIE: | MINIM 3 ANI CUMULATIV PRODUCĂTOR + OPERATOR, (SAU PARCURS 100000 KM) |
|  | Disponibilitatea operatorului de conectare a dispozitivelor modulare după livrare, fără pierderea garanției (stație radio, sistem comenzi rampă, camere video) | DA |
|  | Disponibilitatea operatorului de a participa, după caz, la reutilare sau de transmitere a dreptului de intervenție în structura unității de transport, conform necesităților Poliției, altei companii, cu menținerea garanției. | DA |