Retelele ingineresti din str. Costiujeni, 3-93, orasul Codru	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Retele de apeduct. Etapa III. Finalizarea lucrarilor

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Retele de apeduct. Etapa III. Finalizarea lucrarilor
			
1	CP15A
	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Adaos la inele КЦО-1)
	buc	6,000
	
 2	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B
	buc	6,000
	
 3	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	m	12,000
	
 4	CN28A
	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual
	t	0,180
	
 5	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire
	m3	1,800
	
 6	DA15A
	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit
	m2	18,000
	
 7	AcF11B
	Spalarea conductelor din otel   2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	977,000
	
 8	DH16A
	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc - Camine
	m3	2,000
	
 9	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	2,600
	
 10	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	2,600
	
 11	TsA24A
	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de 6,6-12 KW (9-16 CP)
	h-ut	12,000

	
			Alte cheltuieli			
		Pichetarea traseului	lei		
		Cheltuieli pentru darea în exploatarea: ridicarea topografică de control	lei		
		Cheltuieli pentru schema de proiect referitor la închiderea străzilor şi redicţionarea transportului urban pe alte străzi, se coordonează cu  Poliţia Rutieră	lei		
		Cheltuieli pentru încercarea şi spălarea reţelelor de  canalizare	lei		
		Efectuarea probei de etansietate şi funcţionare a canalizării	lei		
		Montarea indicătoarelor : „Atenţie: pericol”, „Trecere este interzisă”, „Inflamabil. Gaz”  “Hidrant-  HI” ş.a.	lei

	                                                                                                         

	
INVESTITOR                                                                                  ALEXANDRU  PANFILII	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	

L.S.