Утверждаю

Директор автобусного парка

 Г.Задесенец

Дефектовочная ведомость обьемов общестроительных ремонтных работ, для перепрофилирования существующих помещений под производственный участок сборки автобусов в муниципальном предприятии « М.П. Городской Автобусный Парк «

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | II. Ремонт помещения линии сборки автобусов. |  |  |
| 2.1 | Устройство лесов до +4000Снятие известковой штукатурки толщиной до 25мм на высоте стен до +4700 | М.кв | 510 |
| 2.2 | Устройство лесов на высоте до 5м для штукатурки стен и перетирки потолков |  |  |
| 2.32.4 | Штукатурка стен по сетке ВР 100\*100\*из проволоки диаметром 3мм, цементнопесчанным раствором толщиной до 25мм Перетирка потолков цементно песчанным раствором толщиной до 10мм | М.квМ.кв | 510110 |
| 2.5 | Клеевая окраска стен за 2 раза | М.кв | 510 |
| 2.6 | Клеевая окраска потолка за 2 раза | М.кв | 110 |
| III. | Устройство полов линии сборки | М.кв | 324 |
| 3.13.23.3 | Очистка полов от загрезнений и пропитки масламиУстройство армированного каркаса полов (арматура диаметром 8, ячейки каркаса 150\*150)Устройство бетонного пола толщиной 120мм по смонтированному каркасу марка бетона М300 | М.квтонМ.кубич. | 2241.527 |
| 3.4 | Уплотнение бетона с использованием топинга | м.кв | 224 |
| 3.5 | Шлифование полов | М.кв | 224 |
| 3.6 | Устройство бетонной подготовки толщиной 150мм по каркасу на месте существовавшей канавы марка бетона М150 | М.кубич | 3 |
| 3.7 | Устройство каркаса(ячейки 150\*150 из арматуры на 10)  | тон | 0.6 |
| 3.8 | Устройство каркаса из арматуры на 8 под заливку бетона( ячейки 150\*150) | тон | 0.56 |
| 3.8 | Устройство бетонного пола толщиной 120мм по смонтированному каркасу из арматуры на 8мм марка бетона М300 | М.кв | 110 |
| 3.9 | Уплотнение бетона с использованием топинга | М.кв | 110 |
| 3.10 | Шлифование пола | М.кв | 110 |
| IV. | Размещение вспомогательных производственных помещений  |  |  |
| 4.1 | Устройство армированных поясов из бетона М200 на отметках 0.000 и +3..000 для перегородок Устройство армированных каркасов поясов из арматуры диаметром 10мм. ячеки 180\*180\*3000 –  | М.кбТн | 1.50.3 |
| 4.24.3 | Устройство перегородок из котельца толщина 200мм на отметке +1500 доустройство перегородок из фортана толщиной 200мм до отметки +4500 | М.кб | 67 |
| 4.4 | Снятие старой известковой штукатурки до отметки +3000 | М.кв | 132 |
| 4.5 | Штукатурка стен по сетке ВР 100\*100 цементно песчанным раствором толщинной до 25мм | М.кв | 420 |
| 4.6 | Перетирка потолка  | М.кв | 72 |
| 4.7 | клеевая окраска стен и потолков вспомогательных помещений  | М.кв | 492 |
| 4.8 |  установка одностворчатых дверей из алюминия размер двери с коробкой 2100\*900\*100  | Шт | 3 |
| 4.9 | Устройство бетонных полов уплотненных с топингом толщиной 80 мм марка бетона М300 | М.кв | 300 |
| 4.10 | Щлифование полов | М.кв | 300 |
| V. | Ремонт помещения линии диагностики и технического осмотра автобусов |  |  |
| 5.1 | снятие известковой штукатурки стен | М.кв | 535 |
| 5.3 | Штукатурка стен толщиной до 25мм по кирпичной кладке с применением сетки 100\*100 диаметром 3мм | М.кв | 535 |
| 5.4 |  перетирка потолков цементно-песчанным раствором на высоте +6000  | М.кв | 324 |
| 5.5 | Клеевая окраска стен за два раза  | М.кв | 535 |
| 5.6 | Клеевая окраска потолка на отм.+6000 за 2 раза | М.кв | 324 |
| 5.7 | Засыпка существующих канав и приямков грунтом | М.кубич | 15 |
| 5.8 | Устройство бетонной подготовки по каркасу в засыпанных канавах и приямков бетоном марки 150 | М.кубич | 3.5 |
| 5.9 | Устройство каркасов из арматуры на 10 для бетонной подготовки  | тон | 0.8 |
| 5.10 | Устройство каркаса из арматуры на 8мм ячейки 150\*150 под заливку бетона на линии диагностики | Тон | 1.5 |
| 5.11 | Устройство полов армированных толщиной 120мм с топингом. (Марка бетона М300) | М.кв | 324 |
| VI6.16.26.3 | Замена оконДемонтаж существующих оконМонтаж окон из металопластаУстановка карнизов окон шириной 350мм из оцинковки | М.квМ.квМ.п | 858548 |
| VII | Ремонт фасада |  |  |
| 7.1 | Устройство лесов по длине стен фасада на высоте +6000 | М.п | 125 |
| 7.1 | Снятие старой местами деформированной штукатурки | М.кв | 180 |
| 7.2 | Ремонт штукатурки | М.кв | 180 |
| 7.3 | Перетирка штукатурки цементным раствором | М.кв | 460 |
| 7.4 | Грунтовка наружных стен за 2 раза |  | 460 |
| 7.4 | покраска наружных стен кремнеорганическими красками | М.кв | 460 |
| 7.5 | Покраска вьездных ворот эмалями за 2 раза | М.кв | 150 |

Члены комиссии:

 Менеджер проектов А.Постика

 Начальник гаража А.Негруца

 Инженер строитель Ю.Мандрила

Согласовано: Гл. инженер В.Копач