CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Sursa autonoma pentru alimentarea cu caldura (SAAC) baza de gaze naturale
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari demolare
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	45,120	
2	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 
	m3	10,600	
3	TsH92A
	Incarcarea in auto deseuri
	t	18,000	
4	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	18,000	
		2. Fundatii
	
5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,050	
6	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	15,000	
7	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... 
	m3	6,400	
8	IzF18B
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm 
	m2	15,000	
		3. Lucrari de 
	
9	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	557,800	
10	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	16,320	
11	CA04K
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa 
	m3	7,500	
		4. Pereti
	
12	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m
	m3	16,500	
		5. Acoperis
	
13	CD52C
	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmati cu inaltimea pina la 4 m  Парапет
	m3	1,600	
14	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum ( (пароизоляция слой  Биполь ЭПП) 
	m2	17,390	
15	IzF10B
	Strat termoizolator la terase,acoperisuri si plansee,din placi din polistiren celular gr120mm
	m2	17,390	
16	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, Cheramzit
	m3	4,300	
17	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  100x100  d=4 mm
	kg	52,000	
18	IzF18C
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  
	m2	17,290	
19	IzF01C
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2	17,390	
20	CE23A
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm
	m	4,800	
21	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu 1 слой Uniflex ЭПП
	m2	17,390	
22	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu 2 слой  Uniflex ЭКП
	m2	17,390	
23	CE23A
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm
	m	12,800	
24	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	4,400	
25	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	5,300	
		6. Pardoseli
	
26	CG48A
	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. 
	m2	16,340	
27	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm 
	m2	15,000	
		7. Finisare
	
28	CF11A
	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu inclusiv parapetul, soclu
	m2	19,420	
29	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	40,000	
30	CF11A
	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu
	m2	47,100	
31	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	40,000	
32	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	16,340	
33	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	35,660	
34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	56,340	
35	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	56,340	
36	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	2,100	
		8. Intrare. Pavaj
	
37	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... 
	m3	1,000	
38	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Щебёночное основание площадки толщ. 5 см с тромбовкой)
	m3	4,680	
39	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщ.после укатки 50 мм.15.6 м2 *предусмотреть устройство уклона от стен здания шириной не менее 1,0 м.
	m3	1,560	
40	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 
	m2	15,600