CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor Reparația capitală a Blocului auxiliar lit"B" al IMSP  SDMC , mun. Chisinau, or. Codru, str. Costiujeni 5/1

Lucrări de finisare

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demolare
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de demolare interioara
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)
	m2	14,5000
	
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi.)
	m2	17,2000
	
 3	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	66,4000
	
 4	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (trepte)
	m3	2,7000
	
 5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	278,0000
	
 6	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm
	m2	25,4000
	
 7	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"
	m	15,0000
	
 8	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	1,0000
	
 9	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	80,0000
	
 10	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (fundatii utilaje)
	m3	7,5000
	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de transportare 
			
11	TrI1AA01D1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (gunoiul si pamintul)
	t	60,0000
	
 12	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	60,0000
	
 		Capitolul 2. Lucrari de finisare(interioare)
			
		Capitolul 2.1. Pardoseli
			
13	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast)
	m3	13,2000
	
 14	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	152,9000
	
 15	CG01A1 K=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	152,9000
	
 16	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	143,7000
	
 17	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m	93,0000
	
 		Capitolul 2.2. Tavane
			
18	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	144,9200
	
 		Capitolul 2.3. Pereti
			
19	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2	0,2050
	
 20	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	301,7000
	
 21	CF02B5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	301,7000
	
 22	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.
	m2	301,7000
	
 23	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	301,7000
	
 24	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	301,7000
	
 		Capitolul 2.4. Timplarii
			
25	CK57F
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi
	m2	11,7000
	
 26	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	4,2000
	
 27	CK20A
	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj(roleta)
	m2	3,9000
	
 		Capitolul 3. Lucrari de finisare (exterioara)
			
		Capitolul 3.1. Fasada
			
28	CN54B K=1,3
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (grund extra) K=1,3
	m2	355,4000
	
 29	RpCR24A
	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent(Vopsea Eurostil)
	m2	355,4000
	
 30	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (soclu din teracota)
	m2	62,1900
	
 31	RpCR24A
	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent(Vopsea Eurostil)(Soclu teracota)
	m2	62,1900
	
 32	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(intrari in subsol)
	m2	27,0000
	
 33	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (grund extra)
	m2	27,0000
	
 34	RpCR24A
	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent(Vopsea Eurostil)(intrare in subsol)
	m2	27,0000
	
 35	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	5,3000
	
 36	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la copertine din beton prefabricat
	m2	13,0400
	
 37	RpCR24A
	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent(Vopsea Eurostil)
	m2	13,0400
	
 		Capitolul 3.2. Rampa 
			
38	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...
	m3	2,1600
	
 39	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	80,2000
	
 40	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	10,5000
	
 41	CF02B K=1,5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton(rampa)
	m2	8,0000
	
 42	CH06A
	Balustrada din inox
	m	5,0000
	
 		Capitolul 3.3. Timplarie
			
43	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	6,9000