1.АТО Гагаузия, с.Конгазчик, Примария	Formular Nr.1
WinCmeta	
(Наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 2-2
Баскетбольная площадка 15х28м.
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Баскетбольная площадка 15х28м.
				
		Capitolul 1.1. Вертикальная планировка площадки
				
1	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) 
	100m2	5,20	
 		Capitolul 1.2. Ограждение поля из железобетона
				
2	TsA01B1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) под ж.б. основание размерами: длиной 86,0м, шириной 0,2м, глубиной 0,2м
	m3	3,44	
 3	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка 5см)
	m3	0,86	
 4	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 5см)
	m3	0,86	
 5	CA03C2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов размерами 0,2*0,3 длиной 86,0м ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса М200
	m3	5,16	
 6	CC01B

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса А3  для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм) -арматура в 4 нитки АIII Ф12мм - 330м.
	kg	293,04	
 7	CC01A

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса  А1 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6мм включительно) - хомуты через 200мм -430шт длина хомута 0,65м, катанка AI Ф6мм 
	kg	61,49	
 8	CB02A (Кз=0,8)

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов , включая крепления)
Коэффициент к трудозатратам=0,80
	m2	34,40	
 		Capitolul 1.3. Основание поля - "пирог"
				
9	DA06A2

	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  (Укладка песка для выравнивания плоскости с трамбовкой, вручную t=5 cm) Песчаное основание баскетбольного поля
	m3	21,00	
 10	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночное основание под баскетбольную площадку, толщина 5см.
	m3	21,00	
 11	CA02B1

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Бетонирование основание поля толщ.5см.
	m3	21,00	
 12	TsH37Bприм

	Спортивные площадки из резиновых плит на готовое основание толщиной 8 cм по утрамбованной поверхности баласта или щебня толщиной 5 см
	m2	420,00	
 13	TsH38F

	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Изготовление и установка щитов для спортплощадок- металлические щиты, на баскетбольной площадке включительно с покраской)
Коэффициент к трудозатратам=0,50
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.4. Металлические  ограждения и баскетбольные щиты
				
14	CO06B3

	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 3,0 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения длиной 86,0м. металлической евро-сеткой OPTIMA из оцинкованной проволоки d-4,5мм высотой 3,0 м с ребрами жесткости по столбам из профильной трубы 80*80*3мм=34шт. высотой 3,6м каждый (3,0м выше пояса, 0,3м. в ж/б поясе и 0,3м в земле), включая заглушки на стойки из стального листа 2мм.)
	m	86,00	
 15	RpCP02A

	Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canat sau doua canaturi (Установка металлической калитки размером 2*2м )
Коэффициент к трудозатратам=0,30
Коэффициент к машинам=0,30
	kg	92,00	
 16	TsH38F

	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Изготовление и установка щитов для спортплощадок- металлические щиты, на баскетбольной площадке включительно с покраской)
Коэффициент к трудозатратам=0,50
	buc	2,00	

	  
2АТО Гагаузия, с.Конгазчик, Примария	Formular Nr.1
WinCmeta	
(Наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 2-3
Беговая дорожка.
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Беговая дорожка (b=2,22м, L=109,66 м. по краю внутреннего круга, S=258,0м2)				
		Capitolul 1.1. Вертикальная планировка площадки				
1	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) 	100m2	2,58	
 2	TsC02B1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,58	
 		Capitolul 1.2. Основание дорожки - "пирог"				
3	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris  Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.	m3	25,80	
 4	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (Подготовка основания под площадку, выравнивающий слой песка ср.толщ.7 см.)	m3	18,06	
 5	DE09A

	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров по бетонному основанию) Монтаж поребриков	m	232,60	
 6	Dl107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) по норме на асфальтобетон.покр. 0,5кг/м2.	t	0,13	
 7	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	258,00	

  

3АТО Гагаузия, с.Конгазчик, Примария	

Formular Nr.1
WinCmeta	
(Наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 2-5
Детская игровая площадка и тренажеры.
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Установка спортивных тренажёров и детских игровых комплексов
				
1	TsH91Aприм.

	Установка спортивных тренажёров *норма расхода бетона 0,1м3/шт.
	buc	14,00	
 2	TsH91Aприм.

	Установка детских игровых комплексов *норма расхода бетона 0,1м3/шт.
	buc	9,00	
 		Capitolul 2. Оборудование
				
		Capitolul 2.1. Спортивные тренажёры
				
3	

	Тренажёр для мышц пресса (Copfer PTP5133)
	buc	1,00	
 4	

	Тренажёр маятник - твистер (MaugliSport 05.01)
	buc	1,00	
 5	

	Тренажёр для рук двойной (MaugliSport 09.01)
	buc	1,00	
 6	

	Тренажёр для ног (MaugliSport 13.01)
	buc	1,00	
 7	

	Тренажёр для ног (MaugliSport 03.01)
	buc	1,00	
 8	

	Тренажёр для ног (Inter SL 144)
	buc	1,00	
 9	

	Тренажёр для основных групп мышц (Inter HAWES Rider SL)
	buc	1,00	
 10	

	Гребной тренажёр (MaugliSport Vislos 08.01)
	buc	1,00	
 11	

	Велотренажёр (Inter SL 139)
	buc	1,00	
 12	

	Брусья параллельные (InterBlue)
	buc	2,00	
 13	

	Двойной турник (EBS 093)
	buc	2,00	
 14	

	Рукоход (CVD2750)
	buc	1,00	
 		Capitolul 2.2. Детские игровые комплексы
				
15	

	Песочница с крышкой (EBS059)
	buc	1,00	
 16	

	Детская качалка - балансир (EBS004)
	buc	2,00	
 17	

	Качели двойные
	buc	2,00	
 18	

	Детская карусель (EBS071)
	buc	2,00	
 19	

	Детский домик (EBS080)
	buc	1,00	
 20	

	Детский игровой комплекс (EBS014,1)
	buc	1,00	

4АТО Гагаузия, с.Конгазчик, Примария	Formular Nr.1
WinCmeta	
(Наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 7-3
Малые архитектурные формы.
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Устройство площакди под монумент 10,0х6,0м, h=0,25м.
				
1	TsA01B1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) Разработка грунта под основание площадки, глубина 30см, 6,0х10,0м
	m3	18,00	
 2	CB02A (Кз=0,8)

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов , включая крепления)
Коэффициент к трудозатратам=0,80
	m2	35,20	
 3	CA03C2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов размерами 0,25*0,55 длиной 32м ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса ...)
	m3	4,40	
 4	TsI51A3

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)  Завоз суглинка объёмом V=22,0 м3. под устрйоство насыпи под основание пола *Объёмный вес принят 1,6 т/м3.
	t	35,20	
 5	TsD06A

	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т)
	100 m3	0,22	
 6	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 5см)
	m3	2,75	
 7	CA02A2

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Бетонирование полов толщ. 15см.
	m3	9,00	
 8	CG17D1

	Облицовка пола и торцов наружной керамической плиткой на клею, площадью: более 16 м2. Высота от земли 25см.  *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком
Коэффициент к трудозатратам=0,60
	m2	68,00	
 		Capitolul 2. Устройство цветиков - 4шт. (R3.0м - 2шт, R4.0м - 1шт, R3.7м - 1шт.)
				
9	TsA01B1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) Разработка грунта под основание цветников, глубина 40см, 86,08х0,4м
	m3	18,00	
 10	CB02A (Кз=0,8)

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов , включая крепления)
Коэффициент к трудозатратам=0,80
	m2	68,86	
 11	CA03C2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных подпорных стен цветников, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса ...)
	m3	27,55	
 12	CG17D1

	Облицовка подпорных стен цветников мозаичной плиткой на клею, площадью: более 16 м2.  *дизайн плитки согласовать с заказчиком
Коэффициент к трудозатратам=0,60
	m2	101,30	
 		Capitolul 3. Вазоны, парковые скамейки и урны
				
13	TsH91A

	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках) *норма расхода бетона 0,1м3/шт.
	buc	44,00	
 14	TsH91B

	Instalarea urnelor (Установка урн)
	buc	44,00	
 15	TsH40Aприм

	Установка вазонов
	buc	2,00	

5АТО Гагаузия, с.Конгазчик, Примария	Formular Nr.1
WinCmeta	
(Наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 2-1
Минифутбольное поле 32х20м.
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Минифутбольное поле 32х20м.
				
		Capitolul 1.1. Планировка площадки
				
1	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) 
	100m2	10,00	
 		Capitolul 1.2. Ограждение поля из железобетона
				
2	TsA01B1

	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)под ж.б. основание размерами: длиной 104м, шириной 0,3м, глубиной 0,2м
	m3	9,36	
 3	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка 10 см)
	m3	3,12	
 4	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 10см)
	m3	3,12	
 5	CA03C2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов размерами 0,3*0,3 длиной 104м ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса М200
	m3	9,36	
 6	CC01B

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса А3  для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм) -арматура в 4нитки Ф12мм  410м*0,888=364,08кг
	kg	364,08	
 7	CC01A

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса  А1 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6мм включительно) -хомуты через 200мм -520шт длина хомута 0,65м, катанка Ф6мм   520*0,65=338*0,22=75,04кг
	kg	75,04	
 8	CB02A (Кз=0,8)

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов , включая крепления)
Коэффициент к трудозатратам=0,80
	m2	41,60	
 		Capitolul 1.3. Основание поля -"пирог"
				
9	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фракции  20-40мм  толщиной 10см)
	m3	61,94	
 10	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фракции  5-20мм  толщиной 5см)
	m3	30,97	
 11	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из смеси мелузы с мытым песком общей толщиной 50мм в пропорции 70%-мелузы и 30% песка)
	m3	30,97	
 12	TsE01A

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)
	100m2	6,40	
 13	RCsB21C

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 8 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий  в бетоне под дюбеля 12х8мм и шайбы Ф50мм 
	buc	204,00	
 14	CG08A

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Настилка ковра из искусственного покрытия без стоимости покрытия с дюбелями и шайбами в комплекте)
	m2	640,00	
 15	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из кварцевого песка в ковер)
	m3	9,60	
 16	кальк.

	Перевозка песка и искусственного покрытия поля на автомашине "КАМАЗ" на расстояние 280 км.
	1 km	280,00	
 17	DZ01A прим.

	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя, выполненной из резиновых гранул в ковёр)
	m3	12,80	
 		Capitolul 1.4. Металлические  ограждения и футбольные ворота
				
18	CO06B3

	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 3,0 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения длиной 104мп металлической евро-сеткой из оцинкованной проволоки d-5мм высотой 3м с ребрами жесткости по столбам из профильной трубы 80*80*3мм=45шт высотой 3,6м каждый)
	m	104,00	
 19	RpCP02A

	Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canat sau doua canaturi (Установка металлической калитки размером 2*2м )
Коэффициент к трудозатратам=0,30
Коэффициент к машинам=0,30
	kg	92,00	
 20	TsH38A

	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление 2-х ворот для мини-футбольного поля  с покраской в комплексе: из профильной трубы 80*80=14мп, профильной трубы 25*25мм=10м, труба стальная Д=20мм=6м и сетка футбольная=2шт - футбольные ворота согласно эскиза, предложенного Федерацией футбола)
	buc	2,00	
 21	CN21A

	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических  профильных труб ограждений и ворот, масляной краской в 2 слоя)
	m2	82,33	

6АТО Гагаузия, с.Конгазчик, Примария	Formular Nr.1
WinCmeta	
(Наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 7-2
Ограждение территории комплекса.
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Ограждение территории Дома Культуры и спортивной зоны из кованных ажурных секций забора по стойкам 50х50мм и установкой поребриков вместо цоколя. Общая длина 371,25 м. Включительно двустворчатые кованые калитки шириной по 2,0м.- 1 шт. и 3,0м - 3шт.
				
1	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под фундамент стоек ограждения, 0,3х0,3х0,7м. - 170 шт.
	m3	2,77	
 2	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки забора из проф.трубы 50х50х3, L=2,0м, шаг 2.2 м. - 170 шт. включительно заглушки
Коэффициент к трудозатратам=0,30
	kg	1 421,20	
 3	CA03B2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов стоек забора. приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса М150) 0,3х0,3х0,7(h)м. - 170шт
	m3	10,71	
 4	CL19Aприм.

	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Металлические готовые ограждения: из панелей формы вязанной или плетенной стальной проволочной сетки, включая металлические элементы поддержки и крепления (стойки, рамы, поручни и т.п.)) Кованные ажурные секции забора 2,2х1,3(h)м. - 148шт., (1,94х1,3м, 1,75х1,3м, 1,8х1,3м, 1,84х1,3м, 1,7х1,3м, 1,4х1,3м, 2,3х1,3м.) - по 1-й шт. *дизайн секций забора выполнить по подобию существующих ограждений возле здания примарии.
Коэффициент к трудозатратам=0,50
	m2	437,33	
 5	CK13A

	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно) Изготовление и монтаж кованных металлич.калиток в комплекте с замком и петлями, 2,0х1,3(h) м. - 1 шт., 3,0х1,3(h) м. - 3 шт *дизайн дизайн калиток выполнить по подобию существующих перед зданием примарии.
	m2	14,30	
 6	CN21B

	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, алкидной эмалью в 1 слой, включая грунтовку)
	m2	451,63	
 7	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100х22х7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)  Установка поребриков вдоль забора
	m	360,25	
 		Capitolul 2. Ограждение территории парка из кованных ажурных секций забора по стойкам 50х50мм. Общая длина 155,47 м. Включительно двустворчатые кованые калитки шириной по 3,0м.- 2 шт.
				
8	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под фундамент стоек ограждения, 0,3х0,3х0,7м. - 72 шт.
	m3	4,54	
 9	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки забора из проф.трубы 50х50х3, L=2,0м, шаг 2.2 м. - 72 шт. включительно заглушки
Коэффициент к трудозатратам=0,30
	kg	601,92	
 10	CA03B2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов стоек забора. приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса М150) 0,3х0,3х0,7(h)м. - 72шт
	m3	4,54	
 11	CL19Aприм.

	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Металлические готовые ограждения: из панелей формы вязанной или плетенной стальной проволочной сетки, включая металлические элементы поддержки и крепления (стойки, рамы, поручни и т.п.)) Кованные ажурные секции забора 2,2х1,3(h)м. - 65шт., (1,56х1,3м, 2,23х1,3м, 0,7х1,3м, 1,98х1,3м) - по 1-й шт. *дизайн секций забора выполнить по подобию существующих ограждений возле здания примарии.
Коэффициент к трудозатратам=0,50
	m2	194,31	
 12	CK13A

	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно) Изготовление и монтаж кованных металлич.калиток в комплекте с замком и петлями, 3,0х1,3(h) м. - 2шт *дизайн дизайн калиток выполнить по подобию существующих перед зданием примарии.
	m2	7,80	
 13	CN21B

	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, алкидной эмалью в 1 слой, включая грунтовку)
	m2	202,11	

	 

7АТО Гагаузия, с.Конгазчик, Примария	Formular Nr.1
WinCmeta	
(Наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 7-4
Озеленение территории.
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Озеленение территории. *Верх уровня грунта на клумбах для посадки растений должен быть на 10-15см ниже уровня тротуаров и площадок исключая цветники.
				
1	TsH09A

	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)
	100m2	22,94	
 2	TsH26E

	Plantari pentru gard viu, buxus  pe un rind (Живая изгородь, из буксовых в один ряд) Буксус обыкновенный "Buxus sempervirens"
	m	645,72	
 3	TsH26E

	Plantari pentru gard viu, buxus  pe un rind (Живая изгородь, из буксовых в один ряд) Бирючина обыкновенная
	m	100,00	
 4	TsH30D

	Plantarea  plantelor perene cu balot  in teren (Посадка цветов и многолетних растений с комом земли на участке)
	100 buc	0,46	
 5	TsH39Bприм.

	Stancarie ornamentala executata cu piese izolate cu dimensiunea medie de 50 cm (Скальные орнаменты выполненные отдельными деталями средним размером 50 см) Каменные глыбы, валуны, булыжники
	buc	10,00	
 6	TsH110A

	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы) Ель голубая "Picea pungens Glauca"
	buc	15,00	
 7	TsH110A

	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы) Сосна Крымская 
	buc	15,00	
 8	TsH110A

	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы) Туя западная "Pyramidalis Compacta"
	buc	173,00	
 9	TsH110B

	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы) Берёза плакучая "Betula Pendula"
	buc	59,00	
 10	TsH110B

	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы) Ива плакучая
	buc	20,00	
 11	TsH110B

	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы) Акация шаровидная "Tortuosa Nana"
	buc	8,00	
 12	TsH110B

	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы) Клён остролистный "Columnare"
	buc	21,00	
 13	TsH110B

	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi (Посадка саженцев лиственных пород в готовые ямы) Сакура
	buc	40,00	
 14	TsH137A

	Plantarea plantelor florale perene cu balot de pamant dupa schema 0,25 x 0,25 m. in sol, categorie: I-a (Посадка корневищных и других  многолетних цветочных растений с комом земли по схеме 0,25x0,25 в грунт I категории)
	100 buc	40,00	
 15	TsH24Bприм

	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Посадки разных декор. кустарников без кома земли) Можжевельник, папоротник декор., и разные другие декор. кустарники
	buc	133,00	

8Реновация рекреационно-спортивной зоны с.Конгазчик АТО Гагаузия  р-н Комрат 30/18-IEE	
Formular Nr.1
WinCmeta	
(Наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 4-1
Iluminatul electric exterior
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Общестроительные работы
				
1	TsC03B11

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной  влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)-1234м*0,9м*0,25м=263,7м3
	100 m3	2,6370	
 2	08-02-142-1

	 Устройство постели при одном кабеле бронированном в траншее  высотой 0,3м
	100 m	12,3400	
 3	цена рыночная

	Песок местный без примесей
	m3	87,4000	
 4	TsD02B11

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm in conditiile gospodaririi apelor (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см, в условиях бытового использования воды)
	100 m3	1,7580	
 5	TsD04D

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт)
	m3	175,8000	
 6	33-01-007-2

	Бурение ям Ф300мм на глубину бурения 1,5 м, группа грунтов 2
	buc	90,0000	
 7	33-01-016-1

	Установка стальных опор -металлическая граненая фланцевая Н=8м марка ОГКФ-8, одностоечных, массой 1шт 85-136кг/шт
	t	0,6000	
 8	цена рыночная

	Опора металлическая граненая фланцевая Н=8м марка ОГКФ-8
	buc	6,0000	
 9	33-01-016-1

	Установка стальных опор -металлическая парковая трубная фланцевая Н=3,5м марка ОПФ2-4,0 массой 1шт 65кг/шт (65*84шт)
	t	5,5000	
 10	цена рыночная

	Опора металлическая парковая трубная фланцевая Н=3,5м марка ОПФ2-4,0
	buc	84,0000	
 11	33-04-016-5

	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	buc	90,0000	
 12	CA03D2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Обетонирование установленных опор до уровня -0,2м от уровня земли, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон  бетон класса В15)
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150
	m3	4,2600	
 		Capitolul 2. Монтажные работы
				
		Capitolul 2.1. Кабельные изделия в траншее
				
13	08-02-141-2

	Укладка кабеля бронированного с алюминиевыми жилами  АПсБбШв 3*6мм2 в траншее
	100 m	11,5100	
 14	цена рыночная

	Кабель АПсБбШв 3*6мм2
	m	1 151,0000	
 15	08-02-141-2

	Укладка кабеля бронированного с алюминиевыми жилами  АПсБбШв 3*10мм2 в траншее
	100 m	6,8000	
 16	цена рыночная

	Кабель АПсБбШв 3*10мм2
	m	680,0000	
 		Capitolul 2.2. Электроосветительные материалы
				
17	08-02-369-2

	СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ-Светильник для уличного освещения светодиодный на кронштейнах 1Р-66
	buc	8,0000	
 18	цена рыночная

	Стоимость светильникa  для уличного освещения светодиодный марка FREGAT LED 150вт 1Р66
	buc	8,0000	
 19	08-02-363-1

	Установка кронштейнов, количество рожков: 1
	buc	4,0000	
 20	цена рыночная

	Кронштейны однорожковые-стоимость
	buc	4,0000	
 21	08-02-363-2

	Установка кронштейнов, количество рожков: 2
	buc	2,0000	
 22	цена рыночная

	Кронштейны двухрожковые-стоимость
	buc	2,0000	
 23	08-02-369-4

	СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ-венчающие для паркового освещения  IP-66
	buc	84,0000	
 24	цена рыночная

	Стоимость светильника венчающий для паркового освещения светодиодный марка SFERA LED
	buc	84,0000	
 25	08-02-369-4

	СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ-грунтовых светодиодных Н=0,5м  марка TERES LED
	buc	107,0000	
 26	цена рыночная

	Стоимость светильника -грунтовых светодиодных Н=0,5м  марка TERES LED
	buc	107,0000	
 27	08-02-369-4

	СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ- СВЕТИЛЬНИКИ светодиодные, встраиваемые в грунт  IP-67 Рн-18вт марка TERES LED
	buc	33,0000	
 28	цена рыночная

	СВЕТИЛЬНИКИ светодиодные, встраиваемые в грунт  IP-67 Рн-18вт-марка TERES LED
	buc	33,0000	
 		Capitolul 2.3. Кабельные изделия
				
29	08-02-412-1

	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ ПВС 3*1,5мм2, проложенные в опорах 
	100 m	4,0000	
 30	цена рыночная

	Провод ПВС 3*1,5мм2
	m	400,0000	
 31	цена рыночная

	Клемные коробки Y-614
	buc	92,0000	
 32	10-06-034-15

	Защита кабеля металлическими желобами оцинков. -коробами 50*150мм на стене
	m	2,0000	
 33	10-06-034-15

	Защита кабеля металлическими желобами -коробами оцинков.40*40мм на стене
	m	2,0000	
 34	08-02-148-1

	КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ -кабель алюмин. жилами ПВХ марка АВВГ сечение 5*16мм2
	100 m	0,0400	
 35	цена рыночная

	Кабель  в негорючей оболочке АВВГ-0,66  5*16мм2
	m	4,0000	
 36	08-02-148-1

	КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ -кабель бронированный  марка АПсБбШв сечение 3*6мм2
	100 m	0,0600	
 37	цена рыночная

	Кабель бронированный  марка АПсБбШв сечение 3*6мм2
	m	6,0000	
 38	08-02-148-1

	КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ -кабель бронированный  марка АПсБбШв сечение 3*10мм2
	100 m	0,1200	
 39	цена рыночная

	Кабель бронированный  марка АПсБбШв сечение 3*10мм2
	m	12,0000	
 		Capitolul 2.4. Щит управления и шкаф учета
				
40	08-03-572-4

	Монтаж блока защиты учета многофункциональный навесного исполнения, устанавливаемый на стене -марка БЗУМ -ТФ-01-63 с переключателем нагрузки  ВН32-3Р С25А до счетчика с автоматическим выключателем ВА47-29/3 С ток 20А  в комплекте со счетчиком
	buc	1,0000	
 41	08-03-600-2

	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные электронный прямого учета 380В, 40А 
	buc	1,0000	
 42	08-03-572-8

	Монтаж распределительного  щита ЩМП-3-0 У1 (1Р65)  600*500*220mm метал. с замком
	buc	1,0000	
 43	08-03-575-1

	Монтаж выключателя нагрузки (ВН 32 3Р-25А)
	buc	1,0000	
 44	08-03-526-1

	 Монтаж отходящего автомата - однополюсный 1у, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 10,0А  ВА47-29/1Р/С10,0 
	buc	9,0000	
 45	цена рыночная

	Шина соединительная
	buc	2,0000	
 46	цена рыночная

	Шина  РЕ и N 
	buc	2,0000	
 47	08-03-529-1

	Монтаж контактора малогабаритного  марка КМИ 22510 стоимость в разделе оборудование
	buc	1,0000	
 48	10-08-017-01

	Установка -Таймер управления освещением
	buc	1,0000	
 49	08-03-526-1

	 Монтаж автоматического выключателя- 4-х полюсный ВА47-29 /4Р/С25) в существующем шкафу- стоимость в разделе оборудование
	buc	1,0000	
 		Capitolul 3. Оборудование
				
50	цена рыночная

	Блок защиты учета BZUM- TF-01-63  все в комплекте
	set	1,0000	
 51	Цена поставщика

	Счетчик  учета эл.энергии электронный ZMG 310 GR 380B  -трехфазный
	buc	1,0000	
 52	цена рыночная

	Отходящий автомат трехполюсный ВА 47-29 /3 С20 хар-ка(С)
	buc	1,0000	
 53	цена рыночная

	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А 
	buc	2,0000	
 54	цена рыночная

	Автомат. выключатель однополюсный  ВА47-29/1Р/С10,0 
	buc	9,0000	
 55	Цена рыночная

	Контактор малогабаритный марка КМИ 22510
	buc	1,0000	
 56	цена рыночная

	Таймер управления освещением
	buc	1,0000	
 57	цена рыночная

	Автомат.выключатель 4-х полюсный ВА47-29 /4Р/С25
	buc	1,0000	

	
9АТО Гагаузия, с.Конгазчик, Примария	Formular Nr.1
WinCmeta	
(Наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 2-4
Трибуна футбольного поля и баскетбольной площадки (2,3х26,3м) - 2шт.
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Трибуна футбольного поля и баскетбольной площадки (2,3х26,3м) - 2шт.
				
1	TsA02E

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,  траншеях,  подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под фундамент 2,3х0,3х0,4м(h) - 6шт.
	m3	3,32	
 2	CA03B2

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса М150) Фундамент под трибуну 2,3х0,3х0,6м(h) - 6шт.
	m3	4,96	
 3	CC01B

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура AIII d12мм, закладные элементы
	kg	18,64	
 4	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Металлический каркас трибун из: проф.труба 60х60х4 (790,16кг х 2шт), 40х40х3 (66,15кг х 2шт), 50х50х3 (1299,98кг х 2шт), 40х30х2 (48,1кг х 2шт).
Коэффициент к трудозатратам=0,30
	kg	4 408,78	
 5	CN28A22

	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - aplicarea unui strat suplimentar de vopsea de ulei (Окраска вручную маслянными красками, на земле, в 2 слоя, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, при применении еще одного дополнительного слоя масляной краски) Окраска металлического каркаса трибун
	t	4,41	
 6	CH09Aприм.

	Обшивка трибун ступеней обработанной деревянной доской
	м2	296,20	
 7	CN17A

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий  эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку) Покраска деревянной обшивки трибун и ступеней
	m2	296,20	

	                                                                                                        
                                                                                                         
10АТО Гагауз Ери, с.Конгазчик, Примария	Formular Nr.1
WinCmeta	
(Наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 7-1
Тротуары, тротпинки и площади.
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. по улице вдоль парка. L=204,92м.,b=1,5м, S=307,4м2. P=410,4м.
				
1	TsE04A

	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "BOBCAT", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории )
	100m2	3,07	
 2	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris  Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.
	m3	30,74	
 3	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см )
	m3	15,37	
 4	DE17A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы расчитанны с коэфициентом k=0.6
Коэффициент к материалам=0,60
	m2	307,40	
 5	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100х22х7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)  Монтаж поребриков окаймления тротуара
	m	205,48	
 6	DE09A

	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30х25 см, по бетонному основанию 35х15 см)
	m	204,92	
 		Capitolul 2. Тропинки из брусчатки толщ. 40 мм. в парковой зоне. S=1056,58м2.
				
7	TsE04A

	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "BOBCAT", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории )
	100m2	10,57	
 8	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris  Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.
	m3	105,66	
 9	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см )
	m3	52,83	
 10	DE17A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы расчитанны с коэфициентом k=0.6
Коэффициент к материалам=0,60
	m2	1 056,58	
 11	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100х22х7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)  Монтаж поребриков окаймления тропиноки площадей
	m	872,82	
 		Capitolul 3. Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. в спортивной зоне. S=535,45м.
				
12	TsE04A

	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "BOBCAT", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории )
	100m2	5,35	
 13	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris  Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.
	m3	53,55	
 14	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см )
	m3	26,77	
 15	DE17A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы расчитанны с коэфициентом k=0.6
Коэффициент к материалам=0,60
	m2	535,45	
 16	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100х22х7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)  Монтаж поребриков окаймления тротуара ( в местах въезда к домам и выездам на дорогу поребрики монтируются горизонтально)
	m	429,18	
 		Capitolul 4. Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. перед Домом Культуры. S=359,5м.
				
17	TsE04A

	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "BOBCAT", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории )
	100m2	3,60	
 18	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris  Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.
	m3	35,95	
 19	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см )
	m3	17,98	
 20	DE17A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы расчитанны с коэфициентом k=0.6
Коэффициент к материалам=0,60
	m2	359,50	
 21	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100х22х7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)  Монтаж поребриков окаймления тротуара ( в местах въезда к домам и выездам на дорогу поребрики монтируются горизонтально)
	m	339,85