|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.ord** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată****(se va indica pentru fiecare lot în parte)** |
| 1 | 31681410-0 | **LOT 3** Întrerupător de sarcină | buc | 5 | Curent continuu: 1600 ANumăr de poli: 3Conexiune cu șuruburiGrad de protecție: IP 00Tip de conexiune: acționare manuală mâner lateral dreaptaPerioada de garanție: minim 5 ani Circuit deschis vizibil | 35000,00 |
| **Valoarea estimativă totală fără TVA:** |   | **35 000,00** |