Reparatia spalatoriei la IET nr 20 din str. V. Lupu, nr. 21	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie
			
		Capitolul 1.1. Demontari
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)
	m2	24,100
	
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	13,860
	
 3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Pereti
	m2	95,650
	
 4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - tavane
	m2	37,440
	
 5	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	37,440
	
 6	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	44,200
	
 7	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	7,200
	
 8	RpIB11H
	Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru
	m	12,600
	
 9	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
	buc	14,000
	
 10	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis -  glafuri,
	m	33,000
	
 11	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor - Gratii la ferestre
	kg	404,200
	
 12	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,000
	
 13	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	2,000
	
 14	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc	1,000
	
 15	RpSE25A k=0.8
	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50 L - Demontaj
	buc	1,000
	
 16	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	4,000
	
 17	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	10,000
	
 18	RpSA03B
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"
	m	43,300
	
 19	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	49,800
	
 20	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm
	m	10,800
	
 21	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" - d=20 mm
	m	15,800
	
 22	RpIC18B
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" - d=25
	m	28,200
	
 23	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" d=32
	m	16,200
	
 24	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" - d=40
	m	18,200
	
 25	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm
	m2	12,400
	
 		Capitolul 1.2. Pardoseli
			
26	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	37,440
	
 27	RpCK01B k=0.67
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Gr=2.0 cm
	m2	2,400
	
 28	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm
	m2	37,440
	
 		Capitolul 1.3. Timplarie
			
29	CK57H
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe - Profil cu 5 camere, sticla LOW-E, cu plasa antimoschit - Numai montaj
	m2	24,100
	
 30	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg	3,200
	
 31	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - B=400 mm
	m	5,540
	
 32	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - B=250 mm
	m	21,400
	
 33	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - B=600 mm
	m	15,900
	
 34	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - numai montaj
	m2	13,900
	
 35	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
	buc	14,000
	
 36	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - Glafuri
	m	34,200
	
 37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Glafuri
	m2	10,300
	
 38	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri
	m2	10,300
	
 39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	10,300
	
 40	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor - Glafuri
	m2	10,300
	
 41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  - Glafuri
	m2	10,300
	
 42	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri
	m2	10,300
	
 43	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent:  grile,  (Fara cost, dupa demontare)
	kg	404,200
	
 44	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,404
	
 		Capitolul 1.4. Lucrari de finisare
			
45	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la  tavane interioare
	m2	163,400
	
 46	CF02B1
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund
	m2	135,650
	
 47	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm
	m2	82,100
	
 48	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	37,440
	
 49	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	37,440
	
 50	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	53,620
	
 51	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	53,620
	
 52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor
	m2	91,200
	
 53	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor  si peretilor
	m2	91,200
	
 54	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor
	m2	91,200
	
 55	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	91,200
	
 		Capitolul 1.5. Lucrari santehnice
			
56	SB08C k=1.15
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm - K=1.15 pu fitinguri
	m	10,000
	
 57	SB08E k=1.15
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - K=1.15 pu fitinguri
	m	4,000
	
 58	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	50,600
	
 59	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	1,400
	
 60	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	50,600
	
 61	SF03A
	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	5,060
	
 62	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	50,600
	
 63	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	1,000
	
 64	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,000
	
 65	SC01B
	Cada de baie din  polimetacril, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe carcas metalic - numai montaj
	buc	1,000
	
 66	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: - Carcas din teava patrata 30*30*2.5 sub cada de baie
	kg	82,400
	
 67	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  - Pentru consolidarea carcasului
	kg	2,200
	
 68	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,085
	
 69	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,000
	
 70	SA38F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	2,000
	
 71	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	42,000
	
 72	SA38I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	4,000
	
 73	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	2,000
	
 74	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,000
	
 75	SD20B
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul   3/4" -  1" - Americanca d=20 mm
	buc	4,000
	
 76	SD05B
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"  - Robinet de iinchidere, se monteaza pe magistrala
	buc	10,000
	
 		Capitolul 1.6. Incalzire
			
77	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m	15,800
	
 78	IC35A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv.
	m	25,000
	
 79	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	20,200
	
 80	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	61,000
	
 81	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Teu 25x20
	buc	8,000
	
 82	IC37A
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm inclusiv - Coturi, mufe
	buc	10,000
	
 83	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu 32x20
	buc	6,000
	
 84	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu 32x25
	buc	4,000
	
 85	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu 32x25 cu filet metalic
	buc	2,000
	
 86	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Coturi, mufe
	buc	8,000
	
 87	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Coturi, mufe
	buc	8,000
	
 88	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - d=20 mm
	buc	2,000
	
 89	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - d=25 mm
	buc	2,000
	
 90	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32 mm
	buc	2,000
	
 91	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente - Calorifer din AL tip panou - YM, avind un rind de tevi si racordat prin mufe (fiecare bloc cu 10 sectii) - numai montare 5 convectoare
	buc	5,000
	
 92	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	5,000
	
 93	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	20,000
	
 94	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" - D=20 mm
	buc	4,000
	
 95	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" - D=25 mm
	buc	2,000
	
 96	IC53C
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" - D=32 mm
	buc	2,000
	
 97	IC41A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv
	buc	40,000
	
 		Capitolul 1.7. Ventilatia
			
98	VA01B k=0.8 manop
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de  700-1600 mm - Fara costul canalelor, dupa demontaj
	m2	12,400
	
 99	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
	kg	4,200
	
 100	RpVD02B
	Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 700-1600 mm
	m	10,330
	
 		Capitolul 1.8. Alte lucrari
			
101	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	6,000
	
 102	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	6,000
	
 103	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	8,800
	
 104	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	8,800
	
 105	TrB05A2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m - utilaj eliberarea incaperilor
	t	3,200
	
 106	TrB05A2-6
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m - Transportarea utilajului in incaperi dupa reparatii
	t	3,200
	
 		Capitolul 2. Lucrari  de montaj
			
		Capitolul 2.1. Lucrari  electrice
			
107	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	12,000
	
 108	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice  - intrerupatoare,  (automate)
	buc	8,000
	
 109	RpEG17G
	Demontarea cutiilor electrice: cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla
	buc	4,000
	
 110	RpEF15A
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub - Corp LED cu 2 lampi,
	buc	7,000
	
 111	RpEF15A
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub - Corp LED cu 2 lampi, in conditii cu umeditatea ridicata (Sala de spalare)
	buc	6,000
	
 112	RpEE17D
	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235 - Cu impamintare
	buc	6,000
	
 113	08-03-591-11
	Priza de fisa tripolara
	100 buc	0,080
	
 114	
	Priza  tripolara cu instalatie deschisa
	buc	8,000
	
 115	RpEE14E
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145
	buc	6,000
	
 116	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp - PVS 3*1.5 mm2
	m	200,000
	
 117	08-02-145-2
	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m	0,100
	
 118	
	Cablu VVGng  5*6 mmp
	m	10,000
	
 119	RpEG06A
	Cutii de protectie pentru automate electrice,  (6 locuri), cu usa transparenta, instalatie interioara)
	buc	1,000
	
 120	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A
	buc	6,000
	
 121	
	Automat VA 47-29 2P 16A "C"
	buc	2,000
	
 122	
	Automat VA 47-29 2P 25A "B"
	buc	4,000
	
 123	RpEJ05F
	Incercari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii
	buc	2,000
	
 124	SE57A
	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l - Boiler 50 L
	buc	1,000
	
 		Capitolul 2.2. Ventilatia
			
125	RpVC37A
	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg - Motorul
	buc	1,000
	
 126	RpVC08A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Motorul
	buc	1,000
	
 		Capitolul 3. Utilaj, costul usilor si ferestrelor
			
127	
	Cada acril L=1.50 m
	buc	1,000
	
 128	
	Ferestrele din PVC:  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi,  - Profil cu 5 camere, sticla LOW-E, cu plasa antimoschit
	м2	24,100
	
 129	
	Usile din PVC:   - Profil cu 5 camere, sticla LOW-E, cu sandwici
	м2	13,900
	
 130	
	Motor al ventilatorului
	buc	1,000
	
 131	
	Calorifer din AL tip panou - YM, (5 blocuri cu 10 sectii)
	buc	5,000

						

INVESTITOR                                                                                              VRÎNCEANU  ION	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.