CAIET DE SARCINI
PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat Instituția Învățământ Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” s. Fîrlădeni,  r. Căușeni
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Instituția Învățământ Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” s. Fîrlădeni,  r. Căușeni
3. Obiectul achiziţiilor  „Construcția sălii de sport” Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu  sat. Fîrlădeni r-ul. Căușeni

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Deviz-oferta № 2-1-1
Lucrari de constructia generala (marca )
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de terasamente			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,60	
 2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,40	
 3	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,30	
 4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,06	
 5	TsD11A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP	100 m3	1,22	
 6	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,23	
 7	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,22	
 8	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	7,24	
 9	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,19	
 10	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,97	
 11	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	24,36	
 12	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,33	
 13	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,66	
 14	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II	100 m3	3,58	
 15	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 	t	745,56	
 16	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,36	
   		Capitolul 2. Fundatii si pereti soclu			
		Capitolul 2.1. Fundatii izolate FI-1 6 buc			
17	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	23,31	
 18	CC01D1
	Armaturi din otel beton  A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	186,48	
   		Capitolul 2.2. Fundatii liniare FL-1			
19	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	62,61	
 20	CC01E1
	Armaturi din otel beton  A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	413,053	
 21	CC01F
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	323,942	
   		Capitolul 2.3. Fundatii liniare FL-2			
22	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	17,85	
 23	CC01E1
	Armaturi din otel beton  A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	111,888	
 24	CC01F
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	78,854	
   		Capitolul 2.4. Soclu SL-1			
25	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	279,84	
 26	CC01E1
	Armaturi din otel beton  A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2 400,84	
 27	CC01E
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	50,95	
   		Capitolul 2.5. Musteti M1 3 buc			
28	CC01D1
	Armaturi din otel beton  A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	39,09	
 29	CC01C
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor  8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	5,55	
   		Capitolul 2.6. Musteti M2 12 buc			
30	CC01D1
	Armaturi din otel beton  A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	437,76	
 31	CC01C
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor  8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	39,00	
   		Capitolul 2.7. Lucari de betoane			
32	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C7,5	m3	14,11	
 33	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C20 fundatii	m3	48,02	
     		Capitolul 3. Stilpi monoliti			
		Capitolul 3.1. Stilpi monoliti S-1, 3 buc			
34	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	21,60	
 35	CC02L2
	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  18 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	100,32	
 36	CC02K1
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	62,85	
   		Capitolul 3.2. Stilpi monoliti S-2, 2 buc			
37	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	28,95	
 38	CC02L2
	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  18 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	260,80	
 39	CP17E
	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18 mm	buc	8,00	
 40	CC02K1
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	147,18	
   		Capitolul 3.3. Stilpi monoliti S-3, 1 buc			
41	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	17,24	
 42	CC02L2
	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  18 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	155,20	
 43	CP17E
	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18 mm	buc	8,00	
 44	CC02K1
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	90,91	
   		Capitolul 3.4. Stilpi monoliti S-4, 2 buc			
45	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	29,52	
 46	CC02L2
	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  18 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	267,20	
 47	CP17E
	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18 mm	buc	8,00	
 48	CC02K1
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	151,52	
   		Capitolul 3.5. Stilpi monoliti S-5, 4 buc			
49	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	62,64	
 50	CC02L2
	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  18 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	566,40	
 51	CP17E
	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18 mm	buc	16,00	
 52	CC02K1
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	324,72	
   		Capitolul 3.6. Stilpi monoliti S-6, 2 buc			
53	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	32,51	
 54	CC02L2
	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  18 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	292,80	
 55	CP17E
	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18 mm	buc	8,00	
 56	CC02K1
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	168,84	
   		Capitolul 3.7. Stilpi monoliti S-7, 1 buc			
57	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	17,24	
 58	CC02L2
	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  18 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	171,20	
 59	CP17E
	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18 mm	buc	8,00	
 60	CC02K1
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	101,73	
   		Capitolul 3.8. Lucrari de betoane			
61	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	19,57	
 62	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C20 soclu SL-1	m3	67,98	
     		Capitolul 4. Grinde Gr-1, Gr-2, Gr-3, Gr-4 si plаnseu axele 1-2, A-C C-23			
		Capitolul 4.1. Grinda Gr-1 2 buc			
63	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	85,00	
 64	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	140,00	
 65	CC02L2
	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  16 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	387,56	
 66	CP17D1
	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton PC 52 si PC 60, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul -16 mm	buc	16,00	
 67	CC02K1
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	204,62	
   		Capitolul 4.2. Grinda Gr-2 1 buc			
68	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	8,55	
 69	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	14,00	
 70	CC02L2
	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  16 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	39,77	
 71	CP17D1
	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton PC 52 si PC 60, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul -16 mm	buc	16,00	
 72	CC02L2
	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  18 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	50,35	
 73	CC02K1
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,49	
 74	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg piese mtalica de ancorare PMA-1	kg	10,55	
 75	CN20A
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi piese PMA-1	m2	0,23	
   		Capitolul 4.3. Grinda Gr-3 2 buc			
76	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	34,00	
 77	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	56,00	
 78	CC02L2
	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  16 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	160,32	
 79	CP17D1
	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton PC 52 si PC 60, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul -16 mm	buc	8,00	
 80	CC02K1
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	81,84	
   		Capitolul 4.4. Grinda Gr-4 1 buc			
81	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	17,00	
 82	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	28,00	
 83	CC02L2
	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  16 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	80,16	
 84	CP17D1
	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton PC 52 si PC 60, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul -16 mm	buc	4,00	
 85	CC02K1
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	40,92	
   		Capitolul 4.5. РLаnseu in axe 1-2			
86	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 	m2	62,72	
 87	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	98,00	
 88	CC02M2
	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  8 mm inclusiv, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	97,57	
 89	CC02N2
	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 	kg	914,25	
 90	CC02M1
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in  placi,  la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	52,96	
   		Capitolul 4.6. Lucrari de betoane			
91	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 grinzi si planseu	m3	26,69	
   		Capitolul 4.7. Grinda CM-1 2 buc C-24 la cota +3,000			
92	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	18,70	
 93	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	25,00	
 94	CC02L2
	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  12 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	218,10	
 95	CC02K1
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  6 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	65,72	
 96	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 grinda SM-1	m3	3,76	
   		Capitolul 4.8. Grinda CM-2 2 buc C-24 la cota +6,200- +8,170			
97	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	36,00	
 98	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	56,00	
 99	CC02L2
	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  12 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	95,93	
 100	CC02K1
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  6 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	38,18	
 101	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Pi-4	kg	320,80	
 102	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,371	
 103	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Bulon de ancoraj M20	kg	74,20	
 104	Pret de piata
	Piulita M20	buc	40,00	
 105	Pret de piata
	Saiba M20	buc	40,00	
   		Capitolul 4.9. Grinda Gr-5 2 buc la cota +6,200			
106	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	70,50	
 107	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	112,00	
 108	CC02L2
	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  16 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	306,72	
 109	CP17D1
	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton PC 52 si PC 60, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul -16 mm	buc	16,00	
 110	CC02K1
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	163,68	
   		Capitolul 4.10. Grinda Gr-6 2 buc la cota +6,200			
111	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	34,00	
 112	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	56,00	
 113	CC02L2
	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  16 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	160,32	
 114	CP17D1
	Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton PC 52 si PC 60, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul -16 mm	buc	8,00	
 115	CC02K1
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	81,84	
   		Capitolul 4.11. Lucrari de betoane			
116	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 grinzi si planseu	m3	13,29	
   		Capitolul 4.12. Buindrugi BB-1			
117	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	18,30	
 118	CC02L2
	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  12 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	171,56	
 119	CC02K1
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor  6 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,21	
 120	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 Buindrugi BB-1	m3	0,76	
     		Capitolul 5. Elemente la sarpanta			
		Capitolul 5.1. Elemente din lemn			
121	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic din dulap 50x150 mm	m3	0,80	
 122	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,80	
 123	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic cosoroaba din dulap 100x100 mm, 50x100 mm, 	m3	1,30	
 124	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade	m3	1,30	
 125	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (32x100 mm) grosime), la constructii obisnuite. 	m2	91,00	
 126	Pret piata
	Piese de prindere din metal,  E1, E2 (diferenta)	kg	34,50	
 127	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,035	
 128	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori asterala	m3	1,00	
   		Capitolul 5.2. Elemente din metal			
129	CA07Bk=0,715
	Preparare si punere in opera  beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 70 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici 50 mm	m2	1,92	
 130	CL05A
	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv Ferma Fr-1, Fr-2	t	1,541	
 131	CL13C
	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata peste 0,2 t P-1 	t	3,874	
 132	CL10C
	Contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura CO-1, CV-1 din teava patrata 120x120x4 mm, 80x80x4 mm	t	1,992	
 133	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: elemente din metal Tr-1	kg	0,661	
 134	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: elemente din metal din tale -4- -20	kg	1 732,10	
 135	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	9,15	
 136	pret de piata
	Diblu M12x150 mm	buc	128,00	
 137	pret de piata
	Diblu M16x70 mm	buc	24,00	
 138	pret de piata
	Diblu M16x75 mm	buc	128,00	
 139	pret de piata
	Diblu M16x100 mm	buc	36,00	
 140	pret de piata
	Piulita M12	buc	128,00	
 141	pret de piata
	Piulita M16	buc	188,00	
 142	pret de piata
	Saiba M12	buc	128,00	
 143	pret de piata
	Saiba M16	buc	188,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Deviz-oferta № 2-1-2
Lucrari generale de constructii. Solutii  SA- 005-22
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Рereti si peretii despartitori din caramida			
		Capitolul 1.1. Рereti			
1	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	35,84	
 2	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	160,00	
 3	CD71A
	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m  tip BCA	m3	5,40	
   		Capitolul 1.2. Рereti despartitori din caramida 120 mm			
4	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 7,5) 	m3	1,20	
 5	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	7,44	
 6	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	4,15	
 7	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,073	
 8	RpCG16A
	Montarea ghermelelor carbolinizate in ziduri existente, cu grosimea de minimum 1 caramida, cu mortar M 100-Z	buc	4,00	
 9	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	11,06	
 10	IzF20A
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu spuma poliuretan	m	6,20	
 11	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile pentru buiandrug	m2	0,55	
 12	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	2,00	
 13	CC02L2
	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante pentru buiandrug	kg	3,10	
 14	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin pentru buiandrug	m2	0,21	
 15	CG01A1k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 10 mm pentru buiandrug	m2	0,21	
     		Capitolul 2. Acoperis			
		Capitolul 2.1. Acoperis			
16	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	81,00	
 17	CE44A
	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" 120 mm montate pe rigle metalice. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului.   	m2	335,20	
 18	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip Lindab din tabla protejata anticoroziv d=120 mm	m	58,60	
 19	CE22A
	Sisteme de burlane tip Lindab din tabla protejata anticoroziv d=80 mm	m	66,40	
 20	CE05B1
	Sort de legatura la parapet Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	56,80	
 21	CE05B1
	Dolii imbinare la parapet Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	17,10	
 22	CE06A
	Pentru strasina Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	9,60	
 23	CE23B
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Placa de protectie metalica tip Pp-1 -180 mm	m	11,60	
 24	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.  Opritori de zapada	m	11,40	
 25	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare bariera de siguranta BS-1	kg	404,50	
 26	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,405	
   		Capitolul 2.2. Copertina de tip C-1 (2 buc)			
27	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,20	
 28	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade	m3	0,20	
 29	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare bariera de siguranta C-1	kg	132,20	
 30	CK35A
	Dibluri din metal fixate in confectii metalice	buc	16,00	
 31	pret de piata
	Diblu M16x420 mm	buc	8,00	
 32	pret de piata
	Diblu M16x250 mm	buc	8,00	
 33	pret de piata
	Piulita M16	buc	16,00	
 34	pret de piata
	Saiba M16	buc	16,00	
 35	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,133	
 36	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	6,40	
 37	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	7,20	
 38	pret de piata
	Diblu M16x250 mm	buc	8,00	
   		Capitolul 2.3. Elemente din metal MC-1 (6 buc)			
39	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 	buc	24,00	
 40	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare bariera de siguranta MC-1 (6 buc)	kg	53,76	
 41	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,054	
     		Capitolul 3. Goluri SA-			
		Capitolul 3.1. Ferestre			
42	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv FR-1 cu geamuri termopan cu deschidere intr-o directie	m2	19,68	
 43	CK57A
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 FR-3 cu geamuri termopan	m2	14,00	
 44	CK57B
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 FR-2 cu geamuri termopan	m2	22,56	
 45	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp FR-4  cu geamuri termopan cu deschidere in dou directii	m2	3,17	
 46	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv FR-5 cu geamuri termopan cu deschidere intr-o directie	m2	3,26	
 47	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv FR-6 cu geamuri cu un rand de sticla cu deschidere intr-o directie	m2	1,63	
 48	CK01B
	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre  1,00 si 2,5 mp inclusiv cu geam si jaluzele din lemn	m2	1,01	
 49	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice 400 mm, pentru ferestre si usi 	m	21,00	
   		Capitolul 3.2. Resou de protectie			
50	CK30B
	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile. MDF	m2	45,60	
   		Capitolul 3.3. Usi			
51	CK27D
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din  foi de usi U1 si PU1 usa de intrare exterioara cu prag, prevazuta cu sistem de inchidere si cheie	m2	11,08	
 52	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  U2, U3, U4, U5, U6, U7  usa de intrare exterioara cu prag, prevazuta cu sistem de inchidere si cheie	m2	23,43	
 53	CK06A
	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente U-8  cu jaluzele, prevazuta cu sistem de inchidere si cheie	m2	1,01	
     		Capitolul 4. Pardoseli			
		Capitolul 4.1. Consolidare pardoseli DETALIU -1			
54	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,01	
 55	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp 2 rinduri de plasa D=12 mm AI 100x100 mm	kg	39,072	
 56	CG22A1k=1,5
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 150 mm B12,5	m2	1,00	
 57	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 50 mm	m2	1,00	
 58	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d=3 mm BPI 150x150 mm	kg	0,60	
 59	CG01A1k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 20 mm	m2	1,00	
 60	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	1,00	
 61	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 	m	4,70	
   		Capitolul 4.2. Tip I 1, 2, 11			
62	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,215	
 63	CG22A1k=0,5
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 50 mm B12,5	m2	21,50	
 64	CG22A1
	Pardoseli din cheramzitobeton  clasa B 100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu,  turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp H=100 mm 	m2	21,50	
 65	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 50 mm	m2	21,50	
 66	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d=3 mm BPI 150x150 mm	kg	12,90	
 67	CG01A1k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 20 mm	m2	21,50	
 68	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	21,50	
 69	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 	m	17,82	
   		Capitolul 4.3. Tip II Sala de sport			
70	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,738	
 71	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 12,5/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp H=80 mm B12,5	m2	273,80	
 72	CG22A5k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat,  se scade 20 mm B12,5	m2	-273,80	
 73	CG22A1k=1,5
	Pardoseli din cheramzitobeton  clasa B 100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu,  turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp  H=150 mm	m2	273,80	
 74	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	273,80	
 75	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp 2 rinduri de plasa D=6 mm AI 100x100 mm	kg	850,97	
 76	CG01A1k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 20 mm	m2	273,80	
 77	CG05A1
	Pardoseli din parchet 20 mm de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2	273,80	
 78	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	273,80	
 79	CG07C
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi 	m2	273,80	
 80	RpCK10A
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2	4,32	
 81	CG07C
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi plinte	m2	4,32	
   		Capitolul 4.4. Tip III 4			
82	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,134	
 83	CG22A1k=0,5
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 50 mm B12,5	m2	13,40	
 84	CG22A1
	Pardoseli din cheramzitobeton  clasa B 100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu,  turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp H=100 mm B12,5	m2	13,40	
 85	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 50 mm	m2	13,40	
 86	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d=3 mm BPI 150x150 mm	kg	8,04	
 87	CG01A1k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 20 mm	m2	13,40	
 88	CG05A1
	Pardoseli din parchet 12 mm de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2	13,40	
 89	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	13,40	
 90	CG07C
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi 	m2	13,40	
 91	RpCK10A
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul 	m2	13,40	
 92	CG07A
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului 	m2	13,40	
 93	RpCK10A
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2	0,40	
 94	CG07C
	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi plinte	m2	0,40	
   		Capitolul 4.5. Tip IV			
95	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,262	
 96	CG22A1
	Pardoseli din cheramzitobeton  clasa B 100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu,  turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp H=100 mm 	m2	26,20	
 97	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 50 mm	m2	26,20	
 98	CG01A1k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 20 mm	m2	26,20	
 99	IzF04Bk=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 2 straturi	m2	26,20	
 100	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 50 mm	m2	26,20	
 101	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d=3 mm BPI 150x150 mm	kg	15,72	
 102	CG01A1k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 20 mm	m2	26,20	
 103	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	26,20	
     		Capitolul 5. Finisare interiora			
		Capitolul 5.1. Finisare tavane			
104	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	44,50	
 105	СF59Dapl
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie tavan suspendat din lambriu plastic pe carcasa din profiluri zincate	m2	10,60	
 106	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	6,00	
 107	CF57A K=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  in strat de 2,0 mm grosime pe suprafetele  tavanelor	m2	6,00	
 108	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,00	
 109	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	6,00	
 110	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	6,00	
   		Capitolul 5.2. Finisare pereti			
111	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, 2,5 cm	m2	682,90	
 112	CF17B k=1
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar +5 mm	m2	682,90	
 113	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	522,90	
 114	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestic uscat pereti si glafuri	m2	522,90	
 115	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  pereti si glafuri	m2	522,90	
 116	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	522,90	
 117	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  pe suprafetele  peretilor si glafuri	m2	522,90	
 118	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 	m2	160,00	
   		Capitolul 5.3. Glafuri			
119	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	83,30	
 120	CF17B k=1
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar +5 mm	m2	83,30	
 121	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	71,85	
 122	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestic uscat pereti si glafuri	m2	71,85	
 123	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  pereti si glafuri	m2	71,85	
 124	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	71,85	
 125	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  pe suprafetele  peretilor si glafuri	m2	71,85	
 126	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 	m2	11,45	
     		Capitolul 6. Finisare exteriora			
		Capitolul 6.1. Finisare peretilor tip I 			
127	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	447,60	
 128	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala bazaltica 100 mm	m2	447,60	
 129	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund pe baza de nisip de cuart	m2	447,60	
 130	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti "ocru"	m2	447,60	
   		Capitolul 6.2. Toclu			
131	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund pe baza de nisip de cuart	m2	77,00	
 132	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala bazaltica 100 mm	m2	77,00	
 133	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa d=4 mm 75x75 mm	kg	212,80	
 134	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	77,00	
 135	CI11A
	Placaje din piatra de tip "Casauti" cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	77,00	
   		Capitolul 6.3. Solbanc la ferestre			
136	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Tabla din metal de tip "Lindab"	m	55,20	
   		Capitolul 6.4. Finisare glafurilor tip 9 L=152.6 m			
137	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	30,52	
 138	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala bazaltica 50 mm	m2	30,52	
 139	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	30,52	
 140	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund pe baza de nisip de cuart	m2	30,52	
 141	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti "alba"	m2	30,52	
     		Capitolul 7. Lucrari diverse			
		Capitolul 7.1. Executarea golulilor pentri IV si AC			
142	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,00	
 143	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	6,00	
 144	RpCU05I
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,00	
 145	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	10,00	
   		Capitolul 7.2. Рridvor Pr-1			
146	TsA01A1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	2,70	
 147	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3	4,50	
 148	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp 2 rinduri de plasa D=6 mm AI 150x150 mm	kg	59,00	
 149	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	13,00	
 150	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,00	
 151	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,00	
 152	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	5,20	
 153	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	7,00	
 154	CH08A
	Mina curenta din PVC montata la balustradele metalice ale scarilor parapetelor interioare, inclusiv ceruirea Balustrada de inox B-1	m	5,80	
   		Capitolul 7.3. Рridvor Pr-2 (2 buc)			
155	TsA01A1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	3,60	
 156	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3	2,40	
 157	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp 2 rinduri de plasa D=6 mm AI 150x150 mm	kg	19,00	
 158	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	5,00	
 159	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,00	
 160	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,00	
 161	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	6,40	
 162	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	7,40	
 163	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	2,20	
   		Capitolul 7.4. Рridvor Pr-3			
164	TsA01A1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,40	
 165	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3	1,00	
 166	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp 2 rinduri de plasa D=6 mm AI 150x150 mm	kg	9,00	
 167	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	2,00	
 168	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,50	
 169	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,50	
 170	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	2,80	
 171	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	2,80	
 172	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	0,85	
   		Capitolul 7.5. Scara de incendiu exterioara zincata -2 buc			
173	CH10A
	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg Scara de incendiu exterioara zincata -2 buc pret fara scara	kg	70,00	
 174	Pret de piata
	Scara de incendiu exterioara zincata L=3.1 m	buc	2,00	
 175	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm pentru fixarea scarii 	buc	12,00	
 176	IC41A apl
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv fixarea scarii cu surub d=12x150 mm	buc	12,00	
 177	pret de piata
	Piulita M12	buc	12,00	
 178	pret de piata
	Saiba M12	buc	12,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Deviz-oferta № 2-1-3
 Apa si canalizarea   (marca   RAC)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 			
		Capitolul 1.1. Apeduct А1			
1	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2,8)	m	15,00	
 2	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D25x3,5)	m	14,00	
 3	SA17B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 D32x4,4)	m	6,00	
 4	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 	m	35,00	
 5	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm 	10 m	3,50	
 6	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm 	m	35,00	
 7	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (Гибкая всавка  фланцевая Ф32 мм, L-0,5м)	buc	1,00	
 8	SA17B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm   (РЕ100 SDR 17 PN10 D 32х4,4)	m	3,00	
 9	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm 	m	3,00	
 10	SE53A
	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 15 mm	buc	1,00	
 11	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  - 1"	buc	1,00	
 12	SD07C
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" 	buc	2,00	
 13	SD12A
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" Filtru d-25 mm 	buc	1,00	
 14	SD12A
	Trecere 25x15 mm 	buc	1,00	
 15	ID06A.F
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala,    Клапан для выпуска воздуха  ф15	buc	2,00	
 16	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"  (Вентиль запорный муфтовый ф15мм)	buc	5,00	
 17	SD07C
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"  (Вентиль запорный муфтовый ф20мм)	buc	3,00	
 18	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  	kg	40,00	
 19	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,04	
 20	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,04	
 21	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Обратный клапан ф15)	buc	2,00	
 22	SD05B
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"  (Обратный клапан ф20)	buc	1,00	
   		Capitolul 1.2. Canalizare			
23	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с раструбом и прокладкой	m	7,00	
 24	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PP с раструбом и прокладкой	m	22,00	
 25	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv 	10 m	2,90	
 26	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP с раструбом (фасонные части 30% от трубы)	m	2,00	
 27	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PP с раструбом (фасонные части 30% от трубы)	m	7,00	
 28	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском и цельноотлитой полочкой, с бачком)	buc	2,00	
 29	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический , сифон бутылочный пластмассовый)	buc	2,00	
 30	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника (холодн. и горяч. воды)	buc	2,00	
 31	SB25A
	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de50-100 mm-  Трап ф50	buc	2,00	
 32	SB25A
	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de50-100 mm-  Трап ф100	buc	1,00	
 33	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.   (  Смеситель  с  душевой трубкой и  сеткой на гибком шланге)	buc	2,00	
 34	SB13B
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Вентиляционный клапан ф100)	buc	1,00	
 35	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)   (Beton B7.5, )	m3	0,70	
 36	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  	kg	36,00	
 37	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Грунтовка) 	t	0,04	
 38	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска)  	t	0,04	
 		Capitolul 2. Utilaj.			
39	Pretul firmei
	Stingator БУРАН 2,5	buc	1,00	
 40	Pretul firmei
	Stingator ОP-6	buc	6,00	
 41	Pretul firmei
	Stingator ОU-5	buc	2,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4
Deviz-oferta № 2-1-4
Incalzire   (marca IVC)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 			
		Capitolul 1.1. Отопление 			
1	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv    Стальные радиаторы в комплекте  типа  22PKKP-500-500  H/L	buc	2,00	
 2	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv    Стальные радиаторы в комплекте  типа  22PKKP-500-900  H/L	buc	1,00	
 3	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv    Стальные радиаторы в комплекте  типа  22PKKP-500-1000  H/L	buc	1,00	
 4	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm   Стальные радиаторы в комплекте  типа  22PKKP-500-1200  H/L	buc	2,00	
 5	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm   Стальные радиаторы в комплекте  типа  22PKKP-500-1400  H/L	buc	17,00	
 6	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Запорный клапан угловой ф15мм  RLV-15  "Danfoss")	buc	23,00	
 7	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан с предварительной настройкой , угловой ф15мм  RA - N -У "Danfoss")	buc	23,00	
 8	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Термостатический елемент терморегулятор   RA 5065   "Danfoss")	buc	8,00	
 9	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Термостатический елемент терморегулятор   RA 2990   "Danfoss")	buc	4,00	
 10	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Воздухоспускной клапан R200X001  CIACOMINI	buc	23,00	
 11	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Воздуховыпускной кран радиаторный    R88Y002   CIACOMINI	buc	4,00	
 12	IC35A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, (Труба ECOPLASTIC FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3.2/SDR 7.4/PN 28 (20-63) .   с креплениями и фитингами ф20*2,8	m	83,00	
 13	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm(40% на фитинги от длины труб)	buc	33,00	
 14	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala,     (Труба ECOPLASTIC FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3.2/SDR 7.4/PN 28 (20-63) .   с креплениями и фитингами ф25*3,5	m	72,00	
 15	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (40% на фитинги от длины труб)	buc	29,00	
 16	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala,    (Труба ECOPLASTIC FIBER BASALT PLUS PP-RCT S 3.2/SDR 7.4/PN 28 (20-63) .   с креплениями и фитингами ф32*4,4	m	60,00	
 17	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm     (40% на фитинги от длины труб)  	buc	24,00	
 18	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	155,00	
 19	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	60,00	
 20	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 40x2.5mm     ГОСТ 10704-91*	m	4,00	
 21	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm     ГОСТ 10704-91*	m	6,00	
 22	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 26x2.2mm     ГОСТ 10704-91*	m	56,00	
 23	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	56,00	
 24	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,00	
 25	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund  ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai  БТ-177l)   	m2	8,08	
 26	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов  )	kg	170,00	
 27	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	8,84	
 28	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, - Запорно-измерительный клапан ASV-M d20  "Danfoss"	buc	3,00	
 29	IC46B
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice,   (Гребенка из эл. сварной трубы  ф57х3,0 на 2 выхода , L-600,мм ,2шт )	buc	2,00	
 30	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,  Кран шаровый ф32   JIP-WW  "Danfoss"	buc	2,00	
 31	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,   Кран шаровый ф25   JIP-WW  "Danfoss"	buc	2,00	
 32	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,   Кран шаровый ф20   JIP-WW  "Danfoss"	buc	10,00	
 33	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,    (Конструкции теплоизоляционные из всп. полиэтилена  Climaflex толщ. 13мм   покровной слой лей Тилит Скотч Ламс  )   ( шланг для труб   ф20х2,8)	m	60,00	
 34	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  (Конструкции теплоизоляционные из всп. полиэтилена  Climaflex толщ. 13мм   покровной слой лей Тилит Скотч Ламс  )   ( шланг для труб   ф25х3,5)	m	112,00	
 35	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,    (Конструкции теплоизоляционные из всп. полиэтилена  Climaflex толщ. 13мм   покровной слой лей Тилит Скотч Ламс  )   ( шланг для труб   ф32х4,4)	m	66,00	
 36	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,    (Конструкции теплоизоляционные из всп. полиэтилена  Climaflex толщ. 13мм   покровной слой лей Тилит Скотч Ламс  )   ( шланг для труб   ф40х2,5)	m	4,00	
 37	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  (Конструкции теплоизоляционные из всп. полиэтилена  Climaflex толщ. 13мм   покровной слой лей Тилит Скотч Ламс  )   ( шланг для труб   ф 57х3,0)	m	2,00	
 38	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de  50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. M-125  Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм 	m2	5,00	
 39	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare  	m2	3,00	
 40	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare  ( монтаж )	m2	3,00	
 41	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Смотровые двери )	buc	2,00	
 		Capitolul 2. Монтажные работы 			
42	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1"  Регулятор перепада давл.  ASV-PV25  ф= 20 , ф. "Danfoss"	buc	3,00	
 43	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru - Манометр  ОБМ-1-100-10	buc	6,00	
 44	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda  (Закладная конструкция для установки термометра на горизонтальном тр-де  3кч-2-75)	buc	2,00	
 45	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda  (Закладная конструкция для установки термометра на горизонтальном тр-де  3кч-2-75)	buc	2,00	
 		Capitolul 3. Оборудование.			
46	Petul firmei
	Регулятор перепада давления ф20mm  ASV-PV-25,      Danfoss		buc	3,00	
 47	Pretul firmei
	Манометр  ОБМ-1-100-10	buc	6,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5
Deviz-oferta № 2-1-5
 Ventilare    (marca IVC)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 			
		Capitolul 1.1. П1В1			
1	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate    Воздухозаборная решетка  мет.   .1200х500(h) с коробом	buc	1,00	
 2	VA22F
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1.2 mm grosime avind perimetrul: 4000 mm. ( Короб из  стали  толщ 0.7мм , 1200х500x700(h)  , 1шт)	m2	2,38	
 3	VB30D
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime  , Зонт по типу ЗП 00, 000-01 на в-д  400Х400  1шт	m2	0,54	
 4	ID05C
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm -Клапан тарельчатый  А100VR	buc	1,00	
 5	ID05C
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm -Клапан тарельчатый  А125VR	buc	1,00	
 6	VB09B
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal  (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 400х250х250(h) толщ. 0,7мм     ORG  300x200hAR    VENTS)	buc	2,00	
 7	VB09B
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal  (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 500х500х300(h) толщ. 0,7мм     ORG  400x250hAR    VENTS)	buc	6,00	
 8	VB09B
	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe canal  - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха     ORG  400x200hAR VENTS	buc	4,00	
 9	VB11B
	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul  600 - 1200 mm, montata pe canal  - Дроссель клапан ф 100 	buc	2,00	
 10	VB11B
	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul  600 - 1200 mm, montata pe canal  - Дроссель клапан ф 125 	buc	4,00	
 11	VB11B
	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul  600 - 1200 mm, montata pe canal  - Дроссель клапан ф 200	buc	5,00	
 12	VB11B
	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul  600 - 1200 mm, montata pe canal  - Дроссель клапан 300x250h	buc	2,00	
 13	VA22D
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm.(Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,7мм, 500х500, перим 2000, ГОСТ19904-90*)	m2	2,00	
 14	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm.  (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,7мм, 500х400,  перим 1800, ГОСТ19904-90*)	m2	3,60	
 15	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm.  (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,7мм, 500х300,  перим 1600, ГОСТ19904-90*)	m2	3,20	
 16	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm.   (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,7мм, 400х400, перим. 1600,  ГОСТ19904-90*)	m2	9,60	
 17	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm.   (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,7мм, 300х300, перим. 1200,  ГОСТ19904-90*)	m2	2,40	
 18	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm.   (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,7мм, 300х250, перим. 1100,  ГОСТ19904-90*)	m2	77,00	
 19	VA22B
	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm.   (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,7мм, 300х150, перим. 900,  ГОСТ19904-90*)	m2	5,40	
 20	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм, 150х150, перим 600, ГОСТ19904-90*)	m2	1,20	
 21	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.  (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм, ф 355,  ГОСТ19904-90*)	m2	6,69	
 22	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.  (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм, ф 250,  ГОСТ19904-90*)	m2	1,57	
 23	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.  (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм, ф 200,  ГОСТ19904-90*)	m2	4,40	
 24	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.  (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм, ф 125,  ГОСТ19904-90*)	m2	3,53	
 25	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.  (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм, ф 100,  ГОСТ19904-90*)	m2	2,83	
 26	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод гибкий теплоизолированный    ф125  605-Изо МО типа   ВЕНТС)	m	4,00	
 27	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция из вспененного каучука толщ. 19 мм с покрывным слоем  Armaflex Duct AL ADU-19MM-1/EA-L   (внутри помещения)	m2	85,00	
 28	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover  с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм    (внутри помещения)чердак	m2	75,00	
 29	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover  с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм    (снаружи помещения)	m2	3,00	
 30	IzI07A1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare 	m2	3,00	
 31	IzI07A2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	3,00	
 32	Pret piata
	Piese de sustinere	kg	200,00	
 33	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	10,40	
 34	SB08A
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm  (Дренажная труба ф25)	m	6,00	
   		Capitolul 1.2. В2			
35	ID05C
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm -Клапан тарельчатый  А100VR	buc	2,00	
 36	ID05C
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm -Клапан тарельчатый  А125VR	buc	2,00	
 37	VB30D
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime  , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д  Ф160  1шт	m2	0,17	
 38	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.  (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм, ф 160,  ГОСТ19904-90*)	m2	8,04	
 39	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.  (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм, ф 100,  ГОСТ19904-90*)	m2	12,25	
 40	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover  с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм    (снаружи помещения)	m2	7,00	
 41	IzI07A1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare 	m2	7,00	
 42	IzI07A2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	7,00	
 43	Pret piata
	Piese de sustinere	kg	4,00	
 44	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	0,21	
   		Capitolul 1.3. ВЕ1			
45	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм, 150х150, перим 600, ГОСТ19904-90*)	m2	6,00	
 46	CC09A
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel   10х10 ф1мм	m2	0,70	
 47	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover  с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм    (снаружи помещения)	m2	32,00	
 48	IzI07A1
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare 	m2	32,00	
 49	IzI07A2
	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	32,00	
 50	Pret piata
	Piese de sustinere	kg	50,00	
 51	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	2,60	
   		Capitolul 1.4. ПЕ1			
52	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка 300x200	buc	1,00	
 53	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate   Решетка вентиляционная   MV430/2  VENTS	buc	4,00	
 54	VC20A
	Piesa   Лючок питометрический   для замера параметров воздуха	buc	12,00	
 55	VC20A
	Piesa   Лючок питометрический для чисткивоздуховодов	buc	2,00	
 		Capitolul 2. Монтажные работы 			
		Capitolul 2.1. П1В1			
56	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h  - VERSO-R-2000-F-E-L1-F7/M5-C5.1-L/A. P-300-350 Pa.L+2055/-18053/м3/час в составе :	buc	1,00	
 57	IA49C
	Suport pentru conditionar  Монтаж опорных рам под установку	buc	4,00	
 58	VB18A
	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm  - Шумоглушитель  пластинчатый  STS-IFZGBP-500-400-1300-S  	buc	1,00	
 59	VB18A
	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm  - Шумоглушитель  пластинчатый  STS-BO508H-500-500-1000-S	buc	1,00	
 60	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm  -Шумоглушитель   AGS -355-100-900-M 	buc	2,00	
 61	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm  -Шумоглушитель  d125 I=600  типа SIL 125-600 	buc	2,00	
   		Capitolul 2.2. В2			
62	VC03B
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw  Вентилятор канальный Р=200Па, L=50-200 м3/час  TD-MIXVENT 500/160	buc	1,00	
 63	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm  -Шумоглушитель  d160 I=600  типа   SIL 160-600	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Оборудование.			
		Capitolul 3.1. П1В1			
64	Pretul firmei
	Приточно-вытяжная установка VERSO-R-2000-F-E-L1-F7/M5-C5.1-L/A. P-300-350 Pa.L+2055/-18053/м3/час в составе : Калорифер, Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр F7,M5, Вентилятор, встрен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом,  Amalva Komfovent  Литва	компл.	1,00	
 65	Pretul firmei
	Антивибрационные опоры под оборудование  , TR T600/100  100X100X45  Amalva Komfovent  Литва	buc	6,00	
 66	Pretul firmei
	Шумоглушитель  пластинчатый  STS-IFZGBP-500-400-1300-S  Amalva Komfovent  Литва	buc	1,00	
 67	Pretul firmei
	Шумоглушитель пластинчатый STS-BO508H-500-500-1000-S  Amalva Komfovent  Литва	buc	1,00	
 68	Pretul firmei
	Шумоглушитель  AGS -355-100-900-M  Amalva Komfovent  Литва	buc	2,00	
 69	Pretul firmei
	Шумоглушитель  d125 I=600  типа SIL 125-600 	buc	2,00	
   		Capitolul 3.2. В2			
70	Pretul firmei
	Вентилятор канальный Р=200Па, L=50-200 м3/час  TD-MIXVENT 500/160   Soler&Palau	buc	1,00	
 71	Pretul firmei
	Шумоглушитель  SIL 160-600	buc	1,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6
Deviz-oferta № 2-1-6
Echipament electric de forta. Iluminat electric interior  (marca EEF.IEI)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare  			
		Capitolul 1.1. Echipament electric  			
1	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРв-36)	buc	1,00	
 2	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	14,00	
 3	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРв-12)	buc	1,00	
 4	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,00	
 5	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРн-18)	buc	1,00	
 6	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	14,00	
   		Capitolul 1.2. Echipament pentru iluminare 			
7	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,22	
 8	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,12	
 9	Pret
	Corp de iluminat, Светодиодный светильник для спортзалов 2х36 40Вт 4000К опал	buc	18,00	
 10	Pret
	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W(Panlight)                     	buc	10,00	
 11	Pret
	Corp de iluminat pentru tub LED 2x18W ip65(Panlight)	buc	2,00	
 12	Pret
	Corp de iluminat pentru tub LED 1x18W ip65(Panlight)	buc	4,00	
 13	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (Блок аварийного питания)	100 buc	0,06	
 14	Pret
	Блок аварийного питания 	buc	6,00	
 15	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete 	100 buc	0,07	
 16	Pretul firmei
	Indicator urgenta "EXIT+IESIRE " LMSS-22, 220VAC, 90 min	buc	7,00	
 17	08-03-593-9
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de luminare locala	100 buc	0,04	
 18	Pret
	Aplica LED 18W 7000K IP64 alba	buc	4,00	
   		Capitolul 1.3. Produse electrice 			
19	Pret
	Коробка ответвительная для кабельной разводки (внутренний монтаж)	buc	100,00	
 20	Pret
	Коробка для выключателей и розеток (внутренний монтаж)	buc	50,00	
 21	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 250В, 10А, IP20	100 buc	0,03	
 22	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 250В, 10А, IP44	100 buc	0,10	
 23	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa 250В, 10А, IP20	100 buc	0,07	
 24	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisа, c заземляющим контактом IP20	100 buc	0,07	
 25	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisа, c заземляющим контактом IP44	100 buc	0,20	
   		Capitolul 1.4. Cablu 			
26	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  	100 m	5,76	
 27	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,54	
 28	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 	100 m	0,35	
 29	08-02-412-6
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 	100 m	0,25	
 30	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,99	
 31	
	Cablu AВВГнг-LS  5х16mm2	m	25,00	
 32	Pret
	Cablu ВВГнг-LSLTx  5х4 mm2	m	5,00	
 33	Pret
	Cablu ВВГнг-LSLTx  3х2,5 mm2	m	340,00	
 34	Pret
	Cablu ВВГнг-LSLTx  3х1,5 mm2	m	460,00	
 35	Pret
	Cablu ВВГнг-FRLS  5х4mm2	m	30,00	
 36	Pret
	Cablu ВВГнг-FRLS  3х2,5mm2	m	14,00	
 37	Pret
	Cablu ВВГнг-FRLS  3х1,5мм2	m	300,00	
 38	Pret
	Cablu ВВГнг-FRLS  2х1,5mm2	m	15,00	
   		Capitolul 1.5. Materiale  			
39	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,20	
 40	Pret
	Труба стальная Д=20мм 	m	20,00	
 41	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	9,40	
 42	Pret
	Teava din PVC D20	m	620,00	
 43	Pret
	Teava din PVC D25	m	320,00	
 44	08-02-410-2
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,30	
 45	Pret
	Teava din PVC D32	m	30,00	
 46	Pret
	Клипсы для крепления кабеля	buc	3 000,00	
 47	Pret
	Скобы	buc	600,00	
   		Capitolul 1.6. Echipament  2 			
48	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2  (ПКЕ 222-1) montare	buc	2,00	
 49	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ШМПг-25*30*15) montare	buc	1,00	
 50	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (PH-47) montare	buc	2,00	
 		Capitolul 2. Utilaj 			
		Capitolul 2.1. Echipament electric			
51	Preturi firmei
	ЩРв-36 - щит распред. встраив. IP31	buc	1,00	
 52	Pretul firmei
	Выключатель нагрузки  ВН-32/3Р/63А	buc	1,00	
 53	Pretul firmei
	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/ С16	buc	1,00	
 54	Pretul firmei
	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3Р/ С20	buc	1,00	
 55	Pretul firmei
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ В6	buc	2,00	
 56	Pretul firmei
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ С4	buc	1,00	
 57	Pretul firmei
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ С6	buc	1,00	
 58	Pretul firmei
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ С10	buc	1,00	
 59	Pretul firmei
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ С16	buc	1,00	
 60	Pretul firmei
	Выключатель диф. АВДТ 32/2P/16/30	buc	5,00	
 61	Preturi firmei
	ЩРв-12 - щит распред. встраив. IP31	buc	1,00	
 62	Pretul firmei
	Выключатель нагрузки  ВН-32/3Р/25А	buc	1,00	
 63	Pretul firmei
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ В6	buc	7,00	
 64	Preturi firmei
	ЩРн-18 - щит распред.  IP31	buc	1,00	
 65	Pretul firmei
	Выключатель нагрузки  ВН-32/3Р/25А	buc	1,00	
 66	Pretul firmei
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ В6	buc	4,00	
 67	Pretul firmei
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ С2	buc	4,00	
 68	Pretul firmei
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ С4	buc	2,00	
 69	Pretul firmei
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ С10	buc	2,00	
 70	Pretul firmei
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ С16	buc	1,00	
   		Capitolul 2.2. Echipament  2 			
71	Preturi firmei
	Кнопка стоп  ПКЕ 222-1	buc	2,00	
 72	Preturi firmei
	Ящик ЩМПг-25*30*15	buc	1,00	
 73	Preturi firmei
	Независимый расцепитель РН-47	buc	2,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7
Deviz-oferta № 2-1-7
Semnalizare de incendiu (marca SIP)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
		Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu 			
1	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze  (Контрольная панель)	buc	1,00	
 2	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1(Передатчик ATS -100)	buc	1,00	
 3	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Сирена  	buc	4,00	
 4	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (датчик дымовой)	buc	22,00	
 5	10-08-002-01
	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (датчик тепловой)	buc	2,00	
 6	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (пожарный ручной)	buc	4,00	
 7	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Сирена  	buc	1,00	
 8	08-02-402-1
	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	4,50	
 9	Pret
	Cablu  КПСнг.(A)FRLSLTx  2х0,8	m	320,00	
 10	Pret
	Cablu  ВВГнг-FRLSLTx 3х1,5мм2                            	m	130,00	
 11	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 	100 m	2,80	
 12	Pret
	Canal din PVC  10x22  	m	280,00	
 13	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	
 14	Pret
	Teava din PVC gofrat d=20mm cu zond	m	50,00	
 15	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Аккумулятор) montare	buc	2,00	
 16	Pret
	Крепежный материал compl.	buc	1,00	
 17	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete 	100 buc	0,05	
 18	Pretul firmei
	Информационное табло ''IESIRE''	buc	5,00	
 19	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Светодиодный дистанционный индикатор) montare	buc	6,00	
 20	08-02-302-1
	Traverse din cablu de otel, lungime pina la: 30 m  /montare	buc	4,00	
 21	Pret
	Канат для подвески кабеля (трос)	m	80,00	
 22	08-02-394-1
	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 6 mm2 	100 m	0,60	
 23	Pret
	Cablu  UTP cat.5e	m	60,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructii			
24	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (pl.4, 5)	buc	1,00	
 25	AcF01A
	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Tub. met. D30 mm)	kg	0,55	
 		Capitolul 3. Utilaj			
		Capitolul 3.1. Semnalizare de incendiu 			
26	Pretul firmei
	Контрольная панель EN54,  FS4000/4, UniPOS 	buc	1,00	
 27	Pretul firmei
	Передатчик  АТS-100	buc	1,00	
 28	Pretul firmei
	Сирена EN54   FD 8204C	buc	4,00	
 29	Pretul firmei
	Датчик дымовой EN 54  FD8030 +база	buc	22,00	
 30	Pretul firmei
	Датчик тепловой EN 54  FD8020 +база	buc	2,00	
 31	Pretul firmei
	Извещатель пожарный ручной EN 54  FD 3050	buc	4,00	
 32	Pretul firmei
	Сирена уличная EN54   SB112F	buc	1,00	
 33	Pretul firmei
	Аккумулятор 12В, 17А/ч 	buc	2,00	
 34	Pretul firmei
	Светодиодный дистанционный индикатор RI31	buc	6,00	
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8
Deviz-oferta № 2-1-8
Sursa autonoma de caldura    (marca  SM)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 			
		Capitolul 1.1. Centrala termica autonoma  (termoficarea)			
		Capitolul 1.1.1. Canale de fum  DY80/125  THERMONA 			
1	TfE04C
	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm  - Фланец-переходник с 0 60/100 на 0 80/125с изм. местами и отводом конденсата   типа 26006	buc	2,00	
 2	TfE04C
	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm  - Колено коаксиальное d 80/125, 90*   типа 25583	buc	2,00	
 3	TfE04C
	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm  - Труба удлененная  0 80/125, 1,0м    типа 21698	buc	18,00	
 4	TfE04C
	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm  - Проходной изолятор для  крыши наклонный , отверстие d 125 мм   типа 28014	buc	2,00	
 5	TfE04C
	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm  - Выхлопная труба вертикальная 0 80/125   типа 211795	buc	2,00	
 6	TfE04C
	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm  - Нипель для отвода конденсата  0 80/125  вертикальный    типа 26010	buc	2,00	
   		Capitolul 1.1.2. Арматура и трубопроводы			
7	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,  (Кран шаровой стальной ф32мм , по типу  " GIACOMINI" )	buc	10,00	
 8	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,  (Кран шаровой стальной ф25мм ,  по типу  " GIACOMINI" )	buc	12,00	
 9	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,  (Кран шаровой стальной ф20мм ,  по типу  " GIACOMINI" )	buc	14,00	
 10	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,  (Кран шаровой стальной ф15мм ,  по типу  " GIACOMINI" )	buc	5,00	
 11	ID01C
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  (Клапан обратный чугунный тип 601 Ф32 по типу  " GIACOMINI" )	buc	2,00	
 12	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан обратный чугунный тип 601 Ф25  по типу  " GIACOMINI" )	buc	2,00	
 13	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан обратный чугунный тип 601 Ф20  по типу  " GIACOMINI" )	buc	1,00	
 14	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан обратный чугунный тип 601 Ф15  по типу  " GIACOMINI" )	buc	1,00	
 15	IA20B
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2"(Клапан предохранительный  Ду32   Ру12,0  по типу  " GIACOMINI" )	buc	2,00	
 16	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан предохранительный  Ду25   Ру12,0   по типу  " GIACOMINI" )	buc	4,00	
 17	ID06A.F
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, -Воздухоотводчик автоматический R88Y002  по типу  " GIACOMINI" )	buc	14,00	
 18	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  -Антивибрационная вставка фланц. Ф32мм,  	buc	4,00	
 19	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  -Антивибрационная вставка фланц. Ф25мм,   	buc	4,00	
 20	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  -Антивибрационная вставка фланц. Ф15мм,    	buc	2,00	
 21	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de de 40х2,5 mm, ГОСТ 10704-91*	m	24,00	
 22	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,2 mm, ГОСТ 10704-91*	m	14,00	
 23	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26х2,2мм ,  ГОСТ 10704-91*	m	6,00	
 24	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18х2,0мм ,  ГОСТ 10704-91*	m	2,00	
 25	SA07B
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3/4" (Teava din otel galvanizat  (ВГП) D15x2,8z  GOST 3262-75)	m	8,00	
 26	SA07B
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 3/4" (Teava din otel galvanizat  (ВГП) D20x2,8z  GOST 3262-75)	m	14,00	
 27	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	30,00	
 28	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"	m	38,00	
 29	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	30,00	
 30	IE07B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	38,00	
 31	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund  ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai  БТ-177l)   	m2	8,00	
 32	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Металл для крепления )	kg	30,00	
 33	CN29A
	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,03	
 34	SB09G
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Соединитель  ф200, =400мм неметалический   UV-stabil в тепловой изоляции) (186,5+50)	buc	4,00	
   		Capitolul 1.1.3. Изоляция			
35	IzH40B
	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm 	m3	0,50	
 36	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de  40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv  Стеклопластик рулонный  РСТ -ПА-ВВ	m2	23,00	
 37	IzI09A1
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare  	m2	30,00	
 38	IzI09A2
	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare  ( монтаж )	m2	30,00	
 39	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de  40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv    Изол в два слоя по холодной изольной мастике 	m2	8,00	
 		Capitolul 2. Монтажные работы 			
		Capitolul 2.1. Оборудование			
40	IA14A
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw  - Котлоагрегат настеный водогрейный      Q=20 кВт ,"THERMONA" (Чехия)  "THERM   20 TLX. A"	buc	2,00	
 41	IC48B
	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, Гидровлический выравниватель типа  "Termona" 	buc	1,00	
 42	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 500 l   Мембранный расширительный бак закрытого типа "STARVarem LR" V=50 л, 	buc	1,00	
 43	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv    Насос с мокрым ротором   Stratos PICO 25/0.5-6 "WILO"	buc	2,00	
 44	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm   SpiroTrap AE125 DNO32  латунный с горезонтальным соединением  DN32    	buc	1,00	
 45	IA16A
	  Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv -    OKC 200 NTR/BR  THERMONA 	buc	1,00	
 46	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv    Насос ГСВ циркуляционный с мокрым ротором ,  STAR-Z 20/4-3(150MM) "WILO"	buc	2,00	
 47	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 500 l    - Бак  расширительный     V= 20л  	buc	1,00	
 48	IA39D.F
	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata,     (Противонакипное магнитное устройство "Anti Cat"  EUV 20 DOM - medium")	buc	1,00	
 49	IA41A
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, Дозатор ф15   DOZARNOS -200 	buc	1,00	
 50	IA41A
	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm -Деарирущее устройство подп.воды ф20   FAR FA 3/4" 	buc	1,00	
 51	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm  -    Фильтр очистительный ф15  DEPURA -500	buc	1,00	
 52	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для воды ф25, Py10 GIACOMINI  )	buc	2,00	
 53	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для воды ф20, Py10 GIACOMINI  )	buc	1,00	
 54	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для воды ф15, Py10 GIACOMINI  )	buc	1,00	
 55	ID03В
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm    -Клапан термостатический смесительный трехходовой   ESBE  3/4" и  сервопривод  3-х ходового клапана 	buc	1,00	
 56	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica    	buc	1,00	
 57	IA42B
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор   давления  прямого действия  "после себя "   Ду 20)	buc	1,00	
   		Capitolul 2.2. Закладные детали для установки КИПиА			
58	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi   Закладная конструкция для установки термометра  на горизонтальном трубопроводе  ЗК4-2-75	buc	4,00	
 59	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi   Закладная конструкция для установки термометра  на вертикальном  трубопроводе  ЗК4-5-75	buc	7,00	
 60	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi   Закладная конструкция для установки манометра   ЗК4-53-75	buc	18,00	
 		Capitolul 3. Оборудование.			
61	Preturi firmei
	Котел настенный  газовый одноконтурный  но-минальной производительностью Q=20 кВт ,"THERMONA" (Чехия)  "THERM   20 TLX. A"	buc	2,00	
 62	Preturi firmei
	Гидровлический выравниватель пропускной способностью 0,92  м3/ч d159 I=400. H=600  типа  "Termona" Чехия 	buc	1,00	
 63	Pretul firmei
	Мембранный расширительный бак закрытого типа "STARVarem LR" V=50 л, Р=1.0 бар  555(h)x380mm	buc	1,00	
 64	Pretul firmei
	Высокоэфективный насос с мокрым ротором   G=0.92 м3/час , Р=5м.в.сm, N=0.05kW,  П=3600об/мин    Stratos PICO 25/0.5-6 "WILO"	buc	2,00	
 65	Pretul firmei
	Комплект каскадной автоматики  Щит,регулятор ,модуль безопасности (погодозависимое терморегулирование)	buc	2,00	
 66	Pretul firmei
	SpiroTrap AE125 DNO32  латунный с горезонтальным соединением  DN32    	buc	2,00	
 67	Pretul firmei
	БОЙЛЕР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Ф584, Н1356, емк 200лв комплекте с теплообменником   Обьем 208лмощность теплообменника 32 квт Электродвигатель ТРК 168-8/2,2 kW  OKC 200 NTR/BR  THERMONA 	buc	1,00	
 68	Pretul firmei
	Насос ГСВ циркуляционный с мокрым ротором стандартный    G=0.2 м3/час , Р=3м.в.сm, N=0.1kW,      STAR-Z 20/4-3(150MM) "WILO"	buc	2,00	
 69	Pretul firmei
	Бак расширительный мембранный S2 020 361 "Varem INTERVAREM LS S2 20" V=20 л, 	buc	1,00	
 70	Pretul firmei
	Противонакипное магнитное устройство  "Anti Cat"  EUV 20 DOM - medium"	buc	1,00	
 71	Pretul firmei
	Фильтр очистительный ф15  DEPURA -500	buc	1,00	
 72	Pretul firmei
	Дозатор ф15   DOZARNOS -200 	buc	1,00	
 73	Pretul firmei
	Деарирущее устройство подп.воды ф20 для систем отопления  FAR FA 3/4" 	buc	1,00	
 74	Pretul firmei
	Фильтр для воды сетчатый ф32, Py10 GIACOMINI   со сливным краном 	buc	2,00	
 75	Pretul firmei
	Фильтр для воды ф25, Py10 GIACOMINI  	buc	2,00	
 76	Pretul firmei
	Фильтр для воды ф20, Py10 GIACOMINI  	buc	1,00	
 77	Pretul firmei
	Фильтр для воды ф15, Py10 GIACOMINI  	buc	1,00	
 78	Pretul firmei
	Клапан термостатический смесительный трехходовой   ESBE  3/4" и  сервопривод  3-х ходового клапана 	buc	1,00	
 79	Pretul firmei
	Регулятор давления "после себя" ф20	buc	1,00	
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9
Deviz-oferta № 2-1-9
Cazangerie. Automatizarea (marca ASM/AAGI)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
		Capitolul 1.1. Dispozitive  si mijloace pentru automatizare			
1	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Termometru)	buc	10,00	
 2	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Manometru)	buc	27,00	
 3	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Senzor de temperatura)	buc	2,00	
 4	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Aparat pentru masurarea presiunii НМP-52M)	buc	1,00	
 5	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Captor-releu de presiune ДН-2,5)	buc	1,00	
 6	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Captor-releu de presiune ДНТ-1)	buc	1,00	
 7	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate (Gazoanalizator)	buc	2,00	
 8	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Termostat electronic)	buc	1,00	
   		Capitolul 1.2. F. THERMONA			
9	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Regulator p/u cascada TKR MAS/2)	buc	1,00	
 10	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Bloc de alimentare)	buc	1,00	
 11	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Bloc de comunicare TKR KOM)	buc	3,00	
 12	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Contactor ES110A, 25A, 230V)	buc	1,00	
 13	11-02-001-02
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Sensor de temperatura)	buc	2,00	
 14	11-02-001-02
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Sensor pentru temperatura exterioara)	buc	1,00	
   		Capitolul 1.3. Echipament electrice			
15	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Panou de automatizare - PA)	buc	1,00	
 16	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5    	buc	76,00	
 17	11-08-001-04
	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire 	100 buc	1,52	
 18	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Panou pentru semnalizare - PS)	buc	1,00	
 19	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5    	buc	10,00	
 20	11-08-001-04
	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire 	100 buc	0,20	
 21	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie (Buton rosu)	buc	1,00	
   		Capitolul 1.4. Cablu			
22	08-02-402-1
	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 	100 m	1,00	
 23	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,40	
 24	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 	100 m	0,40	
 25	Pret
	Cablu КВВГнг-LSLTx sec.4х1,0 mm2	m	120,00	
 26	Pret
	Cablu КВВГнг-LSLTx sec.5х1,5 mm2	m	10,00	
 27	Pret
	Cablu КВВГнг-LSLTx sec.10х1,0 mm2	m	50,00	
   		Capitolul 1.5. Materiale			
28	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Robinet cu trei cai, diam.=15mm, P=1,6Mpa)	buc	27,00	
 29	11-06-002-04
	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel 	100 m	0,30	
 30	Pret
	Teava de otel fara sudura 14x2-10	m	30,00	
 31	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm   D20	100 m	0,10	
 32	Pret
	Teava gofrata diam.20mm	m	10,00	
 33	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	1,00	
 34	Pret
	Canal  metalic  p/u cablu 60x40mm	m	100,00	
 		Capitolul 2. Utilaj 			
		Capitolul 2.1. Dispozitive  si mijloace pentru automatizare			
35	Pretul firmei
	Termometru tehnic,Т=0-100 С	buc	10,00	
 36	Pretul firmei
	Manometru indicatoriu,  0-2,5kgf/cm2  МП4-У	buc	13,00	
 37	Pretul firmei
	Manometru indicatoriu,  0-4,0kgf/cm2  МП4-У	buc	11,00	
 38	Pretul firmei
	Manometru cu contact electric,  0-4,0kgf/сm2  ДМ2010сг	buc	3,00	
 39	Pretul firmei
	Senzor de temperatura 7С1	buc	2,00	
 40	Pretul firmei
	Aparat pentru masurarea presiunii dinamice cu membrana, limita de masurari  0-400kgf/m2   HMP-52M	buc	1,00	
 41	Pretul firmei
	Captor-releu de presiune, limita de reglare 4-250 kgf/m2  ДН-2,5	buc	1,00	
 42	Pretul firmei
	Captor-releu de presiune, limita de reglare 10-200 kgf/m2  ДНT-1	buc	1,00	
 43	Pretul firmei
	Gazoanalizator pentru CH4 LINEasicura by TECNOGAZ  CD98	buc	1,00	
 44	Pretul firmei
	Gazoanalizator pentru CO  COУ-1	buc	1,00	
 45	Pretul firmei
	Termostat electronic (T in sala de cazane)  PERRY Electric   ТЕ036	buc	1,00	
   		Capitolul 2.2. F. THERMONA 			
46	Pretul firmei
	Complect -regulator p/u dirijarea a trei cazane in cascada:  Regulator p/u cascada TKR MAS/2 =1buc, Bloc de alimentare =1 buc, Bloc de comunicare TKR KOM =3 buc. 	buc	1,00	
 47	Pretul firmei
	Contactor ES110A, 25A, 230V	buc	1,00	
 48	Pretul firmei
	Sensor de temperatura agent termic  Thermona-артикул   23657.1	buc	2,00	
 49	Pretul firmei
	Sensor pentru temperatura exterioara  Thermona - артикул 40579.1	buc	1,00	
   		Capitolul 2.3. Echipament electrice			
50	Pretul firmei
	Panou de automatizare - PA, dim. 800х650х220mm IP31, IEK  	buc	1,00	
 51	Pretul firmei
	Intrerupator automat  220V BA47-29/1P/3  	buc	3,00	
 52	Pretul firmei
	Intrerupator automat  220V BA47-29/1P/6	buc	2,00	
 53	Pretul firmei
	Releu electromagnetic R4-2014-23-5230-WT "RelPol"	buc	23,00	
 54	Pretul firmei
	Releu de timp T-R4-E-2014-23-5230 "RelPol"	buc	1,00	
 55	Pretul firmei
	Clame  GZM4 "RelPol"	buc	24,00	
 56	Pretul firmei
	Monobloc cu contacte protejate   8LP2TILM4 "Lovato"	buc	9,00	
 57	Pretul firmei
	Buton rotativ 3-poz. stabile, "Lovato" 	buc	2,00	
 58	Pretul firmei
	Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato"	buc	2,00	
 59	Pretul firmei
	Contact inchis 8LM2TC01 "Lovato"	buc	2,00	
 60	Pretul firmei
	Buton rosu  8LP2TB104 "Lovato"	buc	2,00	
 61	Pretul firmei
	Buton verde  8LP2TB103 "Lovato"	buc	2,00	
 62	Pretul firmei
	Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato"	buc	3,00	
 63	Pretul firmei
	Contact inchis 8LM2TC01 "Lovato"	buc	1,00	
 64	Pretul firmei
	Panou pentru semnalizare - PS, dim. 395х310х220mm IP31, IEK  	buc	1,00	
 65	Pretul firmei
	Monobloc cu contacte protejate   8LP2TILM4 "Lovato"	buc	5,00	
 66	Pretul firmei
	Buton rosu  8LP2TB104 "Lovato"	buc	1,00	
 67	Pretul firmei
	Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato"	buc	1,00	
 68	Pretul firmei
	Buton verde  8LP2TB103 "Lovato"	buc	1,00	
 69	Pretul firmei
	Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato"	buc	1,00	
 70	Pretul firmei
	Alarma sonora 220V	buc	1,00	
 71	Pretul firmei
	Buton rosu ,  IEC   SB-7	buc	1,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10
Deviz-oferta № 2-1-10
Cazangeria. Semnalizare de paza (marca SIP)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
		Capitolul 1.1. Semnalizare de paza			
1	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze  (Контрольная панель)	buc	1,00	
 2	10-04-101-04
	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 30 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc	1,00	
 3	10-02-016-06
	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat:  bloc de alimentare  (РИП- 7AH)	buc	1,00	
 4	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Аккумулятор)	buc	1,00	
 5	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1(Передатчик ATS -100)	buc	1,00	
 6	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчики)	buc	4,00	
 7	10-08-001-11
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Kлавиатура)	buc	1,00	
 8	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Сирена  	buc	1,00	
 9	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (реле)	buc	1,00	
 10	08-02-402-1
	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	1,10	
 11	Pret
	Cablu  Alarm cabel 6x0,22mm2 CQR-4	m	45,00	
 12	Pret
	Cablu  ВВГнг-FRLSLTx 3х1,5мм2                            	m	65,00	
 13	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 	100 m	0,50	
 14	Pret
	Canal din PVC  10x22  	m	50,00	
 15	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,30	
 16	Pret
	Canal metalic 10х22 (pe perete spre post paza)	m	30,00	
 17	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,15	
 18	Pret
	Furtun metalic РЗЦ-Х-Ш 22УЗ	m	15,00	
 		Capitolul 2. Utilaj			
		Capitolul 2.1. Semnalizare de paza			
19	Pretul firmei
	Контрольная панель на 4 зоны, PC-585	buc	1,00	
 20	Pretul firmei
	Transformator 30 VA  TR-30VA	buc	1,00	
 21	Preturi firmei
	Резервный источник питания РИП- 7AH	buc	1,00	
 22	Pretul firmei
	Аккумулятор 12В, 7А/ч 	buc	1,00	
 23	Pretul firmei
	Передатчик  АТS-100	buc	1,00	
 24	Pretul firmei
	Датчик ИК SRPG-100	buc	1,00	
 25	Pretul firmei
	Датчик магнитоконтактный, СМК(TANE)	buc	3,00	
 26	Pretul firmei
	Клавиатура	buc	1,00	
 27	Pretul firmei
	Сирена с проблесковым маячком,   SA-913F	buc	1,00	
 28	
	Реле промежуточное РП21-004	buc	1,00	
 
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11
Deviz-oferta № 2-1-11
Amplasaea utilajului  (marca TX)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
		Capitolul 1.1. Amplasare utilajului			
		Capitolul 1.1.1. Amplasare utilajului Щит баcкетбольный настенный габ. 1200х900х1000 мм			
1	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 	buc	8,00	
 2	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari 	buc	8,00	
 3	IC41A apl
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Крепление щитов баскетбольных болтами М10х150 мм)	buc	8,00	
   		Capitolul 1.1.2. Amplasare utilajului Сетка волейбольная 			
4	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 	buc	8,00	
 5	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari 	buc	8,00	
 6	IC41A apl
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Крепление сетки волейбольной болтами М10х150 мм)	buc	8,00	
   		Capitolul 1.1.3. Amplasare utilajului Стенка гимнастическая габ. 1000х3800 мм			
7	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 	buc	8,00	
 8	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari 	buc	8,00	
 9	IC41A apl
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Крепление Стенки гимнастической габ. 1000х3800 мм болтами М10х150 мм)	buc	8,00	
   		Capitolul 1.1.4. Amplasare utilajului Канат для лазания			
10	CO22A
	Grilaj cu ancadrament pentru curatarea incaltamintei (Крепление каната)	buc	1,00	
   		Capitolul 1.1.5. Imprejmuiri metalice din rame metalice si plasa rabita Рамки для ограждения окон			
11	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 	buc	96,00	
 12	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: , gratare  cornier 32x32x4 mm Rame la ferestre	kg	287,30	
 13	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv Plasa rabit zincata 50x50x2 mm	m2	60,00	
 14	IC41A apl
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Крепление каркасов ограждения окон болтами М12х85 мм)	buc	96,00	
 15	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,287	
 		Capitolul 2. Utilaj pentru sala de sport			
16	Pret de piata
	Щит баcкетбольный настенный габ. 1200х900х1000 мм	buc	2,00	
 17	Pret de piata
	Сетка волейбольная 	buc	1,00	
 18	Pret de piata
	Стенка гимнастическая габ. 1000х3800 мм	buc	2,00	
 19	Pret de piata
	Канат для лазания	buc	1,00	
 20	Pret de piata
	Шест для лазания	buc	1,00	
Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1
Deviz-oferta № 6-1-1
Retea exterioara alimentare cu apa si  canalizare  (marca REAC)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Retele exterioare de apa -A1			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente  tevi  si camine			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (разработка грунта II гр. экскаватором )	100 m3	0,10	
 2	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (доработка грунта вручную)	m3	0,26	
 3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,90	
 4	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,06	
 5	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (уплотнение грунта засыпанного бульдозером)	100 m3	0,06	
 6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка грунта вручную)	m3	1,59	
 7	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv 	m3	1,59	
 8	TsD03C1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II 	100 m3	0,42	
 9	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	0,03	
   		Capitolul 1.2. Conducte, armature si piese de legatura 			
10	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  (Teu  PE ф32x32)	buc	1,00	
 11	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  (Robinet ф32)	buc	1,00	
 12	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului   (Mufa PE100 ф32)	buc	1,00	
 13	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm   (Toc  ф63  L=0.5m)	buc	3,00	
 14	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Труба полиэтил. РЕ-100, SDR17. PN-10.  d=32)	m	6,00	
 15	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm (ф32)	m	6,00	
 16	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6,00	
   		Capitolul 1.3. Camine  			
17	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc)	m3	0,70	
 18	Pret
	КЦД -10   (0,18 m3)	buc	1,00	
 19	Pret
	КЦ-10-6  (0,16 m3)	buc	1,00	
 20	Pret
	КЦ-10-9   (0,24 m3)	buc	1,00	
 21	Pret
	КЦП-1-10-2  (0,10 m3)	buc	1,00	
 22	Pret
	КЦО-1    (0,02 m3)	buc	1,00	
 23	Pret
	Сapacul cu rama din fonta, T	buc	1,00	
 24	Pret
	Scara cu vanguri din otel  C1	kg	6,60	
 25	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 	kg	20,88	
 26	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,03	
 27	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,03	
 28	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В15 (недостающий для лотка)	m3	0,39	
     		Capitolul 2. Retele exterioare de canalizare m/f-C1			
		Capitolul 2.1. Lucrari de terasamente  tevi  si camine			
29	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (разработка грунта II гр. экскаватором )	100 m3	0,04	
 30	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (доработка грунта вручную)	m3	2,21	
 31	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,83	
 32	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,03	
 33	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (уплотнение грунта засыпанного бульдозером)	100 m3	0,03	
 34	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка грунта вручную)	m3	7,28	
 35	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv 	m3	7,28	
 36	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	0,04	
   		Capitolul 2.2. Conducte, armature si piese de legatura 			
37	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm ( Tuduri pentru canalizare din PVC SN4  ф110)	m	7,00	
 38	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm ( Tuduri pentru canalizare din PVC SN4  ф160)	m	44,00	
 39	AcF11E
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	51,00	
   		Capitolul 2.3. Camine			
		Capitolul 2.3.1. Колодец канализационный Д=0,7м - 2 шт			
40	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 0,7 м,  в сухих грунтах)	m3	0,70	
 41	Pret
	Сapacul cu rama din fonta, T	buc	2,00	
 42	Pret
	КЦД -10  (0,18 m3)	buc	2,00	
 43	Pret
	КЦ-7-3    (0,06 m3)	buc	4,00	
 44	Pret
	КЦО-1    (0,02 m3)	buc	5,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1
Deviz-oferta № 7-1-1
Amenagarea teritoriului (marca PG)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Sistematizare pe verticala			
1	TsC19A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I    (Снятие раститительного  грунта  бульдозером)	100 m3	0,60	
 2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,00	
 3	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	390,00	
 4	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,00	
 5	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	9,20	
 6	TsD7A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,90	
 7	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,42	
   		Capitolul 2. Inverzire			
		Capitolul 2.1. Arbustii			
8	TsH17A
	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor (копание ям)	m3	2,00	
 9	TsH109C
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti 	buc	16,00	
 10	TsH110A
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi tei (  Посадка деревьев )	buc	16,00	
 11	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,00	
 12	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,40	
   		Capitolul 2.2. Gazon simplu S=175 m2			
13	TsH04A
	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	111,40	
 14	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	111,40	
 15	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	87,50	
 16	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,75	
 17	TsH12A
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	1,75	
     		Capitolul 3. Imbracaminte rutiera din a/beton			
18	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,776	
 19	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (Слой основанияиз щебня 100mm)	m3	59,20	
 20	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire  (Слой основания  из щебня 300mm fr. 40-63 LA 3O mm)	m3	177,60	
 21	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( Подгрунтовка жидким битумом , расход 0,8кг/м2) 	t	0,474	
 22	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем)	m2	592,00	
 23	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума 0,25l/m2)	t	0,15	
 24	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем)	m2	592,00	
 25	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm  БР100.30.15 cm	m	288,00	
   		Capitolul 4. Рereu S=111 m2			
26	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	33,30	
 27	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris h=80 mm	m3	8,88	
 28	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из  плиток 5cm - серого цвета)	m2	111,00	
 29	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm  БР100.20.8	m	103,60	

                      Întocmit ____________________  I.Î.Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”