CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia imobilului cu constructia anexei pe str. Hotin , 37 mun. Balti . Obectul nr. 22-17-1-AC

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Demolari			
1	RpCP45B
	Demontarea  vitrinelor luminatoare din aluminiu (tambur-23.0m2; et. I -50m2; et. II-50m2; et. III-33.8m2 =156.6m2)	kg	2 349,00	
2	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc ( cerdac )	m3	20,00	
3	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (copertina )	m3	7,00	
4	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor ( Stilpi metalici d100, L=4.0m, n=2 )	kg	77,60	
5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Desfacerea finisajului existent la pereti  et. I -45m2; et. II-45m2; et. III-48m2 =138.0m2 )	m2	138,00	
6	RpDB37A
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice gr. 15 cm	m2	100,00	
7	RpDB37A1k=12
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga 12 cm K=12	m2	100,00	
8	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare(Перемещение строймусора)	t	93,80	
9	TRI1AAO4C3
	Incarcatea materialelor din grupa A-usoare si marunie prin aruncare - de  pe rampa sau  teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)	t	93,80	
10	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км)	t	93,80	
		2. Lucrari de terasamente			
11	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu	m3	268,53	
12	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	214,05	
13	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	214,05	
14	CG32A
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile sub pardosele	m3	54,48	
		3. Fundatia			
15	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,66	
16	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa В3,5	m3	6,50	
17	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	176,27	
18	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Фм-1 2buc (С1plasa A III d16 pas 100x100 )	kg	410,80	
19	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Фм-2  2 buc (С2 plasa A III d14 pas 100x100 )	kg	250,48	
20	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Фм-3  4 buc; Фм-4  2 buc; Фм-5  4 buc (С3;C4; C5 plasa A III d12 pas 100x100 )	kg	520,76	
21	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Фм-1 2buc; Фм-2  2 buc; Фм-3  4 buc; Фм-4  2 buc; Фм-5  4 buc (poz.5 plasa A III d12 pas 200x200 )	kg	212,80	
22	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6,d8, d10	kg	187,04	
23	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A III d12,  d20	kg	225,96	
24	CC13G
	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 12 mm	buc	56,00	
25	CC13H
	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 20 mm	buc	56,00	
26	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... cl. B-15	m3	27,52	
27	CA09A
	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	13,10	
28	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A III d12	kg	209,15	
29	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A I d6	kg	81,50	
30	CA04F
	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice cl. B15 (МП-1, МП-2)	m3	5,00	
31	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) in 2 straturi k=2	m2	87,80	
32	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	23,80	
		4. Scheletul cladirii			
33	CB02D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 	m2	295,76	
34	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A III d20;  d18; d12.	kg	2 204,48	
35	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante AI d6	kg	949,56	
36	CC13G
	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 12 mm	buc	240,00	
37	CC13H
	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18- 20 mm	buc	168,00	
38	CA04F
	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice cl.B 15 Стм-1, Стм-2.	m3	31,72	
39	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	333,48	
40	CB09A
	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2	143,80	
41	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A III d22, d20, d18, d16, d12.	kg	4 783,56	
42	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A I d6	kg	1 109,40	
43	CC13H
	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18, 20, 22 mm	buc	198,00	
44	CA04F
	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice cl. B15 Ргм-1.........Ргм5'	m3	57,38	
		5. Planseu			
45	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	382,00	
46	CB09A
	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2	382,00	
47	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa C1 A III d10 /A III  8 pas 150x150)	kg	8 520,00	
48	CC02N
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A III d18, d20	kg	697,62	
49	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A I d6	kg	124,28	
50	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice cl. B15	m3	55,40	
		6. Pereti			
51	CD55C
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize б=390mm	m3	52,40	
52	CD55C
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize б=200mm	m3	13,00	
		7. Pereti despartitori			
53	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.8cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,44	
54	RpCH15Aapl
	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi  ( dulap 80x50 L=1.4m n=8buc de asupra golurilor de usa)	m3	0,045	
55	IzF20Cf
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala;  30 mm grosime in fisii de 8 cm latime,  lipite cu mastic de bitum (заполнение зазора между перегородками и несущими конструкциями)	m	101,00	
56	CL57Aapl
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( banda 250*50*5 48buc pentru fixarea peretilor despartitor de plansee, pereti si schelet de beton armat  )	kg	23,50	
		8. Pardoseli			
		8.1. Tip 1			
57	CG32C
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura ( Cheramzit )	m3	14,04	
58	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 4.0cm	m2	111,20	
59	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,   se adauga 1.0cm k=2	m2	111,20	
60	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica suprafata reliefata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	111,20	
		8.2. Tip 2			
61	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 2.0cm	m2	172,40	
62	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,   se scade 1.0cm k=2	m2	-172,40	
63	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Vata minerala 150kg/m3 t=100mm intre grinzi) 	m2	172,40	
64	CG04B
	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu gr.=25mm cu lamba si uluc,un rind de scinduri  batute alaturat pe rigle de rasinoase  100x40 pas 500mm, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 	m2	172,40	
65	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 	m2	172,40	
		8.3. Tip 3			
66	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 4.0cm	m2	62,00	
67	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,   se adauga 1.0cm k=2	m2	62,00	
68	CG36A
	Pardoseli din placi laminat gr.=10mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic  pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (ламинированная доска б=10мм)	m2	62,00	
		8.4. Tip 4			
69	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 2.0cm	m2	25,00	
70	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,   se scade 1.0cm k=2	m2	-25,00	
71	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la  20 % (Vata minerala 150kg/m3 t=100mm intre grinzi) 	m2	25,00	
72	CG04B
	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu gr.=25mm cu lamba si uluc,un rind de scinduri  batute alaturat pe rigle de rasinoase  100x40 pas 500mm, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 	m2	25,00	
73	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 	m2	25,00	
		8.5. Plinta			
74	CG06A
	Plinte din PVC montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	159,60	
		9. Acoperis			
75	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	160,10	
76	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (cheramzit gr. variabila de la180mm pina la 600mm)	m3	62,44	
77	IzF18B k=2
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm gr.=4cm, k=2	m2	160,10	
78	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	160,10	
79	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 	m2	160,10	
80	CE23C2
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm ( pe parapet b=40cm)	m	43,50	
81	CE21A1
	 Burlane uzinate rotunde, cu D=10,2 cm, din mase plastice,  innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv pilniile -4 buc,  si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	39,20	
		10. Vitralii			
82	CK11B
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu B-1 (1.5*3.3h) 6buc	m2	29,70	
83	CK11B
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu B-2 (5.6*2.82h) 1buc	m2	15,79	
84	CK11B
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu B-3 (5.6*3.0h) 1buc	m2	16,80	
85	CK11B
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu B-4 (2.4*2.82h) 2buc	m2	13,54	
86	CL56B
	Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: cheson din compozit de sticla, umplerea rosturilor cu ermetic B-5 (4.6*2.82h) 2buc;B-6 (20.5*3.3h) 1buc;   B-6' (20.5*2.4h) 1buc.	m2	142,79	
87	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre B=250mm (Подоконники пластиковые )	m	21,00	
88	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=200mm (отливы алюминевые )	m	21,00	
		11. Usi			
89	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (Дверной блок из ПВХ  (0,9x2.1)-8buc )	m2	15,12	
		12. Finisarea interioara			
		12.1. Pereti			
90	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti existenti	m2	144,60	
91	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.2.5cm	m2	144,60	
92	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 5mm k=1	m2	144,60	
93	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.3cm	m2	180,00	
94	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	144,60	
95	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor despartitori si coloanelor	m2	151,20	
96	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	475,80	
97	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,60	
98	CF30A
	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " Mozaic de cuart" Quarz System KS la pereti consum  4.5 kg/m2	m2	57,60	
99	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  	m2	418,20	
100	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	418,20	
101	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	418,20	
102	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la coloane	m2	12,00	
103	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 	m2	12,00	
		12.2. Glafuri			
104	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.3cm	m2	32,40	
105	CF17B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm k=2	m2	32,40	
106	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	32,40	
107	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor 	m2	32,40	
108	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	32,40	
109	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,40	
		12.3. Tavane			
110	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	370,60	
111	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	370,60	
112	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	370,60	
113	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	370,60	
114	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	370,60	
		13. Finisarea exterioara			
115	CF15A
	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 3.0cm	m2	287,30	
116	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 se adauga 1.0 cm k=2	m2	287,30	
117	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren gr.=7cm,   corniera perforata din aluminiu L=22m	m2	224,20	
118	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala 125 kg/m3 gr.=70mm,   	m2	6,00	
119	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	215,60	
120	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC  STRUKTURAT color "cu adaos siliconic la pereti	m2	215,60	
121	CL53L
	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, pe pereti cu contur curbiliniu. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m2	42,70	
122	CL53A
	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 	m2	25,00	
123	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la soclu	m2	14,40	
124	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm p/u fasada culoare sur-inchis	m2	14,40	
125	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	479,10	
		14. Lucrari diverse			
		14.1. Cerdacul la intrarea centrala			
126	RpCA03A
	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3	21,70	
127	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	21,70	
128	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,50	
129	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la cerdac Plasa A I d6 pas 200x200	kg	87,00	
130	CA02B
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B7.5	m3	25,50	
131	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	72,40	
132	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,00	
133	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de gresie de exterior cu suprafata reliefata,, cu grosimea sub 15 mm 	m2	38,00	
134	CH06C
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel nichelat D=45mm, curba	m	10,00	
135	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din teava din otel nichelat	kg	431,25	
		14.2. Pereu			
136	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,48	
137	CA02B
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B7.5	m3	2,48	
138	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	2,50	
		14.3. Restabilirea pavajului			
139	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=30mm	m2	40,00