CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia Blocurilor sanitare la IMSP Spitalul Psihiatrie  din mun. Orhei

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. WC			
		1.1. Demontari			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie -  usi	m2	23,800	
2	RpCP45A
	Demontarea gratii metalice la ferestre	kg	125,000	
3	RpCO56A
	Demontari: timplarie - ferestre	m2	21,600	
4	RpCO56A
	Demontari: timplarie - glasvanduri 	m2	23,100	
5	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	81,000	
6	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	57,900	
7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	162,000	
8	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	5,790	
9	RpCK42E aplic.
	Desfacerea baghetelor	m	54,000	
10	RCsM07A
	Buciardarea suprafetelor la pereti tavan	m2	57,900	
		1.2. Lucrari interioare			
		1.2.1. Tavan			
11	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavan	m2	57,900	
12	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	57,900	
13	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,900	
14	CF53B k=4
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 	m2	57,900	
15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	57,900	
16	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele    tavanelor 	m2	57,900	
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	57,900	
18	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,900	
19	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	54,000	
		1.2.2. Pereti			
20	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	162,000	
21	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti 	m2	162,000	
22	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	162,000	
		1.2.3. Timplarie + glafuri			
23	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 	m2	21,800	
24	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv	m2	21,600	
25	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: grile ferestre	kg	125,000	
26	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	21,600	
27	CK27B1
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii/ coordonat cu beneficiarul	m2	60,800	
28	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	42,000	
29	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	10,500	
30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor	m2	10,500	
31	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jeul tocurilor	m2	10,500	
		1.2.4. Pardoseli			
32	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	57,900	
33	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	57,900	
34	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	57,900	
35	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	57,900	
		1.3. Apeduct si canalizare interioara			
36	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	6,000	
37	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	7,000	
38	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,000	
39	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	42,000	
40	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	98,000	
41	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	10,000	
42	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe blat	buc	3,000	
43	RpSC19A
	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	3,000	
44	SC10A
	Bideu din semiportelan,  portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc	3,000	
45	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000	
46	RpID02C
	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4"	buc	16,000	
47	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	
48	RpSB41A
	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	15,000	
49	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	146,000	
50	SA37A
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/8"	buc	140,000	
51	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	55,000	
52	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	26,000	
53	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	36,000	
54	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	19,000	
55	SE59A
	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	10,000	
56	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 50 l Boiler	buc	3,000	
57	1/9
	Boiler electric 50l	buc	3,000	
58	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	146,000	
59	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	14,600	
60	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate P250*400	buc	12,000	
		1.4. Electricitate			
61	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	21,000	
62	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize 	buc	9,000	
63	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	6,000	
64	RpEF02B
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere LED	buc	18,000	
65	RpEB10C
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	360,000	
66	RpEA01A
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	360,000	
67	RpEG05D
	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric 	buc	3,000	
68	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 25 A- simbol 3129 N	buc	9,000	
69	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	18,000	
70	RpEE14C
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A	buc	6,000	
		1.5. Diverse			
71	CH06A
	Mina curenta metalica inoxidabila, montata pe suporti de 15 cm inaltime	m	3,000	
72	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	120,000	
73	TrB01A1-5
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,500	
74	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	21,000	
75	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km 	t	21,000	
		2. Dus			
		2.1. Demontari			
76	RpCO56A
	Demontari: timplarie -  usi	m2	8,400	
77	RpCP45A
	Demontarea gratii metalice la ferestre	kg	12,800	
78	RpCO56A
	Demontari: timplarie - ferestre	m2	55,000	
79	RpCO56A
	Demontari: timplarie - glasvanduri 	m2	8,100	
80	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	
81	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	25,000	
82	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	60,000	
83	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,500	
84	RpCK42E aplic.
	Desfacerea baghetelor	m	45,000	
85	RCsM07A
	Buciardarea suprafetelor la pereti tavan	m2	25,000	
		2.2. Lucrari interioare			
		2.2.1. Tavan			
86	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavan	m2	25,000	
87	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	25,000	
88	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,000	
89	CF53B k=4
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 	m2	25,000	
90	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	25,000	
91	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele    tavanelor 	m2	25,000	
92	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	25,000	
93	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,000	
94	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	40,000	
		2.2.2. Pereti			
95	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	102,000	
96	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti 	m2	102,000	
97	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	102,000	
		2.2.3. Timplarie + glafuri			
98	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 	m2	11,200	
99	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv	m2	12,800	
100	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: grile ferestre	kg	55,000	
101	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	12,800	
102	CK27B1
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii/ coordonat cu beneficiarul	m2	24,800	
103	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	22,000	
104	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,500	
105	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor	m2	5,500	
106	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jeul tocurilor	m2	5,500	
		2.2.4. Pardoseli			
107	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	25,000	
108	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	25,000	
109	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	25,000	
110	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	25,000	
		2.3. Apeduct si canalizare interioara			
111	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	2,000	
112	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	
113	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	
114	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	16,000	
115	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	32,000	
116	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	
117	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe blat	buc	2,000	
118	RpSC19A
	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	8,000	
119	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000	
120	RpID02C
	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4"	buc	4,000	
121	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	
122	RpSB41A
	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	12,000	
123	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	58,000	
124	SA37A
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/8"	buc	55,000	
125	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	
126	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,000	
127	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,000	
128	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	
129	SE59A
	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000	
130	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 50 l Boiler	buc	2,000	
131	1/9
	Boiler electric 50l	buc	2,000	
132	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	58,000	
133	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	5,800	
134	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate P250*400	buc	8,000	
		2.4. Electricitate			
135	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	4,000	
136	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize 	buc	4,000	
137	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	6,000	
138	RpEF02B
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere LED	buc	10,000	
139	RpEB10C
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	120,000	
140	RpEA01A
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	120,000	
141	RpEG05D
	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric 	buc	2,000	
142	RpEE15A
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 25 A- simbol 3129 N	buc	6,000	
143	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	
144	RpEE14C
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A	buc	8,000	
		2.5. Diverse			
145	CH06A
	Mina curenta metalica inoxidabila, montata pe suporti de 15 cm inaltime	m	2,000	
146	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	32,000	
147	TrB01A1-5
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,800	
148	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	10,000	
149	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km 	t	10,000