Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu"	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Bazin cu baie 25x11 m. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj
			
1	
	Stingator de foc OP-5
	buc	20,000	
 2	
	Indicator luminiscent pentru hidrant si stingator de foc 
	buc	10,000	
 3	
	Vana cu pornire electrica 30ч906бр д=100 мм
	buc	1,000	
 4	
	Contor de apa d=50 mm
	buc	1,000	
 5	
	Clapeta electromagnetica 15кч892п4  d=50 mm
	buc	2,000	
 6	
	Затвор канализ. HL710.2EPC
	buc	2,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
7	SE58E
	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -100 mm
	buc	1,000	
 8	SD09E
	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm
	buc	1,000	
 9	SD09C
	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm
	buc	2,000	
 10	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm
	buc	3,000	
 11	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm - Затвор канализ. d=110 mm HL710.2EPC
	buc	1,000	
 		Capitolul 3. Lucrari sanitare
			
		Capitolul 3.1. Obiecte sanitare, accesorii, baterii amestecatoare s.a.
			
12	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	7,000	
 13	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	13,000	
 14	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	13,000	
 15	SC09B
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din beton
	buc	1,000	
 16	SC06A
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 
	buc	2,000	
 17	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	2,000	
 18	SC06A1
	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 
	buc	1,000	
 19	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	2,000	
 20	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - Pentru TH
	buc	1,000	
 21	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. - Sifon pu TH
	buc	1,000	
 22	SB26A
	Gura de scurgere (receptor)  din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm - Gura de scurgere de otel 100-50 pentru TH utilaj
	buc	3,000	
 23	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
	buc	3,000	
 24	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	3,000	
 25	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. - Sifon pu cada de dus
	buc	3,000	
 26	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	20,000	
 27	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. - Cada cu fundul plat pu picioarele
	buc	2,000	
 28	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. 
	buc	2,000	
 29	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	2,000	
 30	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.
	buc	17,000	
 31	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. 
	buc	3,000	
 32	SD06B
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" - Robinet pu stropire interior d=20 mm
	buc	5,000	
 33	SD06B
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" - Robinet pu stropire interior d=15 mm
	buc	1,000	
 34	SD18A
	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de  1" - d=25 mm
	buc	2,000	
 35	SC11B
	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin 500x500 mm
	buc	2,000	
 36	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Автоматический воздушник d=1/2"
	buc	16,000	
 37	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - Термосмеситель
	buc	2,000	
 38	SD17A
	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) - Пожарный кран д=50 мм
	buc	10,000	
 39	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Гибкая вставка д=100 мм
	buc	1,000	
 40	SF50C
	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm - Nodul apometric d=50 mm
	компл.	1,000	
 41	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de  1/2" - Robinet cu 3 cai d=1/2"
	buc	2,000	
 42	SD07D
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"  - Bronz cu mufe 15Б3р d=32 mm
	buc	2,000	
 43	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru bronz d=32 mm
	buc	1,000	
 44	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru bronz d=50 mm
	buc	1,000	
 45	SF50A
	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm - Nodul apometric d=25 mm
	компл.	1,000	
 46	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de  1/2" - Robinet cu 3 cai d=1/2"
	buc	1,000	
 47	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru bronz d=25 mm
	buc	1,000	
 48	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Vtulca pu flansa d=50 mm
	buc	2,000	
 49	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa cu capat liber d50 mm
	buc	2,000	
 50	SB26A
	Gura de scurgere (receptor)  din otel emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-50 mm - Gura de scurgere din otel emailata d100-50 mm
	buc	1,000	
 51	IC49A
	Vas de dezaerisire, - Pentru intreruperea scurgerii a apelor d=150 mm
	buc	3,000	
 		Capitolul 3.2. Sistema B1, B1o
			
52	SA03I
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" - D=108x4.0 mm
	m	15,000	
 53	SA03H
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" - D=80x3.5 mm
	m	13,000	
 54	SA03G
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2"
	m	15,000	
 55	SA03F
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"
	m	110,000	
 56	SF01B
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"
	m	153,000	
 57	SA16E
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm - PPR d=50x8.3 mm
	m	30,000	
 58	SA16D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm - PPR D=40x6.7 mm
	m	15,000	
 59	SA16C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm - PPR d=32x5.4 mm
	m	71,500	
 60	SA16B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm - PPR d=25x4.2 mm
	m	60,000	
 61	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm - PPR d=20x3.4 mm
	m	110,000	
 62	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	256,500	
 63	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	21,000	
 64	SA38D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"
	buc	95,000	
 65	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, - Izolarea din furtun PEP d50x10 mm
	m	29,000	
 66	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, - Izolarea din furtun PEP d40x10 mm
	m	15,000	
 67	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, - Izolarea din furtun PEP d32x10 mm
	m	65,000	
 68	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, - Izolarea din furtun PEP d25x10 mm
	m	57,000	
 69	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, - Izolarea din furtun PEP d20x10 mm
	m	50,000	
 70	SD09C
	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm - Задвижка чугунная 30ч6бр д50 мм
	buc	5,000	
 71	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm
	buc	3,000	
 72	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm
	buc	10,000	
 73	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, - Vtulca sub flansa d110 mm
	buc	1,000	
 74	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel cu capat liber d100 mm
	buc	1,000	
 75	SD07I
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Trecere d=120 x 100 mm
	buc	1,000	
 76	SD07I
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, - Trecere d=80 x 65 mm
	buc	1,000	
 77	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Trecere PP/otel d=50x40 mm
	buc	1,000	
 78	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Trecere PP/otel d=50x32 mm
	buc	1,000	
 79	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Trecere PP/otel d=50x25 mm
	buc	1,000	
 80	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Trecere PP/otel d=50x20 mm
	buc	1,000	
 81	SD07D
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"  - Vana bronz cu mufe 15Б3р д=32 мм
	buc	2,000	
 82	SD07C
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"  -  Vana bronz cu mufe 15Б3р д=25 мм
	buc	5,000	
 83	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" -  Vana bronz cu mufe 15Б3р д=20 мм
	buc	4,000	
 84	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" -  Vana bronz cu mufe 15Б3р д=15 мм
	buc	2,000	
 85	SD07C
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"  - Robinet latun cu bila
	buc	4,000	
 86	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"  - Robinet latun cu bila d20 mm
	buc	5,000	
 87	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet latun cu bila d15 mm
	buc	13,000	
 88	SA34D
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2"
	buc	9,000	
 89	SA34B
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4"
	buc	7,000	
 		Capitolul 3.3. Sistema T 3, T 4
			
90	SA03G
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2"
	m	2,000	
 91	SF01B
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"
	m	2,000	
 92	SA16F
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm - PPR d=63x10.5 mm
	m	20,000	
 93	SA16E
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm - PPR d=50x8.3 mm
	m	115,000	
 94	SA16C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm - PPR d=32x5.4 mm
	m	75,000	
 95	SA16B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm - PPR d=25x4.2 mm
	m	85,000	
 96	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm - PPR d=20x3.4 mm
	m	160,000	
 97	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm - PPR d=20x3.4 mm perforata
	m	5,000	
 98	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	455,000	
 99	SA38D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"
	buc	230,000	
 100	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, - Izolarea din furtun PEP d63x10 mm
	m	20,000	
 101	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, - Izolarea din furtun PEP d50x10 mm
	m	115,000	
 102	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, - Izolarea din furtun PEP d32x10 mm
	m	75,000	
 103	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, - Izolarea din furtun PEP d25x10 mm
	m	80,000	
 104	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, - Izolarea din furtun PEP d20x10 mm
	m	140,000	
 105	SD07E
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2"  - Vana bronz cu mufe 15Б3р д=40 мм
	buc	8,000	
 106	SD07D
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"  - Vana bronz cu mufe 15Б3р д=32 мм
	buc	3,000	
 107	SD07C
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"  -  Vana bronz cu mufe 15Б3р д=25 мм
	buc	3,000	
 108	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" -  Vana bronz cu mufe 15Б3р д=20 мм
	buc	5,000	
 109	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" -  Vana bronz cu mufe 15Б3р д=15 мм
	buc	4,000	
 110	SD07D
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4"  - Robinet latun cu bila d=1 1/4"
	buc	4,000	
 111	SD07C
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"  - Robinet latun cu bila
	buc	3,000	
 112	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"  - Robinet latun cu bila d20 mm
	buc	11,000	
 113	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet latun cu bila d15 mm
	buc	5,000	
 114	SA34E
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2"
	buc	11,000	
 115	SA34D
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2"
	buc	15,000	
 116	SA34B
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4"
	buc	9,000	
 		Capitolul 3.4. Sistema K 1
			
117	SB05E k=1.15 fitingu
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - PVC PN6 d110
	m	15,000	
 118	SB05D k=1.15 fiting
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire,  montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm - PVC PN6 d63 mm
	m	8,000	
 119	SB05E k=1.15 fiting
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - PVC SN4 d110
	m	15,000	
 120	SB08E k=1.15 fiting
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - PPR
	m	225,000	
 121	SB08C k=1.15 fiting
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm - PPR
	m	35,000	
 122	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	29,800	
 123	SA38F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	95,000	
 124	SA40A
	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri d=100 mm
	buc	13,000	
 125	SD09E
	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm - Vana din fonta cu flanse d100 mm
	buc	2,000	
 126	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm
	buc	4,000	
 127	IC12E
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, - Patruboc d=108x4 mm
	m	0,400	
 128	SB26A
	Gura de scurgere (receptor)  din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm  - Pentru apele pluviale d=200 x 100 mm
	buc	1,000	
 129	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.
	buc	2,000	

	                                                                                                         

INVESTITOR                                                                                     ALEXANDRU  PANFILII	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.