Reparatia capitala a Salii sportive Institutia Publica Liecul Teoretic "Universul" mun. Chisinau, sos. Hincesti , nr.136	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Lucrari generale ETAPA 1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de demontare
			
1	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	292,2000	
 2	RpCM33G
	Demontarea placajelor din elemente liniare (pervazuri geam)
	m	27,2000	
 3	TsH38F aplicativ
	Deontarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet. Doar manopera. Kmanopera=0,2
	buc	6,0000	
 4	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usa de intrare sala sportiva)
	m2	3,9600	
 5	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Bara de antrenament de pe axa "5")
	kg	134,6700	
 6	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (Demontarea spalierelor din lemn)
	m2	16,2000	
 7	RpCM33G
	Demontarea placajelor din elemente liniare (porti din lemn pentru fotbal)
	m	14,0000	
 		Capitolul 1.2. Pereti
			
8	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	460,0000	
 9	RpCJ04B1
	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	460,0000	
 10	CN53A aplicativ
	Aplicarea substantei antimucegai in zonele afectate
	m2	100,0000	
 11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	460,0000	
 12	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	460,0000	
 13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	210,4000	
 14	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	210,4000	
 15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	210,4000	
 16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	210,4000	
 17	CI23A
	Executarea acoperirii cu covor PVC sportiv 4mm, la pereti
	m2	123,4000	
 18	CI17B aplicativ
	Placare cu panouri fibrolemnoase, PAL 12mm, cu textura lemn natural frasin, destinate placarilor interioare la pereti cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior
	m2	67,0000	
 19	CI17B aplicativ
	Placare cu panouri fibrolemnoase, Lemn stratificat 12mm, cu gauri pentru ventilare, destinate placarilor interioare la pereti cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior
	m2	21,5000	
 20	CG06B aplicativ
	Instalarea bordurei pentru mascarea tevilor de incalzire
	m	60,2000	
 21	CN33A aplicativ
	Aplicatii decorative din Oracal, taiate la tipar
	m2	55,0000	
 		Capitolul 1.3. Tavan
			
22	CB14C
	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)
	m2	283,0000	
 23	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	502,0000	
 24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	502,0000	
 25	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	502,0000	
 26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	502,0000	
 27	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	502,0000	
 28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	502,0000	
 29	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	502,0000	
 		Capitolul 1.4. Pardosea
			
30	PF11A aplicativ
	Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie intre 2 blocuri (Profil dilatatie seismic model Deflex 800 sau analogic) vezi plansa DE10
	m	2,7000	
 31	RpCE15C
	Strat termofonoizolant, la plansee, pe suprafete orizontale (ТермоЗвукоИзол Лайт sau analogic) vezi Plansa DE10
	m2	300,5000	
 32	RpCD08A
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Pasa sudata VR1 4x150x150mm)
	kg	425,5200	
 33	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	292,2000	
 34	CG01A1 K=8
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	292,2000	
 35	CG49A aplicativ
	Executarea acoperirii din Covor de PVC ELITE SPORTS grosime 12mm, format din 5 straturi, la pardoseli  (Materiale: Covor de PVC ELITE SPORTS grosime 12mm, format din 5 straturi - 330m2; Fir pentru sudura 5mm - 210 m.l.; Grund pentru suprafete absorbante - 60kg; Autonivelant - 3450kg, Profil de finisaj pentru plinta - 122 m.l.; Clei pentru covor de PVC - 115kg; Clei neoprenic pentru plinta pe baza de solventi - 36kg.) vezi plansa DE10,11
	m2	292,2000	
 		Capitolul 1.5. Timplarie
			
36	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu opaca cu minere antipanica)
	m2	3,9600	
 37	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (300mm)
	m	25,6000	
 38	CK32A aplicativ
	Rama protectie geam (Fragment 2 vezi plansa DE18)
	m2	64,0000	
 39	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Bolt de ancorare D=8mm, L=100mm)
	buc	128,0000	
 40	CK32A aplicativ
	Rama protectie geam (Fragment 3 vezi plansa DE18)
	m2	64,0000	
 		Capitolul 1.6. Constructii diverse
			
		Capitolul 1.6.1. Scara metalica orizontala pentru antrenament
			
41	CH10C
	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg
	kg	212,9200	
 42	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Bolt de ancorare D=10mm, L=100mm)
	buc	25,0000	
 43	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Bolt de ancorare D=10mm, L=150mm)
	buc	20,0000	
 44	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul
	m2	10,4000	
 		Capitolul 1.6.2. Raft pentru mingi
			
45	CH10C1
	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg
	kg	80,3400	
 46	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Bolt de ancorare D=10mm, L=100mm)
	buc	4,0000	
 47	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul
	m2	5,7500	
 		Capitolul 1.6.3. Cos baschet
			
48	CH10C
	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg
	kg	102,6000	
 49	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Bolt de ancorare D=12mm, L=200mm)
	buc	8,0000	
 50	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Bolt de ancorare D=10mm, L=70mm)
	buc	8,0000	
 51	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul
	m2	4,9000	

	                                                                                                         

    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.