Resistematizarea partiala a incaperilor nelocative amplasate in subsolurile cladirilor cu nr. cadastrale 010020527701 si 010020527702 situate in or. Chisinau, bd. Stefan cel Mare, nr. 75	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 6-1
Retele exterioare de apeduct si canalizare (06/2017-REAC)
(denumirea lucrări)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 
			
		Capitolul 1.1. Retele exterioare apa (06/2017-REAC)
			
		Capitolul 1.1.1. Faza 1 (varianta 2)
			
1	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	40,00	
 2	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile
	m3	5,02	
 3	DG06B
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri
	m3	1,45	
 4	TsA04F1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii  1,5-3 m teren tare
	m3	25,05	
 5	RpAcF38A
	Demolarea portiunilor deteriorate ale  caminelor  de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 2-4 m
	m3	0,60	
 6	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	61,00	
 7	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	61,00	
 8	RpAcA49C
	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 150x4.5 mm
	m	7,00	
 9	RpAcA36B
	Imbinarea prin sudura electrica a flanselor, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm
Materiale marunte=1,050
	buc	1,00	
 10	RpAcA37B
	Imbinarea flanselor oarbe, avind diametrul de 150 mm
	buc	1,00	
 11	AcE51D adoptata
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel cu reductie din otel Dn=150x200 mm
Material marunt=1,033
	piesa	1,00	
 12	AcA31B
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 200 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050
	buc	1,00	
 13	AcA53C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (adaptor flansa D=200 mm) din polietilena, tevii avind diametrul de 200 mm. 
	buc	1,00	
 14	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 200 mm
Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,020
	buc	1,00	
 15	AcA53C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie PE100 SDR11 Dn=200x180 mm) din polietilena, tevii avind diametrul de 200 mm. 
	buc	1,00	
 16	AcA53C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (adaptor flansa D=180 mm) din polietilena, tevii avind diametrul de 180 mm. 
	buc	1,00	
 17	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 180 mm
Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,020
	buc	1,00	
 18	SA29C
	Teu din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, cu suport pentru montarea hidrantului Dn=125 mm, tubul principal  avind diametrul 150x100x150 mm 
Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment, etc=1,020
	buc	1,00	
 19	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vana din fonta cu pana cauciucata), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040
	buc	1,00	
 20	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 110 mm 
Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,030
	buc	1,00	
 21	AcA53C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (adaptor flansa D=110 mm) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. 
	buc	1,00	
 22	AcA52D
	Teava din polietilena PE100, SDR17, PN10, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. 
	m	14,00	
 23	AcA52D
	Teava din polietilena PE100, SDR17, PN10, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 180 mm. 
	m	6,00	
 24	AcF11E
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	20,00	
 25	AcF12C
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 200 mm 
	m	20,00	
 26	AcA52D
	Teava din polietilena PE100, SDR27.6, PN6, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 280 mm. (trecere prin peretii caminului)
	m	0,20	
 27	AcA52D
	Teava din polietilena PE100, SDR27.6, PN6, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 225 mm. (trecere prin peretii caminului)
	m	0,20	
 28	AcA52D
	Teava din polietilena PE100, SDR27.6, PN6, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 280 mm. (tub de protectie)
	m	7,00	
 29	AcF13B
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm
Material marunt  (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,001
	buc	1,00	
 30	AcF13C
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 300 mm
Material marunt  (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,001
	buc	2,00	
 31	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
Material marunt  (scoabe, apa)=1,015
	m3	1,38	
 32	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat КЦД-15
	buc	1,00	
 33	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-9
	buc	1,00	
 34	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ-15-9a
	buc	1,00	
 35	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat КЦП 1-15-1
	buc	1,00	
 36	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1
	buc	1,00	
 37	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat Scara metalica С1-2
	kg	12,90	
 38	AcE10A1
	Elemente ale caminelor de vane, Capac camin C250
	buc	1,00	
 39	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	28,08	
 40	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,08	
 41	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm
	buc	2,00	
 42	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	2,00	
 43	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi
	m2	10,00	
 44	CE13D2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu 
Material marunt=1,050
	m2	10,00	
 45	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	25,05	
 46	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	1,94	
 47	DA11B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire
	m3	3,27	
 48	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
	t	0,01	
 49	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	10,05	
 50	DB16D k=1.25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (5.0 cm)
Коэффициент к трудозатратам=1,250
Коэффициент к материалам=1,250
Коэффициент к машинам=1,250
	m2	10,05	
 51	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	4,27	
 		Capitolul 1.1.2. Faza 2 (varianta 1)
			
52	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	84,00	
 53	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile
	m3	14,30	
 54	TsA04F1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii  1,5-3 m teren tare
	m3	42,84	
 55	RpAcF38A
	Demolarea portiunilor deteriorate ale  caminelor  de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 2-4 m
	m3	0,60	
 56	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	107,80	
 57	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	107,80	
 58	RpAcA49C
	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 150x4.5 mm
	m	33,50	
 59	AcA53C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (adaptor flansa D=180 mm) din polietilena, tevii avind diametrul de 180 mm. 
	buc	2,00	
 60	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 180 mm
Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,020
	buc	2,00	
 61	AcA52D
	Teava din polietilena PE100, SDR17, PN10, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 180 mm. 
	m	42,00	
 62	AcF11E
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	42,00	
 63	AcF12C
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 200 mm 
	m	42,00	
 64	AcA53C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot PE100, SDR17, PN10) din polietilena, tevii avind diametrul de 180 mm, 45 grade. 
	buc	4,00	
 65	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,40	
 66	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm
	buc	1,00	
 67	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	1,00	
 68	AcA52D
	Teava din polietilena PE100, SDR27.6, PN6, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 280 mm. (trecere prin peretii caminului)
	m	0,20	
 69	AcA52D
	Teava din polietilena PE100, SDR27.6, PN6, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 355 mm. (tub de protectie)
	m	11,00	
 70	AcA54B
	Imbinare mecanica intre teava si fiting (distantier tevi cu segmentul 41) din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm.
	buc	2,00	
 71	AcF13C
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 300 mm
Material marunt  (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,001
	buc	1,00	
 72	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	42,90	
 73	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	4,29	
 74	DA11B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire
	m3	6,87	
 75	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
	t	0,02	
 76	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	28,60	
 77	DB16D k=1.25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (5.0 cm)
Коэффициент к трудозатратам=1,250
Коэффициент к материалам=1,250
Коэффициент к машинам=1,250
	m2	28,60	
 		Capitolul 1.2. Retele interioare de alimentare cu apa (06/2017-RAC(REAC))
			
		Capitolul 1.2.1. Conducte si accesorii
			
78	TsA02F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare
	m3	1,10	
 79	TsD18C
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare
	m3	1,10	
 80	AcA53C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (adaptor flansa D=110 mm) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. 
	buc	1,00	
 81	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 110 mm 
Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,030
	buc	1,00	
 82	SA05D
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 4"
Material marunt ( sirma din otel)=1,010
	m	2,50	
 83	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050
	buc	1,00	
 84	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a reductiei din otel, la pozitie, avind diametrul de 100x65 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020
	buc	1,00	
 85	SA05C
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65x3.5 mm
Material marunt ( sirma din otel)=1,010
	m	19,50	
 86	SA05A
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50x3.5 mm
Material marunt ( sirma din otel)=1,010
	m	33,00	
 87	AcA52A
	Teava din polietilena PE100, SDR17, PN10, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm.
	m	1,50	
 88	SA16A
	Teava din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, PN10, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 25*3.4 mm
	m	4,00	
 89	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	5,50	
 90	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	33,00	
 91	SF05B
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 2 1/2"-4"
	m	22,00	
 92	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	33,00	
 93	SF01B
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"
	m	22,00	
 94	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	5,50	
 95	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	33,00	
 96	SF02B
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"
	10 m	22,00	
 97	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
	10 m	5,50	
 98	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a reductiei din otel, la pozitie, avind diametrul de 65x50 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020
	buc	2,00	
 99	AcA53A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (adaptor flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm.
	buc	1,00	
 100	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 63 mm 
Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,030
	buc	1,00	
 101	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050
	buc	7,00	
 102	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050
	buc	14,00	
 103	SD08A
	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 65 mm
Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,050
	buc	1,00	
 104	SD08A
	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm
Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,050
	buc	2,00	
 105	SD07B
	Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 3/4" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,020
	buc	2,00	
 106	SD07A
	Robinet sfera cu mufe, avind diametrul de 1/2"
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,020
	buc	2,00	
 107	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x13 mm
Materiale marunte=1,050
	m	4,00	
 108	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76x13 mm
Materiale marunte=1,050
	m	19,50	
 109	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57x13 mm
Materiale marunte=1,050
	m	19,00	
 110	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, din vata minerala cu protectie din folie aluminiu, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57x40 mm
Materiale marunte=1,050
	m	14,00	
 111	SB30A
	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg
Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050
	kg	10,50	
 112	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	3,00	
 		Capitolul 1.2.2. Nod de evidenta 
			
113	RpSE07A
	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm
	buc	0,00	
 114	RpSD07A
	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm
	buc	1,00	
 115	RpSD10C
	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2"
	buc	2,00	
 116	RpSD11C
	Demontarea unei supape de siguranta cu pirghie si contragreutate cu  mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2"
	buc	1,00	
 117	RpSD01A
	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"
	buc	1,00	
 118	SD11C adoptata
	Insertie antivibranta cu flanse, avind diametrul nominal de 65 mm
Material marunt (surub, saiba, piulita,  etc)=1,040
	buc	1,00	
 119	SD13C
	Supapa de sens, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  50 mm
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,010
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.3. Constructii din beton armat (06/2017-REAC/CBA)
			
120	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	8,40	
 121	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	0,66	
 122	RpCC02C
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm
Materiale marunte (scoabe, suruburi, cirpe)=1,020
	m2	2,74	
 123	RpCD01D
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.
	kg	5,79	
 124	RpCD02C1
	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.
	kg	24,92	
 125	RpCB04D
	Beton armat turnat in stilpi din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu beton marfa procurat  din statii C12/15 (B15/M200)
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020
	m3	1,10	
 		Capitolul 1.4. Conectarea venei electrice nr.2 (06/2017-AEE(RAC))
			
126	RCsB21A k=0.25
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul mediu de 2.5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm
Коэффициент к трудозатратам=0,250
Коэффициент к машинам=0,250
Коэффициент к материалам=0,250
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.5. Solutii arhitecturale (06/2017-SA)
			
127	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a golurilor in pereti
	m	14,80	
 128	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	1,00	
 129	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	0,25	
 130	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	0,50	
 131	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	0,50	
 132	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	1,00	
 133	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	8,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 
			
		Capitolul 2.1. Retele exterioare de apa (06/2017-REAC)
			
134	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=125 mm 
Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,010
	buc	1,00	
 		Capitolul 2.2. Retele interioare de alimentare cu apa (06/2017-RAC(REAC))
			
		Capitolul 2.2.1. Conducte si accesorii 
			
135	SD08A
	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 65 mm
Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,050
	buc	2,00	
 136	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor
Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,030
	buc	2,00	
 		Capitolul 2.2.2. Nod de evidenta 
			
137	SF51C
	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm in componenta: vana fonta cu flanse Dn=50mm - 2 buc; robinet 3 cai Dn=15 mm - 1 buc, manometru ОБМ-100 - 1 buc; robinet de golire Dn=15 mm - 1 buc, flanse din otel pentru sudura Dn=50 - 9 buc; reductie din otel 80x50 mm - 0.5 buc; reductie din otel 65x50 - 1.5 buc; dop din otel pentru sudura Dn=15 mm - 1 buc
Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,023
	компл.	2,00	
 138	SE56A1
	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de  2"
Material marunt ( surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,025
	buc	2,00	
 		Capitolul 2.3. Conectarea venei electrice nr.1 (06/2017-AEE(RAC))
			
139	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare 6 A, curba C, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate aparentin tabloul electric existent, racordate la conductori de cupru
	buc	1,00	
 140	RpEA09A
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 7x10 mm
	m	10,00	
 141	RpEA09A
	Montarea elementelor de protectie din tabla zincata grosime 0.7 mm, cu capac, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 35x50 mm
	m	60,00	
 142	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol ВВГнг, montate aparent sau in cablu canal, avind sectiunea de 3x1,5 mmp
Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050
	m	75,00	
 		Capitolul 2.4. Conectarea venei electrice nr.2 (06/2017-AEE(RAC))
			
143	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare 6 A, curba C, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate aparentin tabloul electric existent, racordate la conductori de cupru
	buc	1,00	
 144	RpEA09A
	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 7x10 mm
	m	100,00	
 145	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol ВВГнг, montate aparent sau in cablu canal, avind sectiunea de 3x1,5 mmp
Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050
	m	105,00	
 		Capitolul 3. Utilaj 
			
		Capitolul 3.1. Retele exterioare de apa (06/2017-REAC)
			
146	pret furnizor
	Hidrant subteran Dn=125 mm, H=1.00 m
	buc	1,00	
 		Capitolul 3.2. Retele interioare de alimentare cu apa (06/2017-RAC(REAC))
			
		Capitolul 3.2.1. Conducte si accesorii 
			
147	pret furnizor
	Vana din otel cu flansa Dn=65 mm cu servomotor N=0.03kW
	buc	2,00	
 		Capitolul 3.2.2. Nod de evidenta 
			
148	pret furnizor
	Contor de apa rece tip SW-K, R-160,  Dn=50/15 mm
	buc	2,00	
 149	pret furnizor
	Filtru impuritati cu plasa Dn=50 mm
	buc	2,00	

	                                                                                                         

Elaborat                                                          Corsan Ion, cert. seria 2015-D nr. 117	
                                                                                                (semnătura, numele, prenumele)    	
L.S.