Lista cu cantitatea de lucrari

 Obiectul achiziţiilor  Canalizare pluviala str.Cocostircilor si restabilirea drumului mun. Ungheni

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Canalizare
	
1	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	5,4900	
2	TsA07A1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren usor.
	m3	137,2000	
3	TsF02A
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  1,51-2,50  m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, interspatii  intre dulapi 0,00...0,20 m
	m2	645,0000	
4	TsE01C
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare
	100m2	3,3600	
5	TsD15A1
	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor statie autopropulsat pina la 12 T
	m3	33,6000	
6	AcD18D
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul  250 - 300 mm
	m	306,0000	
7	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare
	m3	579,0300	
8	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	347,0100	
9	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri
	m3	25,0000	
10	TsD06B
	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t
	100 m3	2,3100	
11	AcD05A
	Montarea tuburilor circulare, din beton, cu lungimea de  2 m, cu adincimea de pina la 2 m, cu mufa si inel de cauciuc, tuburile avind diametrul de 200-250 mm
	m	8,0000	
		2. Camine de vizitare  si gura de captare
	
12	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	1,7000	
13	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 
	buc	2,0000	
14	AcE14B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana 
	m3	1,0000	
15	AcE07D
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (capace grele)
	buc	3,0000	
16	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere
	buc	3,0000	
17	AcE09A
	Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari 
	buc	20,0000	
18	AcD05E
	Montarea tuburilor circulare, din beton, cu lungimea de  2 m, cu adincimea de pina la 2 m, cu mufa si inel de cauciuc, tuburile avind diametrul de 900-1000 mm
	m	4,5000	
19	adoptat RpAcH17A
	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm (curatarea tevii cu diametrul de 300 mm de namol L=28m)
	m3	12,0000	
		3. Devarsarea apelor pluviale
	
20	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp
	kg	286,2000	
21	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	95,2000	
22	CC01B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv
	kg	26,8000	
23	CA02B3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	3,2000	
		4. Restabilirea drumului
	
24	TsC21B11
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor
	100 m3	2,3000	
25	TsC35A1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m
	100 m3	2,3000	
26	TsI50E
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km 
	t	370,0000	
27	Dl110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast (nisip, str.de 10cm)
	m3	254,5000	
28	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 15cm)
	m3	138,0000	
29	DF54C
	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder
	1 km	1,1000