Construcția drumului de acces 
spre satul Micauti, raionul Straseni, 
de la drumul national M14	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 900-2-1
Deviz-oferta № 900
Drum de acces spre s. Micăuți
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari in constructii					
		Capitolul 1.1. Подготовительные работы					
1	TsG08G
	Taierea arborilor cu diametru pina la 30cm (Валка  деревьев диаметром 10...30 см)	buc	48,00			
 2	TsG07A
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm (Корчевка  пней , диаметр пней и корней 10...30 см)	buc	48,00			
 3	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего бетонного покрытия H-16cm)	m3	81,00			
 4	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка  в а/самосвалы)	100 m3	0,81			
 5	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка  автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	162,00			
   		Capitolul 1.2. Lucrari de terasament					
6	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Нарезка корыта в грунте 2 группы бульдозером с перемещением в насыпь на 20м)	100 m3	8,73			
 7	TsC22B1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	8,73			
 8	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Нарезка  кювета  в грунте 2 группы  экскаватором 0,5м3  с разгрузкой в автомобили)	100 m3	9,90			
 9	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом  в насыпь на расстояние 1 км)	t	1 732,50			
 10	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта выемки    2 группы  экскаватором 0,5м3  с разгрузкой в автомобили)	100 m3	9,34			
 11	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом  в насыпь на расстояние 1 км)	t	1 634,50			
 12	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта     2 группы  экскаватором 0,5м3  с погрузкой в автомобили  и   транспортировкой из   карьера в насыпь до 2 км )	100 m3	9,73			
 13	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом из кпрьера в насыпь на расстояние 2 км)	t	1 702,75			
 14	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Нарезка уступов  бульдозером с перемещением на 20м)	100 m3	0,33			
 15	TsC22B1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,33			
 16	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (Уплотнение насыпи  пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	42,51			
 17	Dl98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II  (Планировка откосов механизированным способом)	100m2	48,79			
 18	Dl98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II  (Планировка  обочин  механизированным способом )	100m2	33,10			
 19	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором  с разгрузкой в автомобили в карьере )	100 m3	11,19			
 20	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1 342,80			
 21	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание откосов и обочин травами)	100m2	74,59			
 22	TsH12A
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов)	100m2	74,59			
   		Capitolul 1.3. Дорожная одежда  					
23	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка  корыта автогрейдером)	100m2	85,47			
 24	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip  10cm  (Укладка песка)	m3	855,00			
 25	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 20см  ( Основание из щебня Н-0,20м ,   М400 , фр,20-70мм)	m3	1 710,00			
 26	IzF04B
	Strat hidroizolant  pe suprafete orizontale  cu pelicula de  polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный из полиэтиленовой пленки - 2 слоя) 	m2	8 547,00			
 27	DA20A
	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor  din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. B25. (Устройство покрытий  дорог с применением  бетона B25- 3,2 (Rи-40) толщиной 18 см)	1000 m2	8,55			
 28	DA20A1.k-2
	Corectii: pentru fiecare 1 cm  urmator de grosime se adauga sau se scade la norma  DA20A (При  увеличении  толщины  на  каждый 1x2=2 см добавляется )	1000 m2	8,55			
 29	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  A3 диаметром  18мм)	kg	384,00			
 30	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки  (D 4 Bp1)	kg	185,10			
 31	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  A3 диаметром  16мм)	kg	2 264,00			
 32	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса A1 , диаметром 6мм)	kg	201,00			
 33	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса  A3 диаметром  16мм)	kg	1 055,00			
 34	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса A1, диаметром  6мм)	kg	83,70			
 35	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка  температурных и деформационных швов - швы расширения )	m	192,00			
 36	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка  температурных и деформационных швов - швы сжатия )	m	1 698,00			
 37	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка  температурных и деформационных швов - швы  продольные )	m	1 411,00			
 38	CE25A
	Etansarea suplimentara pe contur, la rosturi cu  masticuri polimerice	m	3 301,00			
 39	RpDC07D
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida - нанесение пленкообразующих материалов по уходу за бетоном  	m2	8 547,00			
 40	Dl128
	Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice  (Двойная поверхностная обработка покрытия)	100m2	85,47			
 41	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm   ( Бордюры бетонные  БР100.30.15  ,основание бетон )  	m	290,00			
 42	Dl123
	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5х1,0 м B1-20-50 0.5x0.2x1.0 )	m3	100,70			
 43	Dl115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем М400 фр,20-40мм толщиной 10 см)	m2	7 300,00			
   		Capitolul 1.4. Въезды во дворы					
44	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Нарезка  корыта автогрейдером c перемещением до 20м в насыпь )	100 m3	0,05			
 45	TsC22K1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,05			
 46	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip  10cm  (Укладка песка)	m3	4,20			
 47	Dl111,к-0.83
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare  (Устройство основания из щебня М300  h=10см  )	m2	42,00			
 48	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из тротуарных плиток,  Н-0,06м)	m2	42,00			
 49	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, БР100.20.8)	m	40,00			
   		Capitolul 1.5. Тротуары					
50	Dl111,к-0.83
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare  (Устройство основания из щебня М300 h=10см )	m2	71,00			
 51	DE13A
	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment ( Тротуарные плиты  Н-0,05м, уложенные на один слой песка толщиной 5 см, расшитые цементным раствором)	m2	71,00			
 52	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Установка бордюров на бетонном основании , БР100.20.8)	m	70,00			
   		Capitolul 1.6. Съезды					
53	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Нарезка  корыта автогрейдером Н=30см)	100 m3	3,41			
 54	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка грунта в а/самосвалы)	100 m3	4,81			
 55	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта в насыпь нра газоны на расстояние 1 км)	t	841,75			
 56	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip  10cm  (Укладка песка Н-10см)	m3	120,00			
 57	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 20см  ( Основание из щебня Н-0,2м ,    М400 , фр,20-40мм)	m3	240,00			
 58	IzF04B.k-2
	Strat hidroizolant  pe suprafete orizontale  cu pelicula de  polietilena (Гидроизоляционный слой, выполненный из полиэтиленовой пленки 2 слоя) 	m2	1 202,00			
 59	DA20A
	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor  din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Устройство  покрытий  дорог с применением дорожного бетона  B25 толщиной 18 см.)	1000 m2	1,20			
 60	DA20A1.k-2
	Corectii: pentru fiecare 1 cm  urmator de grosime se adauga sau se scade la norma  DA20A (При  увеличении  толщины  на  каждый 1x2=2 см добавляется )	1000 m2	1,20			
 61	RpDC07D
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida - нанесение пленкообразующих материалов по уходу за бетоном)  	m2	1 202,00			
   		Capitolul 1.7. Искусственные водоотводные сооружения 					
62	
	Constructia rigolei rapide trapezoidala din beton monolit (b=0.4,h=0.6,)		0,00			
 63	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта 2 catg. экскаватором 0,4м3 в отвал под зубья и стенки)	100 m3	1,14			
 64	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную )	m3	84,00			
 65	TsE02B
	Finisarea (politura) manuala fundului, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка днища)	100m2	3,67			
 66	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка откосов)	100m2	14,69			
 67	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 - зубья и стенки)	m3	114,20			
 68	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление кюветов  монолитным бетоном  В20 h=15 см на щебне h=10 см)	100m2	15,76			
 69	
	Reparatia podetului D-1,0m PC0+15, L-10,2m		0,00			
 70	PJ04B
	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat (Разборка бетонного мостика)	m3	2,00			
 71	TsC03F1
	Incarcarea betonului cu excavatorul 0.4m3 in autovehicule (Погрузка мусора в а/самосвалы)	100 m3	0,02			
 72	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	4,00			
 73	DH16A
	 Сuratirea  podetului de sedimente manual (Очистка  вручную от заиливания )	m3	3,60			
 74	Dl125
	Amplasarea portalurilor prefabricate din beton armat B20 (ST10)  (Оголовки  - портальная стенка SТ10)	m3	2,02			
 75	Dl125
	Amplasarea aripelor  prefabricate din beton armat B20 (ST-4st/dr) (Оголовки  - портальная стенка SТ-4 st/dr)	m3	1,96			
 76	DI130
	Consolidarea albei la intrare  cu beton monolit h=0.15m  pe fundatie din piatra sparta h=0,10 m (Укрепление корыта  монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см)	100m2	0,05			
 77	DI131.k-7
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (На каждый 1х7=7 см изменения толщины слоя бетона  исключать из нормы DI130)	100m2	-0,05			
 78	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( арматурa A1 в монолитном бетоне на искусственных сооружениях )	t	0,01			
 79	DI130
	Consolidarea albei la iesire  cu beton monolit B20  h=0.15m  pe fundatie din piatra sparta h=0,10 m (Укрепление корыта  монолитным бетоном B20 h=0.12 м на щебне h=0.10 м)	100m2	0,05			
 80	DI131.k-3
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (На каждый 1x3=3 см изменения толщины слоя бетона  исключать из нормы DI130)	100m2	-0,05			
 81	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( арматурa A1 в монолитном бетоне на искусственных сооружениях )	t	0,01			
 82	
	Amenajarea podetului D-1,0m PC 4+45, L=10.79m		0,00			
 83	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта 2 catg. экскаватором 0,4м3)	100 m3	0,57			
 84	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную )	m3	5,70			
 85	TsD02A1
	Umplutura cu pamint  cu buldozer  grunt cat. 2Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,34			
 86	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu maiuri pneumatice , grunt cat. 2) (Уплотнение катками пневматическими)	100 m3	0,34			
 87	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка и  щебня)	m3	11,40			
 88	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 F200, W6)	m3	12,90			
 89	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне  A1на  искусственных сооружениях )	t	0,20			
 90	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня М300, фр 40-70мм)	m3	1,00			
 91	CP21B
	Punerea in opera a mortarului B12.5 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора B12.5 для связки, и замоноличивание между сборными бетонными элементами)	m3	1,20			
 92	DI119
	Camin de descarcare  din beton monolit (Колодец  из монолитного бетона В20)	m3	1,50			
 93	DI122
	Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat B30, ZK3-100 (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м ZK3-100	m3	3,50			
 94	Dl125
	Amplasarea portalurilor prefabricate din beton armat B20 (ST10)  (Оголовки  - портальная стенка SТ10)	m3	2,02			
 95	Dl125
	Amplasarea aripelor  prefabricate din beton armat B20 (ST-4st/dr) (Оголовки  - портальная стенка SТ-4 st/dr)	m3	1,96			
 96	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя )	m2	49,00			
 97	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя )	m2	38,00			
 98	IzK01A
	Calafatuirea  rosturilor cu calti (Заделка швов паклей)	t	0,01			
 99	DI130
	Consolidarea albei la iesire  cu beton monolit B20  h=0.15m  pe fundatie din piatra sparta M300 h=0,10 m (Укрепление корыта  монолитным бетоном B20 h=0.12 м на щебне h=0.10 м)	100m2	0,03			
 100	DI131.k-3
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (На каждый 1x3=3 см изменения толщины слоя бетона  исключать из нормы DI130)	100m2	-0,03			
 101	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( арматурa A1 в монолитном бетоне на искусственных сооружениях )	t	0,01			
 102	DI130
	Consolidarea taluzulilor la iesirea podetului cu beton monolit  B20 h=0.15m  pe fundatie din piatra sparta M300 h=0,10 m (Укрепление корыта  монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см)	100m2	0,09			
 103	DI131.k-7
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (На каждый 1х7=7 см изменения толщины слоя бетона  исключать из нормы DI130)	100m2	-0,09			
 104	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( арматурa A1 в монолитном бетоне на искусственных сооружениях )	t	0,01			
 105	DI129
	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска  из бутового камня)	m3	4,80			
 106	
	Amenajarea podetului d-1,0m PC 6+51 drum lateral,L=8.77m		0,00			
 107	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта 2 catg. экскаватором 0,4м3)	100 m3	0,55			
 108	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную )	m3	5,50			
 109	TsD02A1
	Umplutura cu pamint  cu buldozer  grunt cat. 2Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,33			
 110	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu maiuri pneumatice , grunt cat. 2) (Уплотнение катками пневматическими)	100 m3	0,33			
 111	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка и  щебня)	m3	11,00			
 112	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 F200, W6)	m3	10,70			
 113	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне  A1на  искусственных сооружениях )	t	0,17			
 114	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня М300, фр 40-70мм)	m3	1,00			
 115	CP21B
	Punerea in opera a mortarului B12.5 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора B12.5 для связки, и замоноличивание между сборными бетонными элементами)	m3	1,00			
 116	DI122
	Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat B30, ZK3-100 (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м ZK3-100	m3	2,80			
 117	Dl125
	Amplasarea portalurilor prefabricate din beton armat B20 (ST10)  (Оголовки  - портальная стенка SТ10)	m3	2,02			
 118	Dl125
	Amplasarea aripelor  prefabricate din beton armat B20 (ST-4st/dr) (Оголовки  - портальная стенка SТ-4 st/dr)	m3	3,92			
 119	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя )	m2	49,00			
 120	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя )	m2	30,60			
 121	IzK01A
	Calafatuirea  rosturilor cu calti (Заделка швов паклей)	t	0,01			
 122	DI130
	Consolidarea albei la iesire  cu beton monolit B20  h=0.15m  pe fundatie din piatra sparta M300 h=0,10 m (Укрепление корыта  монолитным бетоном B20 h=0.12 м на щебне h=0.10 м)	100m2	0,05			
 123	DI131.k-3
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (На каждый 1x3=3 см изменения толщины слоя бетона  исключать из нормы DI130)	100m2	-0,05			
 124	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( арматурa A1 в монолитном бетоне на искусственных сооружениях )	t	0,01			
 125	DI130
	Consolidarea albei la intrare  cu beton monolit  B20 h=0.15m  pe fundatie din piatra sparta M300 h=0,10 m (Укрепление корыта  монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см)	100m2	0,12			
 126	DI131.k-7
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (На каждый 1х7=7 см изменения толщины слоя бетона  исключать из нормы DI130)	100m2	-0,12			
 127	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( арматурa A1 в монолитном бетоне на искусственных сооружениях )	t	0,02			
 128	DI130
	Consolidarea albei la intrare  cu beton monolit  B20 h=0.15m  pe fundatie din piatra sparta M300 h=0,10 m (Укрепление корыта  монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см)	100m2	0,22			
 129	DI131.k-7
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (На каждый 1х7=7 см изменения толщины слоя бетона  исключать из нормы DI130)	100m2	-0,22			
 130	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( арматурa A1 в монолитном бетоне на искусственных сооружениях )	t	0,03			
 131	DI129
	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска  из бутового камня)	m3	4,80			
 132	Dl119
	Pinten din beton monolit  B20  (Шпора из  бетона  В20)	m3	1,20			
 133	
	Amenajarea podetului cu tuburi D-1,5m PC 12+10,L=10.79m		0,00			
 134	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта 2 catg. экскаватором 0,4м3)	100 m3	1,33			
 135	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную )	m3	13,30			
 136	TsD02A1
	Umplutura cu pamint  cu buldozer  grunt cat. 2Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,84			
 137	TsD08A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu maiuri pneumatice , grunt cat. 2) (Уплотнение катками пневматическими)	100 m3	0,84			
 138	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка и  щебня)	m3	6,90			
 139	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня М300, фр 40-70мм)	m3	2,73			
 140	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 F200, W6)	m3	8,20			
 141	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне  A1на  искусственных сооружениях )	t	0,33			
 142	DI119
	Camin de descarcare  din beton B20 l Колодец из монолитного бетона В20 )	m3	3,60			
 143	DI119
	Rigola podetului din beton monolit B20  ( Канал из монолитного бетона В20 )	m3	9,72			
 144	CP21B
	Punerea in opera a mortarului B12.5 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора B12.5 для связки, и замоноличивание между сборными бетонными элементами)	m3	1,80			
 145	DI122
	Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat B30, ZK8-100 (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,5 м ZK8-100	m3	7,20			
 146	Dl125
	Amplasarea portalurilor prefabricate din beton armat B20 (ST12)  (Оголовки  - портальная стенка SТ12)	m3	3,14			
 147	Dl125
	Amplasarea aripelor  prefabricate din beton armat B20 (ST-6st/dr) (Оголовки  - портальная стенка SТ-6 st/dr)	m3	3,34			
 148	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя )	m2	66,80			
 149	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя )	m2	59,40			
 150	IzK01A
	Calafatuirea  rosturilor cu calti (Заделка швов паклей)	t	0,01			
 151	DI130
	Consolidarea albei la iesire  cu beton monolit B20  h=0.15m  pe fundatie din piatra sparta M300 h=0,10 m (Укрепление корыта  монолитным бетоном B20 h=0.12 м на щебне h=0.10 м)	100m2	0,07			
 152	DI131.k-3
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (На каждый 1x3=3 см изменения толщины слоя бетона  исключать из нормы  DI130)	100m2	-0,07			
 153	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( арматурa A1 в монолитном бетоне на искусственных сооружениях )	t	0,01			
 154	DI130
	Consolidarea talusurilor la intrarea si iesirea  podetului  beton monolit  B20 h=0.15m  pe fundatie din piatra sparta M300 h=0,10 m (Укрепление корыта  монолитным бетоном h=8 см на щебне h=10 см)	100m2	0,29			
 155	DI131.k-7
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (На каждый 1х7=7 см изменения толщины слоя бетона  исключать из нормы DI130)	100m2	-0,29			
 156	DI126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( арматурa A1 в монолитном бетоне на искусственных сооружениях )	t	0,04			
 157	DI129
	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска  из бутового камня)	m3	14,00			
 158	Dl119
	Pinten din beton monolit  B20  (Шпора из  бетона  В20)	m3	0,40			
   		Capitolul 1.8. Обстановка и принадлежности дороги					
159	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов CKM-2-30)	buc	26,00			
 160	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов CKM-2-40)	buc	20,00			
 161	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов CKM-4-40)	buc	2,00			
 162	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere A900 (Установка указателей A900)	buc	27,00			
 163	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere A900 (Установка указателей B700)	buc	2,00			
 164	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere A900 (Установка указателей D700)	buc	3,00			
 165	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere A900 (Установка указателей BH700x350)	buc	5,00			
 166	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere A900 (Установка указателей BH850x850)	buc	32,00			
 167	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere A900 (Установка указателей BH1500x680)	buc	2,00			
 168	DF19A
	Montarea indicatoarelor rutiere A900 (Установка указателей BH4000x1500)	buc	1,00			
 169	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile ( Устройство дорожной разметки краской )	m2	498,60			
 170	Dl117
	Instalarea mecanizata a stilpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere   (Установка сигнальных столбиков над трубами)	buc	24,00			
     
	Total: