Обустройство инфраструктурой территории вокруг Регионального туристического центра в мун. Комрат (Установка камер видеонаблюдения)		
(Наименование объекта )		

Перечень объемов работ № 01-11-19
Монтажные работы и оборудование 
(наименование работ )
№
 п.п.	Шифры норм, коды ресурсов    	
Наименование работ       	Ед. изм.	Объем	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Монтажные работы
				
		Capitolul 1.1. Видеомонтажные работы
				
1	10-04-067-23

	Монтаж видеоконтрольного устройства
	buc	64,0000	
 2	33-04-017-1

	Монтаж самонесущих изолированных проводов с использованием автогидроподъемника. (Кабель наружный FTP-5e 4x2x1/0.5CU + трос)
	1000 m	7,0000	
 3	RpED01A

	Прокладка кабеля в кабель-канале, внутри помещения (Кабель медный FTP CAT5E)
	m	610,0000	
 4	

	Работы по наладке оборудования
	buc	64,0000	
 		Capitolul 1.2. Электромонтажные работы
				
5	33-04-017-1

	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А 2х16) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB: с использованием автогидроподъемника. 
	1000 m	5,0000	
 6	pret oferta

	Провод СИП-2А 2х16 - стоимость
	m	5 000,0000	
 7	33-04-014-2

	Установка светильников: с лампами LED
	buc	64,0000	
 		Capitolul 2. Оборудование
				
8	pret oferta

	Видеокамера:  
Технология: мин Инфракрасный
Фокусное расстояние: мин 3.6 мм
Сенсор: мин CCD
Стиль: Цилиндрическая камера
Тип объектива: 
мин 1/3"
Возможность подключения: Замкнутая система/проводное CCTV
Объектив (мм): мин 3.6 мм 
Угол обзора: 90 °
Формат сжатия видео: мин H.265
Срабатывание сигнализации: Электронная почта поддерживаемых мобильных систем: мин iOS 
поддерживаемых мобильных систем: мин Android 
Поддержка операционных систем: мин Windows 10
Поддержка операционных систем: мин Mac ОС
Поддержка операционных систем: мин Windows 8
Поддержка операционных систем: мин Windows 7
Поддержка операционных систем: мин 
Windows XP 
Поддержка операционных систем: 
 Мин Windows Vista 
Фокус: мин 3.6 мм 
Camera Type: мин Bullet indoor/outdoor cameracamera lens:  мин 3.6mm 
DefaultCamera Features: Day&night vision,IR-cut,WeatherproofAlarm 
System: Motion Detection+Email AlertRemote View:  мин Android, iPhone, iPad, PC, CMS, 
3 года гарантия 
	buc	64,0000	
 9	pret oferta

	PoE Switch ENKI AF82
	buc	8,0000	
 10	pret oferta

	PoE Switch ENKI AF42
	buc	5,0000	
 11	pret oferta

	Switch TP-Link 8-ports 1000Mbps
	buc	5,0000	
 12	pret oferta

	32-х канальный автономный сеевой видеорегистратор Hikvision DS-7632NI-K2
	buc	2,0000	
 13	pret oferta

	Монитор 
Диагональ дисплея
 27", Максимальное разрешение дисплея
 Мин 2560 x 1440
Тип матрицы:  Мин IPS IPS
Время реакции матрицы: Мин 13 мс (5 мс GtG) Интерфейсы: мин 2 x HDMI
 мин DisplayPort
Яркость дисплея:  Мин 350 кд/м²
Контрастность дисплея: мин 1000:1 
Угол обзора горизонтальный:  Мин 178°
Встроенные колонки; Отношение сторон: Мин 16:9;  Угол обзора вертикальный:  Мин 178°, Покрытие - Матовое
Размер пикселя - мин 0.233 мм
Цвет по требованию закупающего органа (черный, возможно и другой цвет после согласования); Подсветка WLED (светодиодная подсветка) WLED (светодиодная подсветка)
Частота горизонтальной развертки мин 30~90‎ Гц
Частота вертикальной развертки
мин 50~76‎ Гц
Потребляемая мощность
Энергопотребление (вкл.): мин 45 Вт
Энергопотребление (выкл.): мин 0.5 Вт
В режиме энергосбережения: мин 0.5 Вт
Smart focus,‎ Super Resolution‎
Габариты монитора, мин масса
460.6 x 613.8 x 198.1 мм, 5.9 кг
Варианты регулировки положения дисплея
Наклон (вниз / вверх): -5° / 20°
Дополнительные разъемы
Выход для на ушников
Дополнительные опции
Kensington Lock‎
Комплект поставки
Монитор
Подставка монитора
Основание монитора
Кабель питания
Видеокабель HDMI
Краткое руководство пользователя
Диск с ПО, драйвером
Гарантия
36 месяцев  	buc	2,0000	
 14	pret oferta

	Жёсткий диск объёмом памяти на 4TB
	buc	8,0000