Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Aprobat**

## CAIET DE SARCINI

##

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în** raioanele **Comrat, Ceadîr Lunga, Vulcănești..**

Autoritatea contractantă: **Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”**.

LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1652357724115 din 03.06.2022

**Documente obligatorii la depunerea ofertei**

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

**Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:**

**Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP** (după caz).

1. Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
2. Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
3. Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12)/

 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

1. Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
2. Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
3. Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;
4. Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;
5. Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;
6. Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;
7. Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;
8. Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;
9. Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în** raioanele **Comrat, Ceadîr Lunga, Vulcănești.**

Autoritatea contractantă: **Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”**

|  |
| --- |
|  |
| **№****crt.** | **Simbol norme şi Cod resurse** | **Lucrări şi cheltuieli** | **U.M.** | **Volum** |
|  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Raionul Comrat****1. R23 R23 Basarabeasca - M3,** **km 12,13 - 12,50** |  |  |
|  |  | **1.1. Lucrari de pregatire** |  |  |
| 1 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm  | m2 | 2 555,00 |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,11 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km  | t | 715,40 |
| 4 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  | 100 m3 | 5,11 |
|  |  | **1.2 Lucrări de fundație** |  |  |
| 5 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire  | m3 | 511,00 |
|  |  | **1.3 Reparația îmbrăcămintei rutiere** |  |  |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t | 1,53 |
| 7 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  | m2 | 2 555,00 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t | 0,76 |
| 9 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  | m2 | 2 555,00 |
|  |  | **Raionul Ceadîr-Lunga** |  |  |
|  |  | **2. R29.1 R29 – frontiera cu Ucraina,** **km 9.07-9.50** |  |  |
|  |  | **2.1. Lucrări de pregătire** |  |  |
| 10 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 25,80 |
| 11 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (BA 16 50/70 SM EN 13108-1) | m2 | 127,00 |
|  |  | **2.2 Aplicarea straturilor de uzura din beton asfaltic** |  |  |
| 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m2) | t | 0,770 |
| 13 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (BA 16 50/70 SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 580,00 |
| 14 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 8,60 |
|  |  | **3. R37 Ceadir-Lunga - Taraclia - R32,** **km 3.75-3.98** |  |  |
|  |  | **3.1 Lucrări de pregătire** |  |  |
| 15 | DI10 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdari | 100m2 | 14,00 |
| 16 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (BA 16 50/70 SM EN 13108-1) | m2 | 210,00 |
| 17 |  | **3.2 Aplicarea straturilor de uzura din beton asfaltic** |  |  |
| 18 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m2) | t | 0,42 |
| 19 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (BA 16 50/70 SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 400,00 |
| 20 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 4,60 |
|  |  | **Raionul Vulcănești** |  |  |
|  |  | **4. G142 M3 Vulcănești - Etulia,** **km 10,10-10,307** |  |  |
|  |  | **4.1 Restabilirea imbracamintei rutiere din pietris h=15 cm** |  |  |
| 21 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilareaK=2,00 | 100m2 | 12,42 |
| 22 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta SM SREN 13242+A1;2010 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 12,42 |
| 23 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 4,14 |
|  |  | **5. G142 M3 Vulcănești - Etulia,** **km 12.18-12.524** |  |  |
|  |  | **5.1 Restabilirea imbracamintei rutiere din pietris h=15 cm** |  |  |
| 24 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00 | 100m2 | 20,64 |
| 25 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta SM SREN 13242+A1;2010 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 20,64 |
| 26 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 7,80 |

 **Autoritatea contractantă  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_              Data "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**