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DEVIZ  LOCAL № 2-1-2
 Statie de pompare SP-II

	


Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Lucrări şi cheltuieli
	
U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură
————
incl. salariu

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de terasament

	
	
	
	

	1
	TsC03A1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I  (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности,  I категории)stratu fertil

	100 m3
	0,3300

	
	

	 2
	TsC26B1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)Dislocarea stratului fertil

	100 m3
	0,3300

	
	

	 3
	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)groapa de fundatie

	100 m3
	0,8900

	
	

	 4
	TsC26B1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)

	100 m3
	0,8900

	
	

	 5
	TsA04B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной до 1 м и глубиной до 4,5 м включительно, с подпорами, с извлечением грунта вручную, в фундаментах, каналах, дорогах  и т.д., почва естественной влажности, глубина разработки 0-1,5 м в среднем грунте)

	m3
	2,7000

	
	

	 6
	TsC26B1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)

	100 m3
	0,8900

	
	

	 7
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)

	m3
	20,0000

	
	

	 8
	TsD04D
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт)

	m3
	20,0000

	
	

	 9
	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)

	100 m3
	0,6900

	
	

	 10
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)

	100 m3
	0,6900

	
	

	 11
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)Pamint insuficient

	100 m3
	0,9800

	
	

	 12
	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)

	t
	161,7000

	
	

	 13
	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)

	100 m3
	0,9800

	
	

	 14
	TsD7H1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см  после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 100%)

	100 m3
	0,9800

	
	

	 15
	TsD32A
	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки)

	100 m3
	0,8900

	
	

	 16
	TsC26B1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)

	100 m3
	0,3300

	
	

	 17
	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)

	100 m3
	0,3300

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de terasament
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2. Statia de pompare 

	
	
	
	

	
	
	1.2.1. F1m1

	
	
	
	

	18
	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)-10 cm

	100m2
	0,0300

	
	

	 19
	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	1,3200

	
	

	 20
	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... )

	m3
	0,3000

	
	

	 21
	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	4,0500

	
	

	 22
	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )

	kg
	72,6000

	
	

	 23
	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)

	kg
	14,5200

	
	

	 24
	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)

	m3
	0,7000

	
	

	 25
	CA03C
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)

	m3
	1,1000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total F1m1
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2.2. F1m2

	
	
	
	

	26
	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)-10 cm

	100m2
	0,0700

	
	

	 27
	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	1,4800

	
	

	 28
	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... )

	m3
	0,4000

	
	

	 29
	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	19,8800

	
	

	 30
	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )

	kg
	337,2000

	
	

	 31
	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)

	kg
	4,0000

	
	

	 32
	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)

	m3
	3,6000

	
	

	 33
	CA03C
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)

	m3
	1,9000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total F1m2
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2.3. Coloane C1-2 buc, C1a-2 buc

	
	
	
	

	34
	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	13,8600

	
	

	 35
	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )

	kg
	67,2000

	
	

	 36
	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)

	kg
	27,0000

	
	

	 37
	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)

	m3
	1,2200

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Coloane C1-2 buc, C1a-2 buc
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2.4. Perete

	
	
	
	

	38
	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	35,3200

	
	

	 39
	CA03C
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)

	m3
	4,6000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Perete
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2.5. Tavanul finisare interioara

	
	
	
	

	40
	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)

	m2
	5,0000

	
	

	 41
	CN01B
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite (Простая побелка известковым молочком, внутренняя, стен и потолков в два слоя, с цветным водным раствором с добавлением красителей и жира, по затертой поверхности или верхнему слою штукатурки)

	m2
	5,0000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Tavanul finisare interioara
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2.6. Perete , finisare interioare

	
	
	
	

	42
	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)

	m2
	22,0000

	
	

	 43
	CN01B2
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite, executarea mecanizata (Простая побелка механизированная известковым молочком, внутренняя, стен и потолков в два слоя, с цветным водным раствором с добавлением красителей и жира, по затертой поверхности или верхнему слою штукатурки)

	m2
	8,0000

	
	

	 44
	CI04A
	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) (Облицовка керамической плиткой, частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, одноцветной, по внутренней ровной поверхности (стены, колонны, балки), включая облицовку откосов и расшивку белым цементом и клеем,  на площади более 10 м2, плиткой размерами 20х20 - 40х40 мм включительно, прикленной на бумагу в виде панели, по кирпичной кладке или бетону, включая слой намета средней толщиной 2 см из цементного раствора М100-Т, с добавлением извести и закрепленной цементным раствором М100-Т толщ.0,5 мм, со швами (fug pe fug))

	m2
	15,0000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Perete , finisare interioare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2.7. Pardoseli

	
	
	
	

	45
	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)

	100m2
	0,0500

	
	

	 46
	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)80 mm

	m2
	5,0000

	
	

	 47
	CG22A4
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием,  в помещениях площадью более 16 м2, c приготовлением  бетона на стройплощадке в бетоносмесителе, разница  для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)

	m2
	-10,0000

	
	

	 48
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)

	m2
	5,0000

	
	

	 49
	IzF05A1
	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si  mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др.на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики)

	m2
	5,0000

	
	

	 50
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)

	m2
	5,0000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Pardoseli
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2.8. Lucrari de finisare exterioare

	
	
	
	

	51
	IzF55D
	Termoizolarea  exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция  откосов  зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю  (система с жестким закреплением утеплителя),  поверхность стен ровная:  полистироловыми плитами)b=90 mm

	m2
	29,8690

	
	

	 52
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )

	m2
	29,8600

	
	

	 53
	CI04A
	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm Soclugrosime(executate cu rosturi fug pe fug) (Облицовка керамической плиткой, частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, одноцветной, по внутренней ровной поверхности (стены, колонны, балки), включая облицовку откосов и расшивку белым цементом и клеем,  на площади более 10 м2, плиткой размерами 20х20 - 40х40 мм включительно, прикленной на бумагу в виде панели, по кирпичной кладке или бетону, включая слой намета средней толщиной 2 см из цементного раствора М100-Т, с добавлением извести и закрепленной цементным раствором М100-Т толщ.0,5 мм, со швами (fug pe fug))

	m2
	2,1000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de finisare exterioare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2.9. Dulgherie-usi

	
	
	
	

	54
	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)Usa cu fereastra si gratar

	m2
	1,6800

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Dulgherie-usi
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2.10. intrare

	
	
	
	

	55
	AcF03B
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (Засыпка мелким гравием траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)10 cm

	m3
	0,1600

	
	

	 56
	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)

	m2
	1,5600

	
	

	 57
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)

	m2
	1,5600

	
	

	 58
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  добавлять или отнимать)

	m2
	-3,1200

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total intrare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Statia de pompare 
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.3. Rezervor de apa

	
	
	
	

	
	
	1.3.1. Pf1

	
	
	
	

	59
	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)

	100m2
	0,0900

	
	

	 60
	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... )

	m3
	0,6000

	
	

	 61
	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	12,5000

	
	

	 62
	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )

	kg
	280,3600

	
	

	 63
	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)

	m3
	2,5500

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Pf1
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.3.2. Pr1

	
	
	
	

	64
	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	48,0000

	
	

	 65
	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)

	kg
	12,0000

	
	

	 66
	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )

	kg
	328,6800

	
	

	 67
	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)

	m3
	7,4000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Pr1
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.3.3. Planseu Pp1,Pp2,Ce1

	
	
	
	

	68
	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	2,6500

	
	

	 69
	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)

	kg
	24,0400

	
	

	 70
	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )

	kg
	320,6800

	
	

	 71
	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)

	m3
	2,4000

	
	

	 72
	CF04A
	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat,  executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala (Внутренняя затертая штукатурка прямых потолков из монолитного или сборного армированного бетона, вручную, цементно-известковым раствором М100-Т для обрызга и М25-Т для намета и лицевого слоя, общей толщиной 1,5 см) Tavanul

	m2
	17,1000

	
	

	 73
	IzF05A1
	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si  mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др.на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики)

	m2
	17,1000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Planseu Pp1,Pp2,Ce1
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.3.4. Scara Sc1

	
	
	
	

	74
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )

	kg
	69,8000

	
	

	 75
	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)k=2 vopsire in 4 straturi

	t
	0,0700

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Scara Sc1
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.3.5. Elemente circulare

	
	
	
	

	76
	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в сухих грунтах)

	m3
	0,1400

	
	

	 77
	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)КЦО-1

	buc
	1,0000

	
	

	 78
	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II А и В)

	buc
	1,0000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Elemente circulare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.3.6. Lucrari de hidroizolare

	
	
	
	

	79
	IzF05A1
	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si  mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др.на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики)

	m2
	26,5000

	
	

	 80
	Pret de piata
	Scindura gudronata b=150 mm t=50 mm

	
	8,0000

	
	

	 81
	IzF32A
	Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni  20x20 mm). (Гидроизоляция трещин, швов, стыков, сопряжений , вводов коммуникаций (размером 20х20 мм), составами "пенетрон" и "пенекрит")

	m
	26,0000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de hidroizolare
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.3.7. Ventilarea

	
	
	
	

	82
	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm  (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу,  диаметр 160-200 мм)

	m
	1,5000

	
	

	 83
	VB27A1
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate (Зашитный колпак для круглых воздуховодов периметром 230-700 мм, изготовление в специализированных мастерских)deflector la teavaPE d=110 mm

	buc
	1,0000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Ventilarea
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Rezervor de apa
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.4. Excavarea si refacerea drumului din pietris

	
	
	
	

	84
	TsC03D1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности,  IV категории)Stratul superior din piatra sparta 18 cm

	100 m3
	4,3700

	
	

	 85
	TsC03A1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I  (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности,  I категории)Nisipul

	100 m3
	2,4300

	
	

	 86
	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)

	100 m3
	0,5900

	
	

	 87
	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)

	m3
	243,0000

	
	

	 88
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)

	m3
	437,0000

	
	

	 89
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Fara pietris

	m3
	243,0000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Excavarea si refacerea drumului din pietris
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)










	Construirea conductei de aductiune  a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul  Ungheni
	
Formular Nr.3

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta




Deviz local de resurse № 2-1-2
 Statie de pompare SP-II

	


Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări şi cheltuieli      
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Total borderou de resurse № 2-1-2:
	
	
	
	


			Manopera:
	 1.
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	48,5950
	
	

	 2.
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	36,4292
	
	

	 3.
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	113,2900
	
	

	 4.
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	75,5559
	
	

	 5.
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	146,0130
	
	

	 6.
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,4536
	
	

	 7.
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,8200
	
	

	 8.
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	46,1700
	
	

	 9.
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	16,6740
	
	

	 10.
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	57,5626
	
	

	 11.
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,6084
	
	

	 12.
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,4900
	
	

	 13.
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,1000
	
	

	 14.
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,9016
	
	

	 15.
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,0172
	
	

	 16.
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	5,9472
	
	

	 17.
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	13,2620
	
	

	 18.
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	928,1138
	
	

	 19.
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	57,6755
	
	

	 20.
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	11,8729
	
	

	 21.
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,1360
	
	

	
	
	Total manopera
	
	
	
	


			Materiale:
	 1.
	1
	Scindura gudronata b=150 mm t=50 mm
	m
	8,0000
	
	

	 2.
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,0470
	
	

	 3.
	1412212205733
	Praf de creta macinata
	kg
	1,7100
	
	

	 4.
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	503,7740
	
	

	 5.
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,3336
	
	

	 6.
	1421102200226
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm
	m3
	0,1640
	
	

	 7.
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	18,6837
	
	

	 8.
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0084
	
	

	 9.
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,9304
	
	

	 10.
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	288,0509
	
	

	 11.
	1421302210000
	Coloranti de apa pentru zugraveli
	kg
	0,1300
	
	

	 12.
	1542137323556
	Grasimi pentru zugraveli
	kg
	0,2600
	
	

	 13.
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1365
	
	

	 14.
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0694
	
	

	 15.
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0055
	
	

	 16.
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,4868
	
	

	 17.
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,0183
	
	

	 18.
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	100,0000
	
	

	 19.
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	223,2420
	
	

	 20.
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	13,9060
	
	

	 21.
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	48,6000
	
	

	 22.
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0243
	
	

	 23.
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0400
	
	

	 24.
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,2730
	
	

	 25.
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	16,6872
	
	

	 26.
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	72,9000
	
	

	 27.
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,5000
	
	

	 28.
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,9000
	
	

	 29.
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	2,6000
	
	

	 30.
	24165373438291
	Amestec "Penecrit"
	kg
	46,8000
	
	

	 31.
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	1,0920
	
	

	 32.
	24302261000001
	Fuga
	kg
	1,5000
	
	

	 33.
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	1,1760
	
	

	 34.
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,6460
	
	

	 35.
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,0770
	
	

	 36.
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	120,6708
	
	

	 37.
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	120,6708
	
	

	 38.
	2521216701001
	Teava din polietilena 
	m
	1,5453
	
	

	 39.
	2521302602907
	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 
	m2
	32,2794
	
	

	 40.
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	38,3130
	
	

	 41.
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	17,1000
	
	

	 42.
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	2 434,8835
	
	

	 43.
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	555,1490
	
	

	 44.
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	0,1128
	
	

	 45.
	2651122100414
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500
	kg
	4 951,6876
	
	

	 46.
	2652102100696
	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146
	kg
	5,2000
	
	

	 47.
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0256
	
	

	 48.
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	127,1250
	
	

	 49.
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	4,5000
	
	

	 50.
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,3900
	
	

	 51.
	26531021008311
	Tink
	kg
	68,6780
	
	

	 52.
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	14,5800
	
	

	 53.
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	5,1500
	
	

	 54.
	26611264330911
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	1,0000
	
	

	 55.
	2662106109860
	Aracet EP 25
	kg
	3,4200
	
	

	 56.
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	0,0578
	
	

	 57.
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,0109
	
	

	 58.
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	20,2500
	
	

	 59.
	2670112202150
	Placi de gresie ceramica
	m2
	17,7840
	
	

	 60.
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,4900
	
	

	 61.
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	55,8900
	
	

	 62.
	2710403600203
	Tabla neagra cal. I 0,5 mm
	kg
	0,6400
	
	

	 63.
	2710403600409
	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 
	kg
	0,6250
	
	

	 64.
	2710403701253
	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm
	kg
	0,3500
	
	

	 65.
	2710403701978
	Banda din otel T 3  x  25mm
	kg
	0,4170
	
	

	 66.
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	83,5990
	
	

	 67.
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	1 441,8880
	
	

	 68.
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,6980
	
	

	 69.
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	6,9530
	
	

	 70.
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	14,8828
	
	

	 71.
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,2000
	
	

	 72.
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	69,8000
	
	

	 73.
	28121063060001
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,6800
	
	

	 74.
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	11,1248
	
	

	 75.
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,2352
	
	

	 76.
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,3490
	
	

	 77.
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	6,0000
	
	

	 78.
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	41,7180
	
	

	 79.
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	41,7180
	
	

	 80.
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	6,0000
	
	

	 81.
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,6952
	
	

	 82.
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,0000
	
	

	 83.
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	181,0061
	
	

	 84.
	2875274200000
	Capac cu rama 
	buc
	1,0200
	
	

	 85.
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	4,1718
	
	

	 86.
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0288
	
	

	 87.
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	2,0000
	
	

	 88.
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	8,6848
	
	

	 89.
	4100126202818
	Apa
	m3
	93,0789
	
	

	
	
	Total materiale de construcţii
	
	
	
	


			Utilaje de construcţii:
	 1.
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0336
	
	

	 2.
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	387,6600
	
	

	 3.
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,4800
	
	

	 4.
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	193,8300
	
	

	 5.
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,7667
	
	

	 6.
	2940420002422
	Masina de sudura PE cu toate accesoriile
	h-ut
	0,0188
	
	

	 7.
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	6,6309
	
	

	 8.
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,7712
	
	

	 9.
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	8,0674
	
	

	 10.
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,5976
	
	

	 11.
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	21,7510
	
	

	 12.
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	1,6300
	
	

	 13.
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,0131
	
	

	 14.
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	2,8231
	
	

	 15.
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	1,8300
	
	

	 16.
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	16,0620
	
	

	 17.
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	1,5652
	
	

	 18.
	2952270003702
	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric
	h-ut
	-0,0300
	
	

	 19.
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,4655
	
	

	 20.
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	7,0203
	
	

	 21.
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,6318
	
	

	 22.
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0450
	
	

	 23.
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,1792
	
	

	 24.
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,2000
	
	

	 25.
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,2646
	
	

	 26.
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	6,6925
	
	

	 27.
	34105400000012
	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca
	h-ut
	2,1538
	
	

	 28.
	34105400000013
	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca
	h-ut
	2,2072
	
	

	 29.
	34105400000015
	Tractor 79 kw (108 c.p.)
	h-ut
	2,1716
	
	

	 30.
	34105400000016
	Tractor 59 kw (80 c.p.)
	h-ut
	0,0997
	
	

	 31.
	34105400000017
	Screper cu caus, capacitate 8 м3
	h-ut
	1,8156
	
	

	 32.
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	8,0850
	
	

	
	
	Total utilaje de construcţii
	
	
	
	


 
	
	
	
	
	
	

	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	




	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)







Formular Nr.5
WinCmeta
	Obiect Construirea conductei de aductiune  a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul  Ungheni
	Investitor Primaria Radenii Vechi



Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de terasament

	
	
	
	

	1
	TsC03A1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I  (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности,  I категории)stratu fertil

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,7500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	2
	TsC26B1

	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)Dislocarea stratului fertil

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,7500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	3
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)groapa de fundatie

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	4
	TsC26B1

	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,7500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	5
	TsA04B1

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной до 1 м и глубиной до 4,5 м включительно, с подпорами, с извлечением грунта вручную, в фундаментах, каналах, дорогах  и т.д., почва естественной влажности, глубина разработки 0-1,5 м в среднем грунте)

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,4900
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	6
	TsC26B1

	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,7500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	7
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	8
	TsD04D

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт)

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6700
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	9
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	10
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)

	100 m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	11
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)Pamint insuficient

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	12
	TsI50A1

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)

	t
	
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,0500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	13
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	14
	TsD7H1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см  после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 100%)

	100 m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,9700
	
	

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	8,2320
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	15
	TsD32A

	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки)

	100 m3
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1900
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,4000
	
	

	
	34105400000016
	Tractor 59 kw (80 c.p.)
	h-ut
	0,1120
	
	

	
	34105400000015
	Tractor 79 kw (108 c.p.)
	h-ut
	2,4400
	
	

	
	34105400000017
	Screper cu caus, capacitate 8 м3
	h-ut
	2,0400
	
	

	
	34105400000012
	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca
	h-ut
	2,4200
	
	

	
	34105400000013
	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca
	h-ut
	2,4800
	
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	1,2900
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	16
	TsC26B1

	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,7500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	17
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.2. Statia de pompare 

	
	
	
	

	
	
	1.2.1. F1m1

	
	
	
	

	18
	TsC53A

	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)-10 cm

	100m2
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,8100
	
	

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	5,1000
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5000
	
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	2,1400
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	19
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0500
	
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	
	

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1000
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	20
	CA03A

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... )

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,5500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	185,0000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7800
	
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7200
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2700
	
	

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0570
	
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0180
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	21
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0500
	
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	
	

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1000
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	22
	CC01F

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	
	

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	23
	CC01E

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0640
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	24
	CA03D

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2651122100414
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500
	kg
	273,0000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,6800
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2900
	
	

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0570
	
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0180
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	25
	CA03C

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	284,0000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7600
	
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7000
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2900
	
	

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0570
	
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0180
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.2.2. F1m2

	
	
	
	

	26
	TsC53A

	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)-10 cm

	100m2
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,8100
	
	

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	5,1000
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5000
	
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	2,1400
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	27
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0500
	
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	
	

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1000
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	28
	CA03A

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... )

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,5500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	185,0000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7800
	
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7200
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2700
	
	

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0570
	
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0180
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	29
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0500
	
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	
	

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1000
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	30
	CC01F

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	
	

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	31
	CC01E

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0640
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	32
	CA03D

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2651122100414
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500
	kg
	273,0000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,6800
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2900
	
	

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0570
	
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0180
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	33
	CA03C

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	284,0000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7600
	
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7000
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2900
	
	

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0570
	
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0180
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.2.3. Coloane C1-2 buc, C1a-2 buc

	
	
	
	

	34
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0500
	
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	
	

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1000
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	35
	CC01F

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	
	

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	36
	CC01E

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0640
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	37
	CA03D

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2651122100414
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500
	kg
	273,0000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,6800
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2900
	
	

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0570
	
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0180
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.2.4. Perete

	
	
	
	

	38
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0500
	
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	
	

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1000
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	39
	CA03C

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	284,0000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7600
	
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7000
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2900
	
	

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0570
	
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0180
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.2.5. Tavanul finisare interioara

	
	
	
	

	40
	CF02A

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)

	m2
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,1500
	
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,6000
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0060
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	41
	CN01B

	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite (Простая побелка известковым молочком, внутренняя, стен и потолков в два слоя, с цветным водным раствором с добавлением красителей и жира, по затертой поверхности или верхнему слою штукатурки)

	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1400
	
	

	
	2652102100696
	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146
	kg
	0,4000
	
	

	
	1542137323556
	Grasimi pentru zugraveli
	kg
	0,0200
	
	

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0300
	
	

	
	1421302210000
	Coloranti de apa pentru zugraveli
	kg
	0,0100
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0030
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.2.6. Perete , finisare interioare

	
	
	
	

	42
	CF02A

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)

	m2
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,1500
	
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,6000
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0060
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	43
	CN01B2

	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite, executarea mecanizata (Простая побелка механизированная известковым молочком, внутренняя, стен и потолков в два слоя, с цветным водным раствором с добавлением красителей и жира, по затертой поверхности или верхнему слою штукатурки)

	m2
	
	
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0500
	
	

	
	2652102100696
	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146
	kg
	0,4000
	
	

	
	1542137323556
	Grasimi pentru zugraveli
	kg
	0,0200
	
	

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0300
	
	

	
	1421302210000
	Coloranti de apa pentru zugraveli
	kg
	0,0100
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0030
	
	

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,0600
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	44
	CI04A

	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) (Облицовка керамической плиткой, частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, одноцветной, по внутренней ровной поверхности (стены, колонны, балки), включая облицовку откосов и расшивку белым цементом и клеем,  на площади более 10 м2, плиткой размерами 20х20 - 40х40 мм включительно, прикленной на бумагу в виде панели, по кирпичной кладке или бетону, включая слой намета средней толщиной 2 см из цементного раствора М100-Т, с добавлением извести и закрепленной цементным раствором М100-Т толщ.0,5 мм, со швами (fug pe fug))

	m2
	
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,7000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	
	

	
	2670112202150
	Placi de gresie ceramica
	m2
	1,0400
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,0000
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0350
	
	

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0015
	
	

	
	2662106109860
	Aracet EP 25
	kg
	0,2000
	
	

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	1,0000
	
	

	
	1412212205733
	Praf de creta macinata
	kg
	0,1000
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0250
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.2.7. Pardoseli

	
	
	
	

	45
	TsC53A

	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)

	100m2
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,8100
	
	

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	5,1000
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5000
	
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	2,1400
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	46
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)80 mm

	m2
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	24,0000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0650
	
	

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,0600
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0330
	
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,0020
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1000
	
	

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	47
	CG22A4

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием,  в помещениях площадью более 16 м2, c приготовлением  бетона на стройплощадке в бетоносмесителе, разница  для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)

	m2
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,4000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0065
	
	

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,0060
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0033
	
	

	
	2952270003702
	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric
	h-ut
	0,0030
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	48
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	49
	IzF05A1

	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si  mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др.на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики)

	m2
	
	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0800
	
	

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	1,1500
	
	

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3000
	
	

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	1,5000
	
	

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0005
	
	

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,0000
	
	

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	50
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	
	

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	
	

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	
	

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.2.8. Lucrari de finisare exterioare

	
	
	
	

	51
	IzF55D

	Termoizolarea  exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция  откосов  зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю  (система с жестким закреплением утеплителя),  поверхность стен ровная:  полистироловыми плитами)b=90 mm

	m2
	
	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,7970
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3780
	
	

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	
	

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	4,0000
	
	

	
	2521302602907
	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 
	m2
	1,0700
	
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,2700
	
	

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,0000
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	
	

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,2220
	
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0180
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	52
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )

	m2
	
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	
	

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	2,3000
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	
	

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	53
	CI04A

	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm Soclugrosime(executate cu rosturi fug pe fug) (Облицовка керамической плиткой, частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, одноцветной, по внутренней ровной поверхности (стены, колонны, балки), включая облицовку откосов и расшивку белым цементом и клеем,  на площади более 10 м2, плиткой размерами 20х20 - 40х40 мм включительно, прикленной на бумагу в виде панели, по кирпичной кладке или бетону, включая слой намета средней толщиной 2 см из цементного раствора М100-Т, с добавлением извести и закрепленной цементным раствором М100-Т толщ.0,5 мм, со швами (fug pe fug))

	m2
	
	
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,7000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	
	

	
	2670112202150
	Placi de gresie ceramica
	m2
	1,0400
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,0000
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0350
	
	

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0015
	
	

	
	2662106109860
	Aracet EP 25
	kg
	0,2000
	
	

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	1,0000
	
	

	
	1412212205733
	Praf de creta macinata
	kg
	0,1000
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0250
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.2.9. Dulgherie-usi

	
	
	
	

	54
	CK12A

	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)Usa cu fereastra si gratar

	m2
	
	
	

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,5400
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2700
	
	

	
	28121063060001
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,0000
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2800
	
	

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1400
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,4000
	
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0050
	
	

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7000
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.2.10. intrare

	
	
	
	

	55
	AcF03B

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (Засыпка мелким гравием траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)10 cm

	m3
	
	
	

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,8500
	
	

	
	1421102200226
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm
	m3
	1,0250
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	56
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)

	m2
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	24,0000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0650
	
	

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,0600
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0330
	
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,0020
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1000
	
	

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	57
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	58
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  добавлять или отнимать)

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.3. Rezervor de apa

	
	
	
	

	
	
	1.3.1. Pf1

	
	
	
	

	59
	TsC53A

	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)

	100m2
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,8100
	
	

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	5,1000
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5000
	
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	2,1400
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	60
	CA03A

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... )

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,5500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	185,0000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7800
	
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7200
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2700
	
	

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0570
	
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0180
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	61
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0500
	
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	
	

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1000
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	62
	CC01F

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	
	

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	63
	CA03D

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2651122100414
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500
	kg
	273,0000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,6800
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2900
	
	

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0570
	
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0180
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.3.2. Pr1

	
	
	
	

	64
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0500
	
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	
	

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1000
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	65
	CC01E

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0640
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	66
	CC01F

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	
	

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	67
	CA03D

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2651122100414
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500
	kg
	273,0000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,6800
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2900
	
	

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0570
	
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0180
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.3.3. Planseu Pp1,Pp2,Ce1

	
	
	
	

	68
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0500
	
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	
	

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1000
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	69
	CC01E

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0640
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	70
	CC01F

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	
	

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	71
	CA03D

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2651122100414
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500
	kg
	273,0000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,6800
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2900
	
	

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0570
	
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0180
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	72
	CF04A

	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat,  executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala (Внутренняя затертая штукатурка прямых потолков из монолитного или сборного армированного бетона, вручную, цементно-известковым раствором М100-Т для обрызга и М25-Т для намета и лицевого слоя, общей толщиной 1,5 см) Tavanul

	m2
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,1500
	
	

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	1,7500
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0220
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0060
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	73
	IzF05A1

	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si  mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др.на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики)

	m2
	
	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0800
	
	

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	1,1500
	
	

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3000
	
	

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	1,5000
	
	

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0005
	
	

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,0000
	
	

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.3.4. Scara Sc1

	
	
	
	

	74
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )

	kg
	
	
	

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	
	

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	75
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)k=2 vopsire in 4 straturi

	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	6,4400
	
	

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	7,8000
	
	

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	3,9000
	
	

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,5500
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9500
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,9750
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.3.5. Elemente circulare

	
	
	
	

	76
	AcE13A

	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в сухих грунтах)

	m3
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	9,7100
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,1600
	
	

	
	2663102100957
	Beton de ciment  clasa B15/M200
	m3
	0,4100
	
	

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,1300
	
	

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,0770
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1600
	
	

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	0,8000
	
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,8900
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	77
	AcE13A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)КЦО-1

	buc
	
	
	

	
	26611264330911
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	78
	AcE07B

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II А и В)

	buc
	
	
	

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,8200
	
	

	
	2875274200000
	Capac cu rama 
	buc
	1,0000
	
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,5000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0520
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0130
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.3.6. Lucrari de hidroizolare

	
	
	
	

	79
	IzF05A1

	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si  mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др.на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики)

	m2
	
	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0800
	
	

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	1,1500
	
	

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3000
	
	

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	1,5000
	
	

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0005
	
	

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,0000
	
	

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	80
	Pret de piata

	Scindura gudronata b=150 mm t=50 mm

	
	
	
	

	
	1
	Scindura gudronata b=150 mm t=50 mm
	m
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	81
	IzF32A

	Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni  20x20 mm). (Гидроизоляция трещин, швов, стыков, сопряжений , вводов коммуникаций (размером 20х20 мм), составами "пенетрон" и "пенекрит")

	m
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1400
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	0,1000
	
	

	
	24165373438291
	Amestec "Penecrit"
	kg
	1,8000
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.3.7. Ventilarea

	
	
	
	

	82
	AcA10B

	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 160-200 mm  (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу,  диаметр 160-200 мм)

	m
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,1660
	
	

	
	2521216701001
	Teava din polietilena 
	m
	1,0150
	
	

	
	2010102901170
	Bile, manele D=15-18 cm
	m3
	0,0036
	
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0300
	
	

	
	2940420002422
	Masina de sudura PE cu toate accesoriile
	h-ut
	0,0125
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	83
	VB27A1

	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate (Зашитный колпак для круглых воздуховодов периметром 230-700 мм, изготовление в специализированных мастерских)deflector la teavaPE d=110 mm

	buc
	
	
	

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,4900
	
	

	
	2710403701978
	Banda din otel T 3  x  25mm
	kg
	0,4170
	
	

	
	2710403701253
	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm
	kg
	0,3500
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,9000
	
	

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,1000
	
	

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0400
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,5000
	
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,0000
	
	

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,2000
	
	

	
	2710403600203
	Tabla neagra cal. I 0,5 mm
	kg
	0,6400
	
	

	
	2710403600409
	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime 
	kg
	0,6250
	
	

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	6,0000
	
	

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	6,0000
	
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,2000
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.4. Excavarea si refacerea drumului din pietris

	
	
	
	

	84
	TsC03D1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности,  IV категории)Stratul superior din piatra sparta 18 cm

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,9500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	85
	TsC03A1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I  (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности,  I категории)Nisipul

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,7500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	86
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	87
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,1000
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	88
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	
	

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	89
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Fara pietris

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	



					APROBAT:  
    
	Intocmit
	Investitor

	
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


L.S.                                                                                                 L.S.        


