Строительство канализационных сетей в с.Копчак Чадыр-Лунгского района 	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Наружные сети канализации. (ул.1 Мая-ул. Котовского-ул. Ленина)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Наружные сети канализации
			
		Capitolul 1.1. Земляные работы.
			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка  cухого грунта  II гр. экскаватором)
	100 m3	46,50	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка  вручную в сухих  грунтах)
	m3	144,00	
 3	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)
	m3	112,28	
 4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности)
	100 m3	0,32	
 5	TsC26A1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)
	100 m3	6,68	
 6	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта )
	100 m3	6,68	
 7	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	1 804,00	
 8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)
	100 m3	6,68	
 9	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)
	m3	847,00	
 10	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	m3	847,00	
 11	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)
	100 m3	33,90	
 12	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Уплотнение грунта мех. трамбовками)
	100 m3	33,90	
 13	TsF05A
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления)
	m2	3 808,00	
 		Capitolul 1.2. Трубопроводы
			
14	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm(ПВХ  SN8/ SDR 34  Ф200x5,9)(Elpo  SRL)
	m	533,50	
 15	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm(ПВХ  SN4/ SDR 41  Ф200x4,9)(Uniplast)
	m	1 016,00	
 		Capitolul 1.3. Колодцы -86шт
			
16	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в сухих грунтах)
	m3	32,95	
 17	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)  (Недостающий бетон на лоток) (22.08-13.64(в норме)=8,73м3)
	m3	8,73	
 18	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)(C учетом лотков V=19,2м3)
	m3	77,42	
 19	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)
	buc	46,00	
 20	AcE14B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦД-15)
	put	40,00	
 21	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-6)
	put	54,00	
 22	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-9)
	put	39,00	
 23	AcE14B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦ15-6)
	put	22,00	
 24	AcE14B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦ15-9)
	put	102,00	
 25	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦП1-10-2)
	put	46,00	
 26	AcE14B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦП1-15-2)
	put	40,00	
 27	AcE 13,14B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)
	put	199,00	
 28	AcE 13,14B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)
	put	42,00	
 29	AcE 13,14B1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-9)
	put	3,00	
 30	AcE13A
	Capac din fonta  (Люк тип T)
	buc	86,00	
 31	AсЕ13A
	Стремянки
	kg	1 828,10	
 32	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)  
	t	1,83	
 33	AcE13B
	Cтоимость закладных деталей МС....
	kg	3 347,20	
 34	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)
	t	3,35	
 35	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)
	m3	12,54	
 36	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)
	m2	125,40	
 37	CF07C1
	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)
	m2	653,26	
 		Capitolul 1.4. Разборка и восстановление а-б и щебеночного и плиточного  покрытия дороги.
			
		Capitolul 1.4.1. Разборка и восстановление acфальтобетонного покрытия дороги  (S=261x1=261м2)
			
38	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)
	m	522,00	
 39	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )
	m3	18,27	
 40	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного  основания  дороги)
	100 m3	0,47	
 41	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основания дороги)
	m3	26,10	
 42	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания   дороги с учетом 50% возврата щебня)
	m3	46,98	
 43	DB16F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	261,00	
 44	DB19E
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica 
	m2	261,00	
 		Capitolul 1.4.2. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(S=322,5x1=322,5м2)
			
45	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного  покрытия  дороги)
	100 m3	0,48	
 46	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip  ( Восстановление песчаного основания дороги)
	m3	32,25	
 47	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания   дороги с учетом 50% возврата щебня)
	m3	48,38	
 		Capitolul 1.4.3. Разборка и восстановление  покрытия из плитки.
			
48	DG03A
	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка существующего покрытия на тротуарах из бетонной плитки Н=5см)
	m2	4,50	
 49	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Уст-во выравнивающего слоя из цементно-песчанной смеси  H=0,05м(М1:3) с устройством покрытия из вибропрес. тротуарной плитки (СУЩЕСТВУЮЩЕЙ)- H=0,05м)
	m2	4,50	
 		Capitolul 1.4.4. Вывоз мусора.
			
50	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка)
	100 m3	0,66	
 51	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	100,27	

	                                                                                                         

Proiectant   	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.