Caiet de sarcini Nr.1

Centrala termica si sistemul de incalzire pentru blocul administrativ si boxe auto al SIS din or. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Montare/demontare utilajului
			
		Capitolul 1.1. Utilaj existent demontare
			
1	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50 (demontare PRG k=0.5)
	buc	1,00	
 2	RpGC15A
	Demontarea contoarelor de gaze volumetrice, montate cu racorduri olandeze de 3/4"-1 1/2" si debit de 3-20 mc/ora (G6T)
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.2. Montare
			
3	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50 (PRG cu doua regulatoare FE-50)
	buc	1,00	
 4	IA43C
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 2 1/2" (G25T)
	buc	1,00	
 5	11-02-022-01
	Dispozitiv de citire datelor la distanta montat pe contor: radiomodul extern D100-FC Elster BK 
	buc	1,00	
 6	10-08-001-13
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare: radiomodul J100-UC
	buc	1,00	
 7	IA43B
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4" (G16T)
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
8	
	PRG cu doua regulatoare FE-50
	set	1,00	
 9	
	Contor de gaze G25T cu sistem de citire la distanta
	buc	1,00	
 10	
	Radiomodul extern D100-Fc Elster BK
	buc	1,00	
 11	
	Radiomodul J100-UC v. 3 tip 2
	buc	1,00	
 12	
	Contor de gaze G16T
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie-montare
			
		Capitolul 3.1. Retele de gaze existente demontare
			
13	RpGC16C
	Suport pentru contor de gaze avind debitul de 30-100-mc/ora
	buc	1,00	
 14	RpGC12A
	Demontarea robinetilor cu ventil, cu cep, cu cap patrat, de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 3/4"
	buc	1,00	
 15	RpGC12A
	Demontarea robinetilor cu ventil, cu cep, cu cap patrat, de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 1"
	buc	1,00	
 16	M1M09A
	Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 20 mm (Flansa izolatoare)
	per	1,00	
 17	RpGA30A
	Demontarea tevilor  de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 1"
	m	20,00	
 18	RpGA30A
	Demontarea tevilor  de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 3/4"
	m	1,00	
 		Capitolul 3.2. Retele de gaze proiectate
			
19	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze G25T
	buc	1,00	
 20	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze G16T
	buc	1,00	
 21	ID10E
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" (ГШК50М-1,0)
	buc	1,00	
 22	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/2" (ГШК40М-1,0)
	buc	1,00	
 23	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 40 mm (ИФС-40 - 1 buc)
	buc	2,00	
 24	GB06A
	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 40 mm
	2 buc	1,00	
 25	IC26E
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (d=50*3.5mm)
	m	10,00	
 26	IC26D
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d=40*3.5mm)
	m	144,00	
 27	IC26H
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 4" (d=108*4.0mm)
	m	13,00	
 28	IC26D
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d=45*3.0mm)
	m	1,00	
 29	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 50mm 90*
	buc	6,00	
 30	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 40mm 90*
	buc	8,00	
 31	TfA02A1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 50/40mm 
	buc	1,00	
 32	GD08C
	Capac bombat de otel sudat, la tevi, avind Dn 100 mm
	buc	2,00	
 33	GD08A
	Capac bombat de otel sudat, la tevi, avind Dn 50 mm
	buc	1,00	
 34	GD08A
	Capac bombat de otel sudat, la tevi, avind Dn 40 mm
	buc	2,00	
 35	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (suport din teava de otel d=127*4.0mm; L=6m; 2 buc, profil U nr 10 si cornier 40*4)
	kg	156,40	
 36	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (suport din teava de otel d=50*3.5mm; L=2.7m; 3 buc si cornier 40*4)
	kg	34,42	
 37	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (suport din teava de otel profilata 50*50*4.0mm; L=2.3m; 2 buc si cornier 40*4)
	kg	27,30	
 38	CA03B2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (fundatie pentru suporturi)
	m3	0,70	
 39	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm
	10 buc	0,30	
 40	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2
	100 m	0,07	
 41	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare
	m3	1,09	
 42	TsD01C
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare
	m3	0,53	
 43	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv
	m3	0,53	
 44	IC40E
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	2,00	
 45	IC40E
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	30,00	
 46	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (pentru contor de gaze)
	m2	0,56	
 47	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"
	m	168,00	
 48	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"
	m	21,00	
 49	IE07B
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"
	m	168,00	
 50	IE07A
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv
	m	21,00	
 51	CN23E1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv
	m	21,00	
 52	CN23F1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv
	m2	54,50	

	                                                                                                      

Caiet de sarcini Nr.2

Centrala termica si sistemul de incalzire pentru blocul administrativ si boxe auto al SIS din or. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Montare utilajului
			
1	IA43B
	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4" (G10T)
	buc	1,00	
 2	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (robinet cu trei cai p/u manometru d=15mm)
	buc	1,00	
 3	IA20B
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/2" (Clapeta de gaz electromagnetica VNA-1 1/4" normal deschisa)
	buc	1,00	
 4	ID13B
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Clapeta de termoblocare КТЗ 25-0,6(М)У)
	buc	2,00	
 5	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator
	buc	1,00	
 6	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (senzor a concentratiei de metan si CO ГСБ-100УМ-005 "Страж")
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
7	
	Contor de gaze G10T
	buc	1,00	
 8	
	Robinet cu trei cai pentru manometru d=15mm
	buc	1,00	
 9	
	Clapeta de gaz electromagnetica VNA-1 1/4" normal deschisa
	buc	1,00	
 10	
	Clapeta de termoblocare КТЗ 25-0,6(М)У
	buc	2,00	
 11	
	Manometru indicator ДМ 1001-5кПа-2,5ТУ
	buc	1,00	
 12	
	Senzor a concentratiei de metan si CO ГСБ-100УМ-005 "Страж"
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie-montare
			
13	IB14B
	Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu teava si fitinguri  cu diametrul de 1" (Thermona Therm DUO 50 FT.A 45kW)
	buc	2,00	
 14	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze G10T
	buc	1,00	
 15	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/2" (ГШК40М-1,0)
	buc	1,00	
 16	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" (ГШК32М-1,0)
	buc	1,00	
 17	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (ГШК25М-1,0)
	buc	2,00	
 18	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (ГШК20М-1,0)
	buc	1,00	
 19	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (ГШК15М-1,0)
	buc	1,00	
 20	IC26E
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (d=50*3.5mm)
	m	2,00	
 21	IC26D
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d=40*3.5mm)
	m	2,00	
 22	IC26C
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (d=32*3.2mm)
	m	7,00	
 23	IC26B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (d=25*3.2mm)
	m	1,00	
 24	IC26A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (d=20*2.8mm)
	m	12,00	
 25	IC29A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, montata prin insurubare la instalatii de gaze, teava avind diametrul de 1/2" (d=15*2.8mm)
	m	1,00	
 26	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 40 mm (ИФС-40)
	buc	2,00	
 27	GB06A
	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 40 mm
	2 buc	1,00	
 28	TfA02A1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 40/32mm 
	buc	1,00	
 29	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 40mm 90*
	buc	2,00	
 30	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 32mm 90*
	buc	3,00	
 31	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 20mm 90*
	buc	5,00	
 32	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 15mm 90*
	buc	1,00	
 33	GD08A
	Capac bombat de otel sudat, la tevi, avind Dn 50 mm
	buc	2,00	
 34	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40*3.5mm L=0.4m
	buc	1,00	
 35	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50*3.5mm L=0.4m
	buc	1,00	
 36	RCsB29D
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 50 mm (gr 40cm k=3.7)
	buc	1,00	
 37	RCsB29E
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 60 mm (gr. 40cm k=3.7)
	buc	1,00	
 38	IC40E
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	1,00	
 39	IC40E
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	4,00	
 40	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri 3/4" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	6,00	
 41	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	2,50	
 42	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"
	m	11,00	
 43	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"
	m	14,00	
 44	IE07B
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"
	m	11,00	
 45	IE07A
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv
	m	14,00	
 46	CN23E1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv
	m	21,00	
 47	CN23F1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv
	m2	1,00	

	                                                                                                         

Caiet de sarcini Nr.3

Centrala termica si sistemul de incalzire pentru blocul administrativ si boxe auto al SIS din or. Chisinau 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Montare utilajului
			
1	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator
	buc	1,00	
 2	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (robinet cu trei cai p/u manometru d=15mm)
	buc	1,00	
 3	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (senzor a concentratiei de metan si CO ГСБ-100УМ-005 "Страж")
	buc	1,00	
 4	IA20B
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/2" (Clapeta de gaz electromagnetica VNA-1 1/2" normal deschisa)
	buc	1,00	
 5	ID13B
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Clapeta de termoblocare КТЗ 25-0,6(М)У)
	buc	2,00	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
6	
	Manometru indicator ДМ 1001-5кПа-2,5ТУ
	buc	1,00	
 7	
	Robinet cu trei cai pentru manometru d=15mm
	buc	1,00	
 8	
	Senzor a concentratiei de metan si CO ГСБ-100УМ-005 "Страж"
	buc	1,00	
 9	
	Clapeta de gaz electromagnetica VNA-1 1/2" normal deschisa
	buc	1,00	
 10	
	Clapeta de termoblocare КТЗ 25-0,6(М)У
	buc	2,00	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie-montare
			
		Capitolul 3.1. Retele de gaze existente demontare
			
11	RpGC12A
	Demontarea robinetilor cu ventil, cu cep, cu cap patrat, de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 3/4"
	buc	1,00	
 12	RpGC16E
	Supapa de blocare cu mufa pe conducta de gaze de 3/4" (electromagnetica)
	buc	1,00	
 13	RpGA30A
	Demontarea tevilor  de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 3/4"
	m	1,00	
 		Capitolul 3.2. Retele de gaze proiectate
			
14	IB14B
	Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu teava si fitinguri  cu diametrul de 1" (Thermona Therm DUO 50 45kW)
	buc	1,00	
 15	IB14B
	Racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu furtun flexibil si fitinguri  cu diametrul de 3/4" (cazan existent 24kW)
	buc	1,00	
 16	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/2" (ГШК40М-1,0)
	buc	1,00	
 17	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (ГШК25М-1,0)
	buc	1,00	
 18	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (ГШК20М-1,0)
	buc	2,00	
 19	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (ГШК15М-1,0)
	buc	1,00	
 20	IC26E
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (d=50*3.5mm)
	m	8,00	
 21	IC26D
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d=40*3.5mm)
	m	3,00	
 22	IC26B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (d=25*3.2mm)
	m	3,00	
 23	IC26A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (d=20*2.8mm)
	m	15,00	
 24	IC29A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, montata prin insurubare la instalatii de gaze, teava avind diametrul de 1/2" (d=15*2.8mm)
	m	1,00	
 25	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 50mm 90*
	buc	5,00	
 26	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 40mm 90*
	buc	3,00	
 27	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 25mm 90*
	buc	3,00	
 28	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 20mm 90*
	buc	7,00	
 29	TfA02A1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 50/40mm 
	buc	1,00	
 30	GD08A
	Capac bombat de otel sudat, la tevi, avind Dn 50 mm
	buc	1,00	
 31	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40*3.5mm L=0.4m
	buc	1,00	
 32	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 76*3.5mm L=0.4m
	buc	1,00	
 33	RCsB29D
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 50 mm (gr 40cm k=3.7)
	buc	1,00	
 34	RCsB29G
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 80 mm (gr 40cm k=3.7)
	buc	1,00	
 35	IC40E
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	7,00	
 36	IC40E
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	2,00	
 37	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	2,00	
 38	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri 3/4" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	13,00	
 39	IE06B
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam.  peste 1"
	m	11,00	
 40	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"
	m	19,00	
 41	IE07B
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"
	m	11,00	
 42	IE07A
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv
	m	19,00	
 43	CN23E1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv
	m	19,00	
 44	CN23F1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv
	m2	3,00	

Caiet de sarcini Nr.4

Centrala termica si sistemul de incalzire pentru blocul administrativ si boxe auto al SIS din or. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
			
1	11-02-002-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Manometru indicator 1.6kf/cm3, DM2010SG)
	buc	3,00	
 2	11-02-002-02
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 5 (Sensor, limita de reglare 600...600 kgf/m DN-6-21K)
	buc	1,00	
 3	10-01-039-06
	Piese diverse: Semnalizare alarma SS-1
	buc	2,00	
 4	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Termometru tehnic T=0-100*C TT.P.4.1-240.103)
	buc	2,00	
 5	10-08-001-05
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza (Detector STG-1D10(o))
	buc	1,00	
 6	10-01-039-06
	Piese diverse: Dispozitiv selectiv G16-80P
	buc	4,00	
 7	08-03-573-5
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (Panou ЩМП-3-0-74 650*500*220mm)
	buc	1,00	
 8	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Panou ЩМП-1-0-74 395*310*150mm)
	buc	1,00	
 9	10-04-030-02
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu electromagnetic 220V 2in.+2des. RPU2-06-220 U2
	buc	8,00	
 10	10-04-030-02
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu electromagnetic 220V 4in.+2des. RPU2-06-420 U2
	buc	3,00	
 11	10-04-030-02
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu de timp 220V RCV 11-33
	buc	2,00	
 12	10-04-030-01
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Intrerupator automat VA 47-29-1P/B1A
	buc	3,00	
 13	10-02-050-04
	Utilajul centralei: Instalarea dispozitive de iluminat 220V AC 220B1U2
	buc	16,00	
 14	10-01-039-06
	Piese diverse: Buton de comanda KE-011U3 negru
	buc	2,00	
 15	10-01-039-06
	Piese diverse: Buton rotativ UP5311-C225
	buc	1,00	
 16	10-02-051-06
	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Diod  D226 U=400V, D246
	10 buc	1,00	
 17	08-01-080-4
	Aparate pentru masurare si protectie: Bloc de contact Bz24-4P716
	buc	10,00	
 18	10-01-039-06
	Piese diverse: Buton rotativ UP5312-f 343
	buc	2,00	
 19	10-08-001-05
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza (Sensorul temperaturii externe Q01)
	buc	1,00	
 20	10-08-001-05
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza (Sonda de temperatura cu cablu)
	buc	1,00	
 21	08-02-371-1
	Aparat de demarare si reglare (Interfeis IU-05)
	buc	1,00	
 22	08-02-371-1
	Aparat de demarare si reglare (Interfeis IU-04.10)
	buc	1,00	
 23	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Modul de semnalizare a greselei MS2
	buc	1,00	
 24	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Detector cutremur Seismic M16)
	buc	1,00	
 25	10-01-039-06
	Piese diverse: Controler RC 03
	buc	1,00	
 26	10-01-039-06
	Piese diverse: Buton de comanda KE-011U3 rosu
	buc	2,00	
 27	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg
	100 m	1,56	
 28	
	Cablu KVVGng-LS sec. 4x1.5mm2
	m	95,00	
 29	
	Cablu KVVGng-LS sec. 14x1.5mm2
	m	48,00	
 30	
	Cablu KVVGe-LS sec. 4x1.0mm2
	m	13,00	
 31	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru 15 mm
	100 m	0,10	
 32	
	Teava din otel d=15 mm
	m	10,00	
 33	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru 10 mm
	100 m	0,01	
 34	
	Teava din otel d=10*1.0 mm
	m	1,00	
 35	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior 15 mm
	100 m	0,01	
 36	
	Furtum metalic Dn15 mm КЯ-ЕХ
	m	1,00	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
37	
	Manometru indicator 1.6 kgf/cm2, DM2010SG
	buc	3,00	
 38	
	Sensor, limita de reglare 60...600 kgf/m DN-6-21K
	buc	1,00	
 39	
	Semnalizare alarma SS-1
	buc	2,00	
 40	
	Termometru tehnic T=0-100*C TT.P.4.1-240.103
	buc	2,00	
 41	
	Detector STG-1D10(o)
	buc	1,00	
 42	
	Dispozitiv selectiv G16-80P
	buc	4,00	
 43	
	Panou de comanda si semnalizare 650x500x220mm, ЩМП-3-0-74 IP54
	buc	1,00	
 44	
	Panou de comanda si semnalizare 395x310x150mm, ЩМП-1-0-74 IP54
	buc	1,00	
 45	
	Releu electromagnetic 220V 2in.+2des. RPU2-06-220 U2
	buc	8,00	
 46	
	Releu electromagnetic 220V 4in.+2des. RPU2-06-420 U2
	buc	3,00	
 47	
	Relee de timp 220V RCV 11-33
	buc	2,00	
 48	
	Intrerupator automat VA 47-29-1P/B1A
	buc	3,00	
 49	
	Dispozitiv de iluminat 220V lentila rosu AC 220B1U2
	buc	10,00	
 50	
	Dispozitiv de iluminat 220V lentila verde AC 220B1U2
	buc	2,00	
 51	
	Dispozitiv de iluminat 220V lentila alb AC 220B1U2
	buc	4,00	
 52	
	Buton de comanda negru KE-011U3
	buc	2,00	
 53	
	Buton rotativ UP5311-C225
	buc	1,00	
 54	
	Diod D226 U=400V, D246
	buc	10,00	
 55	
	Bloc de conectat Bz24-4P716
	buc	10,00	
 56	
	Buton rotativ UP5312-f 343
	buc	2,00	
 57	
	Cadru penstru inscriptii PMП-55х15
	buc	22,00	
 58	
	Sensorul temperaturii externe Q01
	buc	1,00	
 59	
	Sonda de temperatura cu cablu
	buc	1,00	
 60	
	Interfeis IU-05
	buc	1,00	
 61	
	Interfeis IU-04.10
	buc	1,00	
 62	
	Modul de semnalizare a greselei MS2
	buc	1,00	
 63	
	Detector cutremur Seismic M16
	buc	1,00	
 64	
	Controler RC 03
	buc	1,00	
 65	
	Buton de comanda rosu KE-011U3
	buc	2,00	

	                                                                                                         

 

Caiet de sarcini Nr.5

Centrala termica si sistemul de incalzire pentru blocul administrativ si boxe auto al SIS din or. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de terasamente
			
1	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	8,30	
 2	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi
	m3	3,00	
 3	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	8,75	
 		Capitolul 2. Fundatie FL1
			
4	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa В3,5
	m3	0,48	
 5	CA03L
	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa B12.5 (FL1)
	m3	1,02	
 6	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d=6mm AI)
	kg	17,00	
 7	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (d=12mm AIII)
	kg	30,60	
 8	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	5,10	
 		Capitolul 3. Musteti de armatura MA1
			
9	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6mm AI)
	kg	4,02	
 10	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=12mm AIII)
	kg	19,20	
 		Capitolul 4. Peretii soclului
			
11	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	13,25	
 12	CA03K
	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa B12.5 
	m3	2,70	
 		Capitolul 5. Scara Si1
			
13	CA04K
	Beton turnat in scari, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B12.5
	m3	1,20	
 14	CC02O
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in  constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6mm AIII)
	kg	5,00	
 15	CB03J
	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari
	m2	7,00	
 		Capitolul 6. Grinzi de parapet
			
16	CA04K
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B15
	m3	1,93	
 17	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6mm AI)
	kg	40,80	
 18	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=12mm AIII)
	kg	71,06	
 19	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=16mm AIII)
	kg	35,72	
 20	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	18,00	
 21	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Di1- 3 buc)
	kg	11,10	
 22	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: CM din teava 40*40*5 L=11.2m
	kg	72,00	
 23	RCsP25C
	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm PL1 si H1
	buc	3,00	
 		Capitolul 7. Coloane CL1
			
24	CA04K
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B15
	m3	2,80	
 25	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=6mm AI)
	kg	40,80	
 26	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d=12mm AIII)
	kg	54,00	
 27	CB02D4
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv, pentru inaltimi ale elementelor mai mari de 3 m 
	m2	25,00	
 		Capitolul 8. Hidroizolatii
			
28	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	m2	3,00	
 29	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2	6,60	

	                                                                                                         

Caiet de sarcini Nr.6

Centrala termica si sistemul de incalzire pentru blocul administrativ si boxe auto al SIS din or. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare
			
		Capitolul 1.1. Montare
			
1	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРн-24з-0-74 У2 IP54)
	buc	1,00	
 2	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (separator de sarcina MP63/1P/25A TDM)
	buc	1,00	
 3	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (VA47-29/1P/B6A)
	buc	8,00	
 4	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (VA47-29/1P/C6A)
	buc	3,00	
 5	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМ20-20)
	buc	3,00	
 6	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 3*1.5mm2)
	100 m	0,70	
 7	08-02-147-10
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 3*4mm2)
	100 m	0,80	
 8	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (PVS-0.66 3*4mm2)
	100 m	0,03	
 9	08-02-409-6
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru 20 mm
	100 m	0,90	
 10	08-03-594-7
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (38W 1200 4000K IP54 ALS.PRS UNI LED)
	100 buc	0,01	
 11	08-03-593-4
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive (VZG-100)
	100 buc	0,01	
 12	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,02	
 13	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie 
	buc	2,00	
 14	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori
	buc	2,00	
 15	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-FRLS-0.66 3*1.5mm2)
	100 m	0,03	
 16	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
	100 m	0,66	
 17	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (VA47-29/1P/C16A)
	buc	1,00	
 18	10-01-025-05
	Instalare generator
	set	1,00	
 19	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,03	
 20	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm
	10 buc	0,30	
 21	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie 40*4mm, sectiune 160 mm2
	100 m	0,12	
 		Capitolul 1.2. Materiale
			
22	
	Cablu VVGng-LS-0.66 3*1.5mm2
	m	70,00	
 23	
	Cablu VVGng-LS-0.66 3*4mm2
	m	80,00	
 24	
	Cablu PVS-0.66 3*4mm2
	m	3,00	
 25	
	Teava PVC d=20mm
	m	90,00	
 26	
	Corp de iluminat 38W 1200 4000K IP54 ALS.PRS UNI LED
	buc	1,00	
 27	
	Corp de iluminat antiexploziv 100W IP65 VZG-100
	buc	1,00	
 28	
	Bec incandescent 100W 220V Clas A FR100
	buc	1,00	
 29	
	Intrerupator simplu exterior 10A 230V IP44
	buc	2,00	
 30	
	Cutie de distributie
	buc	2,00	
 31	
	Cutie cu transformator ЯТП-250-220/12V
	buc	2,00	
 32	
	Cablu VVGng-FRLS-0.66 3*1.5mm2
	m	3,00	
 33	
	Canal cablu metalic neperforat cu capac 50*35*3000mm
	m	66,00	
 34	
	Fisa fixa 220V IP65
	buc	1,00	
 35	
	Fisa mobila 220V IP65
	buc	2,00	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
36	
	Cofret modular ЩРн-24з-0-74 У2 IP54 IEK
	buc	1,00	
 37	
	Separator de sarcina MP63/1P/25A TDM
	buc	1,00	
 38	
	Intrerupator automat VA47-29/1P/B6A IEK
	buc	8,00	
 39	
	Intrerupator automat VA47-29/1P/C6A IEK
	buc	3,00	
 40	
	Contactor KM20-20 IEK
	buc	3,00	
 41	
	Intrerupator automat VA47-29/1P/C16A IEK
	buc	1,00	
 42	
	Generator 2000VA
	buc	1,00	

	                                                                                                         

Caiet de sarcini Nr.7

Centrala termica si sistemul de incalzire pentru blocul administrativ si boxe auto al SIS din or. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare
			
		Capitolul 1.1. Montare
			
1	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРн-18з-1-36 УХЛ3 IP54)
	buc	1,00	
 2	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (VA47-29/1P/B10A)
	buc	6,00	
 3	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (VA47-29/3P/C32A)
	buc	3,00	
 4	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Separator de sarcina VN32/3P/40A)
	buc	3,00	
 5	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AD12/2P/C16/30mA)
	buc	6,00	
 6	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (AD14/4P/C25/30mA)
	buc	3,00	
 7	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 3*1.5mm2)
	100 m	0,80	
 8	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 3*2.5mm2)
	100 m	1,00	
 9	08-02-147-2
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg (VVGng-LS-0.66 5*25mm2)
	100 m	0,20	
 10	08-02-147-1
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (VVGng 5*6mm2)
	100 m	0,52	
 11	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
	100 buc	0,04	
 12	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,14	
 13	08-03-591-11
	Priza de fisa tripolara
	100 buc	0,03	
 14	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori
	buc	3,00	
 15	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm (gofrata)
	100 m	0,70	
 16	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm (gofrata)
	100 m	0,80	
 17	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm (gofrata)
	100 m	0,15	
 18	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 40 mm (gofrata)
	100 m	0,10	
 19	08-03-594-6
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (47W, IP65 ARCTIC.OPL ECO LED)
	100 buc	0,24	
 20	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie (КМ41237)
	buc	10,00	
 21	10-01-038-08
	Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab 35*50mm
	m	12,00	
 22	08-02-390-2
	Canale din masa plastica 35*50 mm 
	100 m	0,10	
 		Capitolul 1.2. Materiale
			
23	
	Cablu VVGng-LS-0.66 3*1.5mm2
	m	80,00	
 24	
	Cablu VVGng-LS-0.66 3*2.5mm2
	m	100,00	
 25	
	Cablu VVGng-LS-0.66 5*25mm2
	m	20,00	
 26	
	Cablu VVGng-LS-0.66 5*6mm2
	m	52,00	
 27	
	Intrerupator dublu exterior 10A 220V IP54 ВС20-2-0
	buc	4,00	
 28	
	Priza exterioara cu impamintare 16A 220V IP44 РСб20-3-ББ
	buc	14,00	
 29	
	Priza exterioara cu impamintare 3Р+РЕ+N 16A 380V IP44 ССИ-115
	buc	3,00	
 30	
	Cutie cu transformator ЯТП-0.25 220/24V
	buc	3,00	
 31	
	Teava gofrata PVC d=16mm
	m	70,00	
 32	
	Teava gofrata PVC d=20mm
	m	80,00	
 33	
	Teava gofrata PVC d=25mm
	m	15,00	
 34	
	Teava gofrata PVC d=40mm
	m	10,00	
 35	
	Corp de iluminat 47W IP65 ARCTIC.OPL ECO LED
	buc	24,00	
 36	
	Doza de ramificatie exterioara IP44 KM41237
	buc	10,00	
 37	
	Jgheab metalic 35*50mm
	m	12,00	
 38	
	Canal cablu 35*50mm
	m	10,00	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
39	
	Cofret modular ЩРн-18з-1-36 УХЛ3 IP54 IEK
	buc	1,00	
 40	
	Intrerupator automat VA47-29/1P/B10A IEK
	buc	6,00	
 41	
	Intrerupator automat VA47-29/3P/C32A IEK
	buc	3,00	
 42	
	Separator de sarcina VN32/3P/40A
	buc	3,00	
 43	
	Automat diferential AD12/2P/С16/30мА IEK
	buc	6,00	
 44	
	Automat diferential AD14/4P/С25/30мА IEK
	buc	3,00	

	                                                                                                         

 

Caiet de sarcini Nr.8

Centrala termica si sistemul de incalzire pentru blocul administrativ si boxe auto al SIS din or. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Montare utilajului
			
1	IA42A
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" (ASV-PV 20 Danfoss)
	buc	2,00	
 2	IA42B
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal  de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (ASV-PV 25 Danfoss)
	buc	3,00	
 3	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3/4" (ASV-M-20 Danfoss)
	buc	2,00	
 4	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1" (ASV-M-25 Danfoss)
	buc	3,00	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
5	
	Regulator de presiune diferentiala ASV-PV 20 Danfoss 
	buc	2,00	
 6	
	Regulator de presiune diferentiala ASV-PV 25 Danfoss 
	buc	3,00	
 7	
	Supapa de inchidere ASV-M 20 Danfoss 
	buc	2,00	
 8	
	Supapa de inchidere ASV-M 25 Danfoss 
	buc	3,00	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie-montare
			
9	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (RK 22-5005 "Korado")
	buc	1,00	
 10	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (RK 22-5007 "Korado")
	buc	1,00	
 11	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (RK 22-5008 "Korado")
	buc	2,00	
 12	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (RK 22-5009 "Korado")
	buc	2,00	
 13	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RK 22-5012 "Korado")
	buc	3,00	
 14	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RK 22-5014 "Korado")
	buc	2,00	
 15	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (RK 22-5016 "Korado")
	buc	2,00	
 16	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (RK 22-5018 "Korado")
	buc	5,00	
 17	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (RK 33-5009 "Korado")
	buc	1,00	
 18	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RK 33-5012 "Korado")
	buc	8,00	
 19	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RK 33-5014 "Korado")
	buc	4,00	
 20	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (RK 33-5016 "Korado")
	buc	1,00	
 21	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (RK 33-5018 "Korado")
	buc	2,00	
 22	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (RK 33-5020 "Korado")
	buc	2,00	
 23	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (RK 33-9009 "Korado")
	buc	1,00	
 24	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (clapeta cu 2 cai pentru radiator TUR d=15mm)
	buc	37,00	
 25	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (robinet pentru radiator RETUR d=15mm)
	buc	37,00	
 26	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" (cap termostatic pentru clapeta cu 2 cai d=15mm)
	buc	37,00	
 27	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (dezaerator automat d=15mm)
	buc	6,00	
 28	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" 
	buc	1,00	
 29	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" 
	buc	11,00	
 30	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" 
	buc	7,00	
 31	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" 
	buc	10,00	
 32	ID04A
	Robinet de scurgere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" 
	buc	21,00	
 33	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"
	m	34,00	
 34	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"
	m	22,00	
 35	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"
	m	41,00	
 36	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"
	m	27,00	
 37	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"
	m	31,00	
 38	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 25mm
	buc	4,00	
 39	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 50mm
	buc	4,00	
 40	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x20 mm Flexorock 
	m	26,00	
 41	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x20 mm Flexorock 
	m	22,00	
 42	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=35x20 mm Flexorock 
	m	41,00	
 43	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=42x20 mm Flexorock 
	m	26,00	
 44	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=60x20 mm Flexorock 
	m	31,00	
 45	CN23E1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv
	m	124,00	
 46	CN23F1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv
	m2	8,70	
 47	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0*4.4 mm (PN20 t=90*)
	m	33,00	
 48	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0*4.4 mm (PN20 t=90*) - 30% din lungimea tevii - pentru fitinguri
	m	9,90	
 49	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0*3.5 mm (PN20 t=90*)
	m	62,00	
 50	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0*3.5 mm (PN20 t=90*) - 30% din lungimea tevii - pentru fitinguri
	m	18,60	
 51	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0*2.8 mm (PN20 t=90*)
	m	48,00	
 52	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0*2.8 mm (PN20 t=90*) - 30% din lungimea tevii - pentru fitinguri
	m	14,40	
 53	IC35A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior 16,0*2.2 mm (PN20 t=90*)
	m	140,00	
 54	IC35A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior 16,0*2.2 mm (PN20 t=90*) - 30% din lungimea tevii - pentru fitinguri
	m	42,00	
 55	RpIF09C
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x13 mm Thermaflex
	m	33,00	
 56	RpIF09C
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x13 mm Thermaflex
	m	62,00	
 57	RpIF09C
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x13 mm Thermaflex
	m	48,00	
 58	RpIF09C
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18x13 mm Thermaflex
	m	140,00	
 59	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	95,00	
 60	08-02-390-2
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm
	100 m	1,40	
 61	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 38*2.5mm L=0.3m
	buc	2,00	
 62	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 45*2.5mm L=0.45m
	buc	4,00	
 63	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57*2.5mm L=0.45m
	buc	2,00	
 64	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57*2.5mm L=0.2m
	buc	2,00	
 65	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57*2.5mm L=0.5m
	buc	6,00	
 66	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89*2.8mm L=0.2m
	buc	2,00	
 67	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89*2.8mm L=0.5m
	buc	4,00	
 68	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 108*3mm L=0.5m
	buc	4,00	
 69	RCsB29C
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 40 mm (gr. 300mm k=2.8)
	buc	2,00	
 70	RCsB29D
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 50 mm (gr. 450 mm k=4.15)
	buc	4,00	
 71	RCsB29E
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 60 mm (gr. 450 mm k=4.15)
	buc	2,00	
 72	RCsB29E
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 60 mm (gr. 200 mm k=1.9)
	buc	2,00	
 73	RCsB29E
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 60 mm (gr. 500 mm k=4.6)
	buc	6,00	
 74	RCsB29H
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 90 mm (gr. 200mm k=1.9)
	buc	2,00	
 75	RCsB29H
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 90 mm (gr. 500mm k=4.6)
	buc	4,00	
 76	RCsB29J
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 110 mm (gr. 500mm k=4.6)
	buc	4,00	
 77	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	25,06	
 78	IE02A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	25,06	

	                                                                                                         

Caiet de sarcini Nr.9

Centrala termica si sistemul de incalzire pentru blocul administrativ si boxe auto al SIS din or. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Montare utilajului
			
1	IA12B
	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 45 kw, montat direct pe perete
	buc	1,00	
 2	IB14B
	Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu teava si fitinguri  cu diametrul de 1 1/4"
	buc	1,00	
 3	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 500 l (V=50L)
	buc	1,00	
 4	SE56A
	Filtru anticalcar pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" 
	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
5	
	Microcentrala termica THERM DUO 50FT.A 45Kw
	buc	1,00	
 6	
	Cos de fum coaxial d=80/125mm L=1000mm THERM DUO 50FT
	buc	1,00	
 7	
	Cot coaxial 90* d=80/125mm THERM DUO 50FT
	buc	1,00	
 8	
	Reductie coaxiala d=80/125mm cu flansa THERM DUO 50FT
	buc	1,00	
 9	
	Component pentru evacuarea condensatului
	buc	1,00	
 10	
	Vas de expansiune tip inchis V=50L, P=5 bar, d=380, H=545 Starvarem LR "VAREM"
	buc	1,00	
 11	
	Filtru anticalcar G=1.2m3/h, P=10 bar, d=15mm
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie-montare
			
		Capitolul 3.1. Alimentare cu caldura
			
12	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RK 22-5014 "Korado")
	buc	4,00	
 13	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (RK 22-5016 "Korado")
	buc	2,00	
 14	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RK 33-5011 "Korado")
	buc	1,00	
 15	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (RK 33-5016 "Korado")
	buc	5,00	
 16	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (clapeta cu 2 cai pentru radiator TUR d=15mm)
	buc	12,00	
 17	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (robinet pentru radiator RETUR d=15mm)
	buc	12,00	
 18	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" (cap termostatic pentru clapeta cu 2 cai d=15mm)
	buc	12,00	
 19	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (dezaerator automat d=15mm HERZ)
	buc	4,00	
 20	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" 
	buc	3,00	
 21	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" 
	buc	4,00	
 22	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc	7,00	
 23	ID13C
	Supapa de sens cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" 
	buc	1,00	
 24	ID13A
	Supapa de sens cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc	1,00	
 25	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4"
	buc	1,00	
 26	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"
	buc	1,00	
 27	ID04A
	Robinet de scurgere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" 
	buc	7,00	
 28	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"
	m	73,00	
 29	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"
	m	25,00	
 30	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"
	m	40,00	
 31	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"
	m	48,00	
 32	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 32mm
	buc	8,00	
 33	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 20mm
	buc	6,00	
 34	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 15mm
	buc	38,00	
 35	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=42x20 mm Flexorock 
	m	73,00	
 36	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=35x20 mm Flexorock 
	m	25,00	
 37	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x20 mm Flexorock 
	m	38,00	
 38	RpIF09D1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x20 mm Flexorock 
	m	25,00	
 39	CN23E1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv
	m	186,00	
 40	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	120,00	
 41	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 45*2.5mm L=0.25m
	buc	2,00	
 42	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57*2.5mm L=0.25m
	buc	2,00	
 43	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89*2.8mm L=0.25m
	buc	6,00	
 44	RCsB29D
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 50 mm (gr. 250 mm k=2.35)
	buc	2,00	
 45	RCsB29E
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 60 mm (gr. 250 mm k=2.35)
	buc	2,00	
 46	RCsB29H
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 90 mm (gr. 250mm k=2.35)
	buc	6,00	
 47	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm (pt cos de fum)
	buc	1,00	
 48	RCsB29L
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 130 mm (gr. 300mm k=2.8)
	buc	1,00	
 49	CL20A
	Grile de ventilatie pentru refulare gata confectionate
	buc	1,00	
 50	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	8,95	
 51	IE02A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	8,95	

	                                                                                                         

 

 

 

Caiet de sarcini Nr.10

Centrala termica si sistemul de incalzire pentru blocul administrativ si boxe auto al SIS din or. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de sanitare
			
		Capitolul 1.1. Sistem A1 
			
1	SA15A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm
	m	4,00	
 2	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	19,00	
 3	RpIF09C
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18x4 mm Armaflex
	m	4,00	
 4	RpIF09C
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x4 mm Armaflex
	m	19,00	
 5	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" 
	buc	2,00	
 6	RpID08A
	Montarea reductorului de presiune cu diametrul 20 mm
	buc	1,00	
 7	SD01A
	Robinet pentru stopit cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,00	
 8	
	Furtun de cauciuc d=15mm
	m	3,00	
 9	RpIC35A
	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor la apeduct
	buc	3,00	
 10	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	23,00	
 11	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	23,00	
 12	SA40A
	Instalarea stingator antiincendiar "Buran-2.5" cu fixare la plafonul planseului cu dibluri 
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.2. Sistem C1
			
13	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	5,00	
 14	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul 100 mm.
	buc	1,00	
 15	AcE50C
	Racordarea la conducta existenta de canalizare, avind diametrul tubului de 100 mm
	piesa	1,00	

	                                                                                                         

Caiet de sarcini Nr.11

Centrala termica si sistemul de incalzire pentru blocul administrativ si boxe auto al SIS din or. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de sanitare
			
1	SC06A
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 
	buc	3,00	
 2	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	3,00	
 3	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm
	m	40,00	
 4	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=28*6 mm ППЭ
	m	40,00	
 5	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	18,00	
 6	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot)
	buc	6,00	
 7	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	58,00	
 8	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	58,00	

 

Caiet de sarcini Nr.12

Centrala termica si sistemul de incalzire pentru blocul administrativ si boxe auto al SIS din or. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demontare
			
1	RpCP45B
	Demontarea scarii de incendiu
	kg	318,00	
 2	TrB22F1A
	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t
	t	0,318	
 3	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (demontare k=0.5)
	m2	4,08	
 4	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (gr. 150mm)
	m3	1,65	
 5	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (groapa de beton)
	m3	0,36	
 6	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre, beton, asfalt
	t	4,00	
 		Capitolul 2. Pereti
			
7	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m
	m3	6,27	
 8	RpCC05A
	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi de pina la 20 m inaltime 
	m2	1,60	
 9	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in buiandrugi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg	7,00	
 10	CA05B3
	Beton turnat in buiandrugi, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)  
	m3	0,09	
 		Capitolul 3. Acoperis
			
11	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 
	m3	0,64	
 12	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	16,20	
 13	IzF14D
	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat
	m2	7,80	
 14	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	16,20	
 15	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	15,70	
 16	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m
	m2	7,40	
 17	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 
	m2	7,40	
 18	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	4,60	
 19	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	3,10	
 		Capitolul 4. Tavane
			
20	СF60E
	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	7,80	
 		Capitolul 5. Timplarie
			
21	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,89	
 22	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	1,26	
 23	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,40	
 24	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	1,40	
 25	CM07C
	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri  190 x 190 x 80 mm
	m2	4,08	
 26	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent (scara exterioara de incendiu reinstalata)
	kg	318,00	
 		Capitolul 6. Pardoseli
			
27	CG32B
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip
	m3	0,75	
 28	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (B7.5)
	m2	7,50	
 29	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie Praimer de bitum intr-un strat
	m2	7,50	
 30	CE13A2
	Hidroizolarea cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 
	m2	7,50	
 31	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	7,50	
 32	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,  se adauga sau se scade (gr. 40mm k=2)
	m2	7,50	
 33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor
	m2	7,50	
 34	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 
	m2	7,50	
 35	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	11,00	
 		Capitolul 7. Finisarea interioara Centrala termica
			
		Capitolul 7.1. Pereti
			
36	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	26,20	
 37	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr 3mm k=0.6)
	m2	26,20	
 38	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	26,20	
 39	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	26,20	
 40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	26,20	
 41	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	26,20	
 		Capitolul 7.2. Tavane
			
42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	7,80	
 43	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	7,80	
 		Capitolul 8. Finisarea interioara in birou la et. 1 dupa schimbarea ferestilor
			
		Capitolul 8.1. Pereti
			
44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	55,20	
 45	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	55,20	
 46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	55,20	
 47	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	55,20	
 		Capitolul 9. Finisarea exterioara
			
		Capitolul 9.1. Fasada
			
48	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala
	m2	26,50	
 49	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	26,50	
 50	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	26,50	
 		Capitolul 9.2. Soclu, prag si scara
			
51	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
	m2	5,20	
 		Capitolul 10. Pereu
			
52	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris gr 60mm
	m3	0,58	
 53	CA02C01
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice  (B15 gr. 80mm)
	m3	0,77	

	                                                                                                         

Caiet de sarcini Nr.13

Centrala termica si sistemul de incalzire pentru blocul administrativ si boxe auto al SIS din or. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demontare
			
1	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	243,00	
 2	CK13A1
	Demontarea porti metalice, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (k=0.5)
	m2	64,00	
 3	RpVA35C
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  1600 - 2500 mm (sect. 400*600mm L=10m)
	m2	20,00	
 4	RpSA03C
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"
	m	72,00	
 5	RpIC20F
	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 300 mm
	m	18,00	
 6	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	4,70	
 7	RpED18B
	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina
	m	80,00	
 8	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	16,00	
 9	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea rasinei de bitum depozitat 
	m3	4,70	
 10	TrB02B2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 50 m (beton demolat, rasini de bitum depozitat)
	t	55,60	
 11	TsH92B
	Incarcarea in auto, beton demolat, rasini de bitum
	t	55,60	
 12	TrB22F1A
	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t
	t	59,15	
 13	TsI50A10
	Transportarea materialelor demontate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	59,15	
 		Capitolul 2. Pardoseli
			
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor
	m2	243,00	
 15	CG48A
	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. (gr 7 cm)
	m2	243,00	
 16	CG48A1
	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (k=13)
	m2	-243,00	
 		Capitolul 3. Timplarie
			
17	CK13B
	Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (poarta sectionala 3.95*3.95m cu usa 0.8*2.1m, 3 buc)
	m2	46,81	
 18	CK13B
	Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (poarta sectionala 3.95*3.95m, 1 buc)
	m2	15,60	
 		Capitolul 4. Finisarea interioara boxe
			
		Capitolul 4.1. Pereti
			
19	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	388,20	
 20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	388,20	
 21	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat)
	m2	388,20	
 		Capitolul 4.2. Tavane
			
22	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	243,00	
 23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	243,00	
 24	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	243,00	
 25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	243,00	
 26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	243,00	
 27	CB14C
	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)
	m2	243,00	
 		Capitolul 5. Finisarea exterioara
			
28	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	19,20	
 29	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	19,20	
 30	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	75,00	
 31	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	75,00	

	                                                                                                         

Caiet de sarcini Nr.14

Centrala termica si sistemul de incalzire pentru blocul administrativ si boxe auto al SIS din or. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 
			
1	10-08-001-09
	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: MAG2P
	buc	1,00	
 2	10-08-001-09
	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: PC-585
	buc	1,00	
 3	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum SensoMag S30
	buc	3,00	
 4	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare somica si optica SR-200
	buc	4,00	
 5	RpEF21A
	Montarea rezistor МLT 0,25-4,3 кОм +5%
	buc	2,00	
 6	RpEF21A
	Montarea diod КD 521А 
	buc	2,00	
 7	08-01-121-2
	Sursa de rezerv alimentar РИП-12
	buc	2,00	
 8	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Cofret metalic ЩМП-1-0 74 395*310*220mm IP54)
	buc	1,00	
 9	10-04-030-02
	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu 12 V РЭК 78/4+РРМ77/4
	buc	1,00	
 10	10-08-003-02
	Comunicator GSM
	buc	1,00	
 11	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Aparat de semnalizare de capacitate GBS de paza BRAVO
	buc	1,00	
 12	10-04-066-05
	Aparataj de perete: semnalizator magnitocontact de paza SMC
	buc	2,00	
 13	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Detector de incendiu manual IPR-1
	buc	1,00	
 14	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m	1,15	
 15	
	Cablu electric 2x0.5 mm2 Fire cable
	m	115,00	
 16	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm 
	100 m	0,30	
 17	
	Teava PVC d=16mm
	m	30,00	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
18	
	Aparat de receptie si control al semnalizarii de incendiu MAG2P
	buc	1,00	
 19	
	Aparat de receptie si control al semnalizarii de paza PC-585
	buc	1,00	
 20	
	Detector de fum SensoMAG S30
	buc	3,00	
 21	
	Dispozitiv de semnalizare somica si optica SR-200
	buc	4,00	
 22	
	Rezistor MLT 0.25-4.3 kOm +5%
	buc	2,00	
 23	
	Diod KD 521A
	buc	2,00	
 24	
	Sursa de rezerv alimentar РИП-12
	buc	2,00	
 25	
	Cofret metalic IEK Moldova 395x310x220, ЩМП-1-0 74 У2 IP54
	buc	1,00	
 26	
	Releu 12 V РЭК 78/4+РРМ77/4
	buc	1,00	
 27	
	Comunicator GSM Argus
	buc	1,00	
 28	
	Semnalizator GBS de paza BRAVO
	buc	1,00	
 29	
	Semnalizator magnitocontact de paza SMC
	buc	2,00	
 30	
	Detector de incendiu manual IPR-1
	buc	1,00	

	                                                                                                         

Caiet de sarcini Nr.15

Centrala termica si sistemul de incalzire pentru blocul administrativ si boxe auto al SIS din or. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Montare utilajului
			
1	IA12B
	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 45 kw, montat direct pe perete
	buc	2,00	
 2	IB14B
	Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu teava si fitinguri  cu diametrul de 1 1/4"
	buc	2,00	
 3	IA41C
	Egalizator de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala d=150 mm H=600mm Q=90kW G=3.9m3/h
	buc	1,00	
 4	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 500 l (V=100L)
	buc	1,00	
 5	IA37B
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" (Yonos Para HF 30/10)
	buc	2,00	
 6	SE56A
	Dispozitiv anticalcar pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" 
	buc	1,00	
 7	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru 
	buc	4,00	
 8	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru 
	buc	9,00	
 9	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi
	buc	13,00	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
10	
	Microcentrala termica THERM DUO 50FT.A 45Kw
	buc	2,00	
 11	
	Cos de fum coaxial d=80/125mm L=1000mm THERM DUO 50FT
	buc	2,00	
 12	
	Cot coaxial 90* d=80/125mm THERM DUO 50FT
	buc	3,00	
 13	
	Reductie coaxiala d=80/125mm cu flansa THERM DUO 50FT
	buc	2,00	
 14	
	Component pentru evacuarea condensatului
	buc	2,00	
 15	
	Egalizator de presiune Q=90 kW, G=3.9 m3/h, D150 mm, H=600 mm
	buc	1,00	
 16	
	Vas de expansiune tip inchis V=100L, P=6 bar, d=450, H=735 Maxivarem LR "VAREM"
	buc	1,00	
 17	
	Pompa de circulatie Wilo Yonos Para HF 30/10 G=3.9m3/h, H=7m, N=0.190 kW
	buc	2,00	
 18	
	Dispozitiv anticalcar G=2.5m3/h, P=10 bar, d=15mm
	buc	1,00	
 19	
	Manometru P=6 bar
	buc	4,00	
 20	
	Termomanometru P=6 bar, T=100* C
	buc	9,00	
 21	
	Ventil de drenare cu 3 cai pentru armatura de control P=10 bar d=10mm
	buc	13,00	
 		Capitolul 3. Lucrari de constructie-montare
			
		Capitolul 3.1. Alimentare cu caldura
			
22	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3/4" 
	buc	2,00	
 23	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc	3,00	
 24	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (dezaerator automat d=15mm)
	buc	5,00	
 25	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" 
	buc	11,00	
 26	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" 
	buc	8,00	
 27	ID13A
	Supapa de sens cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2"
	buc	1,00	
 28	ID13C
	Supapa de sens cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" 
	buc	3,00	
 29	ID13D
	Supapa de sens cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2"
	buc	2,00	
 30	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"
	buc	1,00	
 31	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4"
	buc	2,00	
 32	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 2"
	buc	1,00	
 33	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" 
	buc	2,00	
 34	ID04A
	Ventil de drenare cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" 
	buc	3,00	
 35	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 3/4"
	buc	1,00	
 36	ID13B
	Supapa de sens cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"
	buc	1,00	
 37	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"
	m	20,00	
 38	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"
	m	12,00	
 39	IC11F
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"
	m	16,00	
 40	IC12C
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm
	m	2,00	
 41	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"
	m	2,00	
 42	GD08A
	Capac bombat de otel sudat, la tevi, avind Dn 50 mm
	buc	2,00	
 43	GD08B
	Capac bombat de otel sudat, la tevi, avind Dn 76 mm
	buc	2,00	
 44	TfA02B1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 76/57mm
	buc	2,00	
 45	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 50mm
	buc	2,00	
 46	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 32mm
	buc	6,00	
 47	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 20mm
	buc	2,00	
 48	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta, avind diametrul de 15mm
	buc	4,00	
 49	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x9 mm Climaflex
	m	10,00	
 50	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42x9 mm Climaflex
	m	12,00	
 51	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=60x9 mm Climaflex
	m	16,00	
 52	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76x9 mm Climaflex
	m	2,00	
 53	CN23E1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv
	m	22,00	
 54	CN23F1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv
	m2	4,80	
 55	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	35,00	
 56	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm (pt. cos de fum)
	buc	2,00	
 57	RCsB29L
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 130 mm (gr. 400 k=3.7)
	buc	2,00	
 58	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm L=0.45m
	buc	2,00	
 59	RCsB29D
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 50 mm (gr. 450 mm k=4.15)
	buc	2,00	
 60	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	22,00	
 61	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	28,00	
 62	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm
	m	2,00	
 		Capitolul 3.2. Ventilare
			
63	VB28A
	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN
	buc	1,00	
 64	VA20B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind diametru de sectiunii circulare: pina la 800 mm
	m2	7,00	
 65	CL20A
	Grile de ventilatie pentru refulare gata confectionate
	buc	1,00	
 		Capitolul 3.3. Incalzire centralei termice
			
66	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (RK 33-900/1100 "Korado")
	buc	1,00	
 67	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (clapeta cu 2 cai pentru radiator TUR d=15mm)
	buc	1,00	
 68	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (robinet pentru radiator RETUR d=15mm)
	buc	1,00	
 69	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" (cap termostatic pentru clapeta cu 2 cai d=15mm)
	buc	1,00	
 70	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" 
	buc	2,00	
 71	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"
	m	15,00	
 72	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	35,00	
 73	CN23E1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv
	m	15,00	
 74	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x9 mm Climaflex
	m	15,00	
 75	IE01A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	0,99	
 76	IE02A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
	m2	0,99