Ремонт зданий и благоустройство территории детского сада № 2 "Буратино", примария Копчак, р. Чадыр-Лунга	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(наименование объекта)		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17-12-2018
 Ремонт верхнего корпуса

Сметная стоимость   920 421,55 lei	
Cоставлена в текущих ценах 28.12.2018
№
п.п.	Шифры норм и коды ресурсов  	
Наименование работ и затрат	
Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения
————
В т.ч. зарплата
	Всего
—————
В т.ч. зарплата

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Кровля					
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента)
	m2	640,00	38,99
——————————
37,99
	24 951,81
——————————
24 311,81
	
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разбркой всех элементов, включая сортировку материалов)
	m2	640,00	24,08
——————————
20,58
	15 408,90
——————————
13 168,90
	
3	TsI50C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 21 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 21 км)
	t	16,70	65,80
——————————
0,00
	1 098,86
——————————
0,00
	
4	TsI50A3	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t	16,70	15,20
——————————
0,00
	253,84
——————————
0,00
	
5	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)
	buc	145,00	22,01
——————————
6,33
	3 190,90
——————————
918,02
	
6	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)
	m2	112,00	88,53
——————————
84,42
	9 915,81
——————————
9 454,59
	
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление деталей
	kg	86,00	34,71
——————————
11,08
	2 985,01
——————————
952,85
	
8	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)
	buc	145,00	44,19
——————————
42,21
	6 407,38
——————————
6 120,16
	
9	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)
	m2	160,00	79,40
——————————
50,12
	12 703,92
——————————
8 019,52
	
10	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6A1мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	232,00	22,61
——————————
5,22
	5 246,27
——————————
1 211,79
	
11	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром 14 AIIIмм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции  в скользящей опалубке)
	kg	1 230,00	21,14
——————————
3,75
	25 997,23
——————————
4 607,53
	
12	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса В15)
	m3	14,72	1 285,26
——————————
284,90
	18 919,00
——————————
4 193,79
	
13	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)
	m3	4,50	5 935,77
——————————
1 270,99
	26 710,96
——————————
5 719,45
	
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из хвойных пород) 
	m3	9,30	5 611,71
——————————
1 187,10
	52 188,90
——————————
11 040,03
	
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из хвойных пород) кобылки
	m3	0,90	5 611,71
——————————
1 187,10
	5 050,54
——————————
1 068,39
	
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций)
	m3	14,70	219,48
——————————
44,85
	3 226,33
——————————
659,24
	
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок)
	m2	640,00	18,86
——————————
15,56
	12 073,09
——————————
9 961,09
	
18	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство лаза)
	buc	1,00	1 303,37
——————————
348,37
	1 303,37
——————————
348,37
	
19	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)
	100m2	6,40	418,62
——————————
231,62
	2 679,14
——————————
1 482,35
	
20	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций:) - обрешетки
	100m2	6,40	783,56
——————————
166,72
	5 014,79
——————————
1 067,02
	
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсантная пленка)
	m2	640,00	25,54
——————————
13,19
	16 342,40
——————————
8 441,60
	
22	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*30мм для крепления пленки)
	m	680,00	31,85
——————————
15,83
	21 656,98
——————————
10 763,04
	
23	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением, включая коньки, ендовы, на поверхности более 40м2)
	m2	640,00	208,37
——————————
63,31
	133 354,88
——————————
40 519,68
	
24	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей) 
	kg	340,00	25,68
——————————
11,08
	8 732,15
——————————
3 767,06
	
25	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20мм)
	m2	61,00	131,49
——————————
108,69
	8 020,62
——————————
6 629,82
	
26	CN17A	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий  эмалями, в 2 слоя, включая грунтовку)
	m2	61,00	67,34
——————————
52,76
	4 107,74
——————————
3 218,36
	
27	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба  полукруглые Д=15мм из металла или пластика, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)
	m	96,00	154,22
——————————
21,10
	14 805,32
——————————
2 025,98
	
28	CE21C1	 Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые Д=15,4 см из металла или пластика, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)
	m	36,00	119,85
——————————
25,32
	4 314,77
——————————
911,69

		Cheltuieli directe	 lei			 446 660,91
	
		Итого Кровля
В том числе зарплата				446 660,91
180 582,13	
		2. Утепление фасада					
29	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	316,50	21,37
——————————
6,33
	6 763,98
——————————
2 003,82
	
30	IzF55C	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю  (система с жестким закреплением утеплителя),  поверхность стен ровная:  минераловатными плитами толщ.100мм)
	m2	316,50	279,47
——————————
121,88
	88 451,18
——————————
38 573,63
	
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta"  в один слой на наружные стены фасадов)
	m2	316,50	21,37
——————————
6,33
	6 763,98
——————————
2 003,82
	
32	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)
	m2	316,50	48,37
——————————
23,74
	15 307,52
——————————
7 514,34
	
33	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))
	m2	155,00	55,63
——————————
39,57
	8 623,42
——————————
6 133,35

		Cheltuieli directe	 lei			 125 910,10
	
		Итого Утепление фасада
В том числе зарплата				125 910,10
56 228,97	

		Cheltuieli directe	 lei			572 571,00
	
		Социальное медицинское страхование	22,5 %			53 282,50
	
		Транспортные расходы	10 %			31 966,36
	
		Накладные расходы	10 %			65 781,99
	
		Итого	 			723 601,84
	
		Сметная прибыль	6 %			43 416,11
	
		Итого	 			767 017,96
	
		НДС	20 %			153 403,59

Итого по смете:
В том числе зарплата				920 421,55
——————
236 811,10

Составил 	Тулуш Д.Д.	
                                       (должность, подпись, фамилия , отчество )	
Проверил		
                                      (должность, подпись, фамилия , отчество)