CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTELOR DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;
3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor a patru edificii amplasate pe teritoriul Ministerului Apărării.

LISTA 
cantităților de lucrări

Etapa I (anul 2021)
1.	Acoperisul Cădirea nr.1 Bloc A
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	
2.	
1	2	3	4	5	
		1. Acoperis Bloc A	
		1.1. Reparatia acoperisului	
0	RpCI42F
	Demontarea partiala (20%)  a elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi (umflaturi)	m2	222,20
	
1	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	15,00
	
2	IzF04I
	Hidroizolarea la cald la acoperis, cu bitum topit (in locurile unde au fost decopertate invelitorile vechi)	m2	222,20
	
3	IzF01B k=2
	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi	m2	1 111,04
	
4	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Bipoli HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior	m2	1 111,04
	
5	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale,  Stratul II inferior	m2	1 111,04
	
6	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior	m2	1 111,04
	
7	IzF22B
	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: Aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera)	buc	25,00
	
8	CE23D
	Glafuri si copertine din tabla metalica (culoare alba) de 0,6 mm grosime, montate pe parapet, la acoperisuri moi, avind latimea desfasurata 80 cm	m	248,00

2.	Acoperișul Intrarea principală în clădirea nr. 44
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	
3.	
1	2	3	4	5	
		1. Instrare Clădire	
		1.1. Reparatia acoperisului	
0	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi (umflaturi)	m2	85,00
	
1	IzF04I
	Hidroizolarea la cald la acoperis, cu bitum topit (in locurile unde au fost decopertate invelitorile vechi)	m2	85,00
	
2	IzF01B k=2
	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi	m2	85,00
	
3	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Bipoli HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior	m2	85,00
	
4	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale,  Stratul II inferior	m2	85,00
	
5	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior	m2	85,00
	
6	CE24C
	Gura de scurgere gata confectionata  D=110mm, montat prin cimentare si hidroizolare . la pozitia se includ urmatoarele resurse: Tinichigiu, cu norma de consum -  1.4 h-om, Ciment metalurgic marca M400, cu norma de consum - 1 kg, Chit pe baza de bitum filerizat cu norma de consum - 1kg, Se creaza o resursa noua #Gura de scurgere gata confectionata# cu norma de consum 1 buc. Restul resurselor se exclud.	buc	2,00
	
7	CE22A
	Sisteme de burlane metalice, culoare alba D-105mm	m	10,00
	
8	CE23D
	Glafuri si copertine din tabla metalica (culoare alba) de 0,6 mm grosime, montate pe parapet, la acoperisuri moi, avind latimea desfasurata intre 80 cm	m	38,00
	
		1.2. Trepte intrare	
9	RpCL10A1
	Repararea treptelor din granit (inclusiv inlocuirea placilor din granit deterioarte)	m	2,50
	
10	RpCL10A1
	Repararea treptelor din granit (existente) resursa „Trepte din piatra” se exlude	m	25,00
	
11	RpCM29B
	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din granit.	m2	27,50

3.	Acoperișul Casa liftului clădirea nr. 44
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Casa lift 	
		1.1. Reparatia acoperisului	
0	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi (umflaturi)	m2	89,40
	
1	IzF04I
	Hidroizolarea la cald la acoperis, cu bitum topit (in locurile unde au fost decopertate invelitorile vechi)	m2	89,40
	
2	IzF01B k=2
	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi	m2	89,40
	
3	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Bipoli HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior	m2	89,40
	
4	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale,  Stratul II inferior	m2	89,40
	
5	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior	m2	89,40
	
6	CE24C
	Gura de scurgere gata confectionata  D=110mm, montat prin cimentare si hidroizolare . la pozitia se includ urmatoarele resurse: Tinichigiu, cu norma de consum -  1.4 h-om, Ciment metalurgic marca M400, cu norma de consum - 1 kg, Chit pe baza de bitum filerizat cu norma de consum - 1kg, Se creaza o resursa noua #Gura de scurgere gata confectionata# cu norma de consum 1 buc. Restul resurselor se exclud.	buc	1,00
	
7	CE22A
	Sisteme de burlane metalice, culoare alba D-105mm	m	4,00

4.	Acoperișul parter clădirea nr. 2
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	
5.	
1	2	3	4	5	
		1. Acoperis	
		1.1. Reparatia acoperis sector A	
0	RpCI42F
	Demontarea partiala (20%) a elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi (umflaturi)	m2	84,00
	
1	RpSB05C
	Demontarea gurilor de scurgere, cu diametrul de 100 mm	buc	2,00
	
2	SB26A
	Gura de scurgere (receptor)  din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 150 mm	buc	2,00
	
3	IzF08B
	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de  pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum  H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 150 mm	buc	2,00
	
4	IzF04I
	Hidroizolarea la cald la acoperis, cu bitum topit (in locurile unde au fost decopertate invelitorile vechi)	m2	84,00
	
5	IzF01B k=2
	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi	m2	210,00
	
6	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Bipoli HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior	m2	210,00
	
7	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale,  Stratul II inferior	m2	210,00
	
8	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior	m2	210,00
	
		1.2. Reparatia acoperis sector B	
9	IzF01B k=2
	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi	m2	185,00
	
10	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Bipoli HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior	m2	185,00
	
11	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior	m2	185,00

Etapa II (anul 2022)
1.	Acoperisul Cădirea nr. Bloc B
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Acoperis Bloc b	
		1.1. Reparatia acoperisului	
0	RpCI42F
	Demontarea partiala (30%)  a elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi (umflaturi)	m2	312,50
	
1	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	15,00
	
2	IzF04I
	Hidroizolarea la cald la acoperis, cu bitum topit (in locurile unde au fost decopertate invelitorile vechi)	m2	312,50
	
3	IzF01B k=2
	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi	m2	1 041,60
	
4	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Bipoli HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior	m2	1 041,60
	
5	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale,  Stratul II inferior	m2	1 041,60
	
6	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior	m2	1 041,60
	
7	IzF22B
	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: Aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera)	buc	25,00
	
8	CE23D
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,6 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 80 cm	m	135,00

1.	Acoperisul Cădirea nr. Bloc C
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	
2.	
1	2	3	4	5	
		1. Acoperis Bloc C	
		1.1. Reparatia acoperisului	
0	RpCI42F
	Demontarea partiala (40%)  a elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi (umflaturi)	m2	412,00
	
1	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	25,00
	
2	IzF04I
	Hidroizolarea la cald la acoperis, cu bitum topit (in locurile unde au fost decopertate invelitorile vechi)	m2	412,00
	
3	IzF01B k=2
	Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi	m2	1 030,40
	
4	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ( Bipoli HPP sau similar dupa caracteristici) lipite cu flacara in sistem monostrat, Stratul I inferior	m2	1 030,40
	
5	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale,  Stratul II inferior	m2	1 030,40
	
6	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior	m2	1 030,40
	
7	IzF22B
	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera)	buc	20,00