Reparatia capitala a Blocurilor sanitare (1 unitate)  a Serviciului Escortare al DP Chisinau al IGP	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitatile de lucrari № 1
 Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (mаrcа SA)

Intocmit in preţuri  curente 13.06.2020
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Демонтаж существующих конструкций
			
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) двери
	m2	3,800
	
 2	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, демонтаж вогонки со стен
	m2	30,000
	
 3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) внутренняя
	m2	30,000
	
 4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)
	m2	9,000
	
		2. Pardosele
			
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)
	m2	9,000
	
 6	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора  добака  1см, к=2 до толщ.40мм)	m2	9,000
	
 7	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,000
	
 8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических  плит - плинтусы на клею)	m	11,000
	
		3. Двери			
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Двери одноствор. и перегородки из металлопласта  в санузлах (Туалетные кабины)	m2	8,800
	
 10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, Двери одноствор. входные
	m2	3,800
	
		4. Внутренняя отделка			
		4.1. Потолки			
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact
	m2	9,000
	
 12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	9,000
	
 13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	9,000
	
 14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	9,000
	
 15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2	9,000
	
		4.2. Стены			
16	CF02Bк-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная  стен толщ.20мм) толщ 4 см	m2	30,000
	
 17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)	m2	30,000
	
 18	CK18C	Montarea cornierului  aluminiu
	m	11,000

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Lista cu cantitatile de lucrari № 2
 Bloc administrativ. Retele electrice interioare (marca EEF-IEI)

Intocmit in preţuri  curente 13.06.2020
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de montare			
		1.1. Осветительное оборудование			
1	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
	100 buc	0,0300
	
 2	Цена постав	Светильник OPL/S 4х18	buc	3,0000	
 3	Pret piata	Лампа люминесцентная ЛБ18 Вт	buc	12,0000
	
		1.2. Кабельные изделия			
4	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,2000
	
 5	Pret de piata	Кабель  ВВГнг-LS-660 2х1,5мм2
	m	6,0000
	
 6	Pret de piata	Кабель  ВВГнг-LS-660 3х1,5мм2
	m	8,0000
	
 7	Pret de piata	Кабель  ВВГнг-LS-660 3х2,5мм2
	m	6,0000
	
		1.3. Трубы			
8	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм
	m	20,0000
	
 9	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,2000
	
		1.4. Электроустановочные изделия			
10	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка для скрытой установки двухполюсная)
	100 buc	0,0200
	
 11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однопол. для скрытой уст.)	100 buc	0,0200
	
 12	Цена постав	Коробка для установки выключателей и розеток
	buc	4,0000
	
 13	Цена постав	Коробка ответвительная с блоком зажимов
	buc	1,0000
	
		2. Utilaj			
14	Цена поставщика	Uscator de mini. Material otel inoxidabil. Putere (W)	1150.Timpul de uscare (s) 15s. Tip pornire Automat. Viteza de aer (m/s)	60m/s	buc	1,0000

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Lista cu cantitatile de lucrari № 3
 Bloc administrativ. Apeduct si canalizare  (marca RAC)

Intocmit in preţuri  curente 13.06.2020
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de constructie 
			
		1.1. Арматура и трубопроводы
			
1	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cu ventil de inchidere  d15)
	buc	4,000
	
 2	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu sfera din polipropilena ф15)
	buc	4,000
	
 3		Reductie otel-polipropilena cu filet d15x20
	buc	4,000
	
 4		Reductie otel-polipropilena  d20x25
	buc	4,000
	
 5	Pretul firmei	Racord flexibil pentru apa   1/2"  L=40cm
	buc	8,000
	
 6		Cot din polipropilena   d20
	buc	8,000
	
 7		Cot din polipropilena d25
	buc	2,000
	
 8	SA14C	Teu din polipropilena  d25
	buc	2,000
	
 9	SA14C	Teu din polipropilena  d25x20
	buc	4,000
	
 10		Teu din polipropilena  d20
	buc	4,000
	
 11		Mufa de trecere  din polipropilena  d20x25
	buc	4,000
	
 12	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1"	m	3,000
	
 13	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	3,000
	
 14	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,000
	
 15	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"	m	3,000
	
 16	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Тevi  din polipropilena   ф20x2,1)	m	9,000
	
 17	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Тevi  din polipropilena   ф25x2,5)	m	9,000
	
 18	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	18,000
	
 19	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	18,000
	
 20	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm	m	18,000
	
 21	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1". ( Clema din polietilena pentru tevi  ф25)	buc	9,000
	
 22	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". ( Clema din polietilena pentru tevi  ф20)	buc	9,000
	
 23	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". ( Clema dublu din polietilena pentru tevi  ф20)	buc	5,000
	
 24	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Отверстия в стене  ф100 (для прохода тр-ов))	buc	2,000
	
 25	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc	2,000
	
		1.2. Canalizarea 			
26	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic)	buc	1,000
	
 27	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P.  ( Vaz de clozet din ceramica cu rezervor)	buc	2,000
	
 28	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena   d100x50)	buc	2,000
	
 29	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena  d100)	buc	2,000
	
 30	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena  d50)
	buc	2,000
	
 31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Revizie din polipropilena   d100)	buc	1,000
	
 32	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Trecere de cfnalizare din polipropilena   d100x50)	buc	2,000
	
 33	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot 45* din polipropilena   d50)	buc	2,000
	
 34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot 45* din polipropilena   d100)	buc	2,000
	
 35	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Dop de curatare  din polipropilena   d50)	buc	2,000
	
 36	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Dop de curatare  din polipropilena   d100)	buc	5,000
	
 37	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena  d50)	m	6,000
	
 38	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.  (Тevi de canalizare din polipropilena  d100)	m	6,000
	
		2. Lucrari de montare 			
		2.1. Alimentarea cu apa			
39	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv  (Incalzitor de apa electric  V=50l)
	buc	1,000
	
		2.2. Canalizarea 
			
40	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Cabina de dus cu amesticator si sifon)
	buc	1,000
	
		3. Valoarea utilajului			
		3.1. Водопровод			
41	Pretul firmei	Incalzitor de apa electric   V=50l	buc	1,000
	
 42		Cabina de dus cu amesticator si sifon  Душевая кабина  с душевым поддоном
	buc	1,000

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Lista cu cantitatile de lucrari № 4
 Bloc administrativ. Ventilare

Intocmit in preţuri  curente 13.06.2020
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de montare 
			
		1.1. Вентиляция
			
1	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw   Вентилятор канальный (este modificata norma la h/om. Exclusa h/ut macara)	buc	1,000
	
		2. Valoarea utilajului			
		2.1. Вентиляция			
2	Pretul firmei	Вентилятор канальный d=20cm , Metal, plastic,  Nivel de zgomot (dB)49,  Productibilite (m3/h) 804m3/h,  Putere (W)111,  Viteza de rotire (rot/min) 2116	buc	1,000

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Lista cu cantitatile de lucrari № 5
 Bloc administrativ. Incalzire

Intocmit in preţuri  curente 13.06.2020
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Отопление			
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv    Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	1,000
	
 2	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14ТG)  "Giocomini"  )
	buc	1,000
	
 3	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R  5ТG)  "Giocomini"  )
	buc	1,000
	
 4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470  "Giocomini"
	buc	1,000
	
 5	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой  (R90) "Giocomini"
	buc	1,000
	
 6	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Полипропиленовая труба  PR-R/AL ,  PN 20, DN20x2.8)
	m	12,000
	
 7	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.  (Полипропиленовая труба  PR-R/AL ,  PN 20, DN25x3,5)
	m	12,000
	
 8	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	24,000
	
 9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	24,000
	
		1.2. Соединения для полипропилена
			
10	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,  (Тройник  ф25х20х25)
	buc	1,000
	
 11	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено  ф20)
	buc	2,000
	
 12	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено  ф25)
	buc	2,000
	
 13	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта   ф 25/20)
	buc	2,000
	
 14	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход   ф20х1/2)
	buc	2,000
	
 15	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,  (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)
	buc	2,000
	
 16	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)
	buc	6,000

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)