CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparația capitală a laboratorului clinic-diagnostic, galeria și intrarea în blocul chirurgie, acoperiș și interior (Clinica Emilian Coțaga)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie	
		1.1. Lucrari de reparatie a galeriei	
		1.1.1. pereti	
1	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (goluri la fereastra)	m3	1,20	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,80	
3	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(pereti dispartitori)	m2	13,10	
4	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	7,50	
5	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	15,70	
6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	138,80	
7	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	138,80	
8	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 15 cm latime 	m	98,30	
9	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	204,80	
10	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	204,80	
11	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2	15,00	
12	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m	225,00	
13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	204,80	
14	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	204,80	
15	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	204,80	
16	CF30A
	Tencuieli decorative de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (materialul beneficiarului)	m2	204,80	
17	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)	m2	15,00	
		1.1.2. Tavane	
18	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (armstrong medicinal productie german, grosimea panourilor de 12mm)	m2	121,30	
		1.1.3. Timplarie	
19	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, si pereti dispartitori din DSP.)	m2	4,20	
20	CK21E
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre  7 si 15 mp inclusiv (oarbe spitalicesti)	m2	4,20	
		1.1.4. Lucrari electrice	
21	RpEG02A
	Montarea tablourilor electrice  in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp 	buc	1,00	
22	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,00	
23	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 	buc	2,00	
24	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  (corp de iluminat p-u armstrong Led)	buc	11,00	
25	RpEB03C
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp (VVG 3*1.5)	m	60,00	
26	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp (VVG 3*2.5)	m	40,00	
27	10-06-034-15
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi PVC, pe pereti din beton	m	78,00	
		1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare	
28	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 	m	4,00	
29	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm 	buc	3,00	
		1.2. Lucrari de reparatie a coridorului	
30	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de emulsie apoase	m2	70,00	
31	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	70,00	
32	CF30A
	Tencuieli decorative de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (materialul beneficiarului)	m2	70,00	
33	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)	m2	4,50	
		1.3. Coridor internare sectia ORL	
34	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de emulsie apoase	m2	61,40	
35	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,00	
36	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm  	m	5,00	
37	IC38A
	Piesa de racordare (mufa) , cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,00	
38	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	61,40	
39	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	61,40	
40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	61,40	
41	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	61,40	
42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	21,00	
43	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	40,40	
44	CF30A
	Tencuieli decorative de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (materialul beneficiarului)	m2	40,40	
45	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	21,00	
46	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  (corp de iluminat  Led)	buc	3,00	
		1.4. Cabinet consultativ	
47	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	74,35	
48	CF30A
	Tencuieli decorative de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (materialul beneficiarului)	m2	74,35	
		1.5. Coridor la sala de conferinta	
		1.5.1. Lucrari de demolare	
49	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,30	
50	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de emulsie apoase	m2	38,30	
51	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, si pereti dispartitori din DSP.)	m2	2,00	
52	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,30	
53	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	20,75	
		1.5.2. Pardoseli	
54	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	6,30	
55	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 1.5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (K=3)	m2	6,30	
56	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	6,30	
		1.5.3. Pereti	
57	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	28,30	
58	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,30	
59	CF02B5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=2)	m2	28,30	
60	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 15 cm latime 	m	7,50	
61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONOCONTACT)	m2	28,30	
62	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	28,30	
63	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	28,30	
64	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)
	m2	1,50	
65	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu (cornier la glafuri)	m	8,00	
66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2	28,30	
67	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	28,30	
68	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	66,50	
69	CF30A
	Tencuieli decorative de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (materialul beneficiarului)	m2	66,50	
		1.5.4. Tavan	
70	CK28C
	Tavane suspendate executate pe santier din OSB 12mm	m2	6,25	
71	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	6,25	
72	IzF10I
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi dispuse pe doua rinduri, formind canale de aerare, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (25cm grosime)	m2	6,25	
73	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	6,25	
		1.5.5. Timplarie	
74	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usi interne medicinale din lemn, la alegerea modelului se va consulta cu beneficiarul)	m2	2,00	
		1.5.6. Acoperis	
75	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,80	
76	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (40*50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.002834 se iau dupa proiect. ( 40*50.)	m2	20,35	
77	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate 	m2	20,35	
78	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (grosimea tablei 0.55mm)	m2	20,35	
79	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 	m	2,50