CAIET DE SARCINI
pentru Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. ______   din  _____ martie 2022

28 februarie 2022                                                                                                mun. Hîncești

1.	Autoritatea contractantă : Colegiul de Construcții din mun. Hîncești
       2. Organizatorul procedurii de achiziţie : Colegiul de Construcții din mun. Hîncești
       3.  Obiectul achiziţiei: Lucrari de reparatie capitală a acoperișului Căminului nr.2 al 
                                           Colegiului de Construcții din mun. Hîncești
      4. Cod CPV : 45200000-9 

   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumirea lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Acoperis sarpant
	
1	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.
	m	114,000	
2	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mcsistematizarea parapetului
	m3	4,560	
3	CD64A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m Sistematizarea parapetului.
	m3	7,200	
4	CB03D2
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea  pina la 21-35 m,  sprijinirile fiind incluse pentru centura
	m2	45,600	
5	CC01B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv centura inclusiv bare de prindere a cosoroabelor d=14mm peste 1.5m.
	kg	614,230	
6	CA04H
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) centura 200*400.
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040
	m3	9,120	
7	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 
	m3	6,760	
8	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	10,110	
9	CE42A
	Executarea lucarnelor 
	buc	4,000	
10	CE30A
	Contrasterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0019 se iau dupa proiect. 
	m2	765,150	
11	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0071 se iau dupa proiect. 
	m2	765,150	
12	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
Material marunt=1,030
	m2	765,160	
13	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
Material marunt=1,050
	m2	765,160	
14	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
Material marunt=1,030
	m	122,000	
15	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
Material marunt=1,020
	m	166,000	
16	CL17B
	Montarea elementelor parazapada prefabricata
	m	110,000	
17	CE31D
	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m
	m2	97,600	
18	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
	m3	23,750	
19	CN16A
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la streasna.si frantoane
	m2	97,600	

Relaţii de contact:  0269 2-36-03           
              
            Directorul  Colegiului 
         de Construcții din mun. Hîncești                                   Alexandru MEGHEREA             
                                                                                                                                     L.Ș.