CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor:  „Lucrări de reparație capitală în cadrul LT „M.Eminescu” subordonat DETS sect. Botanica.

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    		Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		I    Lucrari de reparatie
	
		1.   Bloc Alimentar cu toate incaperile aferente 
	
		1.1. Pardosele 
	
1	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	385,56
	
2	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	117,21
	
3	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	385,50
	
4	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	385,50
	
5	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi gresie (600*600)
	m2	385,50
	
		1.2. Tavane 
	
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	471,32
	
7	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	471,32
	
8	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	471,32
	
9	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)
	m2	471,32
	
10	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	471,32
	
11	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	471,32
	
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	471,32
	
13	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	471,32
	
		1.3. Pereti 
	
14	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,30
	
15	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	320,20
	
16	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	42,86
	
17	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,25
	
18	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	560,50
	
19	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortsan 120mm la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	3,50
	
20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonogrund	m2	560,20
	
21	CF05B
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	560,00
	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	350,25
	
23	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	350,25
	
24	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	325,36
	
25	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	325,36
	
26	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	325,36
	
27	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	325,36
	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	325,36
	
29	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	325,36
	
30	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC  cu jaluzele reglabile manual	buc	15,00
	
		1.4. Stilaje PAL laminat
	
31	Pret piata
	Raft metalic  Moduline 1195x580x2130 mm, 5 polite RAL3020 cu PAL laminat	set	5,00
	
		1.5. Timplarie 
	
32	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	42,86
	
33	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Grile metalice	kg	390,00
	
34	RpCP15A
	Repararea grilajelor-armonica, metalice, simple	kg	120,00
	
35	RpCP12C
	Montarea gratiilor la ferestre, simple	kg	120,00
	
36	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	43,08
	
37	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv	m2	22,44
	
38	CK21B1
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste  35 m ,intr-un canat, cu suprafata tocului intre  7 si 15 mp inclusiv	m2	21,02
	
39	CK12A1
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,42
	
40	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	4,84
	
41	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	189,25
	
42	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (interioare)	m2	14,80
	
43	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (interioare)	m2	14,80
	
44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  (interioare)	m2	14,80
	
45	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	14,80
	
46	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	11,50
	
47	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	10,50
	
48	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	12,50
	
49	СF60S
	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatie (Corub)	m2	85,00
	
		1.6. Sistema de incalzire
	
50	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	24,00
	
51	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	45,00
	
52	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	180,00
	
53	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	50,00
	
54	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	50,00
	
55	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"	buc	22,00
	
56	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	156,00
	
57	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	200,00
	
58	IC30A
	Dop din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/8"	buc	12,00
	
59	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	50,00
	
60	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	30,00
	
61	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	60,00
	
62	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"
	buc	24,00
	
63	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	48,00
	
64	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	48,00
	
65	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Bimetal)
	buc	22,00
	
66	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	200,00
	
67	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	125,00
	
68	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	125,00
	
		1.7. Apeduct Canalizare
	
69	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	160,00
	
70	RpSB01D
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm	m	60,00
	
71	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	65,00
	
72	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	25,00
	
73	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	22,00
	
74	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc	1,00
	
75	RpIC29C
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  2"
	buc	15,00
	
76	RpSD22C
	Montarea robinetului de reglaj, pentru teava din otel, avind diametrul de 20 mm
	buc	10,00
	
77	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc	45,00
	
78	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	45,00
	
79	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	85,00
	
80	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.
	m	175,00
	
81	IC38A
	Piesa de racordare cot, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc	90,00
	
82	IC38A
	Piesa de racordare mufa d20 cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc	50,00
	
83	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc	60,00
	
84	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"
	buc	50,00
	
85	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"
	buc	22,00
	
86	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	22,00
	
87	RpSA44I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	85,00
	
88	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	120,00
	
89	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	45,00
	
90	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	25,00
	
91	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	20,00
	
92	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	22,00
	
93	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	55,00
	
94	RpSA44E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2"
	buc	20,00
	
95	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
	buc	30,00
	
96	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
	buc	22,00
	
97	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
	buc	12,00
	
98	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
	buc	6,00
	
99	RpSB41A
	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
	buc	7,00
	
100	RpSC23A
	Montarea spalatorului cu picurator (cu doua compartiment) pentru vase, din  inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (INOX 1800Lung *600 Lat)
	buc	3,00
	
101	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00
	
102	RpSC21B
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	15,00
	
103	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,00
	
104	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00
	
105	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
	
106	RpSE25A
	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, inclusiv Boler 80 L	buc	2,00
	
107	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	4,00
	
108	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	10,00
	
109	RpSC24A1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00
	
110	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	125,00
	
111	RpSF09A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"	m	125,00
	
112	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	125,00
	
		1.8. Ventilare 
	
113	RpVB37B
	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm	m2	5,20
	
114	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm	m2	49,00
	
115	VB30B
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2	15,00
	
116	CL19C
	Filtru antigrasimi metalice gata confectionate: inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare pentru ventilatii	m2	2,75
	
117	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	14,90
	
118	VA17F
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	1,09
	
119	VA11E
	Piesa speciala (reductie), din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm
	m2	0,50
	
120	VA13F
	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm
	m2	3,00
	
121	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm	buc	1,00
	
122	VC01C
	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	1,00
	
123	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
	kg	83,70
	
		1.9. Lucrari diverse
	
124	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,00
	
125	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	35,00
	
126	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	47,00
	
127	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30x30 cmp	m	60,00
	
128	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,00
	
129	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	12,00
	
130	TsH92B
	Incarcarea in auto	t	12,00
	
131	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km	t	12,00
	
		2. Electricitate
	
132	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa,ЩРн-48	buc	1,00
	
133	08-03-526-1
	Automat bipolar АД-12/2Р/16А/30mA	buc	25,00
	
134	08-03-526-1
	Automat bipolar BA-47/29/1P/B10	buc	35,00
	
135	piata
	Bara "N" nul 6x9 mm	buc	8,00
	
136	Piata
	Sina de impamintare	buc	8,00
	
137	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,27
	
138	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,VVG montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp	m	250,00
	
139	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,VVG, , avind sectiunea 3x2,5  mmp	m	500,00
	
140	RpEB11H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,VVG, , avind sectiunea 5x2,5 mmp	m	125,00
	
141	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	100,00
	
142	RpEE03A
	Montarea prizelor	buc	40,00
	
143	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor	buc	15,00
	
144	RpEF15I
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18, fara tub tip LED
	buc	45,00
	
145	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W tip LED
	buc	4,00

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		II . Lucrari de reparatie 

1. Coridor Etaj 1
	
		1.1. Tavan 
	
1	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	625,50
	
2	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	225,00
	
		1. 2. Pereti 
	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	610,00
	
4	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	47,00
	
5	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, )
	m2	7,20
	
6	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti,etc.)
	m2	18,30
	
7	RpCP23A
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	18,00
	
8	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontasct" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	710,68
	
9	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	110,68
	
10	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar perforat
	m	710,68
	
11	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	710,68
	
12	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	710,68
	
13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	710,68
	
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	710,68
	
15	RpCR06B
	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 2 straturi
	m2	145,50
	
16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)
	m2	710,68
	
17	CG06A
	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti
	m	648,00
	
18	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,
	buc	18,00
	
		1.3. Tocuri la usi si ferestere 
	
19	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)
	m	350,00
	
20	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (interioare)
	m2	122,50
	
21	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  (interioare)
	m2	122,50
	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  (interioare)
	m2	122,50
	
23	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)
	m2	122,50
	
		1.4. Timplari 
	
24	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,
	m2	42,89
	
25	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn, ferestre,
	m2	32,50
	
26	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	42,89
	
27	CK19B1
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 mp inclusiv
	m2	32,50
	
		1.5. Lucrari diverse
	
28	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	50,00
	
29	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	50,00
	
30	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp
	m	150,00
	
31	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp
	m	150,00
	
32	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t	35,00
	
33	TsH92B
	Incarcarea in auto
	t	35,00
	
34	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km
	t	35,00
	
		1.6. Sistema de incalzire
	
35	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	125,00
	
36	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
	buc	66,00
	
37	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	420,00
	
38	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	90,00
	
39	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	90,00
	
40	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"
	buc	72,00
	
41	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	250,00
	
42	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	210,00
	
43	IC30A
	Dop din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/8"
	buc	216,00
	
44	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	260,00
	
45	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	72,00
	
46	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	72,00
	
47	IC53B
	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"
	buc	144,00
	
48	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	44,00
	
49	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	144,00
	
50	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv
	buc	22,00
	
51	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	490,00
	
52	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	490,00
	
53	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	490,00
	
		  2. Lucrari de montare 
	
		2.1. Electricitate
	
		2.1.1. Lucrari pregatitoare
	
54	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	2,00
	
55	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	183,00
	
56	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	102,00
	
		2.1.2. PЩ
	
57	08-03-526-1
	Automat bipolar АД-12/2Р/16А/30mA
	buc	5,00
	
58	08-03-526-1
	Automat bipolar BA-47/29/1P/B10
	buc	5,00
	
		2.1.3. Cablu
	
59	RpEA01B
	Montarea tuburilor gofrat d=20mm
	m	850,00
	
60	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,VVG montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp
	m	1 250,00
	
61	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,VVG, , avind sectiunea 3x2,5  mmp
	m	400,00
	
62	RpEB11H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,VVG, , avind sectiunea 5x2,5 mmp
	m	50,00
	
63	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC
	buc	100,00
	
		2.1.4. Prize si intrerupatoare 
	
64	RpEE03A
	Montarea prizelor
	buc	10,00
	
65	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor
	buc	20,00
	
		2.1.5.  Corpuri de iluminat
	
66	RpEF15I
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 4x18, fara tub tip LED
	buc	40,00
	
67	RpEF15I
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent2x18, fara tub tip LED
	buc	13,00
	
68	RpEF15I
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2*36, fara tub tip LED
	buc	3,00
	
69	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W tip LED
	buc	10,00

70	RpEF17A
	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie ''EXIT''
	buc	4,00

	
    
III  Lucrari de reparatie si Hidroizolare a Acoperisuli tip molae  	
1	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	625,0000
	
2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.
	m	35,0000
	
3	RCsE29A
	Pelicula din polimeri  pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii
	m2	710,0000
	
4	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	45,0000
	
5	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	48,0000
	
6	RpCI22E
	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv
	m	250,0000
	
7	IzF34A
	Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat)
	m2	710,0000
	
8	CG51A
	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD"  "FX 20", acoperire industriala in 2 straturi, grosimea stratului de 2 mm pe suport existent
	m2	710,0000
	
9	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi,
	t	45,0000
	
10	TrB05B2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	45,0000
	
11	TsI50J
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km
	t	45,0000
	
		IV     Lucrari de reparative WC
	
		1.  Tavan
	
1	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofug, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat
	m2	97,110
	
2	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	97,110
	
3	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	20,000
	
4	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	97,110
	
5	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	97,110
	
6	CG06A1
	Baghete din PVC montate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti
	m	125,000
	
		2. Pereti
	
7	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	445,800
	
8	RpCU05H
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime
	buc	35,000
	
9	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	445,800
	
10	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	445,800
	
11	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	221,400
	
12	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	221,400
	
13	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu
	m	108,500
	
14	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	21,370
	
15	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	221,400
	
16	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	221,400
	
17	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	221,400
	
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	221,400
	
19	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	221,400
	
		3. Pardosele
	
20	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	97,110
	
21	CA02A2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3	5,890
	
22	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	97,110
	
23	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat
	m2	97,110
	
24	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic
	m2	97,110
	
25	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv
	m2	97,110
	
		4. Timplarie
	
26	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	17,650
	
27	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	34,020
	
28	CK22A
	Pereti din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet
	m2	51,840
	
		5. Obiecte sanitare si retele ingineresti interioare
	
29	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi
	buc	3,000
	
30	SA09B
	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	120,000
	
31	SA10A
	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale pentru apa rece, avind diametrul de 20 mm
	m	50,000
	
32	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	80,000
	
33	SB05C
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	56,000
	
34	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	24,000
	
35	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	66,000
	
36	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. de tip turcesc, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	21,000
	
37	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	9,000
	
38	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	21,000
	
39	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	21,000
	
40	RpSE27A
	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc	9,000
	
41	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1200 mm
	buc	6,000
	
42	IC35A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 16,0 mm
	m	95,000
	
43	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 16,0 mm
	buc	55,000
	
44	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	12,000
	
45	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"
	buc	22,000
	
		6. Electricitate
	
46	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,000
	
47	RpEF24A
	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente
	buc	4,000
	
48	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	5,000
	
49	RpEF01A
	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)
	buc	24,000
	
50	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc	40,000
	
51	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu
	buc	15,000
	
52	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	9,000
	
53	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp
	m	410,000