**Oferta tehnică “Mobilier’’**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lot** | **Preț estimativ** | **Denumireabunurilor/**  **serviciilorsolicitate** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă** | **U/M** | | **Cant.** | **Schiţe/foto** | |
| **LOTUL I (Mobilier livrare or. Edineț)** | | | | | | | | |
| 1.1 | 39900 | Masă cu tumbă | Dimensiuni: 1400\*700\*760mm  Carcasa Pal 28mm  de înaltă calitate echivalent Egger   (culoarea va fi aleasa la solicitare),  in spate Pal 18 mm (culoarea va fi aleasa la solicitare), Fasada Pal 18 mm de înaltă calitate echivalent Egger  (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Carcasa ABS-32x2mm Fasada- ABS 22x2 Minerecromateechivalentreling . Mecanismsertare: cu inchiderelentă. Balama cu închiderelentă. Suport bloc sistem | Buc. | | 7 | C:\Users\NIX.MD\Desktop\qwrtyjk.png    D:\proiecte 2017\Spital Lermontov\sectia nr 1\suport bloc sistem.jpg  Schița 1 | |
| 1.2 | 11000 | Dulap TV | Dimensiuni:2200\*3700\*550mm  Carcasa Pal 28mm  de înaltă calitate echivalent Egger   (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Fasada Pal 18 mm de înaltă calitate echivalent Egger  (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Carcasa ABS-32x2mm Fasada- ABS 22x2 Balama cu închidere lentă. Minerecromate echivalent reling. Sticla Lacomat White Balama pentru Sticla cu închidere lentă. Picioare crom 100mm.. Accesorii pentru rafturi:  montaj echivalent Rafix  Dulapul din parteadreapta cu bară din interior, fără rafturi, fără sticlă cu ușădublă | Buc. | | 1 | C:\Users\NIX.MD\Desktop\больница сис\2222222222222\5.png  Schița 2 | |
| 1.3 | 3500 | Tumbăpentrucafea | Dimensiuni: 900\*800\*500mm  Carcasa Pal 28mm  de înaltă calitate echivalent Egger   (culoarea va fi aleasa la solicitare),  in spate Pal 18 mm (culoarea va fi aleasa la solicitare), Fasada Pal 18 mm de înaltă calitate echivalent Egger  (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Carcasa ABS-32x2mm Fasada- ABS 22x2 Minerecromateechivalentreling. Mecanismsertare: cu inchiderelentă.Rotilacauciucrotativa cu frina. Balama cu închiderelentă. | Buc | | 1 | C:\Users\NIX.MD\Desktop\dgfgh.pngSchița 3 | |
| 1.4 | 6000 | Dulapcu oglindăsuspendat | Dimensiuni: 900\*700\*200 mm   Fațada și carcasa PAL de culoare albă18mm,  Minere cromate echivalent reling.  Accesorii pentru rafturi:  montaj echivalent Rafix,  Fără iluminare | Buc. | | 2 | C:\Users\NIX.MD\Desktop\больница сис\2222222222222\8.png  Schița 4 | |
| 1.5 | 3000 | Masă extensibilă | Dimensiuni: 1500\*900\*760 mm desfăcută: 1800 \*900\*760  Blat 38 mm   de înaltă calitate echivalent Egger  (culoarea va fi aleasa la solicitare), tava metal 40\*40\*2, vopsea negru mat. | Buc. | | 1 | D:\proiecte 2017\Spital Lermontov\sectia nr 1\masa bufet 800-600-800.dib    Schița 5 | |
| 1.6 | 22000 | Dulap standard | Dimensiuni: 2100\*1000\*520mm  Carcasa Pal 28mm  de înaltă calitate echivalent Egger   (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Fasada Pal 18 mm de înaltă calitateechivalent Egger  (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Carcasa ABS-32x2mm Fasada- ABS 22x2 Balama cu închidere lentă. Minerecromate echivalent reling.  Picioare crom 100mm.  Accesorii pentru rafturi:  montaj echivalent Rafix  Bară din interior | Buc. | | 5 | C:\Users\NIX.MD\Desktop\dtyi.jpg C:\Users\NIX.MD\Desktop\sdfhj.jpg   Schița 6 | |
| 1.7 | 7500 | Bucătărie | Dimensiuni:2000\*600\*350mm  Carcasa Pal 18mm  de înaltă calitate echivalent Egger   (culoarea va fi aleasa la solicitare),  in spate PFL 3 mm Fasada MDF18 mm de înaltă calitate   (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Carcasa ABS-22x0.5mm Fasada- ABS 22x2 Minere cromate echivalent reling . Mecanism sertare: cu inchidere lentă. Balama cu închiderelentă. | Buc. | | 1 | C:\Users\NIX.MD\Desktop\больница сис\2222222222222\12.png  Schița 7 | |
| **LOTUL II (Mobilier livrare or. Orhei)** | | | | | | | | |
| 2.1 | 22800 | Masă cu tumbă | Dimensiuni: 1400\*700\*760mm  Carcasa Pal 28mm  de înaltă calitate echivalent Egger   (culoarea va fi aleasa la solicitare),  in spate Pal 18 mm (culoarea va fi aleasa la solicitare), Fasada Pal 18 mm de înaltă calitate echivalent Egger  (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Carcasa ABS-32x2mm Fasada- ABS 22x2 Minere cromate echivalent reling . Mecanism sertare: cu inchidere lentă. Balama cu închidere lentă. Suport bloc sistem | Buc. | | 4 | C:\Users\NIX.MD\Desktop\qwrtyjk.png    D:\proiecte 2017\Spital Lermontov\sectia nr 1\suport bloc sistem.jpg  Schița 8 | |
| 2.2 | 8500 | Masă cu tumbă | Dimensiuni: 1800\*750\*760\*1600mm  Carcasa Pal 28mm  de înaltă calitate echivalent Egger  (culoarea va fi aleasa la solicitare),  in spate Pal 18 mm (culoarea va fi aleasa la solicitare), Fasada Pal 18 mm de înaltă calitate echivalent Egger  (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Carcasa ABS-32x2mm Fasada- ABS 22x2 Minere cromate echivalent reling. Mecanism sertare: cu inchidere lentă. Balama cu închidere lentă. Suport bloc sistem Tumbă-anexă din partea stînga | Buc. | | 1 | C:\Users\NIX.MD\Desktop\больница сис\2222222222222\4.png  D:\proiecte 2017\Spital Lermontov\sectia nr 1\suport bloc sistem.jpg  Schița 9 | |
| 2.3 | 11000 | Dulap TV | Dimensiuni:2200\*3700\*550mm  Carcasa Pal 28mm  de înaltă calitate echivalent Egger   (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Fasada Pal 18 mm de înaltă calitate echivalent Egger  (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Carcasa ABS-32x2mm Fasada- ABS 22x2 Balama cu închidere lentă. Minerecromate echivalent reling. Sticla Lacomat White Balama pentru Sticla cu închidere lentă. Picioare crom 100mm.. Accesorii pentru rafturi:  montaj Rafix  Dulapul din parteadreapta cu bară din interior, fără rafturi, fără sticlă cu ușădublă | Buc. | | 1 | C:\Users\NIX.MD\Desktop\больница сис\2222222222222\5.png  Schița 10 | |
| 2.4 | 10000 | Masă cu tumbă | Dimensiuni:1500\*1800\*760mm  Carcasa Pal 28mm  de înaltă calitate echivalent Egger   (culoarea va fi aleasa la solicitare),  in spate Pal 18 mm (culoarea va fi aleasa la solicitare), Fasada Pal 18 mm de înaltă calitate echivalent Egger  (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Carcasa ABS-32x2mm Fasada- ABS 22x2 | Buc. | | 1 | C:\Users\NIX.MD\Desktop\больница сис\2222222222222\15.png schița 11 | |
| 2.5 | 39900 | Dulap standard | Dimensiuni: 2100\*1000\*520mm  Carcasa Pal 28mm  de înaltă calitate echivalent Egger   (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Fasada Pal 18 mm de înaltă calitateechivalent Egger  (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Carcasa ABS-32x2mm Fasada- ABS 22x2 Balama cu închidere lentă. Minerecromate echivalent reling.  Picioare crom 100mm.  Accesorii pentru rafturi:  montaj echivalent Rafix  Bară din interior | Buc. | | 7 | C:\Users\NIX.MD\Desktop\dtyi.jpg C:\Users\NIX.MD\Desktop\sdfhj.jpg   Schița 12 | |
| 2.6 | 9100 | Tumbă | Dimensiuni: 700\*450\*500mm  Pal 28mm Egger H 1137 ST2,  in spate Pal 18 mm H 1277 ST2,  Fasada Pal 18 mm H 1277 ST2,  Carcasa ABS-32x2mm Fasada- ABS 22x2 Minere cromate reling . Mecanism sertare: cu inchidere lentă. Rotila cauciuc rotativa cu frina (HTS). | Buc. | | 7 | C:\Users\NIX.MD\Desktop\sdfg.jpg Schița 13 | |
| 2.7 | 6000 | Masă - anexă  cu tumbă . | Dimensiuni: 1600\*700\*760mm  anexă 800\*700mm Pal 28mm Egger H 1137 ST2,  in spate Pal 18 mm H 1137 ST2,  Fasada Pal 18 mm H 1277 ST2,  Carcasa ABS-32x2mm Fasada- ABS 22x2 Minere cromate reling . Mecanism sertare: cu inchidere lentă. Balama cu închidere lentă. Picioare crom 710mm | Buc. | | 1 | C:\Users\NIX.MD\Desktop\aetyu.jpg   C:\Users\NIX.MD\Desktop\raetsdyhf.jpg Schița 14 | |
| **LOTUL III (Canapea livrare or. Căușeni /Edineț)** | | | | | | | | |
| 3.1. | 20000 | Canapea | Canapea In set: 2 perne  Cadru: lemn  Material acoperire:Stofă  Dimensiuni Inaltime:950 mm   Latime: 2300 mm Adincime: 100 0 mm Mecanism de transformare Euro-carte - mecanism de transformare a canapeleipentruutilizarea de zi cu zi. | Buc. | | 2 | C:\Users\NIX.MD\Desktop\больница сис\;oihukgfcx.png  Schița 15 | |
| **LOTUL IV (Fotoliu livrare or. Căușeni)** | | | | | | | | |
| 4.1 | 10000 | Fotoliu | Fotoliuextensibil 830mm x 850 mm (spațiu de dormit 600 mm x 1850 mm), h =780 Material: stofă/piele | Buc. | | 2 | Schița16 | |
| **LOTUL V (Scaun livrare mun. Căușeni/ Edineț)** | | | | | | | | |
| 5.1. | 7000 | Scaun - bucătărie | **Caracteristici generale**  **Cadru:** metal cromat  **Tapițerie:**piele artificial  **Dimesiuni:**  Lățime: 45 cm  Adîncime: 50 cm  Înălțime: 94 cm  Înălțimepînă la șezut: 47 cm  Înălțimespătar: 46 cm  Lățimeșezut: 42 cm  Adîncimeșezut: 44 cm | Buc. | | 14 | \\data\data\DL\Anet DL\VRÎNCEAN\scaun-neron-chrome.jpg  Schița17 | |
| **LOTUL VI (Mobilier livrare mun. Chișinău)** | | | | | | | | |
| 6.1. | 34200 | Masă cu tumbă | Dimensiuni: 1400\*700\*760mm  Carcasa Pal 28mm  de înaltă calitate echivalent Egger   (culoarea va fi aleasa la solicitare),  in spate Pal 18 mm (culoarea va fi aleasa la solicitare), Fasada Pal 18 mm de înaltă calitate echivalent Egger  (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Carcasa ABS-32x2mm Fasada- ABS 22x2 Minere cromate echivalent reling . Mecanism sertare: cu inchidere lentă. Balama cu închidere lentă. Suport bloc sistem | Buc. | 6 | | | C:\Users\NIX.MD\Desktop\qwrtyjk.png    D:\proiecte 2017\Spital Lermontov\sectia nr 1\suport bloc sistem.jpg  Schița 18 |
| 6.2 | 39600 | Dulap standard | Dimensiuni: 2100\*1000\*520mm  Carcasa Pal 28mm  de înaltă calitate echivalent Egger   (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Fasada Pal 18 mm de înaltă calitateechivalent Egger  (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Carcasa ABS-32x2mm Fasada- ABS 22x2 Balama cu închidere lentă. Minerecromate echivalent reling.  Picioare crom 100mm.  Accesorii pentru rafturi:  montaj echivalent Rafix  Bară din interior | Buc. | 9 | | | C:\Users\NIX.MD\Desktop\dtyi.jpg C:\Users\NIX.MD\Desktop\sdfhj.jpg   Schița 19 |
| 6.3 | 9000 | Dulap pentru documente | Dulap pentru documente. Dimensiunile totale 2000x800x500mm. Materiale: PAL melaminat, grosime 28mm. Uşile de 18mm culoare. La confecționarea mobilierului obligatoriu urmează a fi utilizat PAL MELAMINAT calitativ echivalent EGGER. | Buc. | 4 | | | \\data\data\DL\Anet DL\VRÎNCEAN\Anexa 48.png |
| 6.4 | 18200 | Tumbă | Dimensiuni: 700\*450\*500mm  Pal 28mm Egger H 1137 ST2,  in spate Pal 18 mm H 1277 ST2,  Fasada Pal 18 mm H 1277 ST2,  Carcasa ABS-32x2mm Fasada- ABS 22x2 Minere cromate reling . Mecanism sertare: cu inchidere lentă. Rotila cauciuc rotativa cu frina (HTS). | Buc. | 14 | | | C:\Users\NIX.MD\Desktop\sdfg.jpg Schița 21 |
| 6.5 | 1600 | Dulapsuspendapentrutelefoane | Dimensiuni: 900\*300\*300mm Carcasa Pal 28mm  de înaltă calitateechivalent Egger   (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Fasada Pal 18 mm de înaltă calitate echivalent Egger  (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Carcasa ABS-32x2mm Fasada- ABS 22x2 Balama cu închiderelentă. Minerecromateechivalentreling. 12 lacăți la uși  Accesorii pentru rafturi:  montaj echivalent Rafix | Buc. | 1 | | | C:\Users\NIX.MD\Desktop\больница сис\2222222222222\17.png  Schița 22 |
| 6.6 | 6000 | Masă - anexă  cu tumbă . | Dimensiuni: 1600\*700\*760mm  anexă 800\*700mm Pal 28mm Egger H 1137 ST2,  in spate Pal 18 mm H 1137 ST2,  Fasada Pal 18 mm H 1277 ST2,  Carcasa ABS-32x2mm Fasada- ABS 22x2 Minere cromate reling . Mecanism sertare: cu inchidere lentă. Balama cu închidere lentă. Picioare crom 710mm | Buc. | 1 | | | C:\Users\NIX.MD\Desktop\aetyu.jpg   C:\Users\NIX.MD\Desktop\raetsdyhf.jpg Schița 23 |
| 6.7 | 16000 | Dulap pentru telefoane (inclusiv instalarea) | Dimensiuni: 200\*200\*250mm (celula)  Carcasa Pal 28mm  de înaltă calitateechivalent Egger   (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Fasada Pal 18 mm de înaltă calitate echivalent Egger  (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Carcasa ABS-28x2mm Fasada- ABS 18x2 Balama cu închidere lentă.  Minere cromateechivalent reling.  100 lacăți la uși  Accesorii pentru rafturi:  montaj echivalent Rafix | Buc. | 2 (a cite 50 celule fiecare, 10x5) | | | C:\Users\cebotarim\Desktop\dulap celule.png  Schița 24 |
| 6.8 | 4800 | Masă pentru cafea | Dimensiuni: 450\*800\*500mm  Carcasa Pal 28mm  de înaltă calitate echivalent Egger  (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Carcasa ABS-32x2mm | Buc. | 2 | | | C:\Users\NIX.MD\Desktop\больница сис\2222222222222\7.png  Schița 25 |
| 6.9 | 10000 | Dulap pentru depozitarea laptopurilor | Dimensiuni: 450\*250\*200mm  Carcasa Pal 18mm  de înaltă calitateechivalent Egger   (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Fasada Pal 18 mm de înaltă calitate echivalent Egger  (culoarea va fi aleasa la solicitare),  Carcasa ABS-18x2mm Fasada- ABS 18x2 Balama cu închidere lentă.  Minere cromateechivalent reling.  10 lacati la uși  Accesorii pentru rafturi:  montaj echivalent Rafix | Buc. | 10 | | |  |
| **LOTUL VII (Fotolii livrare mun. Chișinău)** | | | | | | | | |
| 7.1 | 35200 | Fotoliu managerial | **Caracteristici generale**  Tip - Fotoliu directorial  Material carcasa metal  Baza: metal cu inserții din plastic  Cotiere: din plastic  Reglare forța de respingere: da  Fixare spetează:da  **Dimensiuni:**  Lungime șezut: 50 cm  Lățime șezut: 54 cm  Lățimea spetează: 54 cm  Lățime bază: 67 cm  Lungime bază: 67 cm  Înălțime bază: 48/57 cm  Înălțimea fotoliu: 117/125 cm  Înălțimea cotiere: 23 cm | Buc. | 16 | | Schița18 | |
| 7.2 | 42500 | Fotoliu | Fotoliu  Material tapiterie: Stofă, plasă acrilică  Inaltimea sezutului 44-53 cm  Inaltimea spatarului 98cm  Culoare cafenie/neagra | Buc. | 25 | | C:\Users\NIX.MD\Desktop\rtjtrj.pngSchița 19 | |
| **LOTUL VIII(Cuier în mun. Chișinău)** | | | | | | | | |
| 8.1 | 8000 | Cuier vertical din metal | Cuier vertical tip pom cu 6 agațători  Înălțimea: 170 cm  Diametru bază min 28 cm  Greutatea min .3 kg  Diametru tub vertical 32 mm | Buc. | | 16 |  | |

**Termen de execuție**–pînă la data de 90 zile calendaristice

**Garanție** – 1 an.

**Culorile se vor coordona cu beneficiarul**.

**Ofertantul la elaborarea ofertei, va lua în considerare cheltuielile de livrare, asamblare, și instalare a mobilierului.**