CAIET DE SARCINI (lista cantităților de lucrări)
PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREŢURI
1. Denumerea beneficiarului: IP Universitatea Tehnică a Moldovei
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IP Universitatea Tehnică a Moldovei
3. Obiectul achiziţiei: Lucrări de construcții-montaj a Pavilionului de expoziții al IP Universității Tehnice a Moldovei din str. Studenților 9, mun Chișinău

№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari  de  terasament			
1	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,2500	
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	14,8200	
3	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	24,4500	
4	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km	t	1 550,6700	
5	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II ( K=4, la  distanta  de  2 km )	100 m3	9,3900	
6	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,3900	
7	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( in  cariera  pentru  perna )	100 m3	8,5000	
8	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km 	t	1 402,5000	
9	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II ( K=4, la  distanta  de  2 km )	100 m3	8,5000	
10	TsD32A
	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	8,5000	
11	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( in  cariera  pentru  astuparea  santurilor )	100 m3	2,2000	
12	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km 	t	363,0000	
13	TsD03C1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3	1,9800	
14	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,0000	
15	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,2000	
   		Capitolul 2. Fundatie			
16	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton  B 3,5 )	m3	46,3000	
17	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... 	m3	125,0000	
18	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	60,0000	
19	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 6 AI )	kg	65,3000	
20	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 AI )	kg	757,1000	
21	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 10 A III )	kg	6 517,0000	
22	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 18 A III )	kg	890,0000	
23	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 20 A III )	kg	430,0000	
24	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( element  21 )	kg	1 288,0000	
25	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( element  24 )	kg	56,8000	
26	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( element  25 )	kg	162,5000	
27	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( element  Pi-2 )	kg	76,5000	
28	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( element  22 )	kg	51,6000	
29	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( element  13 )	kg	368,0000	
30	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( element  Pi-1 )	kg	23,9000	
31	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	135,0000	
   		Capitolul 3. Carcasa metalica din materialele beneficiarului in cantitate de 47.82 t. (Conform numerelor  de criterii 31,...,35) Se va include doar manopera pentru lucrarile de asamblare si montare.			
32	CL01A
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv  	t	16,4143	
33	CL03A
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv 	t	19,1044	
34	CL03A
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv ( legaturi ) 	t	4,0120	
35	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. 	t	4,9720	
36	CH10A
	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg  ( scari  metalice )	kg	3 336,6000	
37	Pret  furnizor
	Buloane  de  inalta  rezistenta  ( M16x40 - M16x100; M20x58)  in  complect  cu  piulita  si  saiba, plansa 4.1 91A-17-KM	buc	1 350,0000	
38	IzA01D
	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate de metal - confectii si constructii metalice - executate din profile cu grosimi intre 8 si 12 mm, inclusiv - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm 	t	9,7250	
   		Capitolul 4. Strat suport pentru pardoseli, cota: 0.000			
39	DA18A
	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala	m3	25,2000	
40	CC01F1
	Armaturi din otel beton   fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 10 A III )	kg	1 250,0000	
41	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... 	m3	21,0000	

   

Lucrările de construcție vor fi executate în baza proiectului de executie care cuprinde următoarele compartimente: 91.A-17-C, 91.A-17-SA, 91.A-17-KM, 91.A-17-KM-1.

Miron Alexandru						_______________________