CAIET DE SARCINI
 
1.	Denumerea beneficiarului de stat  
Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI, str. Gh. Asachi, 21
2.	Organizatorul procedurii de achiziţie
Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI, str. Gh. Asachi, 21
3.	Obiectul achiziţiilor Lucrari de reparatie Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1.  Garaj. 
			
1	RpCI42C
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.
	m2	15,00	
 2	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor   cornier 50*50*5
	kg	300,00	
 3	IzD11A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a utilajelor tehnologice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc 
	t	0,30	
 4	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Обрешётка 100x32(h)mm -0.36m3
	m2	29,60	
 5	CN51K
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme (развёрнутой поверхности)
	100m2	0,60	
 6	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	20,00	
 7	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) 
	m2	29,60	
 8	CE19B
	Jgheaburi semirotund, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m 
	m	40,00	
 9	CE21B
	 Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m 
	m	21,00	
 10	CE24B
	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare   
	buc	3,00	
 11	RpCI42C
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.        parapet
	m2	28,00	
 12	RCsD08A
	Montarea plaselor sudate 100*100*3
	kg	15,40	
 13	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	14,00	
 14	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga k=4 grosimea totala 5cm
	m2	14,00	
 15	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	8,40	
 16	CE23D
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Parapet 32ml*0.6m tabla gr =0.5mm)
	m	32,00	
 17	CE23C
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm 9 Coltar -80*40cm - 12ml , 130*40cm - 4ml, fisie tabla protectie 60cm -37ml) 
	m	53,00	
 18	CE23A
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Glafuri 110mm)
	m	10,00	
 		Capitolul 2.  Subsol .
			
		Capitolul 2.1. Tavane
			
19	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la tavane din  panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	145,00	
 20	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	170,00	
 		Capitolul 2.2. Pereti
			
21	RpCJ35B
	Demolarea tencuielilor din mortar 5 cm grosimea
	m2	440,00	
 22	CD55C
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize
	m3	1,10	
 23	CD72A
	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m  
	m2	13,00	
 24	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonocontact
	m2	440,00	
 25	CF02A K=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti   pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T   gr.=4cm
	m2	440,00	
 26	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti   pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T   
	m2	60,00	
 27	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	60,00	
 28	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime 
	m	80,00	
 29	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	2,60	
 30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	526,00	
 31	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	466,00	
 32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	466,00	
 33	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	440,00	
 34	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.  
	kg	4,40	
 		Capitolul 2.3. Pardosele
			
35	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi  gresie
	m2	145,00	
 36	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr=10cv
	m2	14,50	
 37	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonocontact
	m2	145,00	
 38	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	145,00	
 39	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	145,00	
 40	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k-2
	m2	-145,00	
 41	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonocontact
	m2	145,00	
 42	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  300x300
	m2	145,00	
 43	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  300x300 - trepte si contratrepte
	m2	2,40	
 44	CK18C
	Montarea baghetelor la  scari  profil reliefat Al
	m	4,80	
 45	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta latimea 15cm
	m	128,00	
 		Capitolul 3. Etajul 3 .
			
		Capitolul 3.1. Coridor  
			
		Capitolul 3.1.1. Tavane

46	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la tavane din  panouri prefabricate "Armstrong"
	m2	63,00	
 47	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	63,00	
 48	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite   in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu  hirtie slef.usc.sticla
	m2	44,00	
 49	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	44,00	
 50	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele   tavanelor  
	m2	44,00	
 51	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Bagheta
	m	28,00	
 52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	44,00	
 53	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	44,00	
 		Capitolul 3.1.2. Pereti
			
54	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite   in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu  hirtie slef.usc.sticla
	m2	835,50	
 55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	835,50	
 56	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - coltar
	m	98,00	
 57	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	360,00	
 58	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	360,00	
 59	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	360,00	
 60	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	835,50	
 61	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	835,50	
 62	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.  
	kg	8,36	
 		Capitolul 3.1.3. Pardosele
			
63	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil 
	m2	206,00	
 64	CG36A
	Pardoseli din placi laminat 12 mm, clasa 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp
	m2	206,00	
 65	CK18C
	Montarea baghetelor la  prag - unirea laminat si placi ceramice
	m	20,00	
 		Capitolul 3.2. Brouri 
			
		Capitolul 3.2.1. Tavane

66	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la tavane din  panouri prefabricate "Armstrong"
	m2	37,00	
 67	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	37,00	
 		Capitolul 3.2.2. Pereti
			
68	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	122,60	
 69	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonocontact
	m2	9,30	
 70	IzF55D
	Termoizolarea   glafurilor a cladirilor cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren 5cm

	m2	9,30	
 71	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 
	m2	20,30	
 72	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - coltar
	m	41,30	
 73	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	126,08	
 74	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Tufigrund
	m2	126,08	
 75	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  "Eurofin"  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	126,08	
 76	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	126,08	
 77	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	126,08	
 78	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.  
	kg	1,26	
 		Capitolul 3.2.3. Pardosele
			
79	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil 
	m2	37,00	
 80	RpCK31A2
	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) 
	m2	37,00	
 81	RCsD08A
	Montarea plaselor sudate 100*100*3
	kg	44,77	
 82	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	37,00	
 83	CG36A
	Pardoseli din placi laminat 12 mm, clasa 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp
	m2	37,00	
 84	CK18C
	Montarea baghetelor la  prag - unirea laminat si placi ceramice
	m	3,00	
 		Capitolul 4.  Sala festiva. Etajul 3.
			
		Capitolul 4.1. Tanane
			
85	RpCO56C
	Demontari: captuseli din  PVC tavane suspendate
	m2	160,00	
 86	RpCO50B ad
	Demolarea baghetelor la timplarie, din mase plastice- plinta  (fara contul m-lor)
	m	54,00	
 87	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (corob 30*60*30 l=35m)
	m2	42,00	
 88	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (corob 30*50 l=54m)
	m2	43,20	
 89	CK18C
	Montarea coltari din aluminiu
	m	124,00	
 90	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	8,52	
 91	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Tufigrund
	m2	85,20	
 92	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	85,20	
 93	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm  k=2
	m2	-85,20	
 94	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  "Eurofin"  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	85,20	
 95	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	85,20	
 96	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele   tavanelor  
	m2	85,20	
 97	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Bagheta
	m	124,80	
 98	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a baghetelor 
	m2	18,72	
 99	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Bagheta 124.8m*0.15m
	m2	18,72	
 100	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	85,20	
 101	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	85,20	
 102	CK55O
	Plafoane tensionate din tesatura de poliester сu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea peste 4 m, cu suprafata peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti de beton.( 144 ml - profil )
	m2	144,00	
 103	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	50,00	
 		Capitolul 4.2. Pereti
			
104	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	81,00	
 105	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare   driscuite la pereti   gr.=2cm din jurul glafurilor latimea 30cm*75l
	m2	22,50	
 106	RpCO50B ad
	Demolarea baghetelor la timplarie, din mase plastice- plinta  (fara contul m-lor)
	m	54,00	
 107	RpCO56B k=3
	Demontari: , storurilor venetiene,  draperii  in 2-3 rinduri, inclusiv accesoriile, pentru Sala festiva + jaluzele ferestre
	m2	170,00	
 108	CK32A
	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport 
	m2	36,00	
 109	IzF55B
	Termoizolarea  peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren 5cm (Cornier din aluminiu-0.5ml/m2)
	m2	22,50	
 110	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	22,50	
 111	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - coltar
	m	75,00	
 112	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	22,50	
 113	CD72A
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 
	m2	400,00	
 114	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - coltar
	m	150,00	
 115	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Tufigrund
	m2	400,00	
 116	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	40,00	
 117	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	422,50	
 118	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Bagheta b=15cm
	m	55,00	
 119	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Bagheta b=8cm
	m	55,00	
 120	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Bagheta b=10cm
	m	55,00	
 121	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  "Eurofin"  grosime 1,0 mm pe suprafetele   baghetelor
	m2	422,50	
 122	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2	342,50	
 123	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	342,50	
 124	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	342,50	
 125	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.  
	kg	3,42	
 126	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti   interioare 
	m2	80,00	
 127	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (plaster marmura )
	m2	80,00	
 128	RpCO49D
	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar (1m x 60cm---7buc)
	m	7,00	
 129	CK22A
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet ( перегородка раздвижная)
	m2	25,00	
 130	CB14C
	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)
	m2	200,00	
 		Capitolul 4.3. Pardosele
			
131	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (Scaune. Sala Festiva) cu recuperare
	buc	200,00	
 132	TrB01A1-5
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), pe distanta de 50 m 
	t	8,00	
 133	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 
	m2	210,00	
 134	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment 5cm
	m2	210,00	
 135	RpCK01B1k=1.667
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) gr =5cm
	m2	210,00	
 136	CL10D
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre  0,151-1.500 t, asamblate prin sudura - 50*50*50 L=600ml
	t	2,27	
 137	IzD11A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a utilajelor tehnologice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc 
	t	2,27	
 138	RpCK02A
	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 50 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x100 mm (Consum Scind rasin-9.0m3 Rigle stejar-3.0m3)
	m2	180,00	
 139	RCsK01D
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB) -  15mm
	m2	180,00	
 140	CG36A
	Pardoseli din placi laminat 12 mm, clasa 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( Plinta PVC 8cm- 30ml, Plinta MDF -54ml)
	m2	270,00	
 141	CH09A
	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (trepte scena   ) 
	m	30,00	
 142	CG36A
	Pardoseli din placi laminat 12 mm, clasa 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	14,00	
 143	CK18A
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Profil lat cu cauciuc pentru scari)
	m	30,00	
 144	RpCR20A
	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat (Vopsirea cu email a balustradelor din metal L-6m H-0.80)
	m2	2,40	
 		Capitolul 5.  Etajul 2.Coridor , birouri , auditorii .
			
145	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	215,00	
 146	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu  hirtie slef.usc.sticla
	m2	363,10	
 147	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din lemn
	m2	25,00	
 148	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	40,00	
 149	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	851,00	
 150	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite  3m
	m2	258,80	
 151	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonocontact
	m2	166,30	
 152	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, 
	m2	48,00	
 153	CF02A K=1.5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti   pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T   gr.=3cm
	m2	30,00	
 154	IzF55B
	Termoizolarea  peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren 5cm
	m2	48,30	
 155	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	1 314,00	
 156	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - coltar
	m	256,00	
 157	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	71,20	
 158	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	1 314,30	
 159	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	1 206,10	
 160	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	1 391,10	
 161	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	1 391,10	
 162	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	1 391,10	
 163	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.  
	kg	13,91	
 		Capitolul 6. Tavane. birouri , auditoriu , coridor
			
164	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	767,80	
 165	RpCH18A
	Scheletul din material lemnos,, executat din lemn   carcas brus 50x50*mm*98ml Bufet
	m3	0,24	
 166	IzF53A
	Executarea manuala a strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat   Bufet
	m2	92,00	
 167	CE30A
	Astereala din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (consum Scinduri de rasinoase0.27m3  100*30mm  90ml)Bufet
	m2	92,00	
 168	CN51D
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice Bufet
	m3	0,51	
 169	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Bufet
	m2	92,00	
 170	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 
	m2	59,20	
 171	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	59,20	
 172	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	5,92	
 173	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	59,20	
 174	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) k-2
	m2	-59,20	
 175	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	59,20	
 176	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	59,20	
 177	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Bagheta
	m	44,00	
 178	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Bagheta
	m2	3,08	
 179	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	59,20	
 180	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	59,20	
 		Capitolul 7. Scari interioare
			
		Capitolul 7.1. Scara 1-2
			
181	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	200,00	
 182	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: 
	m2	80,00	
 183	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu  hirtie slef.usc.sticla
	m2	300,00	
 184	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	220,00	
 185	CF54C
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat:(deschisuri) 40cm*115.1m
	m2	46,04	
 186	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Tufigrund
	m2	306,04	
 187	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	254,60	
 188	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	380,00	
 189	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr=3mm pu placaj cu placi din ghips-carton 220mp)
	m2	326,60	
 190	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	-326,60	
 191	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	596,04	
 192	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	676,40	
 193	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	676,40	
 194	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.  
	kg	6,76	
 		Capitolul 7.2. Scari pardosea
			
195	RpCL22E
	Desfacerea minei curente din metal
	kg	200,00	
 196	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	60,00	
 197	IzA04A k=2
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma -trepte
	m2	120,00	
 198	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant  
	m2	120,00	
 199	CG06A k=0.5m
	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Demolarea plintei - plinta ml, accesorii -fara cost, manopera 0.5)
	m	160,00	
 200	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonocontact
	m2	209,12	
 201	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	33,00	
 202	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi  , dimensiuni  placi: pina la 300 x 600 mm  
	m2	115,30	
 203	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Latimea 30cm *208.50ml)
	m2	62,55	
 204	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm  contratrepte 0.15*208.5.ml
	m2	31,28	
 205	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 
	m	202,00	
 206	CH06B
	Mina curenta metalica (Balustrada)  montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de  otel formata la rece, dreapta INOX H=0.8m L=80ml
	m	80,00	
 		Capitolul 7.3.  Partea laterala a scarii
			
207	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonocontact
	m2	45,00	
 208	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	45,00	
 209	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti   interioare 
	m2	45,00	
 210	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (plaster marmura )
	m2	45,00	
 		Capitolul 8. Scara Centrala, coridor, anticamera, brouri.
			
		Capitolul 8.1. Tavane

211	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	200,00	
 212	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite   in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu  hirtie slef.usc.sticla
	m2	80,00	
 213	RpCN12A
	Desfacerea profilelor, profilatiilor  prefabricate, la  tavane 
	m	25,00	
 214	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Bagheta
	m	25,00	
 215	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	80,00	
 216	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	80,00	
 		Capitolul 8.2. Pereti
			
217	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (parapet) cu recuperarea m-lor Anticamera
	m2	20,00	
 218	RpCO17A
	Montarea cutiilor (parapet), gata confectionate, executate din cherestea de rasinoase 
	m2	20,00	
 219	RpCM29A ad
	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi mozaicate (rosturile la teracota de executat cu fuga , consum 1mp-0.55kg)
	m2	12,00	
 220	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu  hirtie slef.usc.sticla
	m2	420,00	
 221	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	408,55	
 222	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (40.85m2 -pu GC , 300mp-pu pereti tencuite)
	m2	240,85	
 223	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonocontact -glafuri
	m2	31,25	
 224	IzF55B
	Termoizolarea  peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren 5cm Coltar -91ml - glafuri
	m2	31,25	
 225	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	439,81	
 226	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Tufigrund
	m2	439,81	
 227	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	859,81	
 228	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	859,81	
 229	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	859,81	
 230	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.  
	kg	8,59	
 231	CK32A
	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport 
	m2	19,00	
 		Capitolul 8.3. Pardosele
			
232	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil 
	m2	39,20	
 233	RpCK02A
	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 50 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm
	m2	5,00	
 234	CG36A
	Pardoseli din placi laminat 12 mm, clasa 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp
	m2	330,00	
 235	CK18C
	Montarea baghetelor la  prag - unirea laminat si placi ceramice
	m	9,00	
 		Capitolul 9. Etajul 2.Birouri, Anticamera.
			
		Capitolul 9.1. Tavane
			
236	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la tavane din  panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	98,00	
 237	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	98,00	
 		Capitolul 9.2. Pereti
			
238	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	115,00	
 239	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare   driscuite la pereti   gr.=2cm din jurul glafurilor latimea 20cm, l=31ml
	m2	6,20	
 240	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	209,30	
 241	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	21,00	
 242	IzF55B
	Termoizolarea  peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren 5cm (coltar Al=31ml)
	m2	9,30	
 243	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Tufigrund
	m2	200,00	
 244	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	209,30	
 245	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 
	m2	209,30	
 246	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	200,00	
 247	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	209,30	
 248	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 
	m2	209,30	
 249	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.  
	kg	2,09	
 250	RpCO49D
	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar (1m x 60cm---5buc)
	m	5,00	
 251	CK32A
	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport 
	m2	19,00	
 		Capitolul 9.3. Pardosele
			
252	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	98,00	
 253	CG06A k=0.5m
	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Demolarea plintei - plinta ml, accesorii -fara cost, manopera 0.5)
	m	70,00	
 254	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 5cm
	m2	98,00	
 255	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  gr 5cm
	m2	98,00	
 256	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga k=4
	m2	98,00	
 257	RCsK01D
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB) -  15mm
	m2	98,00	
 258	CG36A
	Pardoseli din placi laminat 12 mm, clasa 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Plinta MDF)
	m2	98,00	
 		Capitolul 10. Bufet
			
		Capitolul 10.1. Pereti
			
259	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	50,00	
 260	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- placi ghips decorative
	m2	107,00	
 261	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	560,00	
 262	RpCG29E1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice
	m3	2,60	
 263	RpCP21A
	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 45x45x3 mm, la scari din beton sau beton armat (exclusiv otel)
	m	20,00	
 264	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi VR 50x50x3 - 62 m2
	kg	136,40	
 265	CD55C
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize
	m3	0,48	
 266	CD55C
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize - Fortan 200/400
	m3	2,11	
 267	CD55C
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize - Fortan 125/400
	m3	1,17	
 268	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi VR 150x150x3 
	kg	25,71	
 269	RpCD02C
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. d10 mm
	kg	55,80	
 270	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	12,00	
 271	RpCB04A1
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)
	m3	1,27	
 272	RpCJ15D
	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea "stropului"  (amorsarea cu ciment - nisip k-0,2 la manopera, exclusiv aracet, nisip simplu)
	m2	560,00	
 273	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	560,00	
 274	CF02A5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k-4
	m2	560,00	
 275	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	169,00	
 276	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	417,65	
 277	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	392,00	
 278	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	10,00	
 279	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	392,65	
 280	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu vopsea structurata la pereti
	m2	392,65	
 281	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	164,00	
 282	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	185,00	
 283	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - glaf latimea 15-20cm
	m	70,00	
 284	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota
	m	50,00	
 285	CK18C
	Montarea coltari din aluminiu
	m	69,50	
 		Capitolul 10.2. Pardosele
			
286	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi din placi de gresie
	m2	138,30	
 287	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	138,30	
 288	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	38,70	
 289	CG32B1
	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Nivelarea cotelor cu amestec nisip-prundis)
	m3	12,00	
 290	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	3,87	
 291	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi
	kg	112,20	
 292	CG32B1
	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta  (exclusiv piatra, nisip)
	m3	12,00	
 293	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (2 cm)
	m2	177,00	
 294	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	177,00	
 295	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k-2
	m2	-177,00	
 296	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonocontact
	m2	177,00	
 297	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  500x500
	m2	119,00	
 298	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  300x300
	m2	58,00	
 299	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta latimea 15cm
	m	80,00	
 		Capitolul 11. Timplaria.  
			
300	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 
	m2	180,45	
 301	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	115,00	
 302	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv - (fara sicle cu sandwici)
	m2	4,90	
 303	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 500mm
	m	41,60	
 304	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 450mm
	m	29,00	
 305	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 350mm
	m	5,85	
 306	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm
	m	2,65	
 307	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 180mm
	m	2,70	
 308	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 110mm
	m	2,65	
 309	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv           usi PVC  2m*0.90m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei
	m2	15,70	
 310	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  usi PVC duble  2.3m*1.50m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei
	m2	34,50	
 311	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  usi PVC duble  2.3m*0.9m cu accesorii - miner, yala min cu 3 chei
	m2	10,35	
 312	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare, partea interioara captusita cu Fanera 20mm 2.3x1.50,gata vopsita de  1 strat de grund si doua straturi de vopsea emal
	m2	6,90	
 313	CL19D
	Grilaje (gratii) metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat - usa cu  accesorii - miner, yala min cu 3 chei - 6.9mp- gata vopsita de  1 strat de grund si doua straturi de vopsea emal
	kg	50,00	
 314	CL19D
	Montarea grileta metalica (решетка) la ferestre ,gata vopsita de  1 strat de grund si doua straturi de vopsea emal ,8mp
	kg	40,00	
 315	CK25D k=0.5
	Reglarea usilor confectionate din profiluri din mase plastice  -  ( costul usei -0.00 lei , k manopera =0.5)
	m2	10,35	
 316	RpCR14 A
	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie 
	m2	104,25	
 317	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi) 
	m2	104,25	
 318	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite   in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu  hirtie slef.usc.sticla
	m2	104,25	
 319	RpCR10B
	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi 
	m2	296,55	
 320	CK03C
	Usi din lemn interioare in doua  canaturi existente - montarea dupa vopsirea lor (materiale -0.00)
	m2	104,25	
 321	CK33B
	Miner  la usile PVC de intrare in cladiri
	buc	4,00	
 322	RpCP10A
	Schimbarea unei broaste de alt tip decit al celei initiale 
	buc	34,00	
 323	RpCP10C
	Pufere de cauciuc montate cu suruburi pentru lemn (cu cap inecat) Opritor usa  
	buc	52,00	
 		Capitolul 12. Pardosele. Birouri , auditoriu , coridor.
			
324	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Desfacerea corob din lemn 29.20m x 23cm.)
	m2	6,72	
 325	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Desfacerea DSP 18mm)
	m2	30,30	
 326	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Desfacerea scindura 50mm)
	m2	30,30	
 327	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Desfacerea pard. din scindura 50mm)
	m2	35,50	
 328	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc ( (Desfacerea balka 20x15x41,30m)
	m2	30,30	
 329	RpCK02A
	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 50mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente,  grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm (Montare balka.  )
	m2	30,30	
 330	RCsK01D
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) - Montare fanera 15mm
	m2	30,30	
 331	RpCH18A
	Scheletul din material lemnos,, executat din lemn  Executare corub -carcas brus 50x100mm
	m3	0,48	
 332	RCsK01D
	Executare corub 10cm x 25cm x32m din fanera de 15mm 
	m2	11,20	
 333	RCsK01D
	Montare fanera 15mm
	m2	28,35	
 334	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 
	m2	150,80	
 335	RpCK31A2
	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) 
	m2	1,80	
 336	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor
	m2	1 000,00	
 337	CG36A
	Pardoseli din placi laminat 8mm, clasa 32, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp
	m2	200,00	
 338	CG36A
	Pardoseli din placi laminat 12 mm, clasa 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp
	m2	800,00	
 
				Lucrari de reparatie a sistemei de ventilare		
	                                                                                                         
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
1	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie 
	buc	60,00	
 2	RpVC39A
	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h 
	buc	2,00	
 3	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm  
	m2	15,60	
 4	RpVD01A
	Curatarea instalatiei de ventilatie, la interior si exterior cu apa  
	m3	1,00	
 5	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,   de 20x25 cm , montate in zid
	buc	60,00	
 6	
	Grila plastic 250 x 250 VR2525 
	buc	60,00	
 7	VB15B
	Rama cu jaluzele reglabile  exterior 
	buc	21,00	
 8	
	Rama anemostat rotund aluminiu D200 mm
	buc	2,00	
 9	
	Rama anemostat rotund aluminiu D300 mm
	buc	1,00	
 10	
	Grila ventilatie patrata  plasa pentru insecte, 350*350 mm
	buc	18,00	
 11	RpVB30A
	Confectionarea si montarea hotei de uz general tip A,B,C, confectionata din  tabla zincata gr 0,5 mm    1800x700
	m2	6,00	
 12	RpVB30A
	Confectionarea si montarea hotei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla Zn de 0,5 mm grosime    1500x800
	m2	5,70	
 13	RpVB30A
	Confectionarea si montarea hotei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla Zn de 0,5 mm grosime    2900x900
	m2	6,75	
 14	RpVA01A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200*200mm  l=15ml
	m2	12,00	
 15	RpVA01A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300*300mm  l=3ml
	m2	3,60	
 16	RpVD02A
	Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm 
	m	18,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
17	VC05A
	Montarea ventilatoarelor axiale, 
	buc	2,00	
 18	VC16A
	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit  de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h BTU 18/24.000
	buc	5,00	
 19	VD02A
	Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, viteza medie in planul sectiunii
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
20	
	Ventilator axial de tubulatura Vents TT 200 PRO
	buc	2,00	
 21	
	Conditioner BTU 18/24.000  incl. traseu frig. 5ml, console,  bloс exter. si inter.
	buc	5,00	
 
				Lucrari de reparatie a sistemei electrice		
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
1	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,00	
 2	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	70,00	
 3	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare-21buc, prize-3buc ) 
	buc	24,00	
 4	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri 
	m	600,00	
 5	RpEH08A
	Demontarea instalatiei de paratrasnet (conductorul si piesele componente): piesele de protectie si separatie  (Демонтаж защитных и раделительных деталей)impamintarea (zazemlenie)
	buc	1,00	
 6	RpEH08B
	Demontarea instalatiei de paratrasnet (conductorul si piesele componente): conductorii de coborire de pe ziduri 
	m	1,00	
 7	RpEH08C
	Demontarea instalatiei de paratrasnet (conductorul si piesele componente): conductor de captare 
	m	1,00	
 8	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
	buc	65,00	
 9	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	50,00	
 10	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	50,00	
 11	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	28,00	
 12	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	28,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
13	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM TF 
	buc	2,00	
 14	RpEE01C
	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat Elmos VA47-63 40 A 380 V)
	buc	4,00	
 15	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	104,00	
 16	RpEE01B
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 32 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	4,00	
 17	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 12 module,  hager, schneider, legrand sau eaton
	buc	10,00	
 18	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 16module,  hager, schneider, legrand sau eaton
	buc	9,00	
 19	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	11,02	
 20	
	Cablu   VVGng 4x4
	m	304,00	
 21	
	Cablu   VVGng 3x2,5
	m	800,00	
 22	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	6,50	
 23	
	Cablu   VVGng 3x1,5
	m	650,00	
 24	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2
	100 m	0,22	
 25	
	Cablu   VVGng 5x4
	m	22,00	
 26	08-02-412-6
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2
	100 m	1,32	
 27	
	Cablu electric ВВГнг 5x16
	m	112,00	
 28	
	Cablu # VVGng 5 x 10 mm#
	m	20,00	
 29	08-02-395-1
	Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 200 mm
	t	0,01	
 30	
	Jgheab 60 x 60 mm perforat 
	m	20,00	
 31	RpEB10A
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC,   1x6

	m	8,00	
 32	08-02-408-1
	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm
	100 m	1,10	
 33	
	Teava gofrata metal d25mm
	m	110,00	
 34	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N 
	100 m	23,14	
 35	
	Teava gofrata 750N d16mm
	m	1 500,00	
 36	
	Teava gofrata 750N d20mm
	m	440,00	
 37	
	Teava gofrata 750N d25mm
	m	50,00	
 38	08-03-574-1
	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2
	100 fire	0,69	
 39	RpEF13C
	Montarea corpurilor de iluminat de perete. Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator
	buc	2,00	
 40	Pret de piata
	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator
	buc	2,00	
 41	RpEF02B
	Montarea corpuri de iluminat pentru tuburi LED
	buc	272,00	
 42	
	Corp de iluminat incorporat  200x200 mm, pentru tuburi LED
	buc	20,00	
 43	
	Corp de iluminat incorporat  250x250 mm, pentru tuburi LED
	buc	202,00	
 44	
	Corp de iluminat incorporat  300x300 mm, pentru tuburi LED
	buc	20,00	
 45	
	Corp de iluminat incorporat 400*400mm, pentru tuburi LED
	buc	30,00	
 46	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi 
	buc	4,00	
 47	RpEF08E
	Montarea candelabrelor cu sase brate, pentru lampi cu incandescenta sau lampi fluorescente, complet echipate  
	buc	4,00	
 48	RpEF24A
	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente 
	buc	200,00	
 49	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente 
	buc	200,00	
 50	RpEJ06B
	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat 
	buc	8,00	
 51	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cu 1 clapeta,10A/250V ,  hager, schneider, legrand sau eaton
	buc	27,00	
 52	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 6-16 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator    cap-scara Schneider,  hager,  legrand sau eaton
	buc	3,00	
 53	
	Intrerupator exterior IP65 cu 2-a clapete CAP SCARA  hager, schneider, legrand sau eaton
	buc	3,00	
 54	RpEE03A
	Montarea prizelor interne euro cu impamintare 16/220V hager, schneider, legrand sau eaton
	buc	86,00	
 55	
	Rame pentru prize cu 2 locuri,  hager, schneider, legrand sau eaton
	buc	43,00	
 56	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata 
	100 buc	0,02	
 57	
	Priza externa euro 1pozitie IP65 hager, schneider, legrand sau eaton  complect priza cu Vilka la 380 
	buc	2,00	
 58	
	Cutie de distributie  65 x 40 mm
	buc	111,00	
 59	
	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70
	buc	150,00	
 60	
	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70
	buc	14,00	
 61	
	Cutie de distributie  250 x 250 x 110 mm
	buc	3,00	
 62	
	Clema 
	buc	15,00	
 63	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie , Sina metalica 40x4mm la - priza de pamint
	100 m	0,18	
 64	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm - la priza de pamint
	100 m	0,09	
 65	RpEJ06A
	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)
	buc	1,00	
 66	RpEM06A
	Conectarea cablului in cutia cu cleme (Подключение кабеля к клеммному ящику)
	buc	2,00	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
67	
	Dulap metalic de tip BZUM TF ABP 3 fazat 63A gata echipat cu aparate de protectie
	buc	2,00	
 68	
	Panou plastic pu 12 automate
	buc	10,00	
 69	
	Panou plastic pu 16 automate
	buc	9,00	
 70	
	Intrerupator automat  VA47-63 40 A 380 V
	buc	4,00	
 71	
	Intrerupator automat  VA47-63 32 A 380 V
	buc	4,00	
 72	
	Intrerupator automat   BA47-29M 25A 2P
	buc	40,00	
 73	
	Intrerupator automat   BA47-29M 16A 2P
	buc	40,00	
 74	
	Intrerupator automat  BA47-29M 10 A  2P
	buc	24,00	
 75	
	Ecran de proiectie Sopar Electric Jade "Tensioned"complect cu accesoriii, Control radio
	buc	1,00	
Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1.  Lucrari tehnicosanitare.
			
1	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	84,00	
 2	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"
	m	70,00	
 3	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 
	m	400,00	
 4	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Радиатор чуг МС-140М-500 7sectii*50buc)
	m2	84,00	
 5	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	150,00	
 6	IzA08F
	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic (Termolux) (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux радиаторов)
	m2	84,00	
 7	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" (robinet bila apa FERRO 1 1/2  MF KP 51)
	buc	4,00	
 8	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet bila apa FERRO  1/2  MF KM 11)
	buc	14,00	
 9	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 3/4")
	buc	19,00	
 10	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 20 mm (filet 3/4")
	buc	4,00	
 11	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm (filet 2")
	buc	5,00	
 12	IC30C
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (filet)
	buc	4,00	
 13	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  1" (Robinet bila dn 25 ppr )
	buc	7,00	
 14	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"  (Robinet bila PPR 32)
	buc	5,00	
 15	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.
	m	100,00	
 16	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	100,00	
 17	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.
	m	50,00	
 18	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	200,00	
 19	IC36F
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. 
	m	60,00	
 20	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,  ( teu PPR red 25x20x20)
	buc	12,00	
 21	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,  ( teu PPR red 25x20x25)
	buc	16,00	
 22	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,(teu PPR red 32x25x32)
	buc	4,00	
 23	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (teu PPR red 32x20x32)
	buc	4,00	
 24	IC38L
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (teu PPR red 63x25x63)
	buc	4,00	
 25	SD20B
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior,   (racord PPR p/m M 25 3/4)
	buc	130,00	
 26	SD20C
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior,   (racord PPR p/m F 63x25x63)
	buc	18,00	
 27	SD20B
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior,   (racord PPR p/m M 25 1/2)
	buc	4,00	
 28	SD20C
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior,   (racord PPR p/m f 50x1 1/2)
	buc	4,00	
 29	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, Муфта
	buc	15,00	
 30	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm муфта
	buc	35,00	
 31	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm муфта
	buc	16,00	
 32	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (mufa PPR 50)
	buc	10,00	
 33	IC38F
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (mufa PPR 63)
	buc	20,00	
 34	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, Cot PPR 90° FF 20mm
	buc	20,00	
 35	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,   Cot PPR 90° FF 25mm
	buc	150,00	
 36	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,   (Cot PPR 90° FF 50)
	buc	15,00	
 37	IC38F
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,  (Cot PPR 90° FF   63 мм)
	buc	4,00	
 38	IC38F
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,  (Cot PPR 45° FF   63 мм)
	buc	4,00	
 39	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,   (Cot PPR 45° FF 50)
	buc	15,00	
 40	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,   Cot PPR 45° FF 25mm
	buc	100,00	
 41	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm отвод 45*
	buc	4,00	
 42	IC38F
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (mufa PPR 63)
	buc	16,00	
 43	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm муфта
	buc	16,00	
 44	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,  (teu PPR 20)
	buc	20,00	
 45	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,  (teu PPR  25 мм)
	buc	22,00	
 46	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Reductie PPR MF 32x25
	buc	2,00	
 47	IC38E
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,   (reductie PPR MF 50x32)
	buc	4,00	
 48	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,   reductie PPR MF 25*20
	buc	2,00	
 49	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Izolare pu teava SANIFLEX 22x6
	m	25,00	
 50	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, izolare pu teava SANIFLEX 28x6
	m	15,00	
 51	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, izolare pu teava SANIFLEX 35x6
	m	16,00	
 52	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,izolare pu teava SANIFLEX  54x9
	m	50,00	
 53	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, izolare pu teava SANIFLEX 35x6
	m	16,00	
 54	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, izolare pu teava SANIFLEX 28x6
	m	10,00	
 55	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm (filet 2")
	buc	4,00	
 56	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 20 mm (filet 3/4")
	buc	4,00	
 57	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 40 mm (filet 1 1/2")
	buc	4,00	
 58	SD20B
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior,   (olandez bronz 3/4 MF FERRO)
	buc	55,00	
 59	IC41A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Colier PPR 25)
	buc	70,00	
 60	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier teava Z 1 cu garnitura)
	buc	3,00	
 61	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (  colier teava Z 3/4 cu garnitura)
	buc	12,00	
 62	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" (Robinet bila apa FERRO 1 1/2 MF KP51)
	buc	6,00	
 63	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"   (Robinet bila apa FERRO 1/2 FF KM1)
	buc	44,00	
 64	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"  Воздуховыпускной кран Маевского
	buc	5,00	
 65	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.
	m	40,00	
 66	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	160,00	
 67	IC36C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.
	m	16,00	
 68	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.  
	m	4,00	
 69	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	400,00	
 70	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire , avind diametrul de  . 2"   
	m	70,00	
 71	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 63 mm 
	m	60,00	
 72	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	400,00	
 73	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 
	m	70,00	
 74	IE04C
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 63 mm 
	m	60,00