CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3.Obiectul achiziţiilor  Капитальный ремонт крыши и фасада здания отделения реабилитации РБ Комрат к.к. 9601211.089.03 мун. Комрат, ул. Одесская, 2
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de demolare
	
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis -   invelitori din asbociment 
	m2	1 700,000	
2	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate 
	m2	1 700,000	
3	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)  cheramzit 
	m3	172,000	
4	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor   
	m3	93,000	
5	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis -   invelitori din tabla zincata
	m2	12,000	
6	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare deseuri
	t	317,000	
7	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto  deseuri
	m3	317,000	
8	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km  deseuri
	t	317,000	
9	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III  deseuri 
	100 m3	3,680	
		2. Pereti la streasina
	
10	CD71A
	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m 
	m3	80,000	
		3. Acoperis ( volum de lemn este calculat si la gratii de ventilalre si usa )
	
11	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. -2.01m3 scindura de sprijina
	m2	1 935,000	
12	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate anticondensat
Material marunt=1,03
	m2	1 935,000	
13	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. -17.89m3
	m2	1 935,000	
14	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. -10.22m3 scinduri in nodul 5
	m2	170,400	
15	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 
	m3	0,310	
16	CN51D
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.
	m3	30,120	
17	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe 
	m3	30,120	
18	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(coama195 m)
Material marunt=1,05
	m2	1 935,000	
19	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100 mm cu acoperire pural
Material marunt=1,03
	m	210,000	
20	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv  d100 mm cu acoperire pural
Material marunt=1,02
	m	126,000	
21	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -opritor de zapada LE -310 L=2000 MM-95 BUC (resurse in norma se corecteaza- numai lucru,opritor-95buc  si energie electrica)
	kg	615,600	
22	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 
	m3	2,070	
23	CE31A1
	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple din scindura 100x19(h) mm V= 6.27m3
	m2	330,000	
24	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe 
	m3	6,270	
25	CN51D
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.
	m3	6,270	
26	CM01A
	Geamuri trase  simple, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (la usa)
	m2	0,400	
		4. Termoizolare nod "2"-115м2
	
27	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate antivapri
Material marunt=1,03
	m2	115,000	
28	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  polisterenbeton
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01
	m3	17,250	
29	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate anticondensat 
Material marunt=1,03
	m2	115,000	
30	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	115,000	
31	CG01A1 к=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50,  se adauga  2см к=4
Коэффициент к трудозатратам=4,00
Коэффициент к материалам=4,00
Коэффициент к машинам=4,00
	m2	115,000	
		5. Termoizolare nod "3"-745 м2
	
32	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate antivapori
Material marunt=1,03
	m2	745,000	
33	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %vata minerala 125kg/m2 t 150 mm
	m2	745,000	
34	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate anticondensat
Material marunt=1,03
	m2	745,000	
		6. Finisare exterioara pereti
	
35	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  betonocontact
	m2	400,000	
36	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  
	m2	400,000	
37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  betonocontact
	m2	823,000	
38	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala  t 20mm (cornier perforat  L= 2195m  pentru colturi,glafuri  si elemente decorative) 130kg/m3
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01
	m2	802,000	
39	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala  t 50mm  elemente decorative 130kg/m3
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01
	m2	8,000	
40	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala  t 100mm elemente decortive 130kg/m3
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01
	m2	13,000	
41	
	Cornier perforat  L= 2195m  pentru colturi,glafuri  si elemente decorative 
	m	2 195,000	
42	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  
	m2	823,000	
43	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti   
	m2	823,000	
		7. Finisarea exterioara glafuri 
	
44	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri
	m2	90,000	
45	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifudate din vata minerala t30 mm (cornier inclus in p 38)130kg/m3
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01
	m2	90,000	
46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  acril
	m2	90,000	
47	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent 2 ori k=0.7silicon-0.14 kg/m2
Коэффициент к трудозатратам=0,70
Коэффициент к машинам=0,70
	m2	90,000	
48	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu  b=300mm
	m	60,000	
		8. Finisare soclu
	
49	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum  izoflex
	m2	121,000	
50	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  betonocontact
	m2	205,000	
51	CK26Baplicativ
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu(  profil pentru sustinerea termoizolatiei)
	m	242,000	
52	IzF55Caplicativ
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala t20 mm (fara plasa de sticla si fara 1strat de amestic. ) k salariu =0.5
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01
Коэффициент к трудозатратам=0,50
	m2	205,000	
53	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 150-T  ( plasa  d 3 Bp-1 150x150 1 m2-0.77 kg)
	m2	205,000	
54	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm peatra artificiala
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01
	m2	205,000	
55	CB03D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 
	m2	72,600	
56	CA04A3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv B12.5 briul  de asupra izolatiei
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03
	m3	2,420	
57	CC02C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  d 8 AIII
	kg	95,590	
58	CC02D2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10 AIII
	kg	149,310	
59	CK26Baplicativ
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu(  tabla din otel b=150 mm d asupra borticului )
	m	242,000	
		9. Reparatia Intrarii principale K-1
	
60	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150  t20 mm
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01
	m3	0,700	
61	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm 
	m2	35,000	
62	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada  din inox d 50 h 0.95m
	m	7,000	
		10. Pereu
	
63	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare
	m3	157,000	
64	TsH92B
	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 
	t	266,900	
65	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 
	t	266,900	
66	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	1,570	
67	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris 
	100m2	3,830	
68	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris  
	m3	57,490	
69	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01
	m3	23,000	
70	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm БР 80.20.8
	m	275,000	
71	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare t 40 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm
	m2	383,250	

CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Капитальный ремонт крыши и фасада здания отделения реабилитации РБ Комрат к.к. 9601211.089.03 мун. Комрат, ул. Одесская, 2
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
	
		1.1. Усиление фундаментов тамбура
	
1	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment разборка отмостки
	m2	15,910	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane отбивка  штукатурки  с цоколя
	m2	9,100	
3	RpCA02A
	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pina la 1,5 m adincime 
	m3	10,000	
4	RpCA04A
	Sprijiniri orizontale ale malurilor sapaturilor, in spatii inguste,  avind sub 1,00 m latime, unde nu se pot utiliza spraituri de inventar si in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, usoare (cu interspatiile  dintre dulapi de peste 20 cm)
	m2	10,100	
5	RpCC01A
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltimе
Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,015
	m2	3,640	
6	RpCB02B2
	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) 
Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015
	m3	1,000	
7	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi 
	m3	1,000	
8	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	1,590	
9	CA02B3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) отмостка
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01
	m3	1,110	
		1.2. Elemente din beton si acoperis
	
10	RCsB21C k0.3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm in ПМ poz.3 d 14 mm
Materiale marunte=0,30
Коэффициент к трудозатратам=0,30
Коэффициент к машинам=0,30
	buc	363,000	
11	CP21A
	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor полимер-цементный раствор (цемент-1 часть+1,5 части песок+5% ПВА)
	buc	363,000	
12	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv  ПМ1.....ПМ6
	m2	137,100	
13	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice briu ПМ1...ПМ6 beton  В15 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03
	m3	33,470	
14	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (  А1 д=6мм)
	kg	467,400	
15	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (  А III  д=  10 мм)
	kg	37,300	
16	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (  А III  д=  14 мм)
	kg	1 758,000	
17	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (    AI д=  12 мм) ancher A1.A2
	kg	129,400	
18	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MH-1
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01
	kg	299,460	
19	CL03A1
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi mai mari de 35 m, avind pina la 1 t inclusiv 
	t	9,840	
20	IzD03B
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina  ГФ-021
	t	9,840	
21	IzD04B
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina  ПФ-115
	t	9,840	
22	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 
	m3	29,800	
23	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	29,800	
24	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv  Сmм1.....Сmм4
	m2	12,000	
25	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (  А1 д=6мм)
	kg	25,800	
26	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (  А III  д=  12 мм)
	kg	69,600	
27	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   Сmм1.....Сmм4 beton  В12.5 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03
	m3	1,850	
28	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm 
	buc	15,000	
29	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv  Сm1.....См3
	m2	6,420	
30	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   См1.....См 3 beton  В12.5 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03
	m3	1,020	
31	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (  А III  д=  10 мм)
	kg	4,500	
32	RCsB21C k 0.3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm  d 14mm sub МС-8,МС-9
Materiale marunte=0,30
Коэффициент к трудозатратам=0,30
Коэффициент к машинам=0,30
	buc	10,000	
33	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg MC6.7.8.9.10.11
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01
	kg	35,240	
34	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 
	m3	13,480	
35	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic 
	m3	9,860	
36	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	23,340